{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["検索","更新履歴","詳細版","簡易版","DB","仕様の整理","条件","同意書"],"not_rendered":{"charts":0,"images":21,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"検索","index":0,"n_rows":28,"n_cols":25,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,1,29,3],[29,6,29,12],[3,13,3,14]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ver.",3.85,null,"借用同意書：",null,"問い合わせ先："," kouhouhikakuhyou-db@kyugikyo.or.jp",null,"条件検索"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ご利用期間：","2026-02-10","～",{"$f":"IF(Q2=\"\",\"\",EOMONTH(Q2, 0))","v":"2026-02-28"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"仕様の整理!F1","v":"17技術98仕様"},{"$f":"仕様の整理!H1","v":"3技術6仕様"},{"$f":"\"検索結果：全\"&$P$3&\"の内、\"&$Q$3&\"が検索されました。\"","v":"検索結果：全17技術98仕様の内、3技術6仕様が検索されました。"},{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"／\",,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T20)","v":"固化材供給方式：特に指定しない／土質：粘性土／改良深度：0＜Ｌ≦2（代表値1m）／九州のフィールドへの適応性：特に指定しない"},null,null,null,null,1,"0＜Ｌ≦2（代表値1m）"]
["本システムは、毎月NETIS情報を確認し、追加があれば更新していきますので、最新版を入手してお使いください。",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"令和8年1月現在",null,null,null,null,{"$f":"\"工法比較表検索結果[\"&$P$3&\"の内、\"&$Q$3&\"]\"","v":"工法比較表検索結果[17技術98仕様の内、3技術6仕様]"},null,null,null,null,4,"2＜Ｌ≦5（代表値4m）"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"固化材供給方式：",1,{"$f":"IF(R5=1,\"特に指定しない\",IF(R5=2,\"粉体\",IF(R5=3,\"スラリー\",\"\")))","v":"特に指定しない"},{"$f":"Q5&S5","v":"固化材供給方式：特に指定しない"},null,null,null,7,"5＜Ｌ≦8（代表値7m）"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"土質：",1,{"$f":"IF(R6=1,\"粘性土\",IF(R6=2,\"砂質土\",\"\"))","v":"粘性土"},{"$f":"Q6&S6","v":"土質：粘性土"},null,null,null,9,"8＜Ｌ≦10（代表値9m）"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"改良深度：",1,{"$f":"IF(R7=1,1,IF(R7=2,4,IF(R7=3,7,IF(R7=4,9,IF(R7=5,12,IF(R7=6,13,\"\"))))))","v":1},{"$f":"Q7&VLOOKUP(S7,$X$3:$Y$8,2,0)","v":"改良深度：0＜Ｌ≦2（代表値1m）"},null,null,null,12,"10＜Ｌ≦13（代表値12m）"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"九州のフィールドへの適応性：",1,{"$f":"IF(R8=1,\"特に指定しない\",IF(R8=2,\"有\",IF(R8=3,\"無\",\"\")))","v":"特に指定しない"},"九州のフィールドへの適応性：特に指定しない",null,null,null,13,"13＜Ｌ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R9=1,\"0＜Ｌ≦10\",IF(R9=2,\"10＜Ｌ\",\"\"))","v":""},""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(R10=1,\"特に指定しない\",IF(R10=2,\"有\",IF(R10=3,\"無\",\"\")))","v":""},""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"発注者ニーズへの適応性：",1,{"$f":"IF(R20=1,\"優れている\",IF(R20=2,\"同等以上\",\"\"))","v":"優れている"},{"$f":"IF(COUNTIF(S22:S28,\"✓\")>0, Q20&S20&\"（\"&_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,T22,T23,T24,T25,T26,T27,T28)&\"）\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"周辺地盤への変位抑制",false,{"$f":"IF(R21=TRUE,\"✓\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(R21=TRUE,Q21,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"騒音・振動の低減",false,{"$f":"IF(R22=TRUE,\"✓\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(R22=TRUE,Q22,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"粉塵等の飛散防止",false,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"リサイクル性の向上",false,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"狭隘な現場での施工性",false,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"転石がある場合の施工性",false,"",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"軟弱地盤上での施工性（トラフカビィリティ）",false,"",""]
["新技術の検索",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"省人化・省力化",false,"",""]

{"sheet":"更新履歴","index":1,"n_rows":296,"n_cols":2,"rows_kept":296,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"■更新履歴"]
[null,"2017/02/16\n＜Ver1.00＞"]
[null,"・Ver1.00アップロード"]
[]
[null,"2017/06/20\n＜Ver1.00からVer2.00への変更点について＞"]
[null,"・NETIS掲載期間終了技術（有用な新技術、活用の多い技術以外）を1技術削除しました。"]
[]
[null,"・NETIS掲載期間終了技術（有用な新技術、活用の多い技術）を工法比較表検索結果の後尾にNETIS登録番号を削除し、グレーの背景で掲載しました。"]
[]
[null,"2018/03/15\n＜Ver2.00からVer2.01への変更点について＞"]
[null,"・ＮＥＴＩＳ登録状況を確認し、「平成29年4月現在」を「平成29年10月現在」に変更しました。"]
[]
[null,"2018/4/27\n＜Ver2.04＞"]
[null,"・NETIS掲載期間終了技術（有用な新技術、活用の多い技術）1技術の掲載様式を変更しました。"]
[]
[null,"2018/05/29\n＜Ver2.05＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2018/06/28\n＜Ver2.06＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2018/07/31\n＜Ver2.07＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2018/08/31\n＜Ver2.08＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[]
[null,"2018/09/28\n＜Ver2.09＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2018/10/31\n＜Ver2.10＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2018/11/30\n＜Ver2.11＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2018/12/25\n＜Ver2.12＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/1/31\n＜Ver2.13＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[null,"・NETIS掲載期間終了技術（有用な新技術、活用の多い技術以外）を1技術削除しました。"]
[]
[null,"2019//28\n＜Ver2.14＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[]
[null,"2019/3/29\n＜Ver2.15＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/04/26\n＜Ver2.15からVer3.04への変更点について＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/05/31\n＜Ver3.05＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/06/28\n＜Ver3.06＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/07/31\n＜Ver3.07＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/08/30\n＜Ver3.08＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/09/30\n＜Ver3.09＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/10/31\n＜Ver3.10＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/11/29\n＜Ver3.11＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2019/12/31\n＜Ver3.12＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/01/31\n＜Ver3.13＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/02/28\n＜Ver3.14＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/03/31\n＜Ver3.15＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/04/30\n＜Ver3.16＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/05/29\n＜Ver3.17＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/06/30\n＜Ver3.18＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/07/31\n＜Ver3.19＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/08/31\n＜Ver3.20＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/09/30\n＜Ver3.21＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/10/31\n＜Ver3.22＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/11/30\n＜Ver3.23＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2020/12/31\n＜Ver3.24＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/1/31\n＜Ver3.25＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/2/26\n＜Ver3.26＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/3/31\n＜Ver3.27＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/4/30\n＜Ver3.28＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/5/31\n＜Ver3.29＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/6/30\n＜Ver3.30＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/7/31\n＜Ver3.31＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/8/31\n＜Ver3.32＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/9/30\n＜Ver3.33＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[]
[null,"2021/10/31\n＜Ver3.34＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/11/30\n＜Ver3.35＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2021/12/31\n＜Ver3.36＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/1/31\n＜Ver3.37＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/2/28\n＜Ver3.38＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/3/31\n＜Ver3.39＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/4/30\n＜Ver3.40＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[]
[null,"2022/5/31\n＜Ver3.41＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/6/30\n＜Ver3.42＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/7/31\n＜Ver3.43＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/8/31\n＜Ver3.44＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/9/30\n＜Ver3.45＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/10/31\n＜Ver3.46＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/11/30\n＜Ver3.47＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2022/12/31\n＜Ver3.48＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/1/31\n＜Ver3.49＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/2/28\n＜Ver3.50＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/3/31\n＜Ver3.51＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[]
[null,"2023/4/30\n＜Ver3.52＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/5/31\n＜Ver3.53＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/6/30\n＜Ver3.54＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/7/31\n＜Ver3.55＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/8/31\n＜Ver3.56＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/9/30\n＜Ver3.57＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/10/31\n＜Ver3.58＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/11/30\n＜Ver3.59＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/12/31\n＜Ver3.60＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[]
[null,"2024/1/31\n＜Ver3.61＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/2/29\n＜Ver3.62＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/3/31\n＜Ver3.63＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/4/30\n＜Ver3.64＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/5/31\n＜Ver3.65＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/6/30\n＜Ver3.66＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/7/31\n＜Ver3.67＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/8/31\n＜Ver3.68＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/9/30\n＜Ver3.69＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/10/31\n＜Ver3.70＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/11/30\n＜Ver3.71＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[null,"・施工費用および施工日数等を令和6年度の情報に更新"]
[]
[null,"2024/12/31\n＜Ver3.72＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/1/31\n＜Ver3.73＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/2/28\n＜Ver3.74＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/3/31\n＜Ver3.75＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/4/30\n＜Ver3.76＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/5/31\n＜Ver3.77＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/6/30\n＜Ver3.78＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/7/31\n＜Ver3.79＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/8/31\n＜Ver3.80＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/9/30\n＜Ver3.81＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[null,"・施工費用および施工日数等を令和7年度の情報に更新"]
[]
[null,"2025/10/31\n＜Ver3.82＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[]
[null,"2025/11/30\n＜Ver3.83＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/12/31\n＜Ver3.84＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2026/1/31\n＜Ver3.85＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]

{"sheet":"詳細版","index":2,"n_rows":69,"n_cols":5,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,1,54,1],[60,1,66,1],[59,2,66,2],[2,175,2,176],[2,177,2,178],[2,179,2,180],[2,181,2,182],[2,183,2,184],[2,185,2,186],[2,187,2,188],[2,189,2,190],[2,191,2,192],[2,193,2,194],[2,195,2,196],[2,197,2,198],[2,199,2,200],[2,141,2,142],[2,143,2,144],[2,145,2,146],[2,147,2,148],[2,149,2,150],[2,151,2,152],[2,153,2,154],[2,155,2,156],[2,157,2,158],[2,159,2,160],[2,161,2,162],[2,163,2,164],[2,165,2,166],[2,167,2,168],[2,169,2,170],[2,171,2,172],[2,173,2,174],[2,107,2,108],[2,109,2,110],[2,111,2,112],[2,113,2,114],[2,115,2,116],[2,117,2,118],[2,119,2,120],[2,121,2,122],[2,123,2,124],[2,125,2,126],[2,127,2,128],[2,129,2,130],[2,131,2,132],[2,133,2,134],[2,135,2,136],[2,137,2,138],[2,139,2,140],[2,73,2,74],[2,75,2,76],[2,77,2,78],[2,79,2,80],[2,81,2,82],[2,83,2,84],[2,85,2,86],[2,87,2,88],[2,89,2,90],[2,91,2,92],[2,93,2,94],[2,95,2,96],[2,97,2,98],[2,99,2,100],[2,101,2,102],[2,103,2,104],[2,105,2,106],[2,39,2,40],[2,41,2,42],[2,43,2,44],[2,45,2,46],[2,47,2,48],[2,49,2,50],[2,51,2,52],[2,53,2,54],[2,55,2,56],[2,57,2,58],[2,59,2,60],[2,61,2,62],[2,63,2,64],[2,65,2,66],[2,67,2,68],[2,69,2,70],[2,71,2,72],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[2,17,2,18],[2,19,2,20],[2,21,2,22],[2,23,2,24],[2,25,2,26],[2,27,2,28],[2,29,2,30],[2,31,2,32],[2,33,2,34],[2,35,2,36],[2,37,2,38],[67,199,67,200],[67,187,67,188],[67,189,67,190],[67,191,67,192],[67,193,67,194],[67,195,67,196],[67,197,67,198],[67,175,67,176],[67,177,67,178],[67,179,67,180],[67,181,67,182],[67,183,67,184],[67,185,67,186],[67,163,67,164],[67,165,67,166],[67,167,67,168],[67,169,67,170],[67,171,67,172],[67,173,67,174],[67,151,67,152],[67,153,67,154],[67,155,67,156],[67,157,67,158],[67,159,67,160],[67,161,67,162],[67,139,67,140],[67,141,67,142],[67,143,67,144],[67,145,67,146],[67,147,67,148],[67,149,67,150],[67,127,67,128],[67,129,67,130],[67,131,67,132],[67,133,67,134],[67,135,67,136],[67,137,67,138],[67,115,67,116],[67,117,67,118],[67,119,67,120],[67,121,67,122],[67,123,67,124],[67,125,67,126],[67,103,67,104],[67,105,67,106],[67,107,67,108],[67,109,67,110],[67,111,67,112],[67,113,67,114],[67,91,67,92],[67,93,67,94],[67,95,67,96],[67,97,67,98],[67,99,67,100],[67,101,67,102],[67,79,67,80],[67,81,67,82],[67,83,67,84],[67,85,67,86],[67,87,67,88],[67,89,67,90],[67,67,67,68],[67,69,67,70],[67,71,67,72],[67,73,67,74],[67,75,67,76],[67,77,67,78],[67,55,67,56],[67,57,67,58],[67,59,67,60],[67,61,67,62],[67,63,67,64],[67,65,67,66],[67,43,67,44],[67,45,67,46],[67,47,67,48],[67,49,67,50],[67,51,67,52],[67,53,67,54],[67,31,67,32],[67,33,67,34],[67,35,67,36],[67,37,67,38],[67,39,67,40],[67,41,67,42],[67,19,67,20],[67,21,67,22],[67,23,67,24],[67,25,67,26],[67,27,67,28],[67,29,67,30],[66,193,66,194],[66,195,66,196],[66,197,66,198],[66,199,66,200],[67,7,67,8],[67,9,67,10],[67,11,67,12],[67,13,67,14],[67,15,67,16],[67,17,67,18],[66,181,66,182],[66,183,66,184],[66,185,66,186],[66,187,66,188],[66,189,66,190],[66,191,66,192],[66,169,66,170],[66,171,66,172],[66,173,66,174],[66,175,66,176],[66,177,66,178],[66,179,66,180],[66,157,66,158],[66,159,66,160],[66,161,66,162],[66,163,66,164],[66,165,66,166],[66,167,66,168],[66,145,66,146],[66,147,66,148],[66,149,66,150],[66,151,66,152],[66,153,66,154],[66,155,66,156],[66,133,66,134],[66,135,66,136],[66,137,66,138],[66,139,66,140],[66,141,66,142],[66,143,66,144],[66,121,66,122],[66,123,66,124],[66,125,66,126],[66,127,66,128],[66,129,66,130],[66,131,66,132],[66,109,66,110],[66,111,66,112],[66,113,66,114],[66,115,66,116],[66,117,66,118],[66,119,66,120],[66,97,66,98],[66,99,66,100],[66,101,66,102],[66,103,66,104],[66,105,66,106],[66,107,66,108],[66,85,66,86],[66,87,66,88],[66,89,66,90],[66,91,66,92],[66,93,66,94],[66,95,66,96],[66,73,66,74],[66,75,66,76],[66,77,66,78],[66,79,66,80],[66,81,66,82],[66,83,66,84],[66,61,66,62],[66,63,66,64],[66,65,66,66],[66,67,66,68],[66,69,66,70],[66,71,66,72],[66,49,66,50],[66,51,66,52],[66,53,66,54],[66,55,66,56],[66,57,66,58],[66,59,66,60],[66,37,66,38],[66,39,66,40],[66,41,66,42],[66,43,66,44],[66,45,66,46],[66,47,66,48],[66,25,66,26],[66,27,66,28],[66,29,66,30],[66,31,66,32],[66,33,66,34],[66,35,66,36],[65,199,65,200],[66,7,66,8],[66,9,66,10],[66,11,66,12],[66,13,66,14],[66,15,66,16],[66,17,66,18],[66,19,66,20],[66,21,66,22],[66,23,66,24],[65,187,65,188],[65,189,65,190],[65,191,65,192],[65,193,65,194],[65,195,65,196],[65,197,65,198],[65,175,65,176],[65,177,65,178],[65,179,65,180],[65,181,65,182],[65,183,65,184],[65,185,65,186],[65,163,65,164],[65,165,65,166],[65,167,65,168],[65,169,65,170],[65,171,65,172],[65,173,65,174],[65,151,65,152],[65,153,65,154],[65,155,65,156],[65,157,65,158],[65,159,65,160],[65,161,65,162],[65,139,65,140],[65,141,65,142],[65,143,65,144],[65,145,65,146],[65,147,65,148],[65,149,65,150],[65,127,65,128],[65,129,65,130],[65,131,65,132],[65,133,65,134],[65,135,65,136],[65,137,65,138],[65,115,65,116],[65,117,65,118],[65,119,65,120],[65,121,65,122],[65,123,65,124],[65,125,65,126],[65,103,65,104],[65,105,65,106],[65,107,65,108],[65,109,65,110],[65,111,65,112],[65,113,65,114],[65,91,65,92],[65,93,65,94],[65,95,65,96],[65,97,65,98],[65,99,65,100],[65,101,65,102],[65,79,65,80],[65,81,65,82],[65,83,65,84],[65,85,65,86],[65,87,65,88],[65,89,65,90],[65,67,65,68],[65,69,65,70],[65,71,65,72],[65,73,65,74],[65,75,65,76],[65,77,65,78],[65,55,65,56],[65,57,65,58],[65,59,65,60],[65,61,65,62],[65,63,65,64],[65,65,65,66],[65,43,65,44],[65,45,65,46],[65,47,65,48],[65,49,65,50],[65,51,65,52],[65,53,65,54],[65,31,65,32],[65,33,65,34],[65,35,65,36],[65,37,65,38],[65,39,65,40],[65,41,65,42],[65,19,65,20],[65,21,65,22],[65,23,65,24],[65,25,65,26],[65,27,65,28],[65,29,65,30],[64,193,64,194],[64,195,64,196],[64,197,64,198],[64,199,64,200],[65,7,65,8],[65,9,65,10],[65,11,65,12],[65,13,65,14],[65,15,65,16],[65,17,65,18],[64,181,64,182],[64,183,64,184],[64,185,64,186],[64,187,64,188],[64,189,64,190],[64,191,64,192],[64,169,64,170],[64,171,64,172],[64,173,64,174],[64,175,64,176],[64,177,64,178],[64,179,64,180],[64,157,64,158],[64,159,64,160],[64,161,64,162],[64,163,64,164],[64,165,64,166],[64,167,64,168],[64,145,64,146],[64,147,64,148],[64,149,64,150],[64,151,64,152],[64,153,64,154],[64,155,64,156],[64,133,64,134],[64,135,64,136],[64,137,64,138],[64,139,64,140],[64,141,64,142],[64,143,64,144],[64,121,64,122],[64,123,64,124],[64,125,64,126],[64,127,64,128],[64,129,64,130],[64,131,64,132],[64,109,64,110],[64,111,64,112],[64,113,64,114],[64,115,64,116],[64,117,64,118],[64,119,64,120],[64,97,64,98],[64,99,64,100],[64,101,64,102],[64,103,64,104],[64,105,64,106],[64,107,64,108],[64,85,64,86],[64,87,64,88],[64,89,64,90],[64,91,64,92],[64,93,64,94],[64,95,64,96],[64,73,64,74],[64,75,64,76],[64,77,64,78],[64,79,64,80],[64,81,64,82],[64,83,64,84],[64,61,64,62],[64,63,64,64],[64,65,64,66],[64,67,64,68],[64,69,64,70],[64,71,64,72],[64,49,64,50],[64,51,64,52],[64,53,64,54],[64,55,64,56],[64,57,64,58],[64,59,64,60],[64,37,64,38],[64,39,64,40],[64,41,64,42],[64,43,64,44],[64,45,64,46],[64,47,64,48],[64,25,64,26],[64,27,64,28],[64,29,64,30],[64,31,64,32],[64,33,64,34],[64,35,64,36],[63,199,63,200],[64,7,64,8],[64,9,64,10],[64,11,64,12],[64,13,64,14],[64,15,64,16],[64,17,64,18],[64,19,64,20],[64,21,64,22],[64,23,64,24],[63,187,63,188],[63,189,63,190],[63,191,63,192],[63,193,63,194],[63,195,63,196],[63,197,63,198],[63,175,63,176],[63,177,63,178],[63,179,63,180],[63,181,63,182],[63,183,63,184],[63,185,63,186],[63,163,63,164],[63,165,63,166],[63,167,63,168],[63,169,63,170],[63,171,63,172],[63,173,63,174],[63,151,63,152],[63,153,63,154],[63,155,63,156],[63,157,63,158],[63,159,63,160],[63,161,63,162],[63,139,63,140],[63,141,63,142],[63,143,63,144],[63,145,63,146],[63,147,63,148],[63,149,63,150],[63,127,63,128],[63,129,63,130],[63,131,63,132],[63,133,63,134],[63,135,63,136],[63,137,63,138],[63,115,63,116],[63,117,63,118],[63,119,63,120],[63,121,63,122],[63,123,63,124],[63,125,63,126],[63,103,63,104],[63,105,63,106],[63,107,63,108],[63,109,63,110],[63,111,63,112],[63,113,63,114],[63,91,63,92],[63,93,63,94],[63,95,63,96],[63,97,63,98],[63,99,63,100],[63,101,63,102],[63,79,63,80],[63,81,63,82],[63,83,63,84],[63,85,63,86],[63,87,63,88],[63,89,63,90],[63,67,63,68],[63,69,63,70],[63,71,63,72],[63,73,63,74],[63,75,63,76],[63,77,63,78],[63,55,63,56],[63,57,63,58],[63,59,63,60],[63,61,63,62],[63,63,63,64],[63,65,63,66],[63,43,63,44],[63,45,63,46],[63,47,63,48],[63,49,63,50],[63,51,63,52],[63,53,63,54],[63,31,63,32],[63,33,63,34],[63,35,63,36],[63,37,63,38],[63,39,63,40],[63,41,63,42],[63,19,63,20],[63,21,63,22],[63,23,63,24],[63,25,63,26],[63,27,63,28],[63,29,63,30],[62,193,62,194],[62,195,62,196],[62,197,62,198],[62,199,62,200],[63,7,63,8],[63,9,63,10],[63,11,63,12],[63,13,63,14],[63,15,63,16],[63,17,63,18],[62,181,62,182],[62,183,62,184],[62,185,62,186],[62,187,62,188],[62,189,62,190],[62,191,62,192],[62,169,62,170],[62,171,62,172],[62,173,62,174],[62,175,62,176],[62,177,62,178],[62,179,62,180],[62,157,62,158],[62,159,62,160],[62,161,62,162],[62,163,62,164],[62,165,62,166],[62,167,62,168],[62,145,62,146],[62,147,62,148],[62,149,62,150],[62,151,62,152],[62,153,62,154],[62,155,62,156],[62,133,62,134],[62,135,62,136],[62,137,62,138],[62,139,62,140],[62,141,62,142],[62,143,62,144],[62,121,62,122],[62,123,62,124],[62,125,62,126],[62,127,62,128],[62,129,62,130],[62,131,62,132],[62,109,62,110],[62,111,62,112],[62,113,62,114],[62,115,62,116],[62,117,62,118],[62,119,62,120],[62,97,62,98],[62,99,62,100],[62,101,62,102],[62,103,62,104],[62,105,62,106],[62,107,62,108],[62,85,62,86],[62,87,62,88],[62,89,62,90],[62,91,62,92],[62,93,62,94],[62,95,62,96],[62,73,62,74],[62,75,62,76],[62,77,62,78],[62,79,62,80],[62,81,62,82],[62,83,62,84],[62,61,62,62],[62,63,62,64],[62,65,62,66],[62,67,62,68],[62,69,62,70],[62,71,62,72],[62,49,62,50],[62,51,62,52],[62,53,62,54],[62,55,62,56],[62,57,62,58],[62,59,62,60],[62,37,62,38],[62,39,62,40],[62,41,62,42],[62,43,62,44],[62,45,62,46],[62,47,62,48],[62,25,62,26],[62,27,62,28],[62,29,62,30],[62,31,62,32],[62,33,62,34],[62,35,62,36],[61,199,61,200],[62,7,62,8],[62,9,62,10],[62,11,62,12],[62,13,62,14],[62,15,62,16],[62,17,62,18],[62,19,62,20],[62,21,62,22],[62,23,62,24],[61,187,61,188],[61,189,61,190],[61,191,61,192],[61,193,61,194],[61,195,61,196],[61,197,61,198],[61,175,61,176],[61,177,61,178],[61,179,61,180],[61,181,61,182],[61,183,61,184],[61,185,61,186],[61,163,61,164],[61,165,61,166],[61,167,61,168],[61,169,61,170],[61,171,61,172],[61,173,61,174],[61,151,61,152],[61,153,61,154],[61,155,61,156],[61,157,61,158],[61,159,61,160],[61,161,61,162],[61,139,61,140],[61,141,61,142],[61,143,61,144],[61,145,61,146],[61,147,61,148],[61,149,61,150],[61,127,61,128],[61,129,61,130],[61,131,61,132],[61,133,61,134],[61,135,61,136],[61,137,61,138],[61,115,61,116],[61,117,61,118],[61,119,61,120],[61,121,61,122],[61,123,61,124],[61,125,61,126],[61,103,61,104],[61,105,61,106],[61,107,61,108],[61,109,61,110],[61,111,61,112],[61,113,61,114],[61,91,61,92],[61,93,61,94],[61,95,61,96],[61,97,61,98],[61,99,61,100],[61,101,61,102],[61,79,61,80],[61,81,61,82],[61,83,61,84],[61,85,61,86],[61,87,61,88],[61,89,61,90],[61,67,61,68],[61,69,61,70],[61,71,61,72],[61,73,61,74],[61,75,61,76],[61,77,61,78],[61,55,61,56],[61,57,61,58],[61,59,61,60],[61,61,61,62],[61,63,61,64],[61,65,61,66],[61,43,61,44],[61,45,61,46],[61,47,61,48],[61,49,61,50],[61,51,61,52],[61,53,61,54],[61,31,61,32],[61,33,61,34],[61,35,61,36],[61,37,61,38],[61,39,61,40],[61,41,61,42],[61,19,61,20],[61,21,61,22],[61,23,61,24],[61,25,61,26],[61,27,61,28],[61,29,61,30],[60,193,60,194],[60,195,60,196],[60,197,60,198],[60,199,60,200],[61,7,61,8],[61,9,61,10],[61,11,61,12],[61,13,61,14],[61,15,61,16],[61,17,61,18],[60,181,60,182],[60,183,60,184],[60,185,60,186],[60,187,60,188],[60,189,60,190],[60,191,60,192],[60,169,60,170],[60,171,60,172],[60,173,60,174],[60,175,60,176],[60,177,60,178],[60,179,60,180],[60,157,60,158],[60,159,60,160],[60,161,60,162],[60,163,60,164],[60,165,60,166],[60,167,60,168],[60,145,60,146],[60,147,60,148],[60,149,60,150],[60,151,60,152],[60,153,60,154],[60,155,60,156],[60,133,60,134],[60,135,60,136],[60,137,60,138],[60,139,60,140],[60,141,60,142],[60,143,60,144],[60,121,60,122],[60,123,60,124],[60,125,60,126],[60,127,60,128],[60,129,60,130],[60,131,60,132],[60,109,60,110],[60,111,60,112],[60,113,60,114],[60,115,60,116],[60,117,60,118],[60,119,60,120],[60,97,60,98],[60,99,60,100],[60,101,60,102],[60,103,60,104],[60,105,60,106],[60,107,60,108],[60,85,60,86],[60,87,60,88],[60,89,60,90],[60,91,60,92],[60,93,60,94],[60,95,60,96],[60,73,60,74],[60,75,60,76],[60,77,60,78],[60,79,60,80],[60,81,60,82],[60,83,60,84],[60,61,60,62],[60,63,60,64],[60,65,60,66],[60,67,60,68],[60,69,60,70],[60,71,60,72],[60,49,60,50],[60,51,60,52],[60,53,60,54],[60,55,60,56],[60,57,60,58],[60,59,60,60],[60,37,60,38],[60,39,60,40],[60,41,60,42],[60,43,60,44],[60,45,60,46],[60,47,60,48],[60,25,60,26],[60,27,60,28],[60,29,60,30],[60,31,60,32],[60,33,60,34],[60,35,60,36],[59,199,59,200],[60,7,60,8],[60,9,60,10],[60,11,60,12],[60,13,60,14],[60,15,60,16],[60,17,60,18],[60,19,60,20],[60,21,60,22],[60,23,60,24],[59,187,59,188],[59,189,59,190],[59,191,59,192],[59,193,59,194],[59,195,59,196],[59,197,59,198],[59,175,59,176],[59,177,59,178],[59,179,59,180],[59,181,59,182],[59,183,59,184],[59,185,59,186],[59,163,59,164],[59,165,59,166],[59,167,59,168],[59,169,59,170],[59,171,59,172],[59,173,59,174],[59,151,59,152],[59,153,59,154],[59,155,59,156],[59,157,59,158],[59,159,59,160],[59,161,59,162],[59,139,59,140],[59,141,59,142],[59,143,59,144],[59,145,59,146],[59,147,59,148],[59,149,59,150],[59,127,59,128],[59,129,59,130],[59,131,59,132],[59,133,59,134],[59,135,59,136],[59,137,59,138],[59,115,59,116],[59,117,59,118],[59,119,59,120],[59,121,59,122],[59,123,59,124],[59,125,59,126],[59,103,59,104],[59,105,59,106],[59,107,59,108],[59,109,59,110],[59,111,59,112],[59,113,59,114],[59,91,59,92],[59,93,59,94],[59,95,59,96],[59,97,59,98],[59,99,59,100],[59,101,59,102],[59,79,59,80],[59,81,59,82],[59,83,59,84],[59,85,59,86],[59,87,59,88],[59,89,59,90],[59,67,59,68],[59,69,59,70],[59,71,59,72],[59,73,59,74],[59,75,59,76],[59,77,59,78],[59,55,59,56],[59,57,59,58],[59,59,59,60],[59,61,59,62],[59,63,59,64],[59,65,59,66],[59,43,59,44],[59,45,59,46],[59,47,59,48],[59,49,59,50],[59,51,59,52],[59,53,59,54],[59,31,59,32],[59,33,59,34],[59,35,59,36],[59,37,59,38],[59,39,59,40],[59,41,59,42],[59,19,59,20],[59,21,59,22],[59,23,59,24],[59,25,59,26],[59,27,59,28],[59,29,59,30],[58,193,58,194],[58,195,58,196],[58,197,58,198],[58,199,58,200],[59,7,59,8],[59,9,59,10],[59,11,59,12],[59,13,59,14],[59,15,59,16],[59,17,59,18],[58,181,58,182],[58,183,58,184],[58,185,58,186],[58,187,58,188],[58,189,58,190],[58,191,58,192],[58,169,58,170],[58,171,58,172],[58,173,58,174],[58,175,58,176],[58,177,58,178],[58,179,58,180],[58,157,58,158],[58,159,58,160],[58,161,58,162],[58,163,58,164],[58,165,58,166],[58,167,58,168],[58,145,58,146],[58,147,58,148],[58,149,58,150],[58,151,58,152]],"merged_total":5469,"flags":["merged_cut"]}
[]
["表層混合処理工法（浅層混合処理工法・中層混合処理工法）"]
[{"$f":"検索!S4","v":"工法比較表検索結果[17技術98仕様の内、3技術6仕様]"}]
[]
["ＮＥＴＩＳ情報","技術名"]
[null,"①","ＮＥＴＩＳ登録番号"]
[null,"②","技術の位置付け（有用な新技術）"]
[null,"③","開発者（本社が存在する都道府県）"]
[null,"④","開発者における九州地方との関連性（九州登録九州本社：◎、\n九州外登録九州本社：○、九州に共同開発者有り：△、その他：－）"]
[null,"⑤","九州地方への機能性（九州地方に支店等を有する場合：○、その他：－）"]
[null,"⑥","技術概要"]
[null,"⑦","概要図"]
[null,"⑧","施工条件・適用条件等","種類"]
[null,null,null,"施工方式"]
[null,null,null,"改良深度"]
[null,null,null,"施工可能な土質"]
[null,null,null,"N値の適用範囲"]
[null,null,null,"作業空間"]
[null,null,null,"施工管理"]
[null,null,null,"周辺地盤等への影響"]
[null,"⑨","比較する従来技術"]
["評価情報","⑩","評価基準","項目"]
[null,null,"・A：従来技術より極めて優れる\n・B：従来技術より優れる\n・C：従来技術と同等\n・D：従来技術より劣る","経済性"]
[null,null,null,"工程"]
[null,null,null,"品質・出来形"]
[null,null,null,"安全性"]
[null,null,null,"施工性"]
[null,null,null,"環境"]
[null,null,null,"総合評価"]
["統一した従来技術"]
["補完資料等からの情報","⑪","工法の特徴"]
[]
[null,"⑫","改良強度1000kN/㎡に対する概算改良材添加量"]
[null,"⑬","共通仮設費用（据付・解体費用）"]
[null,"⑭","概算施工費用","施工費用"]
[null,null,null,"改良材材料費"]
[null,null,null,"合計"]
[null,null,null,"標準施工規模"]
[null,"⑮","概算施工日数"]
[null,"⑯","統一した従来技術との比較","経済性"]
[null,null,null,"工程"]
[null,null,"判定の凡例\n○：従来技術より優れる\n△：従来技術と同程度\n－：上記以外","品質・出来形"]
[null,null,null,"安全性"]
[null,null,null,"施工性"]
[null,null,null,"環境"]
[null,"⑰","九州のフィールドへの適応性","施工実績\n（過去３年）","国土交通省：活用効果調査表数"]
[null,null,null,null,"地方自治体：開発者ヒアリング"]
[null,null,null,null,"その他：開発者ヒアリング"]
[null,null,null,"九州管内での活用市町村（直轄工事活用分）"]
[null,null,null,"本工法比較表の仕様における九州地方整備局管内での施工実績の有無"]
[null,null,null,"九州の特殊土壌の施工実績例","シラス"]
[null,null,null,null,"有明粘土"]
[null,null,null,null,"黒ボク・赤ボク等"]
[null,null,null,null,"そうら層（泥炭）"]
[null,null,null,null,"その他（島原焼土等）"]
[null,"⑱","特許等","特許"]
[null,null,null,"建設技術審査証明"]
[null,"⑲","生産供給体制（機械保有台数等）"]
[null,"⑳","備考"]
["発注者ニーズへの適応性","㉑","統一した従来技術との比較\n\n\n判定の凡例\n○：従来技術より優れる\n△：従来技術と同程度\n-：上記以外","周辺地盤への変位抑制"]
[null,"㉒",null,"騒音・振動の低減"]
[null,null,null,"粉塵等の飛散防止"]
[null,null,null,"リサイクル性の向上"]
[null,null,null,"狭隘な現場での施工性"]
[null,null,null,"中間層に転石がある場合の施工性"]
[null,null,null,"軟弱地盤上での施工性（トラフィカビリティ）"]
[null,null,null,"省人化・省力化"]
["㉓",null,"総括"]
["注1）従来技術に土質の選定条件は無い。土質条件は、N≦10（Ｎ＝5程度）で開発者に確認した回答結果である。注2)施工費用：2025年4月福岡県久留米市　注3)／：補完調査未実施"]

{"sheet":"簡易版","index":3,"n_rows":6,"n_cols":23,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,3,5,3],[4,22,5,22],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,13],[5,10,5,11],[5,12,5,13],[4,15,4,21],[4,14,5,14]]}
[null,null,null,"表層混合処理工法（浅層混合処理工法・中層混合処理工法）"]
[null,null,null,{"$f":"検索!S4","v":"工法比較表検索結果[17技術98仕様の内、3技術6仕様]"}]
[]
[]
[null,null,null,"番号","技術名","NETIS番号","開発者","仕様","統一した従来技術との比較",null,null,null,null,null,"周辺地盤への変位抑制","発注者ニーズへの適応性",null,null,null,null,null,null,"概要"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"従来技術\n（新技術の仕様に合わせて、土木工事標準積算基準書より算出）","共通仮設費用\n（組立輸送解体費用）","対象改良長当り\n概算施工費用",null,"対象本数当り\n概算施工日数",null,null,"騒音・振動の低減","粉塵等の飛散防止","リサイクル性の向上","狭隘な現場での施工性","転石がある場合の施工性","軟弱地盤上での施工性\n（トラフィカビリティ）","省人化・省力化"]

{"sheet":"DB","index":4,"n_rows":78,"n_cols":201,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,199,77,200],[77,169,77,170],[77,171,77,172],[77,173,77,174],[77,175,77,176],[77,177,77,178],[77,179,77,180],[77,181,77,182],[77,183,77,184],[77,185,77,186],[77,151,77,152],[77,153,77,154],[77,155,77,156],[77,157,77,158],[77,159,77,160],[77,161,77,162],[77,163,77,164],[77,165,77,166],[77,167,77,168],[77,147,77,148],[77,149,77,150],[77,115,77,116],[77,117,77,118],[77,119,77,120],[77,121,77,122],[77,123,77,124],[77,125,77,126],[77,127,77,128],[77,129,77,130],[77,131,77,132],[77,187,77,188],[77,189,77,190],[77,191,77,192],[77,193,77,194],[77,195,77,196],[77,197,77,198],[77,113,77,114],[77,79,77,80],[77,81,77,82],[77,83,77,84],[77,85,77,86],[77,87,77,88],[77,89,77,90],[77,91,77,92],[77,93,77,94],[77,95,77,96],[77,133,77,134],[77,135,77,136],[77,137,77,138],[77,139,77,140],[77,141,77,142],[77,143,77,144],[77,145,77,146],[77,7,77,8],[77,9,77,10],[77,11,77,12],[77,13,77,14],[77,15,77,16],[77,17,77,18],[77,19,77,20],[77,21,77,22],[77,23,77,24],[77,61,77,62],[77,63,77,64],[77,65,77,66],[77,67,77,68],[77,69,77,70],[77,71,77,72],[77,73,77,74],[77,75,77,76],[77,43,77,44],[77,45,77,46],[77,47,77,48],[77,49,77,50],[77,51,77,52],[77,53,77,54],[77,55,77,56],[77,57,77,58],[77,59,77,60],[76,191,76,192],[76,193,76,194],[76,195,76,196],[76,197,76,198],[76,199,76,200],[76,165,76,166],[76,167,76,168],[76,169,76,170],[76,171,76,172],[76,173,76,174],[76,175,76,176],[76,177,76,178],[76,179,76,180],[76,181,76,182],[77,25,77,26],[77,27,77,28],[77,29,77,30],[77,31,77,32],[77,33,77,34],[77,35,77,36],[77,37,77,38],[77,39,77,40],[77,41,77,42],[77,77,77,78],[77,97,77,98],[77,99,77,100],[77,101,77,102],[77,103,77,104],[77,105,77,106],[77,107,77,108],[77,109,77,110],[77,111,77,112],[76,157,76,158],[76,159,76,160],[76,161,76,162],[76,163,76,164],[76,129,76,130],[76,131,76,132],[76,133,76,134],[76,135,76,136],[76,137,76,138],[76,139,76,140],[76,141,76,142],[76,143,76,144],[76,145,76,146],[76,183,76,184],[76,185,76,186],[76,187,76,188],[76,189,76,190],[76,123,76,124],[76,125,76,126],[76,127,76,128],[76,93,76,94],[76,95,76,96],[76,97,76,98],[76,99,76,100],[76,101,76,102],[76,103,76,104],[76,105,76,106],[76,107,76,108],[76,109,76,110],[76,147,76,148],[76,149,76,150],[76,151,76,152],[76,153,76,154],[76,155,76,156],[76,89,76,90],[76,91,76,92],[76,57,76,58],[76,59,76,60],[76,61,76,62],[76,63,76,64],[76,65,76,66],[76,67,76,68],[76,69,76,70],[76,71,76,72],[76,73,76,74],[76,111,76,112],[76,113,76,114],[76,115,76,116],[76,117,76,118],[76,119,76,120],[76,121,76,122],[76,53,76,54],[76,55,76,56],[75,185,75,186],[75,187,75,188],[75,189,75,190],[75,191,75,192],[75,193,75,194],[75,195,75,196],[75,197,75,198],[75,199,75,200],[75,169,75,170],[75,171,75,172],[75,173,75,174],[75,175,75,176],[75,177,75,178],[75,179,75,180],[75,181,75,182],[75,183,75,184],[75,143,75,144],[75,145,75,146],[75,147,75,148],[75,113,75,114],[75,115,75,116],[75,117,75,118],[75,119,75,120],[76,75,76,76],[76,77,76,78],[76,79,76,80],[76,81,76,82],[76,83,76,84],[76,85,76,86],[76,87,76,88],[76,21,76,22],[76,23,76,24],[76,25,76,26],[76,27,76,28],[76,29,76,30],[76,31,76,32],[76,33,76,34],[76,35,76,36],[76,37,76,38],[75,167,75,168],[75,149,75,150],[75,151,75,152],[75,153,75,154],[75,155,75,156],[75,157,75,158],[75,159,75,160],[75,161,75,162],[75,163,75,164],[75,165,75,166],[75,131,75,132],[75,133,75,134],[75,135,75,136],[75,137,75,138],[75,139,75,140],[75,141,75,142],[76,39,76,40],[76,41,76,42],[76,43,76,44],[76,45,76,46],[76,47,76,48],[76,49,76,50],[76,51,76,52],[75,121,75,122],[75,123,75,124],[75,125,75,126],[75,127,75,128],[75,129,75,130],[75,95,75,96],[75,97,75,98],[75,99,75,100],[75,101,75,102],[75,103,75,104],[75,105,75,106],[75,107,75,108],[75,109,75,110],[75,111,75,112],[75,77,75,78],[75,79,75,80],[75,81,75,82],[75,83,75,84],[75,85,75,86],[75,87,75,88],[75,89,75,90],[75,91,75,92],[75,93,75,94],[75,59,75,60],[75,61,75,62],[75,63,75,64],[75,65,75,66],[75,67,75,68],[75,69,75,70],[75,71,75,72],[75,73,75,74],[75,75,75,76],[75,41,75,42],[75,43,75,44],[75,45,75,46],[75,47,75,48],[75,49,75,50],[75,51,75,52],[75,53,75,54],[75,55,75,56],[75,57,75,58],[74,187,74,188],[74,189,74,190],[74,191,74,192],[74,193,74,194],[74,195,74,196],[74,197,74,198],[74,199,74,200],[75,7,75,8],[75,9,75,10],[75,11,75,12],[75,13,75,14],[75,15,75,16],[75,17,75,18],[75,19,75,20],[75,21,75,22],[75,23,75,24],[75,25,75,26],[75,27,75,28],[75,29,75,30],[75,31,75,32],[75,33,75,34],[75,35,75,36],[75,37,75,38],[75,39,75,40],[74,169,74,170],[74,171,74,172],[74,173,74,174],[74,175,74,176],[74,177,74,178],[74,179,74,180],[74,181,74,182],[74,183,74,184],[74,185,74,186],[74,151,74,152],[74,153,74,154],[74,155,74,156],[74,157,74,158],[74,159,74,160],[74,161,74,162],[74,163,74,164],[74,165,74,166],[74,167,74,168],[74,133,74,134],[74,135,74,136],[74,137,74,138],[74,139,74,140],[74,141,74,142],[74,143,74,144],[74,145,74,146],[74,147,74,148],[74,149,74,150],[74,117,74,118],[74,119,74,120],[74,121,74,122],[74,123,74,124],[74,125,74,126],[74,127,74,128],[74,129,74,130],[74,131,74,132],[74,97,74,98],[74,99,74,100],[74,101,74,102],[74,103,74,104],[74,105,74,106],[74,107,74,108],[74,109,74,110],[74,111,74,112],[74,113,74,114],[73,189,73,190],[73,191,73,192],[73,193,73,194],[73,195,73,196],[73,197,73,198],[73,199,73,200],[74,7,74,8],[74,9,74,10],[74,11,74,12],[74,13,74,14],[74,15,74,16],[74,17,74,18],[74,19,74,20],[74,21,74,22],[74,23,74,24],[74,25,74,26],[74,27,74,28],[74,29,74,30],[74,31,74,32],[74,33,74,34],[74,35,74,36],[74,37,74,38],[74,39,74,40],[74,79,74,80],[74,81,74,82],[74,83,74,84],[74,85,74,86],[74,87,74,88],[74,89,74,90],[74,91,74,92],[74,93,74,94],[74,95,74,96],[73,135,73,136],[73,137,73,138],[73,139,73,140],[73,141,73,142],[73,143,73,144],[73,145,73,146],[73,147,73,148],[73,149,73,150],[73,151,73,152],[73,117,73,118],[73,119,73,120],[73,121,73,122],[73,123,73,124],[74,43,74,44],[74,45,74,46],[74,47,74,48],[74,49,74,50],[74,51,74,52],[74,53,74,54],[74,55,74,56],[74,57,74,58],[74,59,74,60],[74,61,74,62],[74,63,74,64],[74,65,74,66],[74,67,74,68],[74,69,74,70],[74,71,74,72],[74,73,74,74],[74,75,74,76],[74,77,74,78],[74,115,74,116],[73,171,73,172],[73,173,73,174],[73,175,73,176],[73,177,73,178],[73,179,73,180],[73,181,73,182],[73,183,73,184],[73,185,73,186],[73,187,73,188],[73,153,73,154],[73,155,73,156],[73,157,73,158],[73,159,73,160],[73,161,73,162],[73,163,73,164],[73,165,73,166],[73,167,73,168],[73,169,73,170],[73,125,73,126],[73,127,73,128],[73,129,73,130],[73,131,73,132],[73,133,73,134],[73,99,73,100],[73,101,73,102],[73,103,73,104],[73,105,73,106],[73,107,73,108],[73,109,73,110],[73,111,73,112],[73,113,73,114],[73,115,73,116],[73,81,73,82],[73,83,73,84],[73,85,73,86],[73,87,73,88],[73,89,73,90],[73,91,73,92],[73,93,73,94],[73,95,73,96],[73,97,73,98],[73,63,73,64],[73,65,73,66],[73,67,73,68],[73,69,73,70],[73,71,73,72],[73,73,73,74],[73,75,73,76],[73,77,73,78],[73,79,73,80],[73,45,73,46],[73,47,73,48],[73,49,73,50],[73,51,73,52],[73,53,73,54],[73,55,73,56],[73,57,73,58],[73,59,73,60],[73,61,73,62],[72,191,72,192],[72,193,72,194],[72,195,72,196],[72,197,72,198],[72,199,72,200],[73,7,73,8],[73,9,73,10],[73,11,73,12],[73,13,73,14],[73,15,73,16],[73,17,73,18],[73,19,73,20],[73,21,73,22],[73,23,73,24],[73,25,73,26],[73,27,73,28],[73,29,73,30],[73,31,73,32],[73,33,73,34],[73,35,73,36],[73,37,73,38],[73,39,73,40],[73,41,73,42],[73,43,73,44],[72,173,72,174],[72,175,72,176],[72,177,72,178],[72,179,72,180],[72,181,72,182],[72,183,72,184],[72,185,72,186],[72,187,72,188],[72,189,72,190],[72,155,72,156],[72,157,72,158],[72,159,72,160],[72,161,72,162],[72,163,72,164],[72,165,72,166],[72,167,72,168],[72,169,72,170],[72,171,72,172],[72,137,72,138],[72,139,72,140],[72,141,72,142],[72,143,72,144],[72,145,72,146],[72,147,72,148],[72,149,72,150],[72,151,72,152],[72,153,72,154],[72,121,72,122],[72,123,72,124],[72,125,72,126],[72,127,72,128],[72,129,72,130],[72,131,72,132],[72,133,72,134],[72,135,72,136],[72,101,72,102],[72,103,72,104],[72,105,72,106],[72,107,72,108],[72,109,72,110],[72,111,72,112],[72,113,72,114],[72,115,72,116],[72,117,72,118],[71,193,71,194],[71,195,71,196],[71,197,71,198],[71,199,71,200],[72,7,72,8],[72,9,72,10],[72,11,72,12],[72,13,72,14],[72,15,72,16],[72,17,72,18],[72,19,72,20],[72,21,72,22],[72,23,72,24],[72,25,72,26],[72,27,72,28],[72,29,72,30],[72,31,72,32],[72,33,72,34],[72,35,72,36],[72,37,72,38],[72,39,72,40],[72,41,72,42],[72,43,72,44],[72,83,72,84],[72,85,72,86],[72,87,72,88],[72,89,72,90],[72,91,72,92],[72,93,72,94],[72,95,72,96],[72,97,72,98],[72,99,72,100],[71,139,71,140],[71,141,71,142],[71,143,71,144],[71,145,71,146],[71,147,71,148],[71,149,71,150],[71,151,71,152],[71,153,71,154],[71,155,71,156],[71,121,71,122],[71,123,71,124],[71,125,71,126],[71,127,71,128],[72,47,72,48],[72,49,72,50],[72,51,72,52],[72,53,72,54],[72,55,72,56],[72,57,72,58],[72,59,72,60],[72,61,72,62],[72,63,72,64],[72,65,72,66],[72,67,72,68],[72,69,72,70],[72,71,72,72],[72,73,72,74],[72,75,72,76],[72,77,72,78],[72,79,72,80],[72,81,72,82],[72,119,72,120],[71,175,71,176],[71,177,71,178],[71,179,71,180],[71,181,71,182],[71,183,71,184],[71,185,71,186],[71,187,71,188],[71,189,71,190],[71,191,71,192],[71,157,71,158],[71,159,71,160],[71,161,71,162],[71,163,71,164],[71,165,71,166],[71,167,71,168],[71,169,71,170],[71,171,71,172],[71,173,71,174],[71,129,71,130],[71,131,71,132],[71,133,71,134],[71,135,71,136],[71,137,71,138],[71,103,71,104],[71,105,71,106],[71,107,71,108],[71,109,71,110],[71,111,71,112],[71,113,71,114],[71,115,71,116],[71,117,71,118],[71,119,71,120],[71,85,71,86],[71,87,71,88],[71,89,71,90],[71,91,71,92],[71,93,71,94],[71,95,71,96],[71,97,71,98],[71,99,71,100],[71,101,71,102],[71,67,71,68],[71,69,71,70],[71,71,71,72],[71,73,71,74],[71,75,71,76],[71,77,71,78],[71,79,71,80],[71,81,71,82],[71,83,71,84],[71,49,71,50],[71,51,71,52],[71,53,71,54],[71,55,71,56],[71,57,71,58],[71,59,71,60],[71,61,71,62],[71,63,71,64],[71,65,71,66],[70,195,70,196],[70,197,70,198],[70,199,70,200],[71,7,71,8],[71,9,71,10],[71,11,71,12],[71,13,71,14],[71,15,71,16],[71,17,71,18],[71,19,71,20],[71,21,71,22],[71,23,71,24],[71,25,71,26],[71,27,71,28],[71,29,71,30],[71,31,71,32],[71,33,71,34],[71,35,71,36],[71,37,71,38],[71,39,71,40],[71,41,71,42],[71,43,71,44],[71,45,71,46],[71,47,71,48],[70,177,70,178],[70,179,70,180],[70,181,70,182],[70,183,70,184],[70,185,70,186],[70,187,70,188],[70,189,70,190],[70,191,70,192],[70,193,70,194],[70,159,70,160],[70,161,70,162],[70,163,70,164],[70,165,70,166],[70,167,70,168],[70,169,70,170],[70,171,70,172],[70,173,70,174],[70,175,70,176],[70,141,70,142],[70,143,70,144],[70,145,70,146],[70,147,70,148],[70,149,70,150],[70,151,70,152],[70,153,70,154],[70,155,70,156],[70,157,70,158],[70,125,70,126],[70,127,70,128],[70,129,70,130],[70,131,70,132],[70,133,70,134],[70,135,70,136],[70,137,70,138],[70,139,70,140],[70,105,70,106],[70,107,70,108],[70,109,70,110],[70,111,70,112],[70,113,70,114],[70,115,70,116],[70,117,70,118],[70,119,70,120],[70,121,70,122],[69,197,69,198],[69,199,69,200],[70,7,70,8],[70,9,70,10],[70,11,70,12],[70,13,70,14],[70,15,70,16],[70,17,70,18],[70,19,70,20],[70,21,70,22],[70,23,70,24],[70,25,70,26],[70,27,70,28],[70,29,70,30],[70,31,70,32],[70,33,70,34],[70,35,70,36],[70,37,70,38],[70,39,70,40],[70,41,70,42],[70,43,70,44],[70,45,70,46],[70,47,70,48],[70,87,70,88],[70,89,70,90],[70,91,70,92],[70,93,70,94],[70,95,70,96],[70,97,70,98],[70,99,70,100],[70,101,70,102],[70,103,70,104],[69,143,69,144],[69,145,69,146],[69,147,69,148],[69,149,69,150],[69,151,69,152],[69,153,69,154],[69,155,69,156],[69,157,69,158],[69,159,69,160],[69,125,69,126],[69,127,69,128],[69,129,69,130],[69,131,69,132],[70,51,70,52],[70,53,70,54],[70,55,70,56],[70,57,70,58],[70,59,70,60],[70,61,70,62],[70,63,70,64],[70,65,70,66],[70,67,70,68],[70,69,70,70],[70,71,70,72],[70,73,70,74],[70,75,70,76],[70,77,70,78],[70,79,70,80],[70,81,70,82],[70,83,70,84],[70,85,70,86],[70,123,70,124],[69,179,69,180],[69,181,69,182],[69,183,69,184],[69,185,69,186],[69,187,69,188],[69,189,69,190],[69,191,69,192],[69,193,69,194],[69,195,69,196],[69,161,69,162],[69,163,69,164],[69,165,69,166],[69,167,69,168],[69,169,69,170],[69,171,69,172],[69,173,69,174],[69,175,69,176],[69,177,69,178],[69,133,69,134],[69,135,69,136],[69,137,69,138],[69,139,69,140],[69,141,69,142],[69,107,69,108],[69,109,69,110],[69,111,69,112],[69,113,69,114],[69,115,69,116],[69,117,69,118],[69,119,69,120],[69,121,69,122],[69,123,69,124],[69,89,69,90],[69,91,69,92],[69,93,69,94],[69,95,69,96],[69,97,69,98],[69,99,69,100],[69,101,69,102],[69,103,69,104],[69,105,69,106],[69,71,69,72],[69,73,69,74],[69,75,69,76],[69,77,69,78],[69,79,69,80],[69,81,69,82],[69,83,69,84],[69,85,69,86],[69,87,69,88],[69,53,69,54],[69,55,69,56],[69,57,69,58],[69,59,69,60],[69,61,69,62],[69,63,69,64],[69,65,69,66],[69,67,69,68],[69,69,69,70],[69,35,69,36],[69,37,69,38],[69,39,69,40],[69,41,69,42],[69,43,69,44],[69,45,69,46],[69,47,69,48],[69,49,69,50],[69,51,69,52],[75,2,75,4],[76,2,77,2],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[69,5,69,6],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[72,5,72,6],[73,5,73,6],[74,5,74,6],[75,5,75,6],[76,5,76,6],[77,5,77,6],[70,49,70,50],[72,45,72,46],[74,41,74,42],[76,7,76,8],[76,9,76,10],[76,11,76,12],[76,13,76,14],[76,15,76,16],[76,17,76,18],[76,19,76,20],[67,195,67,196],[67,197,67,198],[67,199,67,200],[69,2,69,4],[70,2,70,4],[71,2,74,2],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[69,7,69,8],[69,9,69,10],[69,11,69,12],[69,13,69,14],[69,15,69,16],[69,17,69,18],[69,19,69,20],[69,21,69,22],[69,23,69,24],[69,25,69,26],[69,27,69,28],[69,29,69,30],[69,31,69,32],[69,33,69,34],[67,177,67,178],[67,179,67,180],[67,181,67,182],[67,183,67,184],[67,185,67,186],[67,187,67,188],[67,189,67,190],[67,191,67,192],[67,193,67,194],[67,159,67,160],[67,161,67,162],[67,163,67,164],[67,165,67,166],[67,167,67,168],[67,169,67,170],[67,171,67,172],[67,173,67,174],[67,175,67,176],[67,141,67,142],[67,143,67,144],[67,145,67,146],[67,147,67,148],[67,149,67,150],[67,151,67,152],[67,153,67,154],[67,155,67,156],[67,157,67,158],[67,123,67,124],[67,125,67,126],[67,127,67,128],[67,129,67,130],[67,131,67,132],[67,133,67,134],[67,135,67,136],[67,137,67,138],[67,139,67,140],[67,105,67,106],[67,107,67,108],[67,109,67,110],[67,111,67,112],[67,113,67,114],[67,115,67,116],[67,117,67,118],[67,119,67,120],[67,121,67,122],[67,87,67,88],[67,89,67,90],[67,91,67,92],[67,93,67,94],[67,95,67,96],[67,97,67,98],[67,99,67,100],[67,101,67,102],[67,103,67,104],[67,69,67,70],[67,71,67,72],[67,73,67,74],[67,75,67,76],[67,77,67,78],[67,79,67,80],[67,81,67,82],[67,83,67,84],[67,85,67,86],[67,51,67,52],[67,53,67,54],[67,55,67,56],[67,57,67,58],[67,59,67,60],[67,61,67,62],[67,63,67,64],[67,65,67,66],[67,67,67,68],[66,195,66,196],[66,197,66,198],[66,199,66,200],[67,9,67,10],[67,11,67,12],[67,13,67,14],[67,15,67,16],[67,17,67,18],[67,19,67,20],[67,21,67,22],[67,23,67,24],[67,25,67,26],[67,27,67,28],[67,29,67,30],[67,31,67,32],[67,33,67,34],[67,35,67,36],[67,37,67,38],[67,39,67,40],[67,41,67,42],[67,43,67,44],[67,45,67,46],[67,47,67,48],[67,49,67,50],[66,177,66,178],[66,179,66,180],[66,181,66,182],[66,183,66,184],[66,185,66,186],[66,187,66,188],[66,189,66,190],[66,191,66,192]],"merged_total":6460,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,"1-1",null,"1-2",null,"1-3",null,"1-4",null,"1-5",null,"1-6",null,"2-1",null,"2-2",null,"8-1",null,"8-2",null,"8-3",null,"8-4",null,"8-5",null,"8-6",null,"8-7",null,"8-8",null,"9-1",null,"9-2",null,"9-3",null,"9-4",null,"9-5",null,"9-6",null,"9-7",null,"9-8",null,"10-1",null,"10-2",null,"10-3",null,"10-4",null,"10-5",null,"10-6",null,"10-7",null,"10-8",null,"10-9",null,"10-10",null,"10-11",null,"10-12",null,"11-1",null,"11-2",null,"12-1",null,"12-2",null,"12-3",null,"12-4",null,"12-5",null,"12-6",null,"13-1",null,"13-2",null,"13-3",null,"13-4",null,"14-1",null,"14-2",null,"14-3",null,"14-4",null,"15-1",null,"15-2",null,"16-1",null,"16-2",null,"16-3",null,"16-4",null,"16-5",null,"16-6",null,"16-7",null,"16-8",null,"17-1",null,"17-2",null,"17-3",null,"17-4",null,"17-5",null,"17-6",null,"17-7",null,"17-8",null,"18-1",null,"18-2",null,"18-3",null,"18-4",null,"18-5",null,"18-6",null,"18-7",null,"18-8",null,"19-1",null,"19-2",null,"19-3",null,"19-4",null,"19-5",null,"19-6",null,"19-7",null,"19-8",null,"20-1",null,"20-2",null,"20-3",null,"20-4",null,"20-5",null,"20-6",null,"20-7",null,"20-8",null,"21-1",null,"21-2",null,"22-1",null,"22-2"]
["表層混合処理工法（浅層混合処理工法・中層混合処理工法）",null,null,null,null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-090004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-090004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-090004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-090004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-090004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-090004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-100020"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-100020"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980012"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980012"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980012"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980012"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980012"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980012"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980012"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980012"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-050086"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-050086"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-050086"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-050086"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-050086"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-050086"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-050086"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-050086"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980019"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-980019"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-980054"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-980054"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-980054"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-980054"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-980054"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-980054"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-010014"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-010014"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-010014"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-010014"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-070016"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-070016"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-070016"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-070016"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-180009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-180009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-180038"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-180038"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-180038"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-180038"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-180038"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-180038"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-180038"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-180038"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210018"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210018"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210018"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210018"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210018"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210018"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210018"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210018"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210068"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210068"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210068"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210068"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210068"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210068"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210068"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-210068"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-220044"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-220044"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-220044"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-220044"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-220044"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-220044"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-220044"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-220044"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-230182"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-230182"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-230182"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-230182"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-230182"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-230182"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-230182"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-230182"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-250006"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-250006"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-250008"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-250008"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年8月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(GB$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(GD$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(GF$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(GH$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(GJ$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(GL$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(GN$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(GP$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年10月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(GR$1,仕様の整理!$C:$P,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年10月"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：スタビライザ混合、固化材供給方式：粉体、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：スタビライザ混合、固化材供給方式：粉体、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：バケットミキシング、固化材供給方式：粉体、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：バケットミキシング、固化材供給方式：粉体、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：バケットミキシング、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：バケットミキシング、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：粉体、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：粉体、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（粉体噴射）、固化材供給方式：粉体、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（粉体噴射）、固化材供給方式：粉体、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：粉体、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：粉体、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：1m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：バケットミキシング（掘削マス内でセメント・水を混合）、固化材供給方式：粉体、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：バケットミキシング（掘削マス内でセメント・水を混合）、固化材供給方式：粉体、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(GB1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：7m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(GD1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(GF1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：9m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(GH1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(GJ1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：12m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(GL1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(GN1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(GP1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：砂質土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"},null,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"、\",,\"施工方法：\"&VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$P,7,0),\"固化材供給方式：\"&VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$P,8,0),\"土質：\"&VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$P,9,0)&\"N≦10（目安：N=5程度）\",\"改良深度：\"&VLOOKUP(GR1,仕様の整理!$C:$P,10,0)&\"m\")&\"　注1）\"","v":"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー、土質：粘性土N≦10（目安：N=5程度）、改良深度：4m　注1）"}]
["ＮＥＴＩＳ情報","技術名",null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"STB-MC工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"STB-MC工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ツイン・ブレードミキシング工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ツイン・ブレードミキシング工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ツイン・ブレードミキシング工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ツイン・ブレードミキシング工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ツイン・ブレードミキシング工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ツイン・ブレードミキシング工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ツイン・ブレードミキシング工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ツイン・ブレードミキシング工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"SCM工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(粉体噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(粉体噴射方式)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スタビミキサー工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スタビミキサー工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スタビミキサー工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スタビミキサー工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ロータリースタビライザー"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ロータリースタビライザー"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ロータリースタビライザー"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ロータリースタビライザー"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"エルニード工法（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"エルニード工法（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(横行施工)（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(横行施工)（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(横行施工)（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(横行施工)（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(横行施工)（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(横行施工)（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(横行施工)（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法(横行施工)（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法（ICT施工）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法（ICT施工）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法（ICT施工）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法（ICT施工）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法（ICT施工）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法（ICT施工）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法（ICT施工）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パワーブレンダー工法（ICT施工）（有用な新技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）（九州の技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）（九州の技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）（九州の技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）（九州の技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）（九州の技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）（九州の技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）（九州の技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）（九州の技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(GB$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(GB$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(GB$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(GD$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(GD$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(GD$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(GF$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(GF$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(GF$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(GH$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(GH$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(GH$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(GJ$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(GJ$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(GJ$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(GL$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(GL$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(GL$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"トレンチャー方式中層混合処理工法「ダイナWミキシングST工法」（事後評価未実施技術）《新規登録技術》"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(GN$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(GN$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(GN$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"トレンチャー方式中層混合処理工法「ダイナWミキシングST工法」（事後評価未実施技術）《新規登録技術》"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(GP$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(GP$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(GP$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ミキシングバケット式地盤改良工「ダイナWミキシングVB工法」（事後評価未実施技術）《新規登録技術》"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0),VLOOKUP(GR$1,仕様の整理!$C:$P,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(GR$1,仕様の整理!$C:$P,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(GR$1,仕様の整理!$C:$P,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ミキシングバケット式地盤改良工「ダイナWミキシングVB工法」（事後評価未実施技術）《新規登録技術》"}]
[null,"①","ＮＥＴＩＳ登録番号",null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"SK-180009-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"SK-180009-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-180038-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-180038-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-180038-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-180038-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-180038-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-180038-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-180038-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-180038-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210018-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210018-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210018-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210018-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210018-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210018-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210018-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210018-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210068-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210068-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210068-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210068-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210068-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210068-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210068-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-210068-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-220044-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-220044-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-220044-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-220044-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-220044-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-220044-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-220044-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-220044-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"KT-230182-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"KT-230182-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"KT-230182-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GB$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GB$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"KT-230182-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GD$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GD$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"KT-230182-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GF$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GF$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"KT-230182-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GH$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GH$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"KT-230182-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GJ$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GJ$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"KT-230182-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GL$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GL$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-250006-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GN$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GN$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-250006-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GP$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GP$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-250008-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(GR$1,仕様の整理!$C:$L,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(GR$1,仕様の整理!$C:$L,3,0))","v":"QS-250008-A"}]
[null,"②","技術の位置付け（有用な新技術）",null,null,"[R1準推奨][設計比較][活用促進]",null,"[R1準推奨][設計比較][活用促進]",null,"[R1準推奨][設計比較][活用促進]",null,"[R1準推奨][設計比較][活用促進]",null,"[R1準推奨][設計比較][活用促進]",null,"[R1準推奨][設計比較][活用促進]",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"[H23推奨][設計比較]",null,"[H23推奨][設計比較]",null,"[H23推奨][設計比較]",null,"[H23推奨][設計比較]",null,"[H23推奨][設計比較]",null,"[H23推奨][設計比較]",null,"[H23推奨][設計比較]",null,"[H23推奨][設計比較]",null,"[H24準推奨][設計比較]",null,"[H24準推奨][設計比較]",null,"[H24準推奨][設計比較]",null,"[H24準推奨][設計比較]",null,"[H24準推奨][設計比較]",null,"[H24準推奨][設計比較]",null,"[H24準推奨][設計比較]",null,"[H24準推奨][設計比較]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H22準推奨][活用促進]",null,"[H26推奨][設計比較]",null,"[H26推奨][設計比較]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[設計比較][活用促進]",null,"[設計比較][活用促進]",null,"[設計比較][活用促進]",null,"[設計比較][活用促進]",null,"-",null,"-",null,"[R7推奨][活用促進]",null,"[R7推奨][活用促進]",null,"[R7推奨][活用促進]",null,"[R7推奨][活用促進]",null,"[R7推奨][活用促進]",null,"[R7推奨][活用促進]",null,"[R7推奨][活用促進]",null,"[R7推奨][活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,"③","開発者（本社が存在する都道府県）",null,null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"株式会社 東洋スタビ（岐阜県）",null,"株式会社 東洋スタビ（岐阜県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"小野田ケミコ株式会社（東京都）",null,"小野田ケミコ株式会社（東京都）",null,"小野田ケミコ株式会社（東京都）",null,"小野田ケミコ株式会社（東京都）",null,"小野田ケミコ株式会社（東京都）",null,"小野田ケミコ株式会社（東京都）",null,"小野田ケミコ株式会社（東京都）",null,"小野田ケミコ株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"ライト工業株式会社（東京都）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社セリタ建設（佐賀県）",null,"株式会社セリタ建設（佐賀県）",null,"株式会社セリタ建設（佐賀県）",null,"株式会社セリタ建設（佐賀県）",null,"株式会社セリタ建設（佐賀県）",null,"株式会社セリタ建設（佐賀県）",null,"株式会社熊野組（広島県）",null,"株式会社熊野組（広島県）",null,"株式会社熊野組（広島県）",null,"株式会社熊野組（広島県）",null,"恵庭建設株式会社（北海道）",null,"恵庭建設株式会社（北海道）",null,"恵庭建設株式会社（北海道）",null,"恵庭建設株式会社（北海道）",null,"有限会社ネオニード（香川県）",null,"有限会社ネオニード（香川県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"株式会社加藤建設（愛知県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"WILL工法協会（福岡県）",null,"日本基礎技術株式会社（大阪府、東京都）",null,"日本基礎技術株式会社（大阪府、東京都）",null,"日本基礎技術株式会社（大阪府、東京都）",null,"日本基礎技術株式会社（大阪府、東京都）",null,"日本基礎技術株式会社（大阪府、東京都）",null,"日本基礎技術株式会社（大阪府、東京都）",null,"日本基礎技術株式会社（大阪府、東京都）",null,"日本基礎技術株式会社（大阪府、東京都）",null,"株式会社サン・エンジニア（福井県）",null,"株式会社サン・エンジニア（福井県）",null,"株式会社サン・エンジニア（福井県）、株式会社サンワールド（神奈川県）",null,"株式会社サン・エンジニア（福井県）、株式会社サンワールド（神奈川県）"]
[null,"④","開発者における九州地方との関連性（九州登録九州本社：◎、\n九州外登録九州本社：○、九州に共同開発者有り：△、その他：－）",null,null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"◎",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,"⑤","九州地方への機能性（九州地方に支店等を有する場合：○、その他：－）",null,null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○（九州地方に営業所を有する）",null,"○（九州地方に営業所を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に支店を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"○（九州管内に営業所を有する）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○（九州地方に支店等を有する)",null,"○（九州地方に支店等を有する)",null,"○（九州地方に支店等を有する)",null,"○（九州地方に支店等を有する)",null,"○（九州地方に支店等を有する)",null,"○（九州地方に支店等を有する)",null,"○（九州地方に支店等を有する)",null,"○（九州地方に支店等を有する)",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,"⑥","技術概要",null,null,"2タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートとを使い分けることにより、軟弱な粘性土地盤はもとより、N値40までの砂質土地盤に固化材を注入しながら揺動攪拌混合し、安定した改良体を形成する工法である。",null,"2タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートとを使い分けることにより、軟弱な粘性土地盤はもとより、N値40までの砂質土地盤に固化材を注入しながら揺動攪拌混合し、安定した改良体を形成する工法である。",null,"2タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートとを使い分けることにより、軟弱な粘性土地盤はもとより、N値40までの砂質土地盤に固化材を注入しながら揺動攪拌混合し、安定した改良体を形成する工法である。",null,"2タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートとを使い分けることにより、軟弱な粘性土地盤はもとより、N値40までの砂質土地盤に固化材を注入しながら揺動攪拌混合し、安定した改良体を形成する工法である。",null,"2タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートとを使い分けることにより、軟弱な粘性土地盤はもとより、N値40までの砂質土地盤に固化材を注入しながら揺動攪拌混合し、安定した改良体を形成する工法である。",null,"2タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートとを使い分けることにより、軟弱な粘性土地盤はもとより、N値40までの砂質土地盤に固化材を注入しながら揺動攪拌混合し、安定した改良体を形成する工法である。",null,"本技術は、セメント系固化材を原位置で飛散防止用に加工して用いる浅層地盤改良工法で、従来は工場製品の発塵抑制型固化材を用いた浅層地盤改良工法により対応していた。本技術の活用により、安価な固化材で飛散防止ができるので施工コストの縮減が図れる。",null,"本技術は、セメント系固化材を原位置で飛散防止用に加工して用いる浅層地盤改良工法で、従来は工場製品の発塵抑制型固化材を用いた浅層地盤改良工法により対応していた。本技術の活用により、安価な固化材で飛散防止ができるので施工コストの縮減が図れる。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中にスラリー噴射しながら撹拌混合する工法です。改良深度は最大13m程度(実績13.9m)可能です。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中にスラリー噴射しながら撹拌混合する工法です。改良深度は最大13m程度(実績13.9m)可能です。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中にスラリー噴射しながら撹拌混合する工法です。改良深度は最大13m程度(実績13.9m)可能です。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中にスラリー噴射しながら撹拌混合する工法です。改良深度は最大13m程度(実績13.9m)可能です。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中にスラリー噴射しながら撹拌混合する工法です。改良深度は最大13m程度(実績13.9m)可能です。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中にスラリー噴射しながら撹拌混合する工法です。改良深度は最大13m程度(実績13.9m)可能です。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中にスラリー噴射しながら撹拌混合する工法です。改良深度は最大13m程度(実績13.9m)可能です。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中にスラリー噴射しながら撹拌混合する工法です。改良深度は最大13m程度(実績13.9m)可能です。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"本技術は、縦型回転攪拌装置を用いた中層混合処理工法で、従来は、スラリー攪拌工(2軸施工)で対応していた。本技術の活用により、1セットあたりの改良面積が増加して、工程が短縮し経済性が向上する。",null,"本技術は、縦型回転攪拌装置を用いた中層混合処理工法で、従来は、スラリー攪拌工(2軸施工)で対応していた。本技術の活用により、1セットあたりの改良面積が増加して、工程が短縮し経済性が向上する。",null,"本技術は、縦型回転攪拌装置を用いた中層混合処理工法で、従来は、スラリー攪拌工(2軸施工)で対応していた。本技術の活用により、1セットあたりの改良面積が増加して、工程が短縮し経済性が向上する。",null,"本技術は、縦型回転攪拌装置を用いた中層混合処理工法で、従来は、スラリー攪拌工(2軸施工)で対応していた。本技術の活用により、1セットあたりの改良面積が増加して、工程が短縮し経済性が向上する。",null,"本技術は、縦型回転攪拌装置を用いた中層混合処理工法で、従来は、スラリー攪拌工(2軸施工)で対応していた。本技術の活用により、1セットあたりの改良面積が増加して、工程が短縮し経済性が向上する。",null,"本技術は、縦型回転攪拌装置を用いた中層混合処理工法で、従来は、スラリー攪拌工(2軸施工)で対応していた。本技術の活用により、1セットあたりの改良面積が増加して、工程が短縮し経済性が向上する。",null,"本技術は、縦型回転攪拌装置を用いた中層混合処理工法で、従来は、スラリー攪拌工(2軸施工)で対応していた。本技術の活用により、1セットあたりの改良面積が増加して、工程が短縮し経済性が向上する。",null,"本技術は、縦型回転攪拌装置を用いた中層混合処理工法で、従来は、スラリー攪拌工(2軸施工)で対応していた。本技術の活用により、1セットあたりの改良面積が増加して、工程が短縮し経済性が向上する。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"あらゆる現場条件に適応できる浅層・中層地盤改良工法。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中に粉体圧送しながら撹拌混合する工法。改良深度は6m程度まで可能。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"トレンチャー式撹拌機を改良機本体に装着して改良材(セメント系固化材等)を対象地盤中に粉体圧送しながら撹拌混合する工法。改良深度は6m程度まで可能。重機足場は仮設鉄板程度で済み、改良機本体は改造型バックホウなので転倒の心配も無い。",null,"バックホウに超ロングブームアームと特殊撹拌機を装備し、軟弱土と固化材を連続的に機械混合し、土と固化材を化学反応させ、土質性状を安定したものにすると共に、強度を高める工法です。",null,"バックホウに超ロングブームアームと特殊撹拌機を装備し、軟弱土と固化材を連続的に機械混合し、土と固化材を化学反応させ、土質性状を安定したものにすると共に、強度を高める工法です。",null,"バックホウに特殊撹拌機を装備し、軟弱土と固化材を連続的に機械混合し、土と固化材を化学反応させ、土質性状を安定したものにすると共に、強度を高める工法です。",null,"バックホウに特殊撹拌機を装備し、軟弱土と固化材を連続的に機械混合し、土と固化材を化学反応させ、土質性状を安定したものにすると共に、強度を高める工法です。",null,"バックホウに超ロングブームアームと特殊撹拌機を装備し、軟弱土と固化材を連続的に機械混合し、土と固化材を化学反応させ、土質性状を安定したものにすると共に、強度を高める工法です。",null,"バックホウに超ロングブームアームと特殊撹拌機を装備し、軟弱土と固化材を連続的に機械混合し、土と固化材を化学反応させ、土質性状を安定したものにすると共に、強度を高める工法です。",null,"本技術はトレンチャー式攪拌により軟弱地盤を上下攪拌し改良体を築造する工法で、従来はバックホウ混合・コラム改良等で対応していた。本技術の活用によりバックホウ混合では対応できない深さ・コラム改良のように大型重機の搬入の出来ない工事での適用が期待出来る。",null,"本技術はトレンチャー式攪拌により軟弱地盤を上下攪拌し改良体を築造する工法で、従来はバックホウ混合・コラム改良等で対応していた。本技術の活用によりバックホウ混合では対応できない深さ・コラム改良のように大型重機の搬入の出来ない工事での適用が期待出来る。",null,"本技術はトレンチャー式攪拌により軟弱地盤を上下攪拌し改良体を築造する工法で、従来はバックホウ混合・コラム改良等で対応していた。本技術の活用によりバックホウ混合では対応できない深さ・コラム改良のように大型重機の搬入の出来ない工事での適用が期待出来る。",null,"本技術はトレンチャー式攪拌により軟弱地盤を上下攪拌し改良体を築造する工法で、従来はバックホウ混合・コラム改良等で対応していた。本技術の活用によりバックホウ混合では対応できない深さ・コラム改良のように大型重機の搬入の出来ない工事での適用が期待出来る。",null,"この攪拌機械は、対象土に粉体で散布された添加材を0.3～1.2m程度(粉体式)の深さまで均一に攪拌混合し、所定の強度を得ることができる。",null,"この攪拌機械は、対象土に粉体で散布された添加材を0.3～1.2m程度(粉体式)の深さまで均一に攪拌混合し、所定の強度を得ることができる。",null,"この攪拌機械は、対象土に粉体で散布された添加材を0.3～1.2m程度(粉体式)の深さまで均一に攪拌混合し、所定の強度を得ることができる。",null,"この攪拌機械は、対象土に粉体で散布された添加材を0.3～1.2m程度(粉体式)の深さまで均一に攪拌混合し、所定の強度を得ることができる。",null,"本技術は、バックホウによる特殊バケットを用いたブロック状の改良体を築造する地盤改良工法で、従来は、小型改良機による柱状の改良で対応していた。本技術の活用により、地下水が高い地盤や玉石を含む土質や礫質層も均一な改良体を築造可能となります。",null,"本技術は、バックホウによる特殊バケットを用いたブロック状の改良体を築造する地盤改良工法で、従来は、小型改良機による柱状の改良で対応していた。本技術の活用により、地下水が高い地盤や玉石を含む土質や礫質層も均一な改良体を築造可能となります。",null,"中層領域の地盤改良においてトレンチャ式地盤改良機に角度変換機能付撹拌機を装着する事で、従来、施工出来なかった任意角度による横行走行連続施工が可能となり、近接箇所や狭隘な箇所での施工性が向上し適用範囲が拡大した。",null,"中層領域の地盤改良においてトレンチャ式地盤改良機に角度変換機能付撹拌機を装着する事で、従来、施工出来なかった任意角度による横行走行連続施工が可能となり、近接箇所や狭隘な箇所での施工性が向上し適用範囲が拡大した。",null,"中層領域の地盤改良においてトレンチャ式地盤改良機に角度変換機能付撹拌機を装着する事で、従来、施工出来なかった任意角度による横行走行連続施工が可能となり、近接箇所や狭隘な箇所での施工性が向上し適用範囲が拡大した。",null,"中層領域の地盤改良においてトレンチャ式地盤改良機に角度変換機能付撹拌機を装着する事で、従来、施工出来なかった任意角度による横行走行連続施工が可能となり、近接箇所や狭隘な箇所での施工性が向上し適用範囲が拡大した。",null,"中層領域の地盤改良においてトレンチャ式地盤改良機に角度変換機能付撹拌機を装着する事で、従来、施工出来なかった任意角度による横行走行連続施工が可能となり、近接箇所や狭隘な箇所での施工性が向上し適用範囲が拡大した。",null,"中層領域の地盤改良においてトレンチャ式地盤改良機に角度変換機能付撹拌機を装着する事で、従来、施工出来なかった任意角度による横行走行連続施工が可能となり、近接箇所や狭隘な箇所での施工性が向上し適用範囲が拡大した。",null,"中層領域の地盤改良においてトレンチャ式地盤改良機に角度変換機能付撹拌機を装着する事で、従来、施工出来なかった任意角度による横行走行連続施工が可能となり、近接箇所や狭隘な箇所での施工性が向上し適用範囲が拡大した。",null,"中層領域の地盤改良においてトレンチャ式地盤改良機に角度変換機能付撹拌機を装着する事で、従来、施工出来なかった任意角度による横行走行連続施工が可能となり、近接箇所や狭隘な箇所での施工性が向上し適用範囲が拡大した。",null,"本工法は中層混合処理工に関する技術である。ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体（最大深度13m）の構築および最大改良深度8mにおいてN値40程度の砂・砂礫地盤への適応が可能である。",null,"本工法は中層混合処理工に関する技術である。ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体（最大深度13m）の構築および最大改良深度8mにおいてN値40程度の砂・砂礫地盤への適応が可能である。",null,"本工法は中層混合処理工に関する技術である。ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体（最大深度13m）の構築および最大改良深度8mにおいてN値40程度の砂・砂礫地盤への適応が可能である。",null,"本工法は中層混合処理工に関する技術である。ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体（最大深度13m）の構築および最大改良深度8mにおいてN値40程度の砂・砂礫地盤への適応が可能である。",null,"本工法は中層混合処理工に関する技術である。ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体（最大深度13m）の構築および最大改良深度8mにおいてN値40程度の砂・砂礫地盤への適応が可能である。",null,"本工法は中層混合処理工に関する技術である。ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体（最大深度13m）の構築および最大改良深度8mにおいてN値40程度の砂・砂礫地盤への適応が可能である。",null,"本工法は中層混合処理工に関する技術である。ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体（最大深度13m）の構築および最大改良深度8mにおいてN値40程度の砂・砂礫地盤への適応が可能である。",null,"本工法は中層混合処理工に関する技術である。ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体（最大深度13m）の構築および最大改良深度8mにおいてN値40程度の砂・砂礫地盤への適応が可能である。",null,"本工法は、中層混合処理に関する技術である。ICTを活用することで現場での出来形管理及び帳票作成の効率化を図ると共に、施工記録を確認しながら作業することができるため手戻り防止となり、均一性の高い良質な改良体の構築が可能となる。",null,"本工法は、中層混合処理に関する技術である。ICTを活用することで現場での出来形管理及び帳票作成の効率化を図ると共に、施工記録を確認しながら作業することができるため手戻り防止となり、均一性の高い良質な改良体の構築が可能となる。",null,"本工法は、中層混合処理に関する技術である。ICTを活用することで現場での出来形管理及び帳票作成の効率化を図ると共に、施工記録を確認しながら作業することができるため手戻り防止となり、均一性の高い良質な改良体の構築が可能となる。",null,"本工法は、中層混合処理に関する技術である。ICTを活用することで現場での出来形管理及び帳票作成の効率化を図ると共に、施工記録を確認しながら作業することができるため手戻り防止となり、均一性の高い良質な改良体の構築が可能となる。",null,"本工法は、中層混合処理に関する技術である。ICTを活用することで現場での出来形管理及び帳票作成の効率化を図ると共に、施工記録を確認しながら作業することができるため手戻り防止となり、均一性の高い良質な改良体の構築が可能となる。",null,"本工法は、中層混合処理に関する技術である。ICTを活用することで現場での出来形管理及び帳票作成の効率化を図ると共に、施工記録を確認しながら作業することができるため手戻り防止となり、均一性の高い良質な改良体の構築が可能となる。",null,"本工法は、中層混合処理に関する技術である。ICTを活用することで現場での出来形管理及び帳票作成の効率化を図ると共に、施工記録を確認しながら作業することができるため手戻り防止となり、均一性の高い良質な改良体の構築が可能となる。",null,"本工法は、中層混合処理に関する技術である。ICTを活用することで現場での出来形管理及び帳票作成の効率化を図ると共に、施工記録を確認しながら作業することができるため手戻り防止となり、均一性の高い良質な改良体の構築が可能となる。",null,"本技術は中層混合処理工に関する技術である。多方向スラリー噴射(撹拌翼上部からの高圧噴射と撹拌機先端部からの低圧噴射)と独自の揺動撹拌機構を併用した噴射揺動撹拌により高速施工が可能となり、軟弱地盤の大規模工事で効果が高い技術である。",null,"本技術は中層混合処理工に関する技術である。多方向スラリー噴射(撹拌翼上部からの高圧噴射と撹拌機先端部からの低圧噴射)と独自の揺動撹拌機構を併用した噴射揺動撹拌により高速施工が可能となり、軟弱地盤の大規模工事で効果が高い技術である。",null,"本技術は中層混合処理工に関する技術である。多方向スラリー噴射(撹拌翼上部からの高圧噴射と撹拌機先端部からの低圧噴射)と独自の揺動撹拌機構を併用した噴射揺動撹拌により高速施工が可能となり、軟弱地盤の大規模工事で効果が高い技術である。",null,"本技術は中層混合処理工に関する技術である。多方向スラリー噴射(撹拌翼上部からの高圧噴射と撹拌機先端部からの低圧噴射)と独自の揺動撹拌機構を併用した噴射揺動撹拌により高速施工が可能となり、軟弱地盤の大規模工事で効果が高い技術である。",null,"本技術は中層混合処理工に関する技術である。多方向スラリー噴射(撹拌翼上部からの高圧噴射と撹拌機先端部からの低圧噴射)と独自の揺動撹拌機構を併用した噴射揺動撹拌により高速施工が可能となり、軟弱地盤の大規模工事で効果が高い技術である。",null,"本技術は中層混合処理工に関する技術である。多方向スラリー噴射(撹拌翼上部からの高圧噴射と撹拌機先端部からの低圧噴射)と独自の揺動撹拌機構を併用した噴射揺動撹拌により高速施工が可能となり、軟弱地盤の大規模工事で効果が高い技術である。",null,"本技術は中層混合処理工に関する技術である。多方向スラリー噴射(撹拌翼上部からの高圧噴射と撹拌機先端部からの低圧噴射)と独自の揺動撹拌機構を併用した噴射揺動撹拌により高速施工が可能となり、軟弱地盤の大規模工事で効果が高い技術である。",null,"本技術は中層混合処理工に関する技術である。多方向スラリー噴射(撹拌翼上部からの高圧噴射と撹拌機先端部からの低圧噴射)と独自の揺動撹拌機構を併用した噴射揺動撹拌により高速施工が可能となり、軟弱地盤の大規模工事で効果が高い技術である。",null,"本技術は、左右相対回転する大型攪拌装置を用いて、自動制御により改良を行う中層混合処理工法で、従来は、トレンチャー式攪拌混合装置で対応していた。本技術の活用により、大断面施工と自動施工が可能となるため工期短縮と品質の安定が図れる。",null,"本技術は、左右相対回転する大型攪拌装置を用いて、自動制御により改良を行う中層混合処理工法で、従来は、トレンチャー式攪拌混合装置で対応していた。本技術の活用により、大断面施工と自動施工が可能となるため工期短縮と品質の安定が図れる。",null,"本技術は、左右相対回転する大型攪拌装置を用いて、自動制御により改良を行う中層混合処理工法で、従来は、トレンチャー式攪拌混合装置で対応していた。本技術の活用により、大断面施工と自動施工が可能となるため工期短縮と品質の安定が図れる。",null,"本技術は、左右相対回転する大型攪拌装置を用いて、自動制御により改良を行う中層混合処理工法で、従来は、トレンチャー式攪拌混合装置で対応していた。本技術の活用により、大断面施工と自動施工が可能となるため工期短縮と品質の安定が図れる。",null,"本技術は、左右相対回転する大型攪拌装置を用いて、自動制御により改良を行う中層混合処理工法で、従来は、トレンチャー式攪拌混合装置で対応していた。本技術の活用により、大断面施工と自動施工が可能となるため工期短縮と品質の安定が図れる。",null,"本技術は、左右相対回転する大型攪拌装置を用いて、自動制御により改良を行う中層混合処理工法で、従来は、トレンチャー式攪拌混合装置で対応していた。本技術の活用により、大断面施工と自動施工が可能となるため工期短縮と品質の安定が図れる。",null,"本技術は、左右相対回転する大型攪拌装置を用いて、自動制御により改良を行う中層混合処理工法で、従来は、トレンチャー式攪拌混合装置で対応していた。本技術の活用により、大断面施工と自動施工が可能となるため工期短縮と品質の安定が図れる。",null,"本技術は、左右相対回転する大型攪拌装置を用いて、自動制御により改良を行う中層混合処理工法で、従来は、トレンチャー式攪拌混合装置で対応していた。本技術の活用により、大断面施工と自動施工が可能となるため工期短縮と品質の安定が図れる。",null,"本技術は、中層混合処理工に関する技術である。従来は一般的な中層混合処理工（トレンチャー式）であったが、撹拌装置を改良したことにより、機械損料の削減ならびに日当たり施工量が増加し、経済性の向上及び工程の短縮が図られる。",null,"本技術は、中層混合処理工に関する技術である。従来は一般的な中層混合処理工（トレンチャー式）であったが、撹拌装置を改良したことにより、機械損料の削減ならびに日当たり施工量が増加し、経済性の向上及び工程の短縮が図られる。",null,"本技術は地盤改良工に関する技術である。従来は深層混合処理工であったが、汎用型バックホウをベースマシンとした振動機付きバケットミキサーによる撹拌混合により、経済性の向上、工程の短縮、施工性の向上が期待できる。",null,"本技術は地盤改良工に関する技術である。従来は深層混合処理工であったが、汎用型バックホウをベースマシンとした振動機付きバケットミキサーによる撹拌混合により、経済性の向上、工程の短縮、施工性の向上が期待できる。"]
[null,"⑦","概要図"]
[null,"⑧","施工条件・適用条件等","種類",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"浅層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法",null,"中層混合処理工法"]
[null,null,null,"施工方式",null,"施工方法：【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"【施工方式：スタビライザ混合】、固化材供給方式：粉体",null,"【施工方式：スタビライザ混合】、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：バケットミキシング、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：バケットミキシング、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：バケットミキシング、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：バケットミキシング、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体（粉体噴射）",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体（粉体噴射）",null,"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方法：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：粉体",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：バケットミキシング、固化材供給方式：粉体（掘削マス内でセメント・水を混合）",null,"施工方式：バケットミキシング、固化材供給方式：粉体（掘削マス内でセメント・水を混合）",null,"施工方式：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式（角度変換機能付）、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌【ロータリー式】、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：トレンチャ式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方式：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー【または粉体】",null,"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー【または粉体】",null,"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー【または粉体】",null,"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー【または粉体】",null,"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：ロータリー式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：トレンチャー方式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：トレンチャー方式、固化材供給方式：スラリー",null,"施工方法：バケットミキサー方式、固化材供給方式：粉体・スラリー",null,"施工方法：バケットミキサー方式、固化材供給方式：粉体・スラリー"]
[null,null,null,"改良深度",null,"改良深度深度8m以内【NETIS情報を修正：0.8㎥級機：5m以下、1.0㎥級機：6m以下、1.4㎥級機（短尺）：8m以下、1.4㎥級機（伸縮）：10m以下】",null,"改良深度深度8m以内【NETIS情報を修正：0.8㎥級機：5m以下、1.0㎥級機：6m以下、1.4㎥級機（短尺）：8m以下、1.4㎥級機（伸縮）：10m以下】",null,"改良深度深度8m以内【NETIS情報を修正：0.8㎥級機：5m以下、1.0㎥級機：6m以下、1.4㎥級機（短尺）：8m以下、1.4㎥級機（伸縮）：10m以下】",null,"改良深度深度8m以内【NETIS情報を修正：0.8㎥級機：5m以下、1.0㎥級機：6m以下、1.4㎥級機（短尺）：8m以下、1.4㎥級機（伸縮）：10m以下】",null,"改良深度深度8m以内【NETIS情報を修正：0.8㎥級機：5m以下、1.0㎥級機：6m以下、1.4㎥級機（短尺）：8m以下、1.4㎥級機（伸縮）：10m以下】",null,"改良深度深度8m以内【NETIS情報を修正：0.8㎥級機：5m以下、1.0㎥級機：6m以下、1.4㎥級機（短尺）：8m以下、1.4㎥級機（伸縮）：10m以下】",null,"【標準0.6m、最大1m】",null,"【標準0.6m、最大1m】",null,"最大施工深度13m(施工実績13.9m)【0.8㎥級機：5m以下、1.4㎥級機：8m以下、1.9㎥級機：10m以下、1.9㎥級機（ツーピースブーム）：13m以下】",null,"最大施工深度13m(施工実績13.9m)【0.8㎥級機：5m以下、1.4㎥級機：8m以下、1.9㎥級機：10m以下、1.9㎥級機（ツーピースブーム）：13m以下】",null,"最大施工深度13m(施工実績13.9m)【0.8㎥級機：5m以下、1.4㎥級機：8m以下、1.9㎥級機：10m以下、1.9㎥級機（ツーピースブーム）：13m以下】",null,"最大施工深度13m(施工実績13.9m)【0.8㎥級機：5m以下、1.4㎥級機：8m以下、1.9㎥級機：10m以下、1.9㎥級機（ツーピースブーム）：13m以下】",null,"最大施工深度13m(施工実績13.9m)【0.8㎥級機：5m以下、1.4㎥級機：8m以下、1.9㎥級機：10m以下、1.9㎥級機（ツーピースブーム）：13m以下】",null,"最大施工深度13m(施工実績13.9m)【0.8㎥級機：5m以下、1.4㎥級機：8m以下、1.9㎥級機：10m以下、1.9㎥級機（ツーピースブーム）：13m以下】",null,"最大施工深度13m(施工実績13.9m)【0.8㎥級機：5m以下、1.4㎥級機：8m以下、1.9㎥級機：10m以下、1.9㎥級機（ツーピースブーム）：13m以下】",null,"最大施工深度13m(施工実績13.9m)【0.8㎥級機：5m以下、1.4㎥級機：8m以下、1.9㎥級機：10m以下、1.9㎥級機（ツーピースブーム）：13m以下】",null,"13m以下　【20t級機：4m以下、35t級機：4m<Ｌ≦6m、45t級機：6m<Ｌ≦8m、45t級機特殊仕様：8m<Ｌ≦10m、48t級機特殊仕様：10m<Ｌ≦13m】 ",null,"13m以下　【20t級機：4m以下、35t級機：4m<Ｌ≦6m、45t級機：6m<Ｌ≦8m、45t級機特殊仕様：8m<Ｌ≦10m、48t級機特殊仕様：10m<Ｌ≦13m】 ",null,"13m以下　【20t級機：4m以下、35t級機：4m<Ｌ≦6m、45t級機：6m<Ｌ≦8m、45t級機特殊仕様：8m<Ｌ≦10m、48t級機特殊仕様：10m<Ｌ≦13m】 ",null,"13m以下　【20t級機：4m以下、35t級機：4m<Ｌ≦6m、45t級機：6m<Ｌ≦8m、45t級機特殊仕様：8m<Ｌ≦10m、48t級機特殊仕様：10m<Ｌ≦13m】 ",null,"13m以下　【20t級機：4m以下、35t級機：4m<Ｌ≦6m、45t級機：6m<Ｌ≦8m、45t級機特殊仕様：8m<Ｌ≦10m、48t級機特殊仕様：10m<Ｌ≦13m】 ",null,"13m以下　【20t級機：4m以下、35t級機：4m<Ｌ≦6m、45t級機：6m<Ｌ≦8m、45t級機特殊仕様：8m<Ｌ≦10m、48t級機特殊仕様：10m<Ｌ≦13m】 ",null,"13m以下　【20t級機：4m以下、35t級機：4m<Ｌ≦6m、45t級機：6m<Ｌ≦8m、45t級機特殊仕様：8m<Ｌ≦10m、48t級機特殊仕様：10m<Ｌ≦13m】 ",null,"13m以下　【20t級機：4m以下、35t級機：4m<Ｌ≦6m、45t級機：6m<Ｌ≦8m、45t級機特殊仕様：8m<Ｌ≦10m、48t級機特殊仕様：10m<Ｌ≦13m】 ",null,"粉体方式：最大2m【バケットの場合は1m】",null,"粉体方式：最大2m【バケットの場合は1m】",null,"スラリー方式：最大10m【バケットの場合は1.5m】",null,"スラリー方式：最大10m【バケットの場合は1.5m】",null,"粉体方式：最大2m",null,"粉体方式：最大2m",null,"スラリー方式：最大10m",null,"スラリー方式：最大10m",null,"スラリー方式：最大10m",null,"スラリー方式：最大10m",null,"スラリー方式：最大10m",null,"スラリー方式：最大10m",null,"最大施工深度:6m【1.4㎥級機：6m以下、0.8㎥級機3m以下】",null,"最大施工深度:6m【1.4㎥級機：6m以下、0.8㎥級機3m以下】",null,"最大深度4.0m【NETIS情報を修正：0.8㎥級バックホウ：最大5m（スラリー）】",null,"最大深度4.0m【NETIS情報を修正：0.8㎥級バックホウ：最大5m（スラリー）】",null,"最大深度4.0m【NETIS情報を修正：1.4ｍ3級バックホウ：最大8m（スラリー）】",null,"最大深度4.0m【NETIS情報を修正：1.4ｍ3級バックホウ：最大8m（スラリー）】",null,"最大深度4.0m【NETIS情報を修正：0.8㎥級バックホウ：最大4m（粉体）】",null,"最大深度4.0m【NETIS情報を修正：0.8㎥級バックホウ：最大4m（粉体）】",null,"最大改良深さ 7.0m【3m級（0.45㎥級、0.8㎥級）機：標準3m、最大3.5m、5m級（0.8㎥級）機：標準5m、最大5.5m、7ｍ級（1.2㎥級）機:標準7m、最大7.5m】",null,"最大改良深さ 7.0m【3m級（0.45㎥級、0.8㎥級）機：標準3m、最大3.5m、5m級（0.8㎥級）機：標準5m、最大5.5m、7ｍ級（1.2㎥級）機:標準7m、最大7.5m】",null,"最大改良深さ 7.0m【3m級（0.45㎥級、0.8㎥級）機：標準3m、最大3.5m、5m級（0.8㎥級）機：標準5m、最大5.5m、7ｍ級（1.2㎥級）機:標準7m、最大7.5m】",null,"最大改良深さ 7.0m【3m級（0.45㎥級、0.8㎥級）機：標準3m、最大3.5m、5m級（0.8㎥級）機：標準5m、最大5.5m、7ｍ級（1.2㎥級）機:標準7m、最大7.5m】",null,"粉体方式0.3～1.2m【NETIS情報を修正：1.5m】",null,"粉体方式0.3～1.2m【NETIS情報を修正：1.5m】",null,"スラリー方式0.3～2.0m　",null,"スラリー方式0.3～2.0m　",null,"施工深度6m以下",null,"施工深度6m以下",null,"13mまで",null,"13mまで",null,"13mまで",null,"13mまで",null,"13mまで",null,"13mまで",null,"13mまで",null,"13mまで",null,"最大改良深度13m以下（0.5m3級機：4.0m以下、0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m～13.0m以下、1.9m3級機：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（0.5m3級機：4.0m以下、0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m～13.0m以下、1.9m3級機：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（0.5m3級機：4.0m以下、0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m～13.0m以下、1.9m3級機：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（0.5m3級機：4.0m以下、0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m～13.0m以下、1.9m3級機：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（0.5m3級機：4.0m以下、0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m～13.0m以下、1.9m3級機：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（0.5m3級機：4.0m以下、0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m～13.0m以下、1.9m3級機：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（0.5m3級機：4.0m以下、0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m～13.0m以下、1.9m3級機：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（0.5m3級機：4.0m以下、0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m～13.0m以下、1.9m3級機：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（施工実績13.9ｍ）（0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m以下、1.9m3級機：10.0m以下、1.9m3級機(ツーピースブーム)：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（施工実績13.9ｍ）（0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m以下、1.9m3級機：10.0m以下、1.9m3級機(ツーピースブーム)：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（施工実績13.9ｍ）（0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m以下、1.9m3級機：10.0m以下、1.9m3級機(ツーピースブーム)：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（施工実績13.9ｍ）（0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m以下、1.9m3級機：10.0m以下、1.9m3級機(ツーピースブーム)：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（施工実績13.9ｍ）（0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m以下、1.9m3級機：10.0m以下、1.9m3級機(ツーピースブーム)：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（施工実績13.9ｍ）（0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m以下、1.9m3級機：10.0m以下、1.9m3級機(ツーピースブーム)：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（施工実績13.9ｍ）（0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m以下、1.9m3級機：10.0m以下、1.9m3級機(ツーピースブーム)：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（施工実績13.9ｍ）（0.8m3級機：5.0m以下、1.4m3級機：8.0m以下、1.9m3級機：10.0m以下、1.9m3級機(ツーピースブーム)：13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（【0.5m3級：5.0m以下】、 0.8m3級：5.0m以下、 1.4m3級機：5.0m～13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（【0.5m3級：5.0m以下】、 0.8m3級：5.0m以下、 1.4m3級機：5.0m～13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（【0.5m3級：5.0m以下】、 0.8m3級：5.0m以下、 1.4m3級機：5.0m～13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（【0.5m3級：5.0m以下】、 0.8m3級：5.0m以下、 1.4m3級機：5.0m～13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（【0.5m3級：5.0m以下】、 0.8m3級：5.0m以下、 1.4m3級機：5.0m～13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（【0.5m3級：5.0m以下】、 0.8m3級：5.0m以下、 1.4m3級機：5.0m～13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（【0.5m3級：5.0m以下】、 0.8m3級：5.0m以下、 1.4m3級機：5.0m～13.0m以下）",null,"最大改良深度13m以下（【0.5m3級：5.0m以下】、 0.8m3級：5.0m以下、 1.4m3級機：5.0m～13.0m以下）",null,"【最大改良深度：13.0m（1.9㎥級（延長マスト装着時）：10ｍ（13ｍ）、0.8㎥級（延長マスト装着時）：6ｍ（7ｍ））】",null,"【最大改良深度：13.0m（1.9㎥級（延長マスト装着時）：10ｍ（13ｍ）、0.8㎥級（延長マスト装着時）：6ｍ（7ｍ））】",null,"【最大改良深度：13.0m（1.9㎥級（延長マスト装着時）：10ｍ（13ｍ）、0.8㎥級（延長マスト装着時）：6ｍ（7ｍ））】",null,"【最大改良深度：13.0m（1.9㎥級（延長マスト装着時）：10ｍ（13ｍ）、0.8㎥級（延長マスト装着時）：6ｍ（7ｍ））】",null,"最大改良深度：12.0m（1.9㎥級（延長マスト装着時）：10ｍ（12ｍ）、0.8㎥級（延長マスト装着時）：6ｍ（7ｍ））",null,"最大改良深度：12.0m（1.9㎥級（延長マスト装着時）：10ｍ（12ｍ）、0.8㎥級（延長マスト装着時）：6ｍ（7ｍ））",null,"最大改良深度：12.0m（1.9㎥級（延長マスト装着時）：10ｍ（12ｍ）、0.8㎥級（延長マスト装着時）：6ｍ（7ｍ））",null,"最大改良深度：12.0m（1.9㎥級（延長マスト装着時）：10ｍ（12ｍ）、0.8㎥級（延長マスト装着時）：6ｍ（7ｍ））",null,"最大改良深度：6.0m",null,"最大改良深度：6.0m",null,"最大改良深度：4.0m",null,"最大改良深度：4.0m"]
[null,null,null,"施工可能な土質",null,"砂質土、粘性土、【礫質土（φ100㎜以下）】",null,"砂質土、粘性土、【礫質土（φ100㎜以下）】",null,"砂質土、粘性土、【礫質土（φ100㎜以下）】",null,"砂質土、粘性土、【礫質土（φ100㎜以下）】",null,"砂質土、粘性土、【礫質土（φ100㎜以下）】",null,"砂質土、粘性土、【礫質土（φ100㎜以下）】",null,"【砂質土、粘性土】",null,"【砂質土、粘性土】",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土、腐植土（w≦1000%）",null,"砂質土、粘性土、腐植土（w≦1000%）",null,"砂質土、粘性土、腐植土（w≦1000%）",null,"砂質土、粘性土、腐植土（w≦1000%）",null,"砂質土、粘性土、腐植土（w≦1000%）",null,"砂質土、粘性土、腐植土（w≦1000%）",null,"砂質土、粘性土、腐植土（w≦1000%）",null,"砂質土、粘性土、腐植土（w≦1000%）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"砂質土、粘性土（玉石・アスファルト殻・コンクリート殻を含む地盤は不可）",null,"底質土、高有機質土、高含水粘性土、【砂質土】",null,"底質土、高有機質土、高含水粘性土、【砂質土】",null,"砂質土、シルト、粘性土、有機質土　【礫質土】",null,"砂質土、シルト、粘性土、有機質土、礫質土（φ20㎜程度）",null,"砂質土、シルト、粘性土、有機質土、礫質土（φ20㎜程度）",null,"砂質土、シルト、粘性土、有機質土、礫質土（φ20㎜程度）",null,"砂質土、シルト、粘性土、有機質土、礫質土（φ20㎜程度）",null,"砂質土、シルト、粘性土、有機質土、礫質土（φ20㎜程度）",null,"砂質土・シルト・粘性土・有機質土・礫質土(改良土質内にφ100以上の転石等がないこと)",null,"砂質土・シルト・粘性土・有機質土・礫質土(改良土質内にφ100以上の転石等がないこと)",null,"砂質土・シルト・粘性土・有機質土・礫質土(改良土質内にφ100以上の転石等がないこと)",null,"砂質土・シルト・粘性土・有機質土・礫質土(改良土質内にφ100以上の転石等がないこと)",null,"【砂質土、粘性土】",null,"【砂質土、粘性土】",null,"【砂質土、粘性土】",null,"【砂質土、粘性土】",null,"粘性土、砂質土、玉石混りの地盤",null,"粘性土、砂質土、玉石混りの地盤",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土、礫質土",null,"砂質土、粘性土、礫質土",null,"砂質土、粘性土、礫質土",null,"砂質土、粘性土、礫質土",null,"砂質土、粘性土、礫質土",null,"砂質土、粘性土、礫質土",null,"砂質土、粘性土、礫質土",null,"砂質土、粘性土、礫質土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土、礫質土、砂礫土",null,"砂質土、粘性土、礫質土、砂礫土",null,"砂質土、粘性土、礫質土、砂礫土",null,"砂質土、粘性土、礫質土、砂礫土",null,"砂質土、粘性土、礫質土、砂礫土",null,"砂質土、粘性土、礫質土、砂礫土",null,"砂質土、粘性土、礫質土、砂礫土",null,"砂質土、粘性土、礫質土、砂礫土",null,"砂質土、粘性土、【礫混じり土、有機質土】",null,"砂質土、粘性土、【礫混じり土、有機質土】",null,"砂質土、粘性土、【礫混じり土、有機質土】",null,"砂質土、粘性土、【礫混じり土、有機質土】",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"砂質土、粘性土",null,"ローム層、砂質土、礫質土、粘性土",null,"ローム層、砂質土、礫質土、粘性土",null,"ローム層、砂質土、礫質土、粘性土",null,"ローム層、砂質土、礫質土、粘性土"]
[null,null,null,"N値の適用範囲",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15【1.4㎥級機（短尺）：砂質土N＜40、粘性土N＜15、他：砂質土N＜30、粘性土N＜10】",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15【1.4㎥級機（短尺）：砂質土N＜40、粘性土N＜15、他：砂質土N＜30、粘性土N＜10】",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15【1.4㎥級機（短尺）：砂質土N＜40、粘性土N＜15、他：砂質土N＜30、粘性土N＜10】",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15【1.4㎥級機（短尺）：砂質土N＜40、粘性土N＜15、他：砂質土N＜30、粘性土N＜10】",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15【1.4㎥級機（短尺）：砂質土N＜40、粘性土N＜15、他：砂質土N＜30、粘性土N＜10】",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15【1.4㎥級機（短尺）：砂質土N＜40、粘性土N＜15、他：砂質土N＜30、粘性土N＜10】",null,"【砂質土N≦10、粘性土N≦10】",null,"【砂質土N≦10、粘性土N≦10】",null,"砂質土N≦20(施工実績N値=32)、粘性土N≦10(施工実績N値=17)",null,"砂質土N≦20(施工実績N値=32)、粘性土N≦10(施工実績N値=17)",null,"砂質土N≦20(施工実績N値=32)、粘性土N≦10(施工実績N値=17)",null,"砂質土N≦20(施工実績N値=32)、粘性土N≦10(施工実績N値=17)",null,"砂質土N≦20(施工実績N値=32)、粘性土N≦10(施工実績N値=17)",null,"砂質土N≦20(施工実績N値=32)、粘性土N≦10(施工実績N値=17)",null,"砂質土N≦20(施工実績N値=32)、粘性土N≦10(施工実績N値=17)",null,"砂質土N≦20(施工実績N値=32)、粘性土N≦10(施工実績N値=17)",null,"砂質土N≦10(中間層はN≦15)、粘性土N≦5(Cu≦50kN/m2)　【20t級機：砂質土N≦15、粘性土N≦4(Cu≦50kN/m2)、20t級機以外：砂質土N≦20、粘性土N≦5(Cu≦70kN/m2)】",null,"砂質土N≦10(中間層はN≦15)、粘性土N≦5(Cu≦50kN/m2)　【20t級機：砂質土N≦15、粘性土N≦4(Cu≦50kN/m2)、20t級機以外：砂質土N≦20、粘性土N≦5(Cu≦70kN/m2)】",null,"砂質土N≦10(中間層はN≦15)、粘性土N≦5(Cu≦50kN/m2)　【20t級機：砂質土N≦15、粘性土N≦4(Cu≦50kN/m2)、20t級機以外：砂質土N≦20、粘性土N≦5(Cu≦70kN/m2)】",null,"砂質土N≦10(中間層はN≦15)、粘性土N≦5(Cu≦50kN/m2)　【20t級機：砂質土N≦15、粘性土N≦4(Cu≦50kN/m2)、20t級機以外：砂質土N≦20、粘性土N≦5(Cu≦70kN/m2)】",null,"砂質土N≦10(中間層はN≦15)、粘性土N≦5(Cu≦50kN/m2)　【20t級機：砂質土N≦15、粘性土N≦4(Cu≦50kN/m2)、20t級機以外：砂質土N≦20、粘性土N≦5(Cu≦70kN/m2)】",null,"砂質土N≦10(中間層はN≦15)、粘性土N≦5(Cu≦50kN/m2)　【20t級機：砂質土N≦15、粘性土N≦4(Cu≦50kN/m2)、20t級機以外：砂質土N≦20、粘性土N≦5(Cu≦70kN/m2)】",null,"砂質土N≦10(中間層はN≦15)、粘性土N≦5(Cu≦50kN/m2)　【20t級機：砂質土N≦15、粘性土N≦4(Cu≦50kN/m2)、20t級機以外：砂質土N≦20、粘性土N≦5(Cu≦70kN/m2)】",null,"砂質土N≦10(中間層はN≦15)、粘性土N≦5(Cu≦50kN/m2)　【20t級機：砂質土N≦15、粘性土N≦4(Cu≦50kN/m2)、20t級機以外：砂質土N≦20、粘性土N≦5(Cu≦70kN/m2)】",null,"バケット式：砂質土N≦15【NETIS情報から修正：砂質土N≦20】、粘性土N≦5",null,"バケット式：砂質土N≦15【NETIS情報から修正：砂質土N≦20】、粘性土N≦5",null,"バケット式：砂質土N≦15【NETIS情報から修正：砂質土N≦20】、粘性土N≦5",null,"バケット式：砂質土N≦15【NETIS情報から修正：砂質土N≦20】、粘性土N≦5",null,"ロータリー式：砂質土N≦10【NETIS情報から修正：砂質土N≦15】、粘性土N≦5",null,"ロータリー式：砂質土N≦10【NETIS情報から修正：砂質土N≦15】、粘性土N≦5",null,"ロータリー式：砂質土N≦10【NETIS情報から修正：砂質土N≦15】、粘性土N≦5",null,"ロータリー式：砂質土N≦10【NETIS情報から修正：砂質土N≦15】、粘性土N≦5",null,"ロータリー式：砂質土N≦10【NETIS情報から修正：砂質土N≦15】、粘性土N≦5",null,"ロータリー式：砂質土N≦10【NETIS情報から修正：砂質土N≦15】、粘性土N≦5",null,"ロータリー式：砂質土N≦10【NETIS情報から修正：砂質土N≦15】、粘性土N≦5",null,"ロータリー式：砂質土N≦10【NETIS情報から修正：砂質土N≦15】、粘性土N≦5",null,"底質土、高有機質土、高含水粘性土等N値≦1【砂質土N≦1】",null,"底質土、高有機質土、高含水粘性土等N値≦1【砂質土N≦1】",null,"N値 3以下　【NETIS情報を修正：砂質土N≦20、粘性土N≦10（礫径φ200㎜を超える場合は要検討）】",null,"N値 3以下　【NETIS情報を修正：砂質土N≦20、粘性土N≦10（礫径φ200㎜を超える場合は要検討）】",null,"N値 3以下　【NETIS情報を修正：砂質土N≦20、粘性土N≦10（礫径φ200㎜を超える場合は要検討）】",null,"N値 3以下　【NETIS情報を修正：砂質土N≦20、粘性土N≦10（礫径φ200㎜を超える場合は要検討）】",null,"N値 3以下　【NETIS情報を修正：砂質土N≦20、粘性土N≦10（礫径φ200㎜を超える場合は要検討）】",null,"N値 3以下　【NETIS情報を修正：砂質土N≦20、粘性土N≦10（礫径φ200㎜を超える場合は要検討）】",null,"N＝0～30程度【砂質土N≦30、粘性土N≦30（固化材投入前に加水、撹拌を行うためN≦30に適用可能）】",null,"N＝0～30程度【砂質土N≦30、粘性土N≦30（固化材投入前に加水、撹拌を行うためN≦30に適用可能）】",null,"N＝0～30程度【砂質土N≦30、粘性土N≦30（固化材投入前に加水、撹拌を行うためN≦30に適用可能）】",null,"N＝0～30程度【砂質土N≦30、粘性土N≦30（固化材投入前に加水、撹拌を行うためN≦30に適用可能）】",null,"【砂質土N≦5、粘性土N≦5】",null,"【砂質土N≦5、粘性土N≦5】",null,"【砂質土N≦5、粘性土N≦5】",null,"【砂質土N≦5、粘性土N≦5】",null,"バックホウにて掘削可能な範囲",null,"バックホウにて掘削可能な範囲",null,"砂質土N≦20、粘性土N≦10",null,"砂質土N≦20、粘性土N≦10",null,"砂質土N≦20、粘性土N≦10",null,"砂質土N≦20、粘性土N≦10",null,"砂質土N≦20、粘性土N≦10",null,"砂質土N≦20、粘性土N≦10",null,"砂質土N≦20、粘性土N≦10",null,"砂質土N≦20、粘性土N≦10",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15（0.5m3級機・0.8m3級機：砂質土N＜30、粘性土N＜10、1.4m3級機・1.9m3級機：砂質土N＜20、粘性土N＜10）",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15（0.5m3級機・0.8m3級機：砂質土N＜30、粘性土N＜10、1.4m3級機・1.9m3級機：砂質土N＜20、粘性土N＜10）",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15（0.5m3級機・0.8m3級機：砂質土N＜30、粘性土N＜10、1.4m3級機・1.9m3級機：砂質土N＜20、粘性土N＜10）",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15（0.5m3級機・0.8m3級機：砂質土N＜30、粘性土N＜10、1.4m3級機・1.9m3級機：砂質土N＜20、粘性土N＜10）",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15（0.5m3級機・0.8m3級機：砂質土N＜30、粘性土N＜10、1.4m3級機・1.9m3級機：砂質土N＜20、粘性土N＜10）",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15（0.5m3級機・0.8m3級機：砂質土N＜30、粘性土N＜10、1.4m3級機・1.9m3級機：砂質土N＜20、粘性土N＜10）",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15（0.5m3級機・0.8m3級機：砂質土N＜30、粘性土N＜10、1.4m3級機・1.9m3級機：砂質土N＜20、粘性土N＜10）",null,"砂質土N＜40、粘性土N＜15（0.5m3級機・0.8m3級機：砂質土N＜30、粘性土N＜10、1.4m3級機・1.9m3級機：砂質土N＜20、粘性土N＜10）",null,"砂質土N≦20（施工実績N値=32）、粘性土N≦10（施工実績N値=17）",null,"砂質土N≦20（施工実績N値=32）、粘性土N≦10（施工実績N値=17）",null,"砂質土N≦20（施工実績N値=32）、粘性土N≦10（施工実績N値=17）",null,"砂質土N≦20（施工実績N値=32）、粘性土N≦10（施工実績N値=17）",null,"砂質土N≦20（施工実績N値=32）、粘性土N≦10（施工実績N値=17）",null,"砂質土N≦20（施工実績N値=32）、粘性土N≦10（施工実績N値=17）",null,"砂質土N≦20（施工実績N値=32）、粘性土N≦10（施工実績N値=17）",null,"砂質土N≦20（施工実績N値=32）、粘性土N≦10（施工実績N値=17）",null,"【0.8m3級機：砂質土N<30、粘性土N<10、砂質土・砂礫N<30、粘土・砂質粘性土N<10、1.4m3級機：改良深度8.0m：砂質土N<40、粘性土N<15、改良深度10.0m：砂質土N<30、粘性土N<10、改良深度13.0m：砂質土N<20、粘性土<10】",null,"【0.8m3級機：砂質土N<30、粘性土N<10、砂質土・砂礫N<30、粘土・砂質粘性土N<10、1.4m3級機：改良深度8.0m：砂質土N<40、粘性土N<15、改良深度10.0m：砂質土N<30、粘性土N<10、改良深度13.0m：砂質土N<20、粘性土<10】",null,"【0.8m3級機：砂質土N<30、粘性土N<10、砂質土・砂礫N<30、粘土・砂質粘性土N<10、1.4m3級機：改良深度8.0m：砂質土N<40、粘性土N<15、改良深度10.0m：砂質土N<30、粘性土N<10、改良深度13.0m：砂質土N<20、粘性土<10】",null,"【0.8m3級機：砂質土N<30、粘性土N<10、砂質土・砂礫N<30、粘土・砂質粘性土N<10、1.4m3級機：改良深度8.0m：砂質土N<40、粘性土N<15、改良深度10.0m：砂質土N<30、粘性土N<10、改良深度13.0m：砂質土N<20、粘性土<10】",null,"【0.8m3級機：砂質土N<30、粘性土N<10、砂質土・砂礫N<30、粘土・砂質粘性土N<10、1.4m3級機：改良深度8.0m：砂質土N<40、粘性土N<15、改良深度10.0m：砂質土N<30、粘性土N<10、改良深度13.0m：砂質土N<20、粘性土<10】",null,"【0.8m3級機：砂質土N<30、粘性土N<10、砂質土・砂礫N<30、粘土・砂質粘性土N<10、1.4m3級機：改良深度8.0m：砂質土N<40、粘性土N<15、改良深度10.0m：砂質土N<30、粘性土N<10、改良深度13.0m：砂質土N<20、粘性土<10】",null,"【0.8m3級機：砂質土N<30、粘性土N<10、砂質土・砂礫N<30、粘土・砂質粘性土N<10、1.4m3級機：改良深度8.0m：砂質土N<40、粘性土N<15、改良深度10.0m：砂質土N<30、粘性土N<10、改良深度13.0m：砂質土N<20、粘性土<10】",null,"【0.8m3級機：砂質土N<30、粘性土N<10、砂質土・砂礫N<30、粘土・砂質粘性土N<10、1.4m3級機：改良深度8.0m：砂質土N<40、粘性土N<15、改良深度10.0m：砂質土N<30、粘性土N<10、改良深度13.0m：砂質土N<20、粘性土<10】",null,"砂質土N≦35、粘性土N≦8【N≦10】、N≧50の軟岩への着底",null,"砂質土N≦35、粘性土N≦8【N≦10】、N≧50の軟岩への着底",null,"砂質土N≦35、粘性土N≦8【N≦10】、N≧50の軟岩への着底",null,"砂質土N≦35、粘性土N≦8【N≦10】、N≧50の軟岩への着底",null,"砂質土N≦35、粘性土N≦8、N≧50の軟岩への着底",null,"砂質土N≦35、粘性土N≦8、N≧50の軟岩への着底",null,"砂質土N≦35、粘性土N≦8、N≧50の軟岩への着底",null,"砂質土N≦35、粘性土N≦8、N≧50の軟岩への着底",null,"ローム層、砂質土、礫質土、粘性土のN値30以下の地盤",null,"ローム層、砂質土、礫質土、粘性土のN値30以下の地盤",null,"N値40未満の締まった地盤",null,"N値40未満の締まった地盤"]
[null,null,null,"作業空間",null,"プラントヤード150㎡(1プラント2マシンの場合は200㎡)+施工ヤード50㎡【プラントヤード100㎡、1.4㎥級機：施工ヤード50㎡、0.8㎥級機：施工ヤード40㎡】",null,"プラントヤード150㎡(1プラント2マシンの場合は200㎡)+施工ヤード50㎡【プラントヤード100㎡、1.4㎥級機：施工ヤード50㎡、0.8㎥級機：施工ヤード40㎡】",null,"プラントヤード150㎡(1プラント2マシンの場合は200㎡)+施工ヤード50㎡【プラントヤード100㎡、1.4㎥級機：施工ヤード50㎡、0.8㎥級機：施工ヤード40㎡】",null,"プラントヤード150㎡(1プラント2マシンの場合は200㎡)+施工ヤード50㎡【プラントヤード100㎡、1.4㎥級機：施工ヤード50㎡、0.8㎥級機：施工ヤード40㎡】",null,"プラントヤード150㎡(1プラント2マシンの場合は200㎡)+施工ヤード50㎡【プラントヤード100㎡、1.4㎥級機：施工ヤード50㎡、0.8㎥級機：施工ヤード40㎡】",null,"プラントヤード150㎡(1プラント2マシンの場合は200㎡)+施工ヤード50㎡【プラントヤード100㎡、1.4㎥級機：施工ヤード50㎡、0.8㎥級機：施工ヤード40㎡】",null,"湿潤セメント製造装置、セメント供給車、給水車および固化材散布用機械を配置するスペース(通常は15m×30m=450㎡程度)【ﾌﾟﾗﾝﾄヤード450㎡+施工ヤード790㎡以上】",null,"湿潤セメント製造装置、セメント供給車、給水車および固化材散布用機械を配置するスペース(通常は15m×30m=450㎡程度)【ﾌﾟﾗﾝﾄヤード450㎡+施工ヤード790㎡以上】",null,"組立ヤード50㎡、プラントヤード100㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード150～300㎡以上、上空制限5～13m】",null,"組立ヤード50㎡、プラントヤード100㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード150～300㎡以上、上空制限5～13m】",null,"組立ヤード50㎡、プラントヤード100㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード150～300㎡以上、上空制限5～13m】",null,"組立ヤード50㎡、プラントヤード100㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード150～300㎡以上、上空制限5～13m】",null,"組立ヤード50㎡、プラントヤード100㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード150～300㎡以上、上空制限5～13m】",null,"組立ヤード50㎡、プラントヤード100㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード150～300㎡以上、上空制限5～13m】",null,"組立ヤード50㎡、プラントヤード100㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード150～300㎡以上、上空制限5～13m】",null,"組立ヤード50㎡、プラントヤード100㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード150～300㎡以上、上空制限5～13m】",null,"プラントヤード120㎡+施工ヤード250㎡【プラントヤード120㎡+施工ヤード200～250㎡、上空制限6～14m】",null,"プラントヤード120㎡+施工ヤード250㎡【プラントヤード120㎡+施工ヤード200～250㎡、上空制限6～14m】",null,"プラントヤード120㎡+施工ヤード250㎡【プラントヤード120㎡+施工ヤード200～250㎡、上空制限6～14m】",null,"プラントヤード120㎡+施工ヤード250㎡【プラントヤード120㎡+施工ヤード200～250㎡、上空制限6～14m】",null,"プラントヤード120㎡+施工ヤード250㎡【プラントヤード120㎡+施工ヤード200～250㎡、上空制限6～14m】",null,"プラントヤード120㎡+施工ヤード250㎡【プラントヤード120㎡+施工ヤード200～250㎡、上空制限6～14m】",null,"プラントヤード120㎡+施工ヤード250㎡【プラントヤード120㎡+施工ヤード200～250㎡、上空制限6～14m】",null,"プラントヤード120㎡+施工ヤード250㎡【プラントヤード120㎡+施工ヤード200～250㎡、上空制限6～14m】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【紛体方式：ストックヤード25～100㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【紛体方式：ストックヤード25～100㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【スラリー方式：プラントヤード150㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【スラリー方式：プラントヤード150㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【紛体方式：ストックヤード25～100㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【紛体方式：ストックヤード25～100㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【スラリー方式：プラントヤード150㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【スラリー方式：プラントヤード150㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【スラリー方式：プラントヤード150㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【スラリー方式：プラントヤード150㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【スラリー方式：プラントヤード150㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"プラントヤード200～260㎡程度【スラリー方式：プラントヤード150㎡、施工ヤード30～60㎡】",null,"組立50㎡、プラント100㎡【プラントヤード100㎡、1.4㎥級機：施工ヤード200㎡以上、上空制限8m、0.8㎥級機：施工ヤード150㎡以上、上空制限5m】",null,"組立50㎡、プラント100㎡【プラントヤード100㎡、1.4㎥級機：施工ヤード200㎡以上、上空制限8m、0.8㎥級機：施工ヤード150㎡以上、上空制限5m】",null,"最小施工面積30㎡【プラントヤード60㎡、0.8㎥級バックホウ：施工ヤード36㎡以上、上空制限10m】",null,"最小施工面積30㎡【プラントヤード60㎡、0.8㎥級バックホウ：施工ヤード36㎡以上、上空制限10m】",null,"最小施工面積30㎡【プラントヤード60㎡、1.4㎥級バックホウ：施工ヤード40㎡以上、上空制限12m】",null,"最小施工面積30㎡【プラントヤード60㎡、1.4㎥級バックホウ：施工ヤード40㎡以上、上空制限12m】",null,"最小施工面積30㎡【0.8㎥級バックホウ：施工ヤード36㎡以上、上空制限10m】",null,"最小施工面積30㎡【0.8㎥級バックホウ：施工ヤード36㎡以上、上空制限10m】",null,"固化材のストックヤード、バックホウが移動可能な作業ヤードが必要【ストックヤード15㎡、5ｍ級機：施工ヤード40㎡以上、上空制限7m、7ｍ級機：施工ヤード50㎡以上、上空制限9.7m】",null,"固化材のストックヤード、バックホウが移動可能な作業ヤードが必要【ストックヤード15㎡、5ｍ級機：施工ヤード40㎡以上、上空制限7m、7ｍ級機：施工ヤード50㎡以上、上空制限9.7m】",null,"固化材のストックヤード、バックホウが移動可能な作業ヤードが必要【ストックヤード15㎡、5ｍ級機：施工ヤード40㎡以上、上空制限7m、7ｍ級機：施工ヤード50㎡以上、上空制限9.7m】",null,"固化材のストックヤード、バックホウが移動可能な作業ヤードが必要【ストックヤード15㎡、5ｍ級機：施工ヤード40㎡以上、上空制限7m、7ｍ級機：施工ヤード50㎡以上、上空制限9.7m】",null,"【施工ヤード100㎡以上、上空制限6m】",null,"【施工ヤード100㎡以上、上空制限6m】",null,"【プラントヤード+施工ヤード100㎡以上、上空制限6m】",null,"【プラントヤード+施工ヤード100㎡以上、上空制限6m】",null,"【プラントヤード16.5㎡以上】",null,"【プラントヤード16.5㎡以上】",null,"プラントヤード:100m2程度、作業ヤード:50m2程度、最小作業エリア幅:5m程度",null,"プラントヤード:100m2程度、作業ヤード:50m2程度、最小作業エリア幅:5m程度",null,"プラントヤード:100m2程度、作業ヤード:50m2程度、最小作業エリア幅:5m程度",null,"プラントヤード:100m2程度、作業ヤード:50m2程度、最小作業エリア幅:5m程度",null,"プラントヤード:100m2程度、作業ヤード:50m2程度、最小作業エリア幅:5m程度",null,"プラントヤード:100m2程度、作業ヤード:50m2程度、最小作業エリア幅:5m程度",null,"プラントヤード:100m2程度、作業ヤード:50m2程度、最小作業エリア幅:5m程度",null,"プラントヤード:100m2程度、作業ヤード:50m2程度、最小作業エリア幅:5m程度",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2【プランヤード100ｍ2、1.4ｍ3級機：施工ヤード160ｍ2以上、0.8ｍ2級機：施工ヤード140ｍ2以上】",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2【プランヤード100ｍ2、1.4ｍ3級機：施工ヤード160ｍ2以上、0.8ｍ2級機：施工ヤード140ｍ2以上】",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2【プランヤード100ｍ2、1.4ｍ3級機：施工ヤード160ｍ2以上、0.8ｍ2級機：施工ヤード140ｍ2以上】",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2【プランヤード100ｍ2、1.4ｍ3級機：施工ヤード160ｍ2以上、0.8ｍ2級機：施工ヤード140ｍ2以上】",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2【プランヤード100ｍ2、1.4ｍ3級機：施工ヤード160ｍ2以上、0.8ｍ2級機：施工ヤード140ｍ2以上】",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2【プランヤード100ｍ2、1.4ｍ3級機：施工ヤード160ｍ2以上、0.8ｍ2級機：施工ヤード140ｍ2以上】",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2【プランヤード100ｍ2、1.4ｍ3級機：施工ヤード160ｍ2以上、0.8ｍ2級機：施工ヤード140ｍ2以上】",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2【プランヤード100ｍ2、1.4ｍ3級機：施工ヤード160ｍ2以上、0.8ｍ2級機：施工ヤード140ｍ2以上】",null,"プラントヤード:100ｍ2＋改良材搬入エリア、施工ヤード:50㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード80～120㎡以上、上空制限5.8～12.4m】",null,"プラントヤード:100ｍ2＋改良材搬入エリア、施工ヤード:50㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード80～120㎡以上、上空制限5.8～12.4m】",null,"プラントヤード:100ｍ2＋改良材搬入エリア、施工ヤード:50㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード80～120㎡以上、上空制限5.8～12.4m】",null,"プラントヤード:100ｍ2＋改良材搬入エリア、施工ヤード:50㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード80～120㎡以上、上空制限5.8～12.4m】",null,"プラントヤード:100ｍ2＋改良材搬入エリア、施工ヤード:50㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード80～120㎡以上、上空制限5.8～12.4m】",null,"プラントヤード:100ｍ2＋改良材搬入エリア、施工ヤード:50㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード80～120㎡以上、上空制限5.8～12.4m】",null,"プラントヤード:100ｍ2＋改良材搬入エリア、施工ヤード:50㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード80～120㎡以上、上空制限5.8～12.4m】",null,"プラントヤード:100ｍ2＋改良材搬入エリア、施工ヤード:50㎡【プラントヤード100㎡+施工ヤード80～120㎡以上、上空制限5.8～12.4m】",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2、空頭制限5～14ｍ（施工深度によって変化）",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2、空頭制限5～14ｍ（施工深度によって変化）",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2、空頭制限5～14ｍ（施工深度によって変化）",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2、空頭制限5～14ｍ（施工深度によって変化）",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2、空頭制限5～14ｍ（施工深度によって変化）",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2、空頭制限5～14ｍ（施工深度によって変化）",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2、空頭制限5～14ｍ（施工深度によって変化）",null,"プラントヤード150ｍ2(1プラント2マシンの場合は200ｍ2)+施工ヤード50ｍ2、空頭制限5～14ｍ（施工深度によって変化）",null,"プラントヤード：150㎡以上、施工ヤード：50㎡程度",null,"プラントヤード：150㎡以上、施工ヤード：50㎡程度",null,"プラントヤード：150㎡以上、施工ヤード：50㎡程度",null,"プラントヤード：150㎡以上、施工ヤード：50㎡程度",null,"プラントヤード：150㎡以上、施工ヤード：50㎡程度",null,"プラントヤード：150㎡以上、施工ヤード：50㎡程度",null,"プラントヤード：150㎡以上、施工ヤード：50㎡程度",null,"プラントヤード：150㎡以上、施工ヤード：50㎡程度",null,"・施工ヤードとして16m×6m程度必要　・上空制限として施工基面8m以上のスペース必要",null,"・施工ヤードとして16m×6m程度必要　・上空制限として施工基面8m以上のスペース必要",null,"・プラントヤードを含み施工ヤードとして15ｍ×15ｍ程度を必要とする。・上空制限４ｍであること。",null,"・プラントヤードを含み施工ヤードとして15ｍ×15ｍ程度を必要とする。・上空制限４ｍであること。"]
[null,null,null,"施工管理",null,"専用管理装置を使用する",null,"専用管理装置を使用する",null,"専用管理装置を使用する",null,"専用管理装置を使用する",null,"専用管理装置を使用する",null,"専用管理装置を使用する",null,"湿潤固化材の製造に専属のオペレーターが必要であるため自社施工",null,"湿潤固化材の製造に専属のオペレーターが必要であるため自社施工",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"専用の施工管理システムによる改良状況モニタリング",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"フロー値管理を行うことで、スラリーの強度指標である水セメント比の変化に対応する",null,"フロー値管理を行うことで、スラリーの強度指標である水セメント比の変化に対応する",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"専用施工管理装置を用いた施工管理。別途オプションとして、ICT対応可能な管理装置も使用可能。",null,"専用施工管理装置を用いた施工管理。別途オプションとして、ICT対応可能な管理装置も使用可能。",null,"専用施工管理装置を用いた施工管理。別途オプションとして、ICT対応可能な管理装置も使用可能。",null,"専用施工管理装置を用いた施工管理。別途オプションとして、ICT対応可能な管理装置も使用可能。",null,"専用施工管理装置を用いた施工管理。別途オプションとして、ICT対応可能な管理装置も使用可能。",null,"専用施工管理装置を用いた施工管理。別途オプションとして、ICT対応可能な管理装置も使用可能。",null,"専用施工管理装置を用いた施工管理。別途オプションとして、ICT対応可能な管理装置も使用可能。",null,"専用施工管理装置を用いた施工管理。別途オプションとして、ICT対応可能な管理装置も使用可能。",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"ICT対応可能な管理装置",null,"-",null,"-",null,"施工管理装置を装着することにより、改良深度や回転数をリアルタイムで確認できる。",null,"施工管理装置を装着することにより、改良深度や回転数をリアルタイムで確認できる。"]
[null,null,null,"周辺地盤等への影響",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"-",null,"-",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"【深度毎で改良を行うため、従来の全層改良（トレンチャ式）に比べ、土の流動が少ない】",null,"【深度毎で改良を行うため、従来の全層改良（トレンチャ式）に比べ、土の流動が少ない】",null,"【深度毎で改良を行うため、従来の全層改良（トレンチャ式）に比べ、土の流動が少ない】",null,"【深度毎で改良を行うため、従来の全層改良（トレンチャ式）に比べ、土の流動が少ない】",null,"【深度毎で改良を行うため、従来の全層改良（トレンチャ式）に比べ、土の流動が少ない】",null,"【深度毎で改良を行うため、従来の全層改良（トレンチャ式）に比べ、土の流動が少ない】",null,"【深度毎で改良を行うため、従来の全層改良（トレンチャ式）に比べ、土の流動が少ない】",null,"【深度毎で改良を行うため、従来の全層改良（トレンチャ式）に比べ、土の流動が少ない】",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"連続鉛直撹拌混合により近接構造物及び周辺地盤への影響が少ない",null,"【従来型WILL工法と同様に攪拌改良施工中は、応力が上方に開放されるため、周辺地盤等に与える影響は小さい。】",null,"【従来型WILL工法と同様に攪拌改良施工中は、応力が上方に開放されるため、周辺地盤等に与える影響は小さい。】",null,"【従来型WILL工法と同様に攪拌改良施工中は、応力が上方に開放されるため、周辺地盤等に与える影響は小さい。】",null,"【従来型WILL工法と同様に攪拌改良施工中は、応力が上方に開放されるため、周辺地盤等に与える影響は小さい。】",null,"【従来型WILL工法と同様に攪拌改良施工中は、応力が上方に開放されるため、周辺地盤等に与える影響は小さい。】",null,"【従来型WILL工法と同様に攪拌改良施工中は、応力が上方に開放されるため、周辺地盤等に与える影響は小さい。】",null,"【従来型WILL工法と同様に攪拌改良施工中は、応力が上方に開放されるため、周辺地盤等に与える影響は小さい。】",null,"【従来型WILL工法と同様に攪拌改良施工中は、応力が上方に開放されるため、周辺地盤等に与える影響は小さい。】",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"【スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない】",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,"⑨","比較する従来技術",null,null,"スラリー攪拌工",null,"スラリー攪拌工",null,"スラリー攪拌工",null,"スラリー攪拌工",null,"スラリー攪拌工",null,"スラリー攪拌工",null,"工場製品の発塵抑制型固化材を用いた浅層地盤改良工",null,"工場製品の発塵抑制型固化材を用いた浅層地盤改良工",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工、二軸施工)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工、二軸施工)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工、二軸施工)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工、二軸施工)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工、二軸施工)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工、二軸施工)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工、二軸施工)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工、二軸施工)",null,"スラリー撹拌工(2軸施工)",null,"スラリー撹拌工(2軸施工)",null,"スラリー撹拌工(2軸施工)",null,"スラリー撹拌工(2軸施工)",null,"スラリー撹拌工(2軸施工)",null,"スラリー撹拌工(2軸施工)",null,"スラリー撹拌工(2軸施工)",null,"スラリー撹拌工(2軸施工)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工・二軸式)",null,"軟弱地盤処理工(粉体噴射撹拌工:DJM工法)",null,"軟弱地盤処理工(粉体噴射撹拌工:DJM工法)",null,"バックホウによる安定処理工(H=3.0m、土留め矢板設置、層別仕上げ)",null,"バックホウによる安定処理工(H=3.0m、土留め矢板設置、層別仕上げ)",null,"バックホウによる安定処理工(H=3.0m、土留め矢板設置、層別仕上げ)",null,"バックホウによる安定処理工(H=3.0m、土留め矢板設置、層別仕上げ)",null,"バックホウによる安定処理工(H=3.0m、土留め矢板設置、層別仕上げ)",null,"バックホウによる安定処理工(H=3.0m、土留め矢板設置、層別仕上げ)",null,"粉体噴射攪拌工(二軸施工)",null,"粉体噴射攪拌工(二軸施工)",null,"粉体噴射攪拌工(二軸施工)",null,"粉体噴射攪拌工(二軸施工)",null,"バックホウ混合",null,"バックホウ混合",null,"バックホウ混合",null,"バックホウ混合",null,"深層混合処理工法",null,"深層混合処理工法",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工",null,"中層混合処理工（トレンチャ式）",null,"中層混合処理工（トレンチャ式）",null,"中層混合処理工（トレンチャ式）",null,"中層混合処理工（トレンチャ式）",null,"中層混合処理工（トレンチャ式）",null,"中層混合処理工（トレンチャ式）",null,"中層混合処理工（トレンチャ式）",null,"中層混合処理工（トレンチャ式）",null,"トレンチャー式攪拌混合装置",null,"トレンチャー式攪拌混合装置",null,"トレンチャー式攪拌混合装置",null,"トレンチャー式攪拌混合装置",null,"トレンチャー式攪拌混合装置",null,"トレンチャー式攪拌混合装置",null,"トレンチャー式攪拌混合装置",null,"トレンチャー式攪拌混合装置",null,"中層混合処理工（トレンチャー式）",null,"中層混合処理工（トレンチャー式）",null,"深層混合処理工法（スラリー撹拌工）",null,"深層混合処理工法（スラリー撹拌工）"]
["評価情報","⑩","評価基準","項目",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見"]
[null,null,"・A：従来技術より極めて優れる\n・B：従来技術より優れる\n・C：従来技術と同等\n・D：従来技術より劣る","経済性",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：所見：安価な材料を使用できるので、経済的に優位である。",null,"B：所見：安価な材料を使用できるので、経済的に優位である。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：施工機械が小型で作業効率が良く日当たりの作業量が多くなることから、従来技術に比べてコスト縮減、工期短縮が図られる。",null,"B：所見：施工機械が小型で作業効率が良く日当たりの作業量が多くなることから、従来技術に比べてコスト縮減、工期短縮が図られる。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。留意事項：攪拌機の損料が従来技術より高い。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。留意事項：攪拌機の損料が従来技術より高い。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。留意事項：攪拌機の損料が従来技術より高い。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。留意事項：攪拌機の損料が従来技術より高い。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。留意事項：攪拌機の損料が従来技術より高い。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。留意事項：攪拌機の損料が従来技術より高い。",null,"B：所見：プラント等の仮設備が不要であることからコスト縮減及び工期短縮が図られる。",null,"B：所見：プラント等の仮設備が不要であることからコスト縮減及び工期短縮が図られる。",null,"B：所見：プラント等の仮設備が不要であることからコスト縮減及び工期短縮が図られる。",null,"B：所見：プラント等の仮設備が不要であることからコスト縮減及び工期短縮が図られる。",null,"B：所見：混合深さを管理する為の補助作業員が不要なことから経済性が向上。",null,"B：所見：混合深さを管理する為の補助作業員が不要なことから経済性が向上。",null,"B：所見：混合深さを管理する為の補助作業員が不要なことから経済性が向上。",null,"B：所見：混合深さを管理する為の補助作業員が不要なことから経済性が向上。",null,"-",null,"-",null,"B：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮し、施工費が安価となる。",null,"B：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮し、施工費が安価となる。",null,"B：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮し、施工費が安価となる。",null,"B：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮し、施工費が安価となる。",null,"B：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮し、施工費が安価となる。",null,"B：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮し、施工費が安価となる。",null,"B：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮し、施工費が安価となる。",null,"B：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮し、施工費が安価となる。",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"D：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"工程",null,"B：・改良断面は矩形であり全面改良においてはラップ施工が不要で効率的に改良でき、また機械移動時間が軽減されることから、従来技術に比べてコスト 縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：・改良断面は矩形であり全面改良においてはラップ施工が不要で効率的に改良でき、また機械移動時間が軽減されることから、従来技術に比べてコスト 縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：・改良断面は矩形であり全面改良においてはラップ施工が不要で効率的に改良でき、また機械移動時間が軽減されることから、従来技術に比べてコスト 縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：・改良断面は矩形であり全面改良においてはラップ施工が不要で効率的に改良でき、また機械移動時間が軽減されることから、従来技術に比べてコスト 縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：・改良断面は矩形であり全面改良においてはラップ施工が不要で効率的に改良でき、また機械移動時間が軽減されることから、従来技術に比べてコスト 縮減および工期短縮が図られる。",null,"B：・改良断面は矩形であり全面改良においてはラップ施工が不要で効率的に改良でき、また機械移動時間が軽減されることから、従来技術に比べてコスト 縮減および工期短縮が図られる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。 留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。 留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。 留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。 留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。 留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。 留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。 留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある。",null,"B：所見：バックホウをベースマシンとした小型機械を使用しており、機動性に優れ施工効率が高く、仮設等に要する手間も少なく、新技術の適用範囲においてコスト縮減および工期短縮が図られる。 留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。",null,"B：所見：改良断面を大型化した矩形断面形状の撹拌装置により処理能力が高くコスト縮減や工程短縮が図られる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。",null,"B：所見：施工機械が小型で作業効率が良く日当たりの作業量が多くなることから、従来技術に比べてコスト縮減、工期短縮が図られる。",null,"B：所見：施工機械が小型で作業効率が良く日当たりの作業量が多くなることから、従来技術に比べてコスト縮減、工期短縮が図られる。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。",null,"B：所見：必要改良厚を一括処理できることから仮設土留め等が不要となり、改良深度が深い場合は従来技術と比較して経済性に優れ、工期の短縮ができる。",null,"B：所見：プラント等の仮設備が不要であることからコスト縮減及び工期短縮が図られる。\n留意事項：現場条件（狭隘なため0.8m3級のベースマシーンが搬入できないなど）により0.4m3級のベースマシーンを使用すると0.8m3級のベースマシーンに比べて日当り作業量が劣るため、工程短縮とならない場合がある。",null,"B：所見：プラント等の仮設備が不要であることからコスト縮減及び工期短縮が図られる。\n留意事項：現場条件（狭隘なため0.8m3級のベースマシーンが搬入できないなど）により0.4m3級のベースマシーンを使用すると0.8m3級のベースマシーンに比べて日当り作業量が劣るため、工程短縮とならない場合がある。",null,"B：所見：プラント等の仮設備が不要であることからコスト縮減及び工期短縮が図られる。\n留意事項：現場条件（狭隘なため0.8m3級のベースマシーンが搬入できないなど）により0.4m3級のベースマシーンを使用すると0.8m3級のベースマシーンに比べて日当り作業量が劣るため、工程短縮とならない場合がある。",null,"B：所見：プラント等の仮設備が不要であることからコスト縮減及び工期短縮が図られる。\n留意事項：現場条件（狭隘なため0.8m3級のベースマシーンが搬入できないなど）により0.4m3級のベースマシーンを使用すると0.8m3級のベースマシーンに比べて日当り作業量が劣るため、工程短縮とならない場合がある。",null,"B：所見：混合撹拌の品質が容易になり、従来技術より日当たり作業量が向上し工程の短縮が図られる。",null,"B：所見：混合撹拌の品質が容易になり、従来技術より日当たり作業量が向上し工程の短縮が図られる。",null,"B：所見：混合撹拌の品質が容易になり、従来技術より日当たり作業量が向上し工程の短縮が図られる。",null,"B：所見：混合撹拌の品質が容易になり、従来技術より日当たり作業量が向上し工程の短縮が図られる。",null,"-",null,"-",null,"A：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮できる。",null,"A：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮できる。",null,"A：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮できる。",null,"A：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮できる。",null,"A：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮できる。",null,"A：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮できる。",null,"A：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮できる。",null,"A：・従来技術と比較して、履帯に対して並行に連続施工できるため、施工日数を短縮できる。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業が省力化されるため、工程が短縮する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業が省力化されるため、工程が短縮する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業が省力化されるため、工程が短縮する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業が省力化されるため、工程が短縮する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業が省力化されるため、工程が短縮する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業が省力化されるため、工程が短縮する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業が省力化されるため、工程が短縮する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業が省力化されるため、工程が短縮する。",null,"B：・ICT施工により、測量作業等の省力化が図られ、日当たり施工量が増加し、施工日数が短縮できる。",null,"B：・ICT施工により、測量作業等の省力化が図られ、日当たり施工量が増加し、施工日数が短縮できる。",null,"B：・ICT施工により、測量作業等の省力化が図られ、日当たり施工量が増加し、施工日数が短縮できる。",null,"B：・ICT施工により、測量作業等の省力化が図られ、日当たり施工量が増加し、施工日数が短縮できる。",null,"B：・ICT施工により、測量作業等の省力化が図られ、日当たり施工量が増加し、施工日数が短縮できる。",null,"B：・ICT施工により、測量作業等の省力化が図られ、日当たり施工量が増加し、施工日数が短縮できる。",null,"B：・ICT施工により、測量作業等の省力化が図られ、日当たり施工量が増加し、施工日数が短縮できる。",null,"B：・ICT施工により、測量作業等の省力化が図られ、日当たり施工量が増加し、施工日数が短縮できる。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"品質・出来形",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる。",null,"B：所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる。",null,"B：所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる。",null,"B：所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる。",null,"B：所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる。",null,"B：所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる。",null,"B：所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる。",null,"B：所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる。",null,"B：留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する。冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある。",null,"B：留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する。冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある。",null,"B：留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する。冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある。",null,"B：留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する。冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある。",null,"B：留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する。冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある。",null,"B：留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する。冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある。",null,"B：留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する。冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある。",null,"B：留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する。冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：混合攪拌作業についてはムラなく均質な撹拌ができ従来技術より優れている。留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：混合攪拌作業についてはムラなく均質な撹拌ができ従来技術より優れている。留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：混合攪拌作業についてはムラなく均質な撹拌ができ従来技術より優れている。留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：混合攪拌作業についてはムラなく均質な撹拌ができ従来技術より優れている。留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：混合攪拌作業についてはムラなく均質な撹拌ができ従来技術より優れている。留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：混合攪拌作業についてはムラなく均質な撹拌ができ従来技術より優れている。留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：所見：均一に混合撹拌が出来るため、従来技術と比較して品質のばらつきが減少。",null,"B：所見：均一に混合撹拌が出来るため、従来技術と比較して品質のばらつきが減少。",null,"B：所見：均一に混合撹拌が出来るため、従来技術と比較して品質のばらつきが減少。",null,"B：所見：均一に混合撹拌が出来るため、従来技術と比較して品質のばらつきが減少。",null,"-",null,"-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"安全性",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：所見：機械が小型であるため、組立解体時の墜落・転倒の危険性は低減され、また施工時の機械転倒の危険性も低減される。",null,"B：所見：機械が小型であるため、組立解体時の墜落・転倒の危険性は低減され、また施工時の機械転倒の危険性も低減される。",null,"B：所見：機械が小型であるため、組立解体時の墜落・転倒の危険性は低減され、また施工時の機械転倒の危険性も低減される。",null,"B：所見：機械が小型であるため、組立解体時の墜落・転倒の危険性は低減され、また施工時の機械転倒の危険性も低減される。",null,"B：所見：機械が小型であるため、組立解体時の墜落・転倒の危険性は低減され、また施工時の機械転倒の危険性も低減される。",null,"B：所見：機械が小型であるため、組立解体時の墜落・転倒の危険性は低減され、また施工時の機械転倒の危険性も低減される。",null,"B：所見：機械が小型であるため、組立解体時の墜落・転倒の危険性は低減され、また施工時の機械転倒の危険性も低減される。",null,"B：所見：機械が小型であるため、組立解体時の墜落・転倒の危険性は低減され、また施工時の機械転倒の危険性も低減される。",null,"B：所見：施工機械の小型化により高所作業が減少し安全性に優れる。",null,"B：所見：施工機械の小型化により高所作業が減少し安全性に優れる。",null,"B：所見：施工機械の小型化により高所作業が減少し安全性に優れる。",null,"B：所見：施工機械の小型化により高所作業が減少し安全性に優れる。",null,"B：所見：施工機械の小型化により高所作業が減少し安全性に優れる。",null,"B：所見：施工機械の小型化により高所作業が減少し安全性に優れる。",null,"B：所見：施工機械の小型化により高所作業が減少し安全性に優れる。",null,"B：所見：施工機械の小型化により高所作業が減少し安全性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"B：所見：ベースマシーンは改良型バックホウであり高所作業は少なく転倒の危険性も少ないことから、従来技術に比べて安全性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシーンは改良型バックホウであり高所作業は少なく転倒の危険性も少ないことから、従来技術に比べて安全性に優れる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。",null,"C：留意事項：改良範囲が泥状化するため足元が危険なので、養生の工夫などの対策を図る必要がある。",null,"C：留意事項：改良範囲が泥状化するため足元が危険なので、養生の工夫などの対策を図る必要がある。",null,"C：留意事項：改良範囲が泥状化するため足元が危険なので、養生の工夫などの対策を図る必要がある。",null,"C：留意事項：改良範囲が泥状化するため足元が危険なので、養生の工夫などの対策を図る必要がある。",null,"C：所見：撹拌状態の確認や撹拌不良による手戻りが少なく、施工性は向上。",null,"C：所見：撹拌状態の確認や撹拌不良による手戻りが少なく、施工性は向上。",null,"C：所見：撹拌状態の確認や撹拌不良による手戻りが少なく、施工性は向上。",null,"C：所見：撹拌状態の確認や撹拌不良による手戻りが少なく、施工性は向上。",null,"-",null,"-",null,"B：・履帯に対して並行に連続施工できるため、並行移動以外の重機移動と旋回が減少し、接触事故のリスク低減となる。",null,"B：・履帯に対して並行に連続施工できるため、並行移動以外の重機移動と旋回が減少し、接触事故のリスク低減となる。",null,"B：・履帯に対して並行に連続施工できるため、並行移動以外の重機移動と旋回が減少し、接触事故のリスク低減となる。",null,"B：・履帯に対して並行に連続施工できるため、並行移動以外の重機移動と旋回が減少し、接触事故のリスク低減となる。",null,"B：・履帯に対して並行に連続施工できるため、並行移動以外の重機移動と旋回が減少し、接触事故のリスク低減となる。",null,"B：・履帯に対して並行に連続施工できるため、並行移動以外の重機移動と旋回が減少し、接触事故のリスク低減となる。",null,"B：・履帯に対して並行に連続施工できるため、並行移動以外の重機移動と旋回が減少し、接触事故のリスク低減となる。",null,"B：・履帯に対して並行に連続施工できるため、並行移動以外の重機移動と旋回が減少し、接触事故のリスク低減となる。",null,"B：・ICT施工により、作業員が重機に近接する機会が減少し、安全性は向上する。",null,"B：・ICT施工により、作業員が重機に近接する機会が減少し、安全性は向上する。",null,"B：・ICT施工により、作業員が重機に近接する機会が減少し、安全性は向上する。",null,"B：・ICT施工により、作業員が重機に近接する機会が減少し、安全性は向上する。",null,"B：・ICT施工により、作業員が重機に近接する機会が減少し、安全性は向上する。",null,"B：・ICT施工により、作業員が重機に近接する機会が減少し、安全性は向上する。",null,"B：・ICT施工により、作業員が重機に近接する機会が減少し、安全性は向上する。",null,"B：・ICT施工により、作業員が重機に近接する機会が減少し、安全性は向上する。",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"施工性",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある。",null,"B：留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある。",null,"B：留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある。",null,"B：留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある。",null,"B：留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある。",null,"B：留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある。",null,"B：留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある。",null,"B：留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシーンにバックホウを採用し従来の三点支持杭打機に比べ小型化されており、機動性が良く狭隘な箇所でも効率よく作業でき施工性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシーンにバックホウを採用し従来の三点支持杭打機に比べ小型化されており、機動性が良く狭隘な箇所でも効率よく作業でき施工性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシーンにバックホウを採用し従来の三点支持杭打機に比べ小型化されており、機動性が良く狭隘な箇所でも効率よく作業でき施工性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシーンにバックホウを採用し従来の三点支持杭打機に比べ小型化されており、機動性が良く狭隘な箇所でも効率よく作業でき施工性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシーンにバックホウを採用し従来の三点支持杭打機に比べ小型化されており、機動性が良く狭隘な箇所でも効率よく作業でき施工性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシーンにバックホウを採用し従来の三点支持杭打機に比べ小型化されており、機動性が良く狭隘な箇所でも効率よく作業でき施工性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシーンにバックホウを採用し従来の三点支持杭打機に比べ小型化されており、機動性が良く狭隘な箇所でも効率よく作業でき施工性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシーンにバックホウを採用し従来の三点支持杭打機に比べ小型化されており、機動性が良く狭隘な箇所でも効率よく作業でき施工性に優れる。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：所見：ベースマシンがバックホウであるため、運搬費、組立解体費、機械損料等が安価となり、機動性がよいことで工程短縮や施工性の向上が図れる。\n留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある。",null,"B：留意事項：地盤中に玉石等の障害物が多く含まれていると施工性に大きく影響するため、事前の調査を十分に行い対策を検討しておく必要がある。",null,"B：留意事項：地盤中に玉石等の障害物が多く含まれていると施工性に大きく影響するため、事前の調査を十分に行い対策を検討しておく必要がある。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：施工性については、層別仕上げを省略できるので従来工法より優れている。ロングアームにより、有効作業範囲が拡大できる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：施工性については、層別仕上げを省略できるので従来工法より優れている。ロングアームにより、有効作業範囲が拡大できる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：施工性については、層別仕上げを省略できるので従来工法より優れている。ロングアームにより、有効作業範囲が拡大できる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：施工性については、層別仕上げを省略できるので従来工法より優れている。ロングアームにより、有効作業範囲が拡大できる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：施工性については、層別仕上げを省略できるので従来工法より優れている。ロングアームにより、有効作業範囲が拡大できる。",null,"B：所見：河川工事及び超軟弱地盤地帯での表層改良工事においては、従来技術と比較して品質・出来形や施工性、安全性の向上などの効果発揮が可能である。所見：施工性については、層別仕上げを省略できるので従来工法より優れている。ロングアームにより、有効作業範囲が拡大できる。",null,"B：所見：ベースマシーンがバックホウであることやプラント等の仮設備が不要なことから、特に狭隘な箇所においては施工性に優れる。\n留意事項：玉石がある場合は玉石除去作業が必要となる。",null,"B：所見：ベースマシーンがバックホウであることやプラント等の仮設備が不要なことから、特に狭隘な箇所においては施工性に優れる。\n留意事項：玉石がある場合は玉石除去作業が必要となる。",null,"B：所見：ベースマシーンがバックホウであることやプラント等の仮設備が不要なことから、特に狭隘な箇所においては施工性に優れる。\n留意事項：玉石がある場合は玉石除去作業が必要となる。",null,"B：所見：ベースマシーンがバックホウであることやプラント等の仮設備が不要なことから、特に狭隘な箇所においては施工性に優れる。\n留意事項：玉石がある場合は玉石除去作業が必要となる。",null,"B：留意事項：撹拌羽の消耗が激しいことから、事前に転石を除去することが望ましい。\n留意事項：作業面積が狭い場合、作業待ちが発生することから施工性が向上しない場合がある。",null,"B：留意事項：撹拌羽の消耗が激しいことから、事前に転石を除去することが望ましい。\n留意事項：作業面積が狭い場合、作業待ちが発生することから施工性が向上しない場合がある。",null,"B：留意事項：撹拌羽の消耗が激しいことから、事前に転石を除去することが望ましい。\n留意事項：作業面積が狭い場合、作業待ちが発生することから施工性が向上しない場合がある。",null,"B：留意事項：撹拌羽の消耗が激しいことから、事前に転石を除去することが望ましい。\n留意事項：作業面積が狭い場合、作業待ちが発生することから施工性が向上しない場合がある。",null,"-",null,"-",null,"B：・角度変換機能付撹拌機により、構造物への近接施工でも連続した改良体を造成できる。\n・履帯に対して並行に連続施工できるため、熟練度に依存した作業を削減でき、施工性が向上する。",null,"B：・角度変換機能付撹拌機により、構造物への近接施工でも連続した改良体を造成できる。\n・履帯に対して並行に連続施工できるため、熟練度に依存した作業を削減でき、施工性が向上する。",null,"B：・角度変換機能付撹拌機により、構造物への近接施工でも連続した改良体を造成できる。\n・履帯に対して並行に連続施工できるため、熟練度に依存した作業を削減でき、施工性が向上する。",null,"B：・角度変換機能付撹拌機により、構造物への近接施工でも連続した改良体を造成できる。\n・履帯に対して並行に連続施工できるため、熟練度に依存した作業を削減でき、施工性が向上する。",null,"B：・角度変換機能付撹拌機により、構造物への近接施工でも連続した改良体を造成できる。\n・履帯に対して並行に連続施工できるため、熟練度に依存した作業を削減でき、施工性が向上する。",null,"B：・角度変換機能付撹拌機により、構造物への近接施工でも連続した改良体を造成できる。\n・履帯に対して並行に連続施工できるため、熟練度に依存した作業を削減でき、施工性が向上する。",null,"B：・角度変換機能付撹拌機により、構造物への近接施工でも連続した改良体を造成できる。\n・履帯に対して並行に連続施工できるため、熟練度に依存した作業を削減でき、施工性が向上する。",null,"B：・角度変換機能付撹拌機により、構造物への近接施工でも連続した改良体を造成できる。\n・履帯に対して並行に連続施工できるため、熟練度に依存した作業を削減でき、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業の省力化による施工時間の短縮が図られ、施工性が向上する。・特殊攪拌翼により、日当たり施工量が増大し、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業の省力化による施工時間の短縮が図られ、施工性が向上する。・特殊攪拌翼により、日当たり施工量が増大し、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業の省力化による施工時間の短縮が図られ、施工性が向上する。・特殊攪拌翼により、日当たり施工量が増大し、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業の省力化による施工時間の短縮が図られ、施工性が向上する。・特殊攪拌翼により、日当たり施工量が増大し、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業の省力化による施工時間の短縮が図られ、施工性が向上する。・特殊攪拌翼により、日当たり施工量が増大し、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業の省力化による施工時間の短縮が図られ、施工性が向上する。・特殊攪拌翼により、日当たり施工量が増大し、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業の省力化による施工時間の短縮が図られ、施工性が向上する。・特殊攪拌翼により、日当たり施工量が増大し、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、位置出し作業の省力化による施工時間の短縮が図られ、施工性が向上する。・特殊攪拌翼により、日当たり施工量が増大し、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、測量作業や出来形帳票作成作業の省力化が図られ、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、測量作業や出来形帳票作成作業の省力化が図られ、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、測量作業や出来形帳票作成作業の省力化が図られ、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、測量作業や出来形帳票作成作業の省力化が図られ、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、測量作業や出来形帳票作成作業の省力化が図られ、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、測量作業や出来形帳票作成作業の省力化が図られ、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、測量作業や出来形帳票作成作業の省力化が図られ、施工性が向上する。",null,"B：・ICT施工により、測量作業や出来形帳票作成作業の省力化が図られ、施工性が向上する。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"環境",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：・バックホウタイプのベースマシーンのため、転倒の危険性は低く、機動性が高く狭隘な箇所の施工に有利で、また施工時の振動・騒音が小さく周辺環境 への影響が低減され、従来技術に比べて安全性、施工性及び環境への影響抑制に優れる。",null,"B：所見：空袋の処理を必要とせず、産業廃棄物の発生量を低減できる。",null,"B：所見：空袋の処理を必要とせず、産業廃棄物の発生量を低減できる。",null,"B：留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である。",null,"B：留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である。",null,"B：留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である。",null,"B：留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である。",null,"B：留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である。",null,"B：留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である。",null,"B：留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である。",null,"B：留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である。",null,"C：留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある。",null,"C：留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある。",null,"C：留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある。",null,"C：留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある。",null,"C：留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある。",null,"C：留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある。",null,"C：留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある。",null,"C：留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：所見：ベースマシンがバックホウであるため、転倒事故などの可能性が低く安全であり、低騒音・低振動で施工できる。",null,"C：留意事項：改良材が粉体であるため集塵機は装備しているが、住宅地等では確実な飛散養生を行う必要がある。",null,"C：留意事項：改良材が粉体であるため集塵機は装備しているが、住宅地等では確実な飛散養生を行う必要がある。",null,"C：留意事項：施工場所により固化材散布時の粉塵対策に留意する。",null,"C：留意事項：施工場所により固化材散布時の粉塵対策に留意する。",null,"C：留意事項：施工場所により固化材散布時の粉塵対策に留意する。",null,"C：留意事項：施工場所により固化材散布時の粉塵対策に留意する。",null,"C：留意事項：施工場所により固化材散布時の粉塵対策に留意する。",null,"C：留意事項：施工場所により固化材散布時の粉塵対策に留意する。",null,"C：留意事項：改良材の飛粉が発生する場合は対策が必要となる。",null,"C：留意事項：改良材の飛粉が発生する場合は対策が必要となる。",null,"C：留意事項：改良材の飛粉が発生する場合は対策が必要となる。",null,"C：留意事項：改良材の飛粉が発生する場合は対策が必要となる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"総合評価",null,"B：留意事項：・粘性土や砂質土地盤では適用範囲は広いが、粒径の大きな礫、転石が混入している地盤や崩積 土からなる土質では施工困難な場合があり、事前の調査を十分に行う必要がある。・細砂地盤で長尺仕様の施工機を用いた場合に標準施工速度を下回ることがあり、そのような施工 条件では工程計画に留意する。",null,"B：留意事項：・粘性土や砂質土地盤では適用範囲は広いが、粒径の大きな礫、転石が混入している地盤や崩積 土からなる土質では施工困難な場合があり、事前の調査を十分に行う必要がある。・細砂地盤で長尺仕様の施工機を用いた場合に標準施工速度を下回ることがあり、そのような施工 条件では工程計画に留意する。",null,"B：留意事項：・粘性土や砂質土地盤では適用範囲は広いが、粒径の大きな礫、転石が混入している地盤や崩積 土からなる土質では施工困難な場合があり、事前の調査を十分に行う必要がある。・細砂地盤で長尺仕様の施工機を用いた場合に標準施工速度を下回ることがあり、そのような施工 条件では工程計画に留意する。",null,"B：留意事項：・粘性土や砂質土地盤では適用範囲は広いが、粒径の大きな礫、転石が混入している地盤や崩積 土からなる土質では施工困難な場合があり、事前の調査を十分に行う必要がある。・細砂地盤で長尺仕様の施工機を用いた場合に標準施工速度を下回ることがあり、そのような施工 条件では工程計画に留意する。",null,"B：留意事項：・粘性土や砂質土地盤では適用範囲は広いが、粒径の大きな礫、転石が混入している地盤や崩積 土からなる土質では施工困難な場合があり、事前の調査を十分に行う必要がある。・細砂地盤で長尺仕様の施工機を用いた場合に標準施工速度を下回ることがあり、そのような施工 条件では工程計画に留意する。",null,"B：留意事項：・粘性土や砂質土地盤では適用範囲は広いが、粒径の大きな礫、転石が混入している地盤や崩積 土からなる土質では施工困難な場合があり、事前の調査を十分に行う必要がある。・細砂地盤で長尺仕様の施工機を用いた場合に標準施工速度を下回ることがあり、そのような施工 条件では工程計画に留意する。",null,"C：留意事項：プラント設備を設置するための作業ヤードが450m2程度必要であり、狭小部の現場においては、検討を要する。",null,"C：留意事項：プラント設備を設置するための作業ヤードが450m2程度必要であり、狭小部の現場においては、検討を要する。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限を伴うため、事前の地質調査を十分に行い工法検討する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限を伴うため、事前の地質調査を十分に行い工法検討する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限を伴うため、事前の地質調査を十分に行い工法検討する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限を伴うため、事前の地質調査を十分に行い工法検討する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限を伴うため、事前の地質調査を十分に行い工法検討する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限を伴うため、事前の地質調査を十分に行い工法検討する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限を伴うため、事前の地質調査を十分に行い工法検討する必要がある。",null,"B：留意事項：施工可能深度には制限を伴うため、事前の地質調査を十分に行い工法検討する必要がある。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"B：留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：留意事項：攪拌機がシンプルな構造でロ－タリ－タイプであるため、地中に捨石等の大きな障害物が存在する場合は、撤去作業が別途必要である。留意事項：石灰混合時間を現場配合試験で把握しておき、常に混合時間の管理を行う必要がある。",null,"B：留意事項：攪拌機がシンプルな構造でロ－タリ－タイプであるため、地中に捨石等の大きな障害物が存在する場合は、撤去作業が別途必要である。留意事項：石灰混合時間を現場配合試験で把握しておき、常に混合時間の管理を行う必要がある。",null,"B：留意事項：攪拌機がシンプルな構造でロ－タリ－タイプであるため、地中に捨石等の大きな障害物が存在する場合は、撤去作業が別途必要である。留意事項：石灰混合時間を現場配合試験で把握しておき、常に混合時間の管理を行う必要がある。",null,"B：留意事項：攪拌機がシンプルな構造でロ－タリ－タイプであるため、地中に捨石等の大きな障害物が存在する場合は、撤去作業が別途必要である。留意事項：石灰混合時間を現場配合試験で把握しておき、常に混合時間の管理を行う必要がある。",null,"B：留意事項：攪拌機がシンプルな構造でロ－タリ－タイプであるため、地中に捨石等の大きな障害物が存在する場合は、撤去作業が別途必要である。留意事項：石灰混合時間を現場配合試験で把握しておき、常に混合時間の管理を行う必要がある。",null,"B：留意事項：攪拌機がシンプルな構造でロ－タリ－タイプであるため、地中に捨石等の大きな障害物が存在する場合は、撤去作業が別途必要である。留意事項：石灰混合時間を現場配合試験で把握しておき、常に混合時間の管理を行う必要がある。",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
["統一した従来技術",null,null,null,null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、粘性土）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、砂質土）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、砂質土)",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、粘性土)",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、砂質土)",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、粘性土)",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、砂質土）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、粘性土）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、砂質土）（スラリー方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、粘性土）（スラリー方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、砂質土）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）（粉体散布方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）（粉体散布方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）（紛体方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）（紛体方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）（粉体散布方式であるため経済性、工程は比較対象としない）。",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）（粉体散布方式であるため経済性、工程は比較対象としない）。",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）（粉体散布方式であるため経済性、工程は比較対象としない）。",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）（粉体散布方式であるため経済性、工程は比較対象としない）。",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、砂質土）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、粘性土）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、砂質土）（スラリー方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"安定処理工（バックホウ混合、改良深度1m（路床）、粘性土）（スラリー方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）（紛体方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）（紛体方式であるため経済性、工程は比較対象としない）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、砂質土)",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、粘性土)",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（ICT）（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、砂質土)",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、粘性土)",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度2m＜L≦5m（代表値4m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度5m＜L≦8m（代表値7m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、砂質土）",null,"中層混合処理工（改良深度8m＜L≦10m（代表値9m）、粘性土）",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、砂質土)",null,"中層混合処理工（改良深度10m＜L≦13m（代表値12m）、粘性土)",null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
["補完資料等からの情報","⑪","工法の特徴",null,null,"２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能であり、高い品質と経済性の両立を追及した工法である。",null,"２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能であり、高い品質と経済性の両立を追及した工法である。",null,"２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能であり、高い品質と経済性の両立を追及した工法である。",null,"２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能であり、高い品質と経済性の両立を追及した工法である。",null,"２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能であり、高い品質と経済性の両立を追及した工法である。",null,"２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能であり、高い品質と経済性の両立を追及した工法である。",null,"固化材を現場で加水製造し埃が立ちにくい状態で使用する浅層地盤改良工法",null,"固化材を現場で加水製造し埃が立ちにくい状態で使用する浅層地盤改良工法",null,"深度方向の土層のバラツキの影響を受けずに均質な改良体を造成可能。改良型バックホウとトレンチャー式撹拌機により最大13ｍの改良が可能。",null,"深度方向の土層のバラツキの影響を受けずに均質な改良体を造成可能。改良型バックホウとトレンチャー式撹拌機により最大13ｍの改良が可能。",null,"深度方向の土層のバラツキの影響を受けずに均質な改良体を造成可能。改良型バックホウとトレンチャー式撹拌機により最大13ｍの改良が可能。",null,"深度方向の土層のバラツキの影響を受けずに均質な改良体を造成可能。改良型バックホウとトレンチャー式撹拌機により最大13ｍの改良が可能。",null,"深度方向の土層のバラツキの影響を受けずに均質な改良体を造成可能。改良型バックホウとトレンチャー式撹拌機により最大13ｍの改良が可能。",null,"深度方向の土層のバラツキの影響を受けずに均質な改良体を造成可能。改良型バックホウとトレンチャー式撹拌機により最大13ｍの改良が可能。",null,"深度方向の土層のバラツキの影響を受けずに均質な改良体を造成可能。改良型バックホウとトレンチャー式撹拌機により最大13ｍの改良が可能。",null,"深度方向の土層のバラツキの影響を受けずに均質な改良体を造成可能。改良型バックホウとトレンチャー式撹拌機により最大13ｍの改良が可能。",null,"深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能。",null,"深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能。",null,"深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能。",null,"深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能。",null,"深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能。",null,"深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能。",null,"深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能。",null,"深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"機械設備がコンパクトであり、構造物が近接した場所あるいは狭隘地においても効率の良い作業が可能である。",null,"日当り施工量が多いので大幅な工期短縮となる。連続鉛直撹拌効果により、多層地盤であっても均質な改良体を造成可能。",null,"日当り施工量が多いので大幅な工期短縮となる。連続鉛直撹拌効果により、多層地盤であっても均質な改良体を造成可能。",null,"撹拌機械が軽く超ロングBHに装着出来る為、超軟弱地盤でも施工範囲広く、安全な場所より施工が可能。",null,"撹拌機械が軽く超ロングBHに装着出来る為、超軟弱地盤でも施工範囲広く、安全な場所より施工が可能。",null,"バックホウに特殊撹拌機を装備し、軟弱土と固化材を連続的に機械混合し、土と固化材を化学反応させ、土質性状を安定したものにすると共に、強度を高める工法です。",null,"バックホウに特殊撹拌機を装備し、軟弱土と固化材を連続的に機械混合し、土と固化材を化学反応させ、土質性状を安定したものにすると共に、強度を高める工法です。",null,"撹拌機械が軽く超ロングBHに装着出来る為、超軟弱地盤でも施工範囲広く、安全な場所より施工が可能。",null,"撹拌機械が軽く超ロングBHに装着出来る為、超軟弱地盤でも施工範囲広く、安全な場所より施工が可能。",null,"プラント・サイロ等を使用しない為、仮設費が少なく、それに付随して運搬費等の間接費が節約できる。空練という作業により、一旦改良対象土を泥状化させることでムラのない改良体が築造できる。",null,"プラント・サイロ等を使用しない為、仮設費が少なく、それに付随して運搬費等の間接費が節約できる。空練という作業により、一旦改良対象土を泥状化させることでムラのない改良体が築造できる。",null,"プラント・サイロ等を使用しない為、仮設費が少なく、それに付随して運搬費等の間接費が節約できる。空練という作業により、一旦改良対象土を泥状化させることでムラのない改良体が築造できる。",null,"プラント・サイロ等を使用しない為、仮設費が少なく、それに付随して運搬費等の間接費が節約できる。空練という作業により、一旦改良対象土を泥状化させることでムラのない改良体が築造できる。",null,"攪拌羽を連続回転させることにより、添加材及び対象土質に左右されることなく、品質向上と混合精度を高められる。",null,"攪拌羽を連続回転させることにより、添加材及び対象土質に左右されることなく、品質向上と混合精度を高められる。",null,"攪拌羽を連続回転させることにより、添加材及び対象土質に左右されることなく、品質向上と混合精度を高められる。",null,"攪拌羽を連続回転させることにより、添加材及び対象土質に左右されることなく、品質向上と混合精度を高められる。",null,"掘削したヤードの中でセメント・水・掘削土を撹拌し流動化処理土とするため、プラントを必要としない地盤改良工法",null,"掘削したヤードの中でセメント・水・掘削土を撹拌し流動化処理土とするため、プラントを必要としない地盤改良工法",null,"狭隘な施工エリアでの格子状改良、構造物に近接した改良壁の構築、狭小な改良体の段差(離隔)施工等で鉛直及び水平方向に連続した低変位な改良体の造成が可能になった",null,"狭隘な施工エリアでの格子状改良、構造物に近接した改良壁の構築、狭小な改良体の段差(離隔)施工等で鉛直及び水平方向に連続した低変位な改良体の造成が可能になった",null,"狭隘な施工エリアでの格子状改良、構造物に近接した改良壁の構築、狭小な改良体の段差(離隔)施工等で鉛直及び水平方向に連続した低変位な改良体の造成が可能になった",null,"狭隘な施工エリアでの格子状改良、構造物に近接した改良壁の構築、狭小な改良体の段差(離隔)施工等で鉛直及び水平方向に連続した低変位な改良体の造成が可能になった",null,"狭隘な施工エリアでの格子状改良、構造物に近接した改良壁の構築、狭小な改良体の段差(離隔)施工等で鉛直及び水平方向に連続した低変位な改良体の造成が可能になった",null,"狭隘な施工エリアでの格子状改良、構造物に近接した改良壁の構築、狭小な改良体の段差(離隔)施工等で鉛直及び水平方向に連続した低変位な改良体の造成が可能になった",null,"狭隘な施工エリアでの格子状改良、構造物に近接した改良壁の構築、狭小な改良体の段差(離隔)施工等で鉛直及び水平方向に連続した低変位な改良体の造成が可能になった",null,"狭隘な施工エリアでの格子状改良、構造物に近接した改良壁の構築、狭小な改良体の段差(離隔)施工等で鉛直及び水平方向に連続した低変位な改良体の造成が可能になった",null,"ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体の構築が可能。",null,"ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体の構築が可能。",null,"ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体の構築が可能。",null,"ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体の構築が可能。",null,"ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体の構築が可能。",null,"ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体の構築が可能。",null,"ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体の構築が可能。",null,"ICTを活用した平面誘導・平面管理により位置出し作業や出来形検査の省力化が可能で、特殊撹拌翼により均一性の高い良質な改良体の構築が可能。",null,"ICT対応により、施工位置の情報を従来の測量による明示からGNSSを活用した自動計測としデータによる施工記録を可能とした。",null,"ICT対応により、施工位置の情報を従来の測量による明示からGNSSを活用した自動計測としデータによる施工記録を可能とした。",null,"ICT対応により、施工位置の情報を従来の測量による明示からGNSSを活用した自動計測としデータによる施工記録を可能とした。",null,"ICT対応により、施工位置の情報を従来の測量による明示からGNSSを活用した自動計測としデータによる施工記録を可能とした。",null,"ICT対応により、施工位置の情報を従来の測量による明示からGNSSを活用した自動計測としデータによる施工記録を可能とした。",null,"ICT対応により、施工位置の情報を従来の測量による明示からGNSSを活用した自動計測としデータによる施工記録を可能とした。",null,"ICT対応により、施工位置の情報を従来の測量による明示からGNSSを活用した自動計測としデータによる施工記録を可能とした。",null,"ICT対応により、施工位置の情報を従来の測量による明示からGNSSを活用した自動計測としデータによる施工記録を可能とした。",null,"撹拌翼上部と下部の2機の注入ポンプから同時に大量のスラリーを吐出することで、高速施工が可能となり、工期短縮に伴うコスト削減、環境負荷低減を図ることができる。",null,"撹拌翼上部と下部の2機の注入ポンプから同時に大量のスラリーを吐出することで、高速施工が可能となり、工期短縮に伴うコスト削減、環境負荷低減を図ることができる。",null,"撹拌翼上部と下部の2機の注入ポンプから同時に大量のスラリーを吐出することで、高速施工が可能となり、工期短縮に伴うコスト削減、環境負荷低減を図ることができる。",null,"撹拌翼上部と下部の2機の注入ポンプから同時に大量のスラリーを吐出することで、高速施工が可能となり、工期短縮に伴うコスト削減、環境負荷低減を図ることができる。",null,"撹拌翼上部と下部の2機の注入ポンプから同時に大量のスラリーを吐出することで、高速施工が可能となり、工期短縮に伴うコスト削減、環境負荷低減を図ることができる。",null,"撹拌翼上部と下部の2機の注入ポンプから同時に大量のスラリーを吐出することで、高速施工が可能となり、工期短縮に伴うコスト削減、環境負荷低減を図ることができる。",null,"撹拌翼上部と下部の2機の注入ポンプから同時に大量のスラリーを吐出することで、高速施工が可能となり、工期短縮に伴うコスト削減、環境負荷低減を図ることができる。",null,"撹拌翼上部と下部の2機の注入ポンプから同時に大量のスラリーを吐出することで、高速施工が可能となり、工期短縮に伴うコスト削減、環境負荷低減を図ることができる。",null,"2基の高トルクモータと自動制御システムにより、N値35程度の硬質砂質土の改良やN値50を超える軟岩への着底が可能。",null,"2基の高トルクモータと自動制御システムにより、N値35程度の硬質砂質土の改良やN値50を超える軟岩への着底が可能。",null,"2基の高トルクモータと自動制御システムにより、N値35程度の硬質砂質土の改良やN値50を超える軟岩への着底が可能。",null,"2基の高トルクモータと自動制御システムにより、N値35程度の硬質砂質土の改良やN値50を超える軟岩への着底が可能。",null,"2基の高トルクモータと自動制御システムにより、N値35程度の硬質砂質土の改良やN値50を超える軟岩への着底が可能。",null,"2基の高トルクモータと自動制御システムにより、N値35程度の硬質砂質土の改良やN値50を超える軟岩への着底が可能。",null,"2基の高トルクモータと自動制御システムにより、N値35程度の硬質砂質土の改良やN値50を超える軟岩への着底が可能。",null,"2基の高トルクモータと自動制御システムにより、N値35程度の硬質砂質土の改良やN値50を超える軟岩への着底が可能。",null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,null,null,"従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術"]
[null,"⑫","改良強度1000kN/㎡に対する概算改良材添加量",null,null,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.18,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.18,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.18,0.14333333333333334,0.1,0.16666666666666699,0.18,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.3,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.3,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.3,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.3,0.14333333333333334,0.2,0.16666666666666699,0.25,0.14333333333333334,0.2,0.16666666666666699,0.25,0.14333333333333334,0.2,0.16666666666666699,0.25,0.105,0.2,0.17499999999999999,0.25,0.105,0.2,0.17499999999999999,0.25,0.105,0.2,0.17499999999999999,0.25,0.105,0.1,0.17499999999999999,0.21,0.105,0.1,0.17499999999999999,0.1,0.105,0.1,0.17499999999999999,0.1,0.105,0.1,0.17499999999999999,0.1,0.105,0.12,0.17499999999999999,0.12,0.105,0.12,0.17499999999999999,0.12,0.14333333333333334,"未回答",0.16666666666666699,"未回答",0.14333333333333334,"未回答",0.16666666666666699,"未回答",0.105,0.2,0.17499999999999999,0.2,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.18,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.18,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.18,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.18,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.09,0.17499999999999999,0.13500000000000001,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.23,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.23,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.23,0.105,0.15,0.17499999999999999,0.23,0.105,0.12,0.17499999999999999,0.2,0.105,0.12,0.17499999999999999,0.2,0.105,0.12,0.17499999999999999,0.2,0.105,0.12,0.17499999999999999,0.2,"／","／","／","／","／","／","／","／"]
[null,"⑬","共通仮設費用（据付・解体費用）",null,null,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,"-",1190000,"-",1330000,1956000,2068000,1956000,2068000,1956000,2068000,1956000,2068000,1956000,5616000,1956000,5616000,5130000,5616000,5130000,5616000,1956000,2070000,1956000,2070000,1956000,5636300,1956000,5636300,1956000,6081900,1956000,6081900,5130000,6081900,5130000,6081900,"-",670844,"-",670844,"-",1677110,"-",1677110,"-",745380,"-",745380,1956000,1863460,1956000,1863460,1956000,1863460,1956000,1863460,1956000,1863460,1956000,1863460,"-",2119800,"-",2119800,1956000,1673076,1956000,1673076,1956000,1688852,1956000,1688852,"-",403904,"-",403904,"-",800000,"-",800000,"-",1200000,"-",1200000,"-","未回答","-","未回答","-","未回答","-","未回答","-",1860000,"-",1860000,1956000,2149000,1956000,2149000,1956000,2149000,1956000,2149000,1956000,5697000,1956000,5697000,5130000,5697000,5130000,5697000,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,5130000,2067360,5130000,2067360,1956000,2068000,1956000,2068000,1956000,2068000,1956000,2068000,1956000,5616000,1956000,5616000,5130000,5616000,5130000,5616000,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,1956000,2067360,5130000,2067360,5130000,2067360,1956000,1683000,1956000,1683000,1956000,1683000,1956000,1683000,1956000,2021000,1956000,2021000,5130000,2021000,5130000,2021000,"／","／","／","／","／","／","／","／"]
[null,"⑭","概算費用","施工費用",null,"-",2635,"-",2590,"-",3216,"-",3151,"-",3185,"-",3117,"-",1815,"-",2672,"-",3075,"-",3075,"-",3157,"-",3157,"-",3113,"-",3113,"-",3206,"-",3206,"-",3222,"-",3222,"-",3622,"-",3622,"-",3926,"-",3926,"-",4272,"-",4272,"-",1996,"-",2170,"-",2974,"-",3274,"-",2515,"-",2701,"-",3242,"-",3529,"-",3673,"-",4008,"-",3869,"-",4231,"-",3667,"-",3667,"-",2761,"-",2761,"-",3182,"-",3182,"-",1836,"-",1836,"-",3630,"-",4160,"-",4650,"-",5320,"-","未回答","-","未回答","-","未回答","-","未回答","-",14571,"-",14571,"-",3075,"-",3075,"-",3157,"-",3157,"-",3113,"-",3113,"-",3206,"-",3206,"-",2819,"-",2774,"-",3353,"-",3290,"-",3311,"-",3244,"-",3334,"-",3266,"-",3333,"-",3333,"-",3348,"-",3348,"-",3274,"-",3274,"-",3336,"-",3336,"-",2110,"-",2077,"-",2501,"-",2454,"-",2460,"-",2411,"-",2483,"-",2433,"-",3225,"-",3225,"-",3132,"-",3132,"-",3338,"-",3338,"-",3181,"-",3181,"／","／","／","／","／","／","／","／"]
[null,null,null,"改良材材料費",null,"-",2417,"-",2900,"-",2417,"-",2900,"-",2417,"-",2900,"-",1850,"-",3330,"-",1450,"-",2175,"-",1450,"-",2175,"-",1450,"-",2175,"-",1450,"-",2175,"-",2508,"-",5016,"-",2508,"-",5016,"-",2508,"-",5016,"-",2508,"-",5016,"-",3344,"-",4180,"-",3344,"-",4180,"-",3344,"-",4180,"-",3344,"-",4180,"-",3344,"-",4180,"-",3344,"-",4180,"-",1611,"-",3384,"-",1611,"-",1611,"-",1611,"-",1611,"-",1611,"-",1611,"-",1976,"-",4104,"-",1976,"-",4176,"-","未回答","-","未回答","-","未回答","-","未回答","-",6301,"-",6301,"-",1450,"-",2175,"-",1450,"-",2175,"-",1450,"-",2175,"-",1450,"-",2175,"-",2417,"-",2900,"-",2417,"-",2900,"-",2417,"-",2900,"-",2417,"-",2900,"-",1450,"-",2175,"-",1450,"-",2175,"-",1450,"-",2175,"-",1450,"-",2175,"-",2417,"-",3706,"-",2417,"-",3706,"-",2417,"-",3706,"-",2417,"-",3706,"-",2009.76,"-",3349.6000000000004,"-",2009.76,"-",3349.6000000000004,"-",2009.76,"-",3349.6000000000004,"-",2009.76,"-",3349.6000000000004,"／","／","／","／","／","／","／","／"]
[null,null,null,"合計",null,4668,5052,5796,5490,4896,5633,6024,6051,4851,5602,5979,6017,3328,3665,3703,6002,4668,4525,5796,5250,4896,4607,6024,5332,4851,4563,5979,5288,4920,4656,6048,5381,4668,5730,5796,8238,4896,6130,6024,8638,4851,6434,5979,8942,4920,6780,6048,9288,3328,5340,3703,6350,"-",6318,"-",7454,3328,5859,3703,6881,4668,6586,5796,7709,4896,7017,6024,8188,4851,7213,5979,8411,"-",5278,"-",7051,4668,4372,5796,4372,4896,4793,6024,4793,"-",3447,"-",3447,"-",5606,"-",8264,"-",6626,"-",9496,3328,"未回答",3703,"未回答","-","未回答","-","未回答","-",20872,"-",20872,4668,4525,5796,5250,4896,4607,6024,5332,4851,4563,5979,5288,4920,4656,6048,5381,4858,5236,5986,5674,5058,5770,6186,6190,5008,5728,6136,6144,5077,5751,6204,6166,4858,4783,5986,5508,5058,4798,6186,5523,5008,4724,6136,5449,5077,4786,6204,5511,4668,4527,5796,5783,4896,4918,6024,6160,4851,4877,5979,6117,4920,4900,6048,6139,4668,5234.76,5796,6574.6,4896,5141.76,6024,6481.6,4851,5347.76,5979,6687.6,4920,5190.76,6048,6530.6,"／","／","／","／","／","／","／","／"]
[null,null,null,"標準施工規模",null,"-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","3,000ｍ2以上","-","3,000ｍ2以上","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3以上","-","3000m3以上","-","3000m3以上","-","3000m3以上","-","3000m3以上","-","3000m3以上","-","3000m3以上","-","3000m3以上","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","2000m3","-","1000m3","-","1000m3","-","1500～10000m3","-","1500～10000m3","-","1500～10000m3","-","1500～10000m3","-","1500～10000m3","-","1500～10000m3","-","1000m3","-","1000m3","-","1000m3","-","1000m3","-","未回答","-","未回答","-","未回答","-","未回答","-","1000m3","-","1000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","1000m3以上","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","3000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","-","5000m3","／","／","／","／","／","／","／","／"]
[null,"⑮","施工日数",null,null,4.0000000000000001E-3,3.9215686274509803E-3,4.0000000000000001E-3,3.9215686274509803E-3,4.0000000000000001E-3,3.5087719298245615E-3,4.0000000000000001E-3,3.5087719298245615E-3,3.0000000000000001E-3,3.1746031746031746E-3,3.0000000000000001E-3,3.1746031746031746E-3,6.0000000000000001E-3,1.2658227848101266E-3,6.0000000000000001E-3,1.4925373134328358E-3,4.0000000000000001E-3,4.4444444444444444E-3,4.0000000000000001E-3,4.4444444444444444E-3,4.0000000000000001E-3,3.6496350364963502E-3,4.0000000000000001E-3,3.6496350364963502E-3,3.0000000000000001E-3,3.1847133757961785E-3,3.0000000000000001E-3,3.1847133757961785E-3,3.0000000000000001E-3,2.8248587570621469E-3,3.0000000000000001E-3,2.8248587570621469E-3,4.0000000000000001E-3,5.5555555555555558E-3,4.0000000000000001E-3,5.5555555555555558E-3,4.0000000000000001E-3,4.7619047619047623E-3,4.0000000000000001E-3,4.7619047619047623E-3,3.0000000000000001E-3,4.3478260869565218E-3,3.0000000000000001E-3,4.3478260869565218E-3,3.0000000000000001E-3,4.7619047619047623E-3,3.0000000000000001E-3,4.7619047619047623E-3,6.0000000000000001E-3,7.7519379844961239E-3,6.0000000000000001E-3,8.771929824561403E-3,"-",7.7519379844961239E-3,"-",8.771929824561403E-3,6.0000000000000001E-3,5.8479532163742687E-3,6.0000000000000001E-3,6.5789473684210523E-3,4.0000000000000001E-3,5.8479532163742687E-3,4.0000000000000001E-3,6.5789473684210523E-3,4.0000000000000001E-3,5.208333333333333E-3,4.0000000000000001E-3,5.8823529411764705E-3,3.0000000000000001E-3,5.208333333333333E-3,3.0000000000000001E-3,5.8823529411764705E-3,"-",3.6496350364963502E-3,"-",3.6496350364963502E-3,4.0000000000000001E-3,4.3478260869565218E-3,4.0000000000000001E-3,4.3478260869565218E-3,4.0000000000000001E-3,4.1666666666666666E-3,4.0000000000000001E-3,4.1666666666666666E-3,"-",3.8461538461538464E-3,"-",3.8461538461538464E-3,"-",0.01,"-",0.01,"-",0.01,"-",0.01,6.0000000000000001E-3,"未回答",6.0000000000000001E-3,"未回答","-","未回答","-","未回答","-",2.8571428571428571E-2,"-",2.8571428571428571E-2,4.0000000000000001E-3,4.4444444444444444E-3,4.0000000000000001E-3,4.4444444444444444E-3,4.0000000000000001E-3,3.6496350364963502E-3,4.0000000000000001E-3,3.6496350364963502E-3,3.0000000000000001E-3,3.1847133757961785E-3,3.0000000000000001E-3,3.1847133757961785E-3,3.0000000000000001E-3,2.8248587570621469E-3,3.0000000000000001E-3,2.8248587570621469E-3,4.0000000000000001E-3,3.8022813688212928E-3,4.0000000000000001E-3,3.8022813688212928E-3,4.0000000000000001E-3,3.4013605442176869E-3,4.0000000000000001E-3,3.4013605442176869E-3,3.0000000000000001E-3,3.0864197530864196E-3,3.0000000000000001E-3,3.0864197530864196E-3,3.0000000000000001E-3,3.0303030303030303E-3,3.0000000000000001E-3,3.0303030303030303E-3,4.0000000000000001E-3,4.3159257660768235E-3,4.0000000000000001E-3,4.3159257660768235E-3,4.0000000000000001E-3,3.5433349868896603E-3,4.0000000000000001E-3,3.5433349868896603E-3,3.0000000000000001E-3,3.0919547337826974E-3,3.0000000000000001E-3,3.0919547337826974E-3,3.0000000000000001E-3,2.7425813175360647E-3,3.0000000000000001E-3,2.7425813175360647E-3,4.0000000000000001E-3,2.8011204481792717E-3,4.0000000000000001E-3,2.8011204481792717E-3,4.0000000000000001E-3,2.5062656641604009E-3,4.0000000000000001E-3,2.5062656641604009E-3,3.0000000000000001E-3,2.2675736961451248E-3,3.0000000000000001E-3,2.2675736961451248E-3,3.0000000000000001E-3,2.232142857142857E-3,3.0000000000000001E-3,2.232142857142857E-3,4.0000000000000001E-3,3.5714285714285713E-3,4.0000000000000001E-3,3.5714285714285713E-3,4.0000000000000001E-3,3.1746031746031746E-3,4.0000000000000001E-3,3.1746031746031746E-3,3.0000000000000001E-3,2.9411764705882353E-3,3.0000000000000001E-3,2.9411764705882353E-3,3.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-3,3.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-3,"／","／","／","／","／","／","／","／"]
[null,"⑯","統一した従来技術との比較","経済性",null,{"$f":"IFERROR(IF(G37=\"-\",\"-\",IF(G37=\"\",\"-\",IF(G37/F37=1,\"△\",IF(G37/F37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*G37/F37-100,1))&\"％増）\",IF(G37/F37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*G37/F37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（8.2％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(F37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(G37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(F37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(F37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((G37-F37)/F37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,052-4,668）/4,668=8.2%"},{"$f":"IFERROR(IF(I37=\"-\",\"-\",IF(I37=\"\",\"-\",IF(I37/H37=1,\"△\",IF(I37/H37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*I37/H37-100,1))&\"％増）\",IF(I37/H37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*I37/H37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(H37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(I37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(H37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(H37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((I37-H37)/H37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,490-5,796）/5,796=-5.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(K37=\"-\",\"-\",IF(K37=\"\",\"-\",IF(K37/J37=1,\"△\",IF(K37/J37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*K37/J37-100,1))&\"％増）\",IF(K37/J37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*K37/J37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（15.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(J37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(K37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(J37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(J37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((K37-J37)/J37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,633-4,896）/4,896=15.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(M37=\"-\",\"-\",IF(M37=\"\",\"-\",IF(M37/L37=1,\"△\",IF(M37/L37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*M37/L37-100,1))&\"％増）\",IF(M37/L37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*M37/L37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（0.4％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(L37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(M37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(L37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(L37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((M37-L37)/L37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,051-6,024）/6,024=0.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(O37=\"-\",\"-\",IF(O37=\"\",\"-\",IF(O37/N37=1,\"△\",IF(O37/N37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*O37/N37-100,1))&\"％増）\",IF(O37/N37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*O37/N37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（15.5％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(N37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(O37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(N37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(N37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((O37-N37)/N37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,602-4,851）/4,851=15.5%"},{"$f":"IFERROR(IF(Q37=\"-\",\"-\",IF(Q37=\"\",\"-\",IF(Q37/P37=1,\"△\",IF(Q37/P37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*Q37/P37-100,1))&\"％増）\",IF(Q37/P37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*Q37/P37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（0.6％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(P37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(Q37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(P37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(P37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((Q37-P37)/P37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,017-5,979）/5,979=0.6%"},{"$f":"IFERROR(IF(S37=\"-\",\"-\",IF(S37=\"\",\"-\",IF(S37/R37=1,\"△\",IF(S37/R37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*S37/R37-100,1))&\"％増）\",IF(S37/R37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*S37/R37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（10.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(R37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(S37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(R37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(R37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((S37-R37)/R37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（3,665-3,328）/3,328=10.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(U37=\"-\",\"-\",IF(U37=\"\",\"-\",IF(U37/T37=1,\"△\",IF(U37/T37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*U37/T37-100,1))&\"％増）\",IF(U37/T37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*U37/T37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（62.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(T37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(U37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(T37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(T37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((U37-T37)/T37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,002-3,703）/3,703=62.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(W37=\"-\",\"-\",IF(W37=\"\",\"-\",IF(W37/V37=1,\"△\",IF(W37/V37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*W37/V37-100,1))&\"％増）\",IF(W37/V37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*W37/V37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（3.1％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(V37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(W37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(V37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(V37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((W37-V37)/V37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,525-4,668）/4,668=-3.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(Y37=\"-\",\"-\",IF(Y37=\"\",\"-\",IF(Y37/X37=1,\"△\",IF(Y37/X37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*Y37/X37-100,1))&\"％増）\",IF(Y37/X37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*Y37/X37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（9.4％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(X37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(Y37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(X37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(X37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((Y37-X37)/X37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,250-5,796）/5,796=-9.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(AA37=\"-\",\"-\",IF(AA37=\"\",\"-\",IF(AA37/Z37=1,\"△\",IF(AA37/Z37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AA37/Z37-100,1))&\"％増）\",IF(AA37/Z37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AA37/Z37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.9％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(Z37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AA37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(Z37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(Z37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AA37-Z37)/Z37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,607-4,896）/4,896=-5.9%"},{"$f":"IFERROR(IF(AC37=\"-\",\"-\",IF(AC37=\"\",\"-\",IF(AC37/AB37=1,\"△\",IF(AC37/AB37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AC37/AB37-100,1))&\"％増）\",IF(AC37/AB37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AC37/AB37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（11.5％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(AB37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AC37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AB37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AB37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AC37-AB37)/AB37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,332-6,024）/6,024=-11.5%"},{"$f":"IFERROR(IF(AE37=\"-\",\"-\",IF(AE37=\"\",\"-\",IF(AE37/AD37=1,\"△\",IF(AE37/AD37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AE37/AD37-100,1))&\"％増）\",IF(AE37/AD37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AE37/AD37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.9％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(AD37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AE37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AD37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AD37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AE37-AD37)/AD37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,563-4,851）/4,851=-5.9%"},{"$f":"IFERROR(IF(AG37=\"-\",\"-\",IF(AG37=\"\",\"-\",IF(AG37/AF37=1,\"△\",IF(AG37/AF37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AG37/AF37-100,1))&\"％増）\",IF(AG37/AF37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AG37/AF37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（11.6％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(AF37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AG37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AF37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AF37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AG37-AF37)/AF37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,288-5,979）/5,979=-11.6%"},{"$f":"IFERROR(IF(AI37=\"-\",\"-\",IF(AI37=\"\",\"-\",IF(AI37/AH37=1,\"△\",IF(AI37/AH37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AI37/AH37-100,1))&\"％増）\",IF(AI37/AH37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AI37/AH37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.4％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(AH37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AI37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AH37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AH37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AI37-AH37)/AH37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,656-4,920）/4,920=-5.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(AK37=\"-\",\"-\",IF(AK37=\"\",\"-\",IF(AK37/AJ37=1,\"△\",IF(AK37/AJ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AK37/AJ37-100,1))&\"％増）\",IF(AK37/AJ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AK37/AJ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（11％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AK37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AJ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AJ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AK37-AJ37)/AJ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,381-6,048）/6,048=-11.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AM37=\"-\",\"-\",IF(AM37=\"\",\"-\",IF(AM37/AL37=1,\"△\",IF(AM37/AL37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AM37/AL37-100,1))&\"％増）\",IF(AM37/AL37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AM37/AL37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（22.8％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AL37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AM37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AL37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AL37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AM37-AL37)/AL37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,730-4,668）/4,668=22.8%"},{"$f":"IFERROR(IF(AO37=\"-\",\"-\",IF(AO37=\"\",\"-\",IF(AO37/AN37=1,\"△\",IF(AO37/AN37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AO37/AN37-100,1))&\"％増）\",IF(AO37/AN37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AO37/AN37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（42.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AN37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AO37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AN37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AN37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AO37-AN37)/AN37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（8,238-5,796）/5,796=42.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(AQ37=\"-\",\"-\",IF(AQ37=\"\",\"-\",IF(AQ37/AP37=1,\"△\",IF(AQ37/AP37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AQ37/AP37-100,1))&\"％増）\",IF(AQ37/AP37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AQ37/AP37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（25.2％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AP37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AQ37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AP37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AP37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AQ37-AP37)/AP37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,130-4,896）/4,896=25.2%"},{"$f":"IFERROR(IF(AS37=\"-\",\"-\",IF(AS37=\"\",\"-\",IF(AS37/AR37=1,\"△\",IF(AS37/AR37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AS37/AR37-100,1))&\"％増）\",IF(AS37/AR37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AS37/AR37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（43.4％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AR37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AS37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AR37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AR37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AS37-AR37)/AR37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（8,638-6,024）/6,024=43.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(AU37=\"-\",\"-\",IF(AU37=\"\",\"-\",IF(AU37/AT37=1,\"△\",IF(AU37/AT37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AU37/AT37-100,1))&\"％増）\",IF(AU37/AT37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AU37/AT37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（32.6％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AT37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AU37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AT37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AT37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AU37-AT37)/AT37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,434-4,851）/4,851=32.6%"},{"$f":"IFERROR(IF(AW37=\"-\",\"-\",IF(AW37=\"\",\"-\",IF(AW37/AV37=1,\"△\",IF(AW37/AV37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AW37/AV37-100,1))&\"％増）\",IF(AW37/AV37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AW37/AV37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（49.6％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AV37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AW37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AV37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AV37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AW37-AV37)/AV37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（8,942-5,979）/5,979=49.6%"},{"$f":"IFERROR(IF(AY37=\"-\",\"-\",IF(AY37=\"\",\"-\",IF(AY37/AX37=1,\"△\",IF(AY37/AX37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AY37/AX37-100,1))&\"％増）\",IF(AY37/AX37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AY37/AX37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（37.8％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AX37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AY37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AX37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AX37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AY37-AX37)/AX37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,780-4,920）/4,920=37.8%"},{"$f":"IFERROR(IF(BA37=\"-\",\"-\",IF(BA37=\"\",\"-\",IF(BA37/AZ37=1,\"△\",IF(BA37/AZ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BA37/AZ37-100,1))&\"％増）\",IF(BA37/AZ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BA37/AZ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（53.6％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AZ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BA37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AZ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AZ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BA37-AZ37)/AZ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（9,288-6,048）/6,048=53.6%"},{"$f":"IFERROR(IF(BC37=\"-\",\"-\",IF(BC37=\"\",\"-\",IF(BC37/BB37=1,\"△\",IF(BC37/BB37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BC37/BB37-100,1))&\"％増）\",IF(BC37/BB37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BC37/BB37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（60.5％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BB37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BC37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BB37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BB37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BC37-BB37)/BB37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,340-3,328）/3,328=60.5%"},{"$f":"IFERROR(IF(BE37=\"-\",\"-\",IF(BE37=\"\",\"-\",IF(BE37/BD37=1,\"△\",IF(BE37/BD37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BE37/BD37-100,1))&\"％増）\",IF(BE37/BD37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BE37/BD37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（71.5％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BD37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BE37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BD37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BD37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BE37-BD37)/BD37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,350-3,703）/3,703=71.5%"},{"$f":"IFERROR(IF(BG37=\"-\",\"-\",IF(BG37=\"\",\"-\",IF(BG37/BF37=1,\"△\",IF(BG37/BF37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BG37/BF37-100,1))&\"％増）\",IF(BG37/BF37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BG37/BF37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BF37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BG37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BF37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BF37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BG37-BF37)/BF37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BI37=\"-\",\"-\",IF(BI37=\"\",\"-\",IF(BI37/BH37=1,\"△\",IF(BI37/BH37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BI37/BH37-100,1))&\"％増）\",IF(BI37/BH37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BI37/BH37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BH37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BI37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BH37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BH37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BI37-BH37)/BH37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BK37=\"-\",\"-\",IF(BK37=\"\",\"-\",IF(BK37/BJ37=1,\"△\",IF(BK37/BJ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BK37/BJ37-100,1))&\"％増）\",IF(BK37/BJ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BK37/BJ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（76.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BJ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BK37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BJ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BJ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BK37-BJ37)/BJ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,859-3,328）/3,328=76.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(BM37=\"-\",\"-\",IF(BM37=\"\",\"-\",IF(BM37/BL37=1,\"△\",IF(BM37/BL37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BM37/BL37-100,1))&\"％増）\",IF(BM37/BL37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BM37/BL37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（85.8％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BL37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BM37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BL37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BL37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BM37-BL37)/BL37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,881-3,703）/3,703=85.8%"},{"$f":"IFERROR(IF(BO37=\"-\",\"-\",IF(BO37=\"\",\"-\",IF(BO37/BN37=1,\"△\",IF(BO37/BN37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BO37/BN37-100,1))&\"％増）\",IF(BO37/BN37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BO37/BN37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（41.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BN37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BO37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BN37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BN37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BO37-BN37)/BN37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,586-4,668）/4,668=41.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(BQ37=\"-\",\"-\",IF(BQ37=\"\",\"-\",IF(BQ37/BP37=1,\"△\",IF(BQ37/BP37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BQ37/BP37-100,1))&\"％増）\",IF(BQ37/BP37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BQ37/BP37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（33％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BP37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BQ37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BP37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BP37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BQ37-BP37)/BP37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（7,709-5,796）/5,796=33.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(BS37=\"-\",\"-\",IF(BS37=\"\",\"-\",IF(BS37/BR37=1,\"△\",IF(BS37/BR37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BS37/BR37-100,1))&\"％増）\",IF(BS37/BR37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BS37/BR37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（43.3％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BR37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BS37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BR37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BR37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BS37-BR37)/BR37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（7,017-4,896）/4,896=43.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(BU37=\"-\",\"-\",IF(BU37=\"\",\"-\",IF(BU37/BT37=1,\"△\",IF(BU37/BT37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BU37/BT37-100,1))&\"％増）\",IF(BU37/BT37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BU37/BT37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（35.9％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BT37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BU37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BT37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BT37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BU37-BT37)/BT37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（8,188-6,024）/6,024=35.9%"},{"$f":"IFERROR(IF(BW37=\"-\",\"-\",IF(BW37=\"\",\"-\",IF(BW37/BV37=1,\"△\",IF(BW37/BV37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BW37/BV37-100,1))&\"％増）\",IF(BW37/BV37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BW37/BV37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（48.7％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BV37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BW37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BV37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BV37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BW37-BV37)/BV37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（7,213-4,851）/4,851=48.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(BY37=\"-\",\"-\",IF(BY37=\"\",\"-\",IF(BY37/BX37=1,\"△\",IF(BY37/BX37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BY37/BX37-100,1))&\"％増）\",IF(BY37/BX37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BY37/BX37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（40.7％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BX37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BY37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BX37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BX37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BY37-BX37)/BX37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（8,411-5,979）/5,979=40.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(CA37=\"-\",\"-\",IF(CA37=\"\",\"-\",IF(CA37/BZ37=1,\"△\",IF(CA37/BZ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CA37/BZ37-100,1))&\"％増）\",IF(CA37/BZ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CA37/BZ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BZ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CA37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BZ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BZ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CA37-BZ37)/BZ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CC37=\"-\",\"-\",IF(CC37=\"\",\"-\",IF(CC37/CB37=1,\"△\",IF(CC37/CB37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CC37/CB37-100,1))&\"％増）\",IF(CC37/CB37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CC37/CB37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CB37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CC37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CB37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CB37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CC37-CB37)/CB37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CE37=\"-\",\"-\",IF(CE37=\"\",\"-\",IF(CE37/CD37=1,\"△\",IF(CE37/CD37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CE37/CD37-100,1))&\"％増）\",IF(CE37/CD37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CE37/CD37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（6.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(CD37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CE37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CD37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CD37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CE37-CD37)/CD37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,372-4,668）/4,668=-6.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(CG37=\"-\",\"-\",IF(CG37=\"\",\"-\",IF(CG37/CF37=1,\"△\",IF(CG37/CF37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CG37/CF37-100,1))&\"％増）\",IF(CG37/CF37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CG37/CF37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（24.6％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(CF37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CG37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CF37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CF37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CG37-CF37)/CF37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,372-5,796）/5,796=-24.6%"},{"$f":"IFERROR(IF(CI37=\"-\",\"-\",IF(CI37=\"\",\"-\",IF(CI37/CH37=1,\"△\",IF(CI37/CH37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CI37/CH37-100,1))&\"％増）\",IF(CI37/CH37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CI37/CH37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（2.1％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(CH37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CI37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CH37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CH37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CI37-CH37)/CH37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,793-4,896）/4,896=-2.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(CK37=\"-\",\"-\",IF(CK37=\"\",\"-\",IF(CK37/CJ37=1,\"△\",IF(CK37/CJ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CK37/CJ37-100,1))&\"％増）\",IF(CK37/CJ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CK37/CJ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（20.4％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(CJ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CK37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CJ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CJ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CK37-CJ37)/CJ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,793-6,024）/6,024=-20.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(CM37=\"-\",\"-\",IF(CM37=\"\",\"-\",IF(CM37/CL37=1,\"△\",IF(CM37/CL37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CM37/CL37-100,1))&\"％増）\",IF(CM37/CL37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CM37/CL37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CL37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CM37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CL37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CL37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CM37-CL37)/CL37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CO37=\"-\",\"-\",IF(CO37=\"\",\"-\",IF(CO37/CN37=1,\"△\",IF(CO37/CN37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CO37/CN37-100,1))&\"％増）\",IF(CO37/CN37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CO37/CN37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CN37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CO37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CN37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CN37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CO37-CN37)/CN37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CQ37=\"-\",\"-\",IF(CQ37=\"\",\"-\",IF(CQ37/CP37=1,\"△\",IF(CQ37/CP37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CQ37/CP37-100,1))&\"％増）\",IF(CQ37/CP37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CQ37/CP37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CP37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CQ37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CP37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CP37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CQ37-CP37)/CP37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CS37=\"-\",\"-\",IF(CS37=\"\",\"-\",IF(CS37/CR37=1,\"△\",IF(CS37/CR37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CS37/CR37-100,1))&\"％増）\",IF(CS37/CR37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CS37/CR37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CR37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CS37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CR37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CR37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CS37-CR37)/CR37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CU37=\"-\",\"-\",IF(CU37=\"\",\"-\",IF(CU37/CT37=1,\"△\",IF(CU37/CT37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CU37/CT37-100,1))&\"％増）\",IF(CU37/CT37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CU37/CT37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CT37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CU37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CT37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CT37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CU37-CT37)/CT37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CW37=\"-\",\"-\",IF(CW37=\"\",\"-\",IF(CW37/CV37=1,\"△\",IF(CW37/CV37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CW37/CV37-100,1))&\"％増）\",IF(CW37/CV37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CW37/CV37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CV37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CW37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CV37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CV37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CW37-CV37)/CV37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CY37=\"-\",\"-\",IF(CY37=\"\",\"-\",IF(CY37/CX37=1,\"△\",IF(CY37/CX37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CY37/CX37-100,1))&\"％増）\",IF(CY37/CX37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CY37/CX37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CX37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CY37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CX37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CX37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CY37-CX37)/CX37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DA37=\"-\",\"-\",IF(DA37=\"\",\"-\",IF(DA37/CZ37=1,\"△\",IF(DA37/CZ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DA37/CZ37-100,1))&\"％増）\",IF(DA37/CZ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DA37/CZ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CZ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DA37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CZ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CZ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DA37-CZ37)/CZ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DC37=\"-\",\"-\",IF(DC37=\"\",\"-\",IF(DC37/DB37=1,\"△\",IF(DC37/DB37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DC37/DB37-100,1))&\"％増）\",IF(DC37/DB37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DC37/DB37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DB37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DC37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DB37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DB37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DC37-DB37)/DB37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DE37=\"-\",\"-\",IF(DE37=\"\",\"-\",IF(DE37/DD37=1,\"△\",IF(DE37/DD37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DE37/DD37-100,1))&\"％増）\",IF(DE37/DD37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DE37/DD37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DD37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DE37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DD37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DD37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DE37-DD37)/DD37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DG37=\"-\",\"-\",IF(DG37=\"\",\"-\",IF(DG37/DF37=1,\"△\",IF(DG37/DF37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DG37/DF37-100,1))&\"％増）\",IF(DG37/DF37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DG37/DF37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DF37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DG37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DF37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DF37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DG37-DF37)/DF37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DI37=\"-\",\"-\",IF(DI37=\"\",\"-\",IF(DI37/DH37=1,\"△\",IF(DI37/DH37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DI37/DH37-100,1))&\"％増）\",IF(DI37/DH37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DI37/DH37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DH37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DI37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DH37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DH37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DI37-DH37)/DH37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DK37=\"-\",\"-\",IF(DK37=\"\",\"-\",IF(DK37/DJ37=1,\"△\",IF(DK37/DJ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DK37/DJ37-100,1))&\"％増）\",IF(DK37/DJ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DK37/DJ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（3.1％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(DJ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DK37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DJ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DJ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DK37-DJ37)/DJ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,525-4,668）/4,668=-3.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(DM37=\"-\",\"-\",IF(DM37=\"\",\"-\",IF(DM37/DL37=1,\"△\",IF(DM37/DL37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DM37/DL37-100,1))&\"％増）\",IF(DM37/DL37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DM37/DL37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（9.4％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(DL37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DM37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DL37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DL37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DM37-DL37)/DL37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,250-5,796）/5,796=-9.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(DO37=\"-\",\"-\",IF(DO37=\"\",\"-\",IF(DO37/DN37=1,\"△\",IF(DO37/DN37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DO37/DN37-100,1))&\"％増）\",IF(DO37/DN37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DO37/DN37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.9％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(DN37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DO37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DN37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DN37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DO37-DN37)/DN37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,607-4,896）/4,896=-5.9%"},{"$f":"IFERROR(IF(DQ37=\"-\",\"-\",IF(DQ37=\"\",\"-\",IF(DQ37/DP37=1,\"△\",IF(DQ37/DP37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DQ37/DP37-100,1))&\"％増）\",IF(DQ37/DP37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DQ37/DP37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（11.5％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(DP37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DQ37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DP37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DP37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DQ37-DP37)/DP37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,332-6,024）/6,024=-11.5%"},{"$f":"IFERROR(IF(DS37=\"-\",\"-\",IF(DS37=\"\",\"-\",IF(DS37/DR37=1,\"△\",IF(DS37/DR37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DS37/DR37-100,1))&\"％増）\",IF(DS37/DR37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DS37/DR37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.9％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(DR37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DS37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DR37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DR37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DS37-DR37)/DR37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,563-4,851）/4,851=-5.9%"},{"$f":"IFERROR(IF(DU37=\"-\",\"-\",IF(DU37=\"\",\"-\",IF(DU37/DT37=1,\"△\",IF(DU37/DT37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DU37/DT37-100,1))&\"％増）\",IF(DU37/DT37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DU37/DT37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（11.6％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(DT37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DU37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DT37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DT37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DU37-DT37)/DT37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,288-5,979）/5,979=-11.6%"},{"$f":"IFERROR(IF(DW37=\"-\",\"-\",IF(DW37=\"\",\"-\",IF(DW37/DV37=1,\"△\",IF(DW37/DV37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DW37/DV37-100,1))&\"％増）\",IF(DW37/DV37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DW37/DV37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.4％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(DV37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DW37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DV37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DV37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DW37-DV37)/DV37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,656-4,920）/4,920=-5.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(DY37=\"-\",\"-\",IF(DY37=\"\",\"-\",IF(DY37/DX37=1,\"△\",IF(DY37/DX37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DY37/DX37-100,1))&\"％増）\",IF(DY37/DX37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DY37/DX37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（11％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(DX37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DY37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DX37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DX37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DY37-DX37)/DX37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,381-6,048）/6,048=-11.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EA37=\"-\",\"-\",IF(EA37=\"\",\"-\",IF(EA37/DZ37=1,\"△\",IF(EA37/DZ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EA37/DZ37-100,1))&\"％増）\",IF(EA37/DZ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EA37/DZ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（7.8％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(DZ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EA37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DZ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DZ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EA37-DZ37)/DZ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,236-4,858）/4,858=7.8%"},{"$f":"IFERROR(IF(EC37=\"-\",\"-\",IF(EC37=\"\",\"-\",IF(EC37/EB37=1,\"△\",IF(EC37/EB37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EC37/EB37-100,1))&\"％増）\",IF(EC37/EB37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EC37/EB37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.2％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(EB37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EC37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EB37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EB37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EC37-EB37)/EB37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,674-5,986）/5,986=-5.2%"},{"$f":"IFERROR(IF(EE37=\"-\",\"-\",IF(EE37=\"\",\"-\",IF(EE37/ED37=1,\"△\",IF(EE37/ED37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EE37/ED37-100,1))&\"％増）\",IF(EE37/ED37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EE37/ED37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（14.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(ED37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EE37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(ED37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(ED37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EE37-ED37)/ED37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,770-5,058）/5,058=14.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(EG37=\"-\",\"-\",IF(EG37=\"\",\"-\",IF(EG37/EF37=1,\"△\",IF(EG37/EF37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EG37/EF37-100,1))&\"％増）\",IF(EG37/EF37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EG37/EF37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（0.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(EF37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EG37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EF37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EF37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EG37-EF37)/EF37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,190-6,186）/6,186=0.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(EI37=\"-\",\"-\",IF(EI37=\"\",\"-\",IF(EI37/EH37=1,\"△\",IF(EI37/EH37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EI37/EH37-100,1))&\"％増）\",IF(EI37/EH37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EI37/EH37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（14.4％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(EH37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EI37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EH37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EH37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EI37-EH37)/EH37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,728-5,008）/5,008=14.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(EK37=\"-\",\"-\",IF(EK37=\"\",\"-\",IF(EK37/EJ37=1,\"△\",IF(EK37/EJ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EK37/EJ37-100,1))&\"％増）\",IF(EK37/EJ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EK37/EJ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（0.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(EJ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EK37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EJ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EJ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EK37-EJ37)/EJ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,144-6,136）/6,136=0.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(EM37=\"-\",\"-\",IF(EM37=\"\",\"-\",IF(EM37/EL37=1,\"△\",IF(EM37/EL37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EM37/EL37-100,1))&\"％増）\",IF(EM37/EL37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EM37/EL37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（13.3％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(EL37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EM37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EL37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EL37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EM37-EL37)/EL37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,751-5,077）/5,077=13.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(EO37=\"-\",\"-\",IF(EO37=\"\",\"-\",IF(EO37/EN37=1,\"△\",IF(EO37/EN37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EO37/EN37-100,1))&\"％増）\",IF(EO37/EN37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EO37/EN37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（0.6％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(EN37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EO37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EN37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EN37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EO37-EN37)/EN37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,166-6,204）/6,204=-0.6%"},{"$f":"IFERROR(IF(EQ37=\"-\",\"-\",IF(EQ37=\"\",\"-\",IF(EQ37/EP37=1,\"△\",IF(EQ37/EP37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EQ37/EP37-100,1))&\"％増）\",IF(EQ37/EP37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EQ37/EP37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（1.5％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(EP37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EQ37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EP37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EP37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EQ37-EP37)/EP37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,783-4,858）/4,858=-1.5%"},{"$f":"IFERROR(IF(ES37=\"-\",\"-\",IF(ES37=\"\",\"-\",IF(ES37/ER37=1,\"△\",IF(ES37/ER37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ES37/ER37-100,1))&\"％増）\",IF(ES37/ER37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ES37/ER37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（8％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(ER37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ES37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(ER37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(ER37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((ES37-ER37)/ER37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,508-5,986）/5,986=-8.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EU37=\"-\",\"-\",IF(EU37=\"\",\"-\",IF(EU37/ET37=1,\"△\",IF(EU37/ET37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EU37/ET37-100,1))&\"％増）\",IF(EU37/ET37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EU37/ET37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.1％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(ET37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EU37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(ET37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(ET37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EU37-ET37)/ET37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,798-5,058）/5,058=-5.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(EW37=\"-\",\"-\",IF(EW37=\"\",\"-\",IF(EW37/EV37=1,\"△\",IF(EW37/EV37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EW37/EV37-100,1))&\"％増）\",IF(EW37/EV37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EW37/EV37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（10.7％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(EV37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EW37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EV37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EV37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EW37-EV37)/EV37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,523-6,186）/6,186=-10.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(EY37=\"-\",\"-\",IF(EY37=\"\",\"-\",IF(EY37/EX37=1,\"△\",IF(EY37/EX37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EY37/EX37-100,1))&\"％増）\",IF(EY37/EX37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EY37/EX37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.7％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(EX37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EY37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EX37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EX37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EY37-EX37)/EX37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,724-5,008）/5,008=-5.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(FA37=\"-\",\"-\",IF(FA37=\"\",\"-\",IF(FA37/EZ37=1,\"△\",IF(FA37/EZ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FA37/EZ37-100,1))&\"％増）\",IF(FA37/EZ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FA37/EZ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（11.2％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(EZ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FA37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EZ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EZ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FA37-EZ37)/EZ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,449-6,136）/6,136=-11.2%"},{"$f":"IFERROR(IF(FC37=\"-\",\"-\",IF(FC37=\"\",\"-\",IF(FC37/FB37=1,\"△\",IF(FC37/FB37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FC37/FB37-100,1))&\"％増）\",IF(FC37/FB37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FC37/FB37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（5.7％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FB37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FC37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FB37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FB37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FC37-FB37)/FB37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,786-5,077）/5,077=-5.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(FE37=\"-\",\"-\",IF(FE37=\"\",\"-\",IF(FE37/FD37=1,\"△\",IF(FE37/FD37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FE37/FD37-100,1))&\"％増）\",IF(FE37/FD37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FE37/FD37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（11.2％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FD37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FE37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FD37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FD37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FE37-FD37)/FD37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,511-6,204）/6,204=-11.2%"},{"$f":"IFERROR(IF(FG37=\"-\",\"-\",IF(FG37=\"\",\"-\",IF(FG37/FF37=1,\"△\",IF(FG37/FF37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FG37/FF37-100,1))&\"％増）\",IF(FG37/FF37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FG37/FF37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FF37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FG37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FF37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FF37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FG37-FF37)/FF37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,527-4,668）/4,668=-3.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FI37=\"-\",\"-\",IF(FI37=\"\",\"-\",IF(FI37/FH37=1,\"△\",IF(FI37/FH37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FI37/FH37-100,1))&\"％増）\",IF(FI37/FH37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FI37/FH37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（0.2％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FH37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FI37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FH37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FH37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FI37-FH37)/FH37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,783-5,796）/5,796=-0.2%"},{"$f":"IFERROR(IF(FK37=\"-\",\"-\",IF(FK37=\"\",\"-\",IF(FK37/FJ37=1,\"△\",IF(FK37/FJ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FK37/FJ37-100,1))&\"％増）\",IF(FK37/FJ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FK37/FJ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（0.4％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(FJ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FK37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FJ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FJ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FK37-FJ37)/FJ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,918-4,896）/4,896=0.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(FM37=\"-\",\"-\",IF(FM37=\"\",\"-\",IF(FM37/FL37=1,\"△\",IF(FM37/FL37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FM37/FL37-100,1))&\"％増）\",IF(FM37/FL37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FM37/FL37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（2.3％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(FL37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FM37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FL37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FL37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FM37-FL37)/FL37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,160-6,024）/6,024=2.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(FO37=\"-\",\"-\",IF(FO37=\"\",\"-\",IF(FO37/FN37=1,\"△\",IF(FO37/FN37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FO37/FN37-100,1))&\"％増）\",IF(FO37/FN37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FO37/FN37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（0.5％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(FN37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FO37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FN37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FN37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FO37-FN37)/FN37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,877-4,851）/4,851=0.5%"},{"$f":"IFERROR(IF(FQ37=\"-\",\"-\",IF(FQ37=\"\",\"-\",IF(FQ37/FP37=1,\"△\",IF(FQ37/FP37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FQ37/FP37-100,1))&\"％増）\",IF(FQ37/FP37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FQ37/FP37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（2.3％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(FP37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FQ37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FP37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FP37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FQ37-FP37)/FP37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,117-5,979）/5,979=2.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(FS37=\"-\",\"-\",IF(FS37=\"\",\"-\",IF(FS37/FR37=1,\"△\",IF(FS37/FR37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FS37/FR37-100,1))&\"％増）\",IF(FS37/FR37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FS37/FR37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（0.4％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FR37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FS37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FR37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FR37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FS37-FR37)/FR37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（4,900-4,920）/4,920=-0.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(FU37=\"-\",\"-\",IF(FU37=\"\",\"-\",IF(FU37/FT37=1,\"△\",IF(FU37/FT37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FU37/FT37-100,1))&\"％増）\",IF(FU37/FT37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FU37/FT37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（1.5％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(FT37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FU37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FT37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FT37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FU37-FT37)/FT37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,139-6,048）/6,048=1.5%"},{"$f":"IFERROR(IF(FW37=\"-\",\"-\",IF(FW37=\"\",\"-\",IF(FW37/FV37=1,\"△\",IF(FW37/FV37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FW37/FV37-100,1))&\"％増）\",IF(FW37/FV37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FW37/FV37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（12.1％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(FV37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FW37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FV37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FV37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FW37-FV37)/FV37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,235-4,668）/4,668=12.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(FY37=\"-\",\"-\",IF(FY37=\"\",\"-\",IF(FY37/FX37=1,\"△\",IF(FY37/FX37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FY37/FX37-100,1))&\"％増）\",IF(FY37/FX37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FY37/FX37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（13.4％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(FX37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FY37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FX37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FX37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FY37-FX37)/FX37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,575-5,796）/5,796=13.4%"},{"$f":"IFERROR(IF(GA37=\"-\",\"-\",IF(GA37=\"\",\"-\",IF(GA37/FZ37=1,\"△\",IF(GA37/FZ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*GA37/FZ37-100,1))&\"％増）\",IF(GA37/FZ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*GA37/FZ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（5％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(FZ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(GA37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FZ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FZ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((GA37-FZ37)/FZ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,142-4,896）/4,896=5.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(GC37=\"-\",\"-\",IF(GC37=\"\",\"-\",IF(GC37/GB37=1,\"△\",IF(GC37/GB37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*GC37/GB37-100,1))&\"％増）\",IF(GC37/GB37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*GC37/GB37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（7.6％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(GB37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(GC37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(GB37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(GB37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((GC37-GB37)/GB37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,482-6,024）/6,024=7.6%"},{"$f":"IFERROR(IF(GE37=\"-\",\"-\",IF(GE37=\"\",\"-\",IF(GE37/GD37=1,\"△\",IF(GE37/GD37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*GE37/GD37-100,1))&\"％増）\",IF(GE37/GD37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*GE37/GD37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（10.2％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(GD37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(GE37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(GD37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(GD37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((GE37-GD37)/GD37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,348-4,851）/4,851=10.2%"},{"$f":"IFERROR(IF(GG37=\"-\",\"-\",IF(GG37=\"\",\"-\",IF(GG37/GF37=1,\"△\",IF(GG37/GF37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*GG37/GF37-100,1))&\"％増）\",IF(GG37/GF37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*GG37/GF37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（11.9％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(GF37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(GG37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(GF37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(GF37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((GG37-GF37)/GF37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,688-5,979）/5,979=11.9%"},{"$f":"IFERROR(IF(GI37=\"-\",\"-\",IF(GI37=\"\",\"-\",IF(GI37/GH37=1,\"△\",IF(GI37/GH37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*GI37/GH37-100,1))&\"％増）\",IF(GI37/GH37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*GI37/GH37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（5.5％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(GH37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(GI37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(GH37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(GH37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((GI37-GH37)/GH37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（5,191-4,920）/4,920=5.5%"},{"$f":"IFERROR(IF(GK37=\"-\",\"-\",IF(GK37=\"\",\"-\",IF(GK37/GJ37=1,\"△\",IF(GK37/GJ37>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*GK37/GJ37-100,1))&\"％増）\",IF(GK37/GJ37<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*GK37/GJ37-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（8％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(GJ37=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(GK37,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(GJ37,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(GJ37,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((GK37-GJ37)/GJ37*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,531-6,048）/6,048=8.0%"},"／","／","／","／","／","／","／","／"]
[null,null,null,"工程",null,{"$f":"IFERROR(IF(G39=\"-\",\"-\",IF(G39=\"\",\"-\",IF(ROUND(G39,3)/F39=1,\"△\",IF(ROUND(G39,3)/F39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(G39,3)/F39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(G39,3)/F39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(G39,3)/F39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(F39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(G39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(F39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(F39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(G39,3)-F39)/F39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(I39=\"-\",\"-\",IF(I39=\"\",\"-\",IF(ROUND(I39,3)/H39=1,\"△\",IF(ROUND(I39,3)/H39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(I39,3)/H39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(I39,3)/H39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(I39,3)/H39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(H39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(I39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(H39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(H39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(I39,3)-H39)/H39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(K39=\"-\",\"-\",IF(K39=\"\",\"-\",IF(ROUND(K39,3)/J39=1,\"△\",IF(ROUND(K39,3)/J39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(K39,3)/J39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(K39,3)/J39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(K39,3)/J39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(J39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(K39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(J39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(J39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(K39,3)-J39)/J39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(M39=\"-\",\"-\",IF(M39=\"\",\"-\",IF(ROUND(M39,3)/L39=1,\"△\",IF(ROUND(M39,3)/L39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(M39,3)/L39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(M39,3)/L39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(M39,3)/L39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(L39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(M39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(L39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(L39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(M39,3)-L39)/L39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(O39=\"-\",\"-\",IF(O39=\"\",\"-\",IF(ROUND(O39,3)/N39=1,\"△\",IF(ROUND(O39,3)/N39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(O39,3)/N39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(O39,3)/N39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(O39,3)/N39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(N39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(O39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(N39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(N39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(O39,3)-N39)/N39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(Q39=\"-\",\"-\",IF(Q39=\"\",\"-\",IF(ROUND(Q39,3)/P39=1,\"△\",IF(ROUND(Q39,3)/P39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(Q39,3)/P39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(Q39,3)/P39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(Q39,3)/P39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(P39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(Q39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(P39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(P39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(Q39,3)-P39)/P39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(S39=\"-\",\"-\",IF(S39=\"\",\"-\",IF(ROUND(S39,3)/R39=1,\"△\",IF(ROUND(S39,3)/R39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(S39,3)/R39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(S39,3)/R39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(S39,3)/R39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（83.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(R39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(S39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(R39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(R39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(S39,3)-R39)/R39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.001-0.006）/0.006=-83.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(U39=\"-\",\"-\",IF(U39=\"\",\"-\",IF(ROUND(U39,3)/T39=1,\"△\",IF(ROUND(U39,3)/T39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(U39,3)/T39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(U39,3)/T39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(U39,3)/T39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（83.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(T39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(U39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(T39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(T39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(U39,3)-T39)/T39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.001-0.006）/0.006=-83.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(W39=\"-\",\"-\",IF(W39=\"\",\"-\",IF(ROUND(W39,3)/V39=1,\"△\",IF(ROUND(W39,3)/V39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(W39,3)/V39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(W39,3)/V39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(W39,3)/V39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(V39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(W39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(V39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(V39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(W39,3)-V39)/V39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(Y39=\"-\",\"-\",IF(Y39=\"\",\"-\",IF(ROUND(Y39,3)/X39=1,\"△\",IF(ROUND(Y39,3)/X39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(Y39,3)/X39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(Y39,3)/X39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(Y39,3)/X39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(X39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(Y39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(X39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(X39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(Y39,3)-X39)/X39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AA39=\"-\",\"-\",IF(AA39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AA39,3)/Z39=1,\"△\",IF(ROUND(AA39,3)/Z39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AA39,3)/Z39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AA39,3)/Z39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AA39,3)/Z39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(Z39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AA39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(Z39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(Z39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AA39,3)-Z39)/Z39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AC39=\"-\",\"-\",IF(AC39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AC39,3)/AB39=1,\"△\",IF(ROUND(AC39,3)/AB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AC39,3)/AB39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AC39,3)/AB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AC39,3)/AB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(AB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AC39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AB39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AB39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AC39,3)-AB39)/AB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AE39=\"-\",\"-\",IF(AE39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AE39,3)/AD39=1,\"△\",IF(ROUND(AE39,3)/AD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AE39,3)/AD39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AE39,3)/AD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AE39,3)/AD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(AD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AE39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AD39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AD39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AE39,3)-AD39)/AD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AG39=\"-\",\"-\",IF(AG39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AG39,3)/AF39=1,\"△\",IF(ROUND(AG39,3)/AF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AG39,3)/AF39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AG39,3)/AF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AG39,3)/AF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(AF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AG39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AF39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AF39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AG39,3)-AF39)/AF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AI39=\"-\",\"-\",IF(AI39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AI39,3)/AH39=1,\"△\",IF(ROUND(AI39,3)/AH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AI39,3)/AH39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AI39,3)/AH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AI39,3)/AH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(AH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AI39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AH39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AH39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AI39,3)-AH39)/AH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AK39=\"-\",\"-\",IF(AK39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AK39,3)/AJ39=1,\"△\",IF(ROUND(AK39,3)/AJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AK39,3)/AJ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AK39,3)/AJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AK39,3)/AJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AK39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AJ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AJ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AK39,3)-AJ39)/AJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AM39=\"-\",\"-\",IF(AM39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AM39,3)/AL39=1,\"△\",IF(ROUND(AM39,3)/AL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AM39,3)/AL39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AM39,3)/AL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AM39,3)/AL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（50％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AM39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AL39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AL39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AM39,3)-AL39)/AL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.006-0.004）/0.004=50.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AO39=\"-\",\"-\",IF(AO39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AO39,3)/AN39=1,\"△\",IF(ROUND(AO39,3)/AN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AO39,3)/AN39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AO39,3)/AN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AO39,3)/AN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（50％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AO39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AN39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AN39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AO39,3)-AN39)/AN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.006-0.004）/0.004=50.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AQ39=\"-\",\"-\",IF(AQ39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AQ39,3)/AP39=1,\"△\",IF(ROUND(AQ39,3)/AP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AQ39,3)/AP39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AQ39,3)/AP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AQ39,3)/AP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（25％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AQ39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AP39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AP39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AQ39,3)-AP39)/AP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.005-0.004）/0.004=25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AS39=\"-\",\"-\",IF(AS39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AS39,3)/AR39=1,\"△\",IF(ROUND(AS39,3)/AR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AS39,3)/AR39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AS39,3)/AR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AS39,3)/AR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（25％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AS39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AR39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AR39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AS39,3)-AR39)/AR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.005-0.004）/0.004=25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AU39=\"-\",\"-\",IF(AU39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AU39,3)/AT39=1,\"△\",IF(ROUND(AU39,3)/AT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AU39,3)/AT39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AU39,3)/AT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AU39,3)/AT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（33.3％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AU39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AT39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AT39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AU39,3)-AT39)/AT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.003）/0.003=33.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(AW39=\"-\",\"-\",IF(AW39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AW39,3)/AV39=1,\"△\",IF(ROUND(AW39,3)/AV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AW39,3)/AV39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AW39,3)/AV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AW39,3)/AV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（33.3％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AW39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AV39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AV39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AW39,3)-AV39)/AV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.003）/0.003=33.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(AY39=\"-\",\"-\",IF(AY39=\"\",\"-\",IF(ROUND(AY39,3)/AX39=1,\"△\",IF(ROUND(AY39,3)/AX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AY39,3)/AX39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(AY39,3)/AX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(AY39,3)/AX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（66.7％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(AY39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AX39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AX39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(AY39,3)-AX39)/AX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.005-0.003）/0.003=66.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(BA39=\"-\",\"-\",IF(BA39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BA39,3)/AZ39=1,\"△\",IF(ROUND(BA39,3)/AZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BA39,3)/AZ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BA39,3)/AZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BA39,3)/AZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（66.7％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BA39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AZ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AZ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BA39,3)-AZ39)/AZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.005-0.003）/0.003=66.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(BC39=\"-\",\"-\",IF(BC39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BC39,3)/BB39=1,\"△\",IF(ROUND(BC39,3)/BB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BC39,3)/BB39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BC39,3)/BB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BC39,3)/BB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（33.3％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BC39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BB39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BB39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BC39,3)-BB39)/BB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.008-0.006）/0.006=33.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(BE39=\"-\",\"-\",IF(BE39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BE39,3)/BD39=1,\"△\",IF(ROUND(BE39,3)/BD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BE39,3)/BD39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BE39,3)/BD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BE39,3)/BD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（50％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BE39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BD39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BD39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BE39,3)-BD39)/BD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.009-0.006）/0.006=50.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(BG39=\"-\",\"-\",IF(BG39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BG39,3)/BF39=1,\"△\",IF(ROUND(BG39,3)/BF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BG39,3)/BF39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BG39,3)/BF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BG39,3)/BF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BG39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BF39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BF39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BG39,3)-BF39)/BF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BI39=\"-\",\"-\",IF(BI39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BI39,3)/BH39=1,\"△\",IF(ROUND(BI39,3)/BH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BI39,3)/BH39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BI39,3)/BH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BI39,3)/BH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BI39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BH39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BH39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BI39,3)-BH39)/BH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BK39=\"-\",\"-\",IF(BK39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BK39,3)/BJ39=1,\"△\",IF(ROUND(BK39,3)/BJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BK39,3)/BJ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BK39,3)/BJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BK39,3)/BJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(BJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BK39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BJ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BJ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BK39,3)-BJ39)/BJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.006-0.006）/0.006=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(BM39=\"-\",\"-\",IF(BM39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BM39,3)/BL39=1,\"△\",IF(ROUND(BM39,3)/BL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BM39,3)/BL39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BM39,3)/BL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BM39,3)/BL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（16.7％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BM39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BL39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BL39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BM39,3)-BL39)/BL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.007-0.006）/0.006=16.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(BO39=\"-\",\"-\",IF(BO39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BO39,3)/BN39=1,\"△\",IF(ROUND(BO39,3)/BN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BO39,3)/BN39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BO39,3)/BN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BO39,3)/BN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（50％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BO39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BN39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BN39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BO39,3)-BN39)/BN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.006-0.004）/0.004=50.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(BQ39=\"-\",\"-\",IF(BQ39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BQ39,3)/BP39=1,\"△\",IF(ROUND(BQ39,3)/BP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BQ39,3)/BP39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BQ39,3)/BP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BQ39,3)/BP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（75％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BQ39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BP39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BP39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BQ39,3)-BP39)/BP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.007-0.004）/0.004=75.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(BS39=\"-\",\"-\",IF(BS39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BS39,3)/BR39=1,\"△\",IF(ROUND(BS39,3)/BR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BS39,3)/BR39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BS39,3)/BR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BS39,3)/BR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（25％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BS39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BR39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BR39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BS39,3)-BR39)/BR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.005-0.004）/0.004=25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(BU39=\"-\",\"-\",IF(BU39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BU39,3)/BT39=1,\"△\",IF(ROUND(BU39,3)/BT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BU39,3)/BT39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BU39,3)/BT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BU39,3)/BT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（50％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BU39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BT39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BT39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BU39,3)-BT39)/BT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.006-0.004）/0.004=50.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(BW39=\"-\",\"-\",IF(BW39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BW39,3)/BV39=1,\"△\",IF(ROUND(BW39,3)/BV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BW39,3)/BV39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BW39,3)/BV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BW39,3)/BV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（66.7％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BW39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BV39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BV39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BW39,3)-BV39)/BV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.005-0.003）/0.003=66.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(BY39=\"-\",\"-\",IF(BY39=\"\",\"-\",IF(ROUND(BY39,3)/BX39=1,\"△\",IF(ROUND(BY39,3)/BX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BY39,3)/BX39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(BY39,3)/BX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(BY39,3)/BX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（100％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(BY39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BX39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BX39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(BY39,3)-BX39)/BX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.006-0.003）/0.003=100.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(CA39=\"-\",\"-\",IF(CA39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CA39,3)/BZ39=1,\"△\",IF(ROUND(CA39,3)/BZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CA39,3)/BZ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CA39,3)/BZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CA39,3)/BZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CA39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BZ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BZ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CA39,3)-BZ39)/BZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CC39=\"-\",\"-\",IF(CC39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CC39,3)/CB39=1,\"△\",IF(ROUND(CC39,3)/CB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CC39,3)/CB39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CC39,3)/CB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CC39,3)/CB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CC39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CB39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CB39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CC39,3)-CB39)/CB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CE39=\"-\",\"-\",IF(CE39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CE39,3)/CD39=1,\"△\",IF(ROUND(CE39,3)/CD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CE39,3)/CD39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CE39,3)/CD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CE39,3)/CD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(CD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CE39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CD39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CD39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CE39,3)-CD39)/CD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(CG39=\"-\",\"-\",IF(CG39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CG39,3)/CF39=1,\"△\",IF(ROUND(CG39,3)/CF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CG39,3)/CF39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CG39,3)/CF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CG39,3)/CF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(CF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CG39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CF39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CF39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CG39,3)-CF39)/CF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(CI39=\"-\",\"-\",IF(CI39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CI39,3)/CH39=1,\"△\",IF(ROUND(CI39,3)/CH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CI39,3)/CH39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CI39,3)/CH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CI39,3)/CH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(CH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CI39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CH39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CH39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CI39,3)-CH39)/CH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(CK39=\"-\",\"-\",IF(CK39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CK39,3)/CJ39=1,\"△\",IF(ROUND(CK39,3)/CJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CK39,3)/CJ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CK39,3)/CJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CK39,3)/CJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(CJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CK39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CJ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CJ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CK39,3)-CJ39)/CJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(CM39=\"-\",\"-\",IF(CM39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CM39,3)/CL39=1,\"△\",IF(ROUND(CM39,3)/CL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CM39,3)/CL39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CM39,3)/CL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CM39,3)/CL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CM39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CL39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CL39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CM39,3)-CL39)/CL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CO39=\"-\",\"-\",IF(CO39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CO39,3)/CN39=1,\"△\",IF(ROUND(CO39,3)/CN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CO39,3)/CN39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CO39,3)/CN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CO39,3)/CN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CO39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CN39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CN39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CO39,3)-CN39)/CN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CQ39=\"-\",\"-\",IF(CQ39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CQ39,3)/CP39=1,\"△\",IF(ROUND(CQ39,3)/CP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CQ39,3)/CP39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CQ39,3)/CP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CQ39,3)/CP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CQ39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CP39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CP39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CQ39,3)-CP39)/CP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CS39=\"-\",\"-\",IF(CS39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CS39,3)/CR39=1,\"△\",IF(ROUND(CS39,3)/CR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CS39,3)/CR39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CS39,3)/CR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CS39,3)/CR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CS39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CR39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CR39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CS39,3)-CR39)/CR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CU39=\"-\",\"-\",IF(CU39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CU39,3)/CT39=1,\"△\",IF(ROUND(CU39,3)/CT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CU39,3)/CT39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CU39,3)/CT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CU39,3)/CT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CU39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CT39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CT39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CU39,3)-CT39)/CT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CW39=\"-\",\"-\",IF(CW39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CW39,3)/CV39=1,\"△\",IF(ROUND(CW39,3)/CV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CW39,3)/CV39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CW39,3)/CV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CW39,3)/CV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CW39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CV39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CV39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CW39,3)-CV39)/CV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CY39=\"-\",\"-\",IF(CY39=\"\",\"-\",IF(ROUND(CY39,3)/CX39=1,\"△\",IF(ROUND(CY39,3)/CX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CY39,3)/CX39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(CY39,3)/CX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(CY39,3)/CX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(CY39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CX39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CX39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(CY39,3)-CX39)/CX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DA39=\"-\",\"-\",IF(DA39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DA39,3)/CZ39=1,\"△\",IF(ROUND(DA39,3)/CZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DA39,3)/CZ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DA39,3)/CZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DA39,3)/CZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DA39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CZ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CZ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DA39,3)-CZ39)/CZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DC39=\"-\",\"-\",IF(DC39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DC39,3)/DB39=1,\"△\",IF(ROUND(DC39,3)/DB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DC39,3)/DB39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DC39,3)/DB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DC39,3)/DB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DC39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DB39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DB39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DC39,3)-DB39)/DB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DE39=\"-\",\"-\",IF(DE39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DE39,3)/DD39=1,\"△\",IF(ROUND(DE39,3)/DD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DE39,3)/DD39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DE39,3)/DD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DE39,3)/DD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DE39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DD39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DD39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DE39,3)-DD39)/DD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DG39=\"-\",\"-\",IF(DG39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DG39,3)/DF39=1,\"△\",IF(ROUND(DG39,3)/DF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DG39,3)/DF39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DG39,3)/DF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DG39,3)/DF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DG39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DF39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DF39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DG39,3)-DF39)/DF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DI39=\"-\",\"-\",IF(DI39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DI39,3)/DH39=1,\"△\",IF(ROUND(DI39,3)/DH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DI39,3)/DH39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DI39,3)/DH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DI39,3)/DH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DI39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DH39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DH39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DI39,3)-DH39)/DH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DK39=\"-\",\"-\",IF(DK39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DK39,3)/DJ39=1,\"△\",IF(ROUND(DK39,3)/DJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DK39,3)/DJ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DK39,3)/DJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DK39,3)/DJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(DJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DK39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DJ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DJ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DK39,3)-DJ39)/DJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(DM39=\"-\",\"-\",IF(DM39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DM39,3)/DL39=1,\"△\",IF(ROUND(DM39,3)/DL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DM39,3)/DL39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DM39,3)/DL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DM39,3)/DL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(DL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DM39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DL39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DL39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DM39,3)-DL39)/DL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(DO39=\"-\",\"-\",IF(DO39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DO39,3)/DN39=1,\"△\",IF(ROUND(DO39,3)/DN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DO39,3)/DN39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DO39,3)/DN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DO39,3)/DN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(DN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DO39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DN39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DN39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DO39,3)-DN39)/DN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(DQ39=\"-\",\"-\",IF(DQ39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DQ39,3)/DP39=1,\"△\",IF(ROUND(DQ39,3)/DP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DQ39,3)/DP39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DQ39,3)/DP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DQ39,3)/DP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(DP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DQ39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DP39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DP39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DQ39,3)-DP39)/DP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(DS39=\"-\",\"-\",IF(DS39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DS39,3)/DR39=1,\"△\",IF(ROUND(DS39,3)/DR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DS39,3)/DR39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DS39,3)/DR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DS39,3)/DR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(DR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DS39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DR39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DR39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DS39,3)-DR39)/DR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(DU39=\"-\",\"-\",IF(DU39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DU39,3)/DT39=1,\"△\",IF(ROUND(DU39,3)/DT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DU39,3)/DT39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DU39,3)/DT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DU39,3)/DT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(DT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DU39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DT39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DT39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DU39,3)-DT39)/DT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(DW39=\"-\",\"-\",IF(DW39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DW39,3)/DV39=1,\"△\",IF(ROUND(DW39,3)/DV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DW39,3)/DV39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DW39,3)/DV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DW39,3)/DV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(DV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DW39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DV39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DV39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DW39,3)-DV39)/DV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(DY39=\"-\",\"-\",IF(DY39=\"\",\"-\",IF(ROUND(DY39,3)/DX39=1,\"△\",IF(ROUND(DY39,3)/DX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DY39,3)/DX39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(DY39,3)/DX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(DY39,3)/DX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(DX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(DY39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DX39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DX39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(DY39,3)-DX39)/DX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EA39=\"-\",\"-\",IF(EA39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EA39,3)/DZ39=1,\"△\",IF(ROUND(EA39,3)/DZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EA39,3)/DZ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EA39,3)/DZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EA39,3)/DZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(DZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EA39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DZ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DZ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EA39,3)-DZ39)/DZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EC39=\"-\",\"-\",IF(EC39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EC39,3)/EB39=1,\"△\",IF(ROUND(EC39,3)/EB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EC39,3)/EB39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EC39,3)/EB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EC39,3)/EB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(EB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EC39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EB39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EB39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EC39,3)-EB39)/EB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EE39=\"-\",\"-\",IF(EE39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EE39,3)/ED39=1,\"△\",IF(ROUND(EE39,3)/ED39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EE39,3)/ED39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EE39,3)/ED39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EE39,3)/ED39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（25％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(ED39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EE39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(ED39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(ED39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EE39,3)-ED39)/ED39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EG39=\"-\",\"-\",IF(EG39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EG39,3)/EF39=1,\"△\",IF(ROUND(EG39,3)/EF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EG39,3)/EF39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EG39,3)/EF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EG39,3)/EF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（25％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(EF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EG39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EF39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EF39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EG39,3)-EF39)/EF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EI39=\"-\",\"-\",IF(EI39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EI39,3)/EH39=1,\"△\",IF(ROUND(EI39,3)/EH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EI39,3)/EH39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EI39,3)/EH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EI39,3)/EH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(EH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EI39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EH39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EH39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EI39,3)-EH39)/EH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EK39=\"-\",\"-\",IF(EK39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EK39,3)/EJ39=1,\"△\",IF(ROUND(EK39,3)/EJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EK39,3)/EJ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EK39,3)/EJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EK39,3)/EJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(EJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EK39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EJ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EJ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EK39,3)-EJ39)/EJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EM39=\"-\",\"-\",IF(EM39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EM39,3)/EL39=1,\"△\",IF(ROUND(EM39,3)/EL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EM39,3)/EL39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EM39,3)/EL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EM39,3)/EL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(EL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EM39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EL39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EL39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EM39,3)-EL39)/EL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EO39=\"-\",\"-\",IF(EO39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EO39,3)/EN39=1,\"△\",IF(ROUND(EO39,3)/EN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EO39,3)/EN39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EO39,3)/EN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EO39,3)/EN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(EN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EO39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EN39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EN39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EO39,3)-EN39)/EN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EQ39=\"-\",\"-\",IF(EQ39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EQ39,3)/EP39=1,\"△\",IF(ROUND(EQ39,3)/EP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EQ39,3)/EP39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EQ39,3)/EP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EQ39,3)/EP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(EP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EQ39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EP39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EP39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EQ39,3)-EP39)/EP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(ES39=\"-\",\"-\",IF(ES39=\"\",\"-\",IF(ROUND(ES39,3)/ER39=1,\"△\",IF(ROUND(ES39,3)/ER39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(ES39,3)/ER39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(ES39,3)/ER39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(ES39,3)/ER39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(ER39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(ES39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(ER39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(ER39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(ES39,3)-ER39)/ER39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EU39=\"-\",\"-\",IF(EU39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EU39,3)/ET39=1,\"△\",IF(ROUND(EU39,3)/ET39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EU39,3)/ET39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EU39,3)/ET39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EU39,3)/ET39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(ET39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EU39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(ET39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(ET39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EU39,3)-ET39)/ET39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EW39=\"-\",\"-\",IF(EW39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EW39,3)/EV39=1,\"△\",IF(ROUND(EW39,3)/EV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EW39,3)/EV39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EW39,3)/EV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EW39,3)/EV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(EV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EW39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EV39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EV39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EW39,3)-EV39)/EV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(EY39=\"-\",\"-\",IF(EY39=\"\",\"-\",IF(ROUND(EY39,3)/EX39=1,\"△\",IF(ROUND(EY39,3)/EX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EY39,3)/EX39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(EY39,3)/EX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(EY39,3)/EX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(EX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(EY39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EX39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EX39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(EY39,3)-EX39)/EX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FA39=\"-\",\"-\",IF(FA39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FA39,3)/EZ39=1,\"△\",IF(ROUND(FA39,3)/EZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FA39,3)/EZ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FA39,3)/EZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FA39,3)/EZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(EZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FA39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EZ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EZ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FA39,3)-EZ39)/EZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FC39=\"-\",\"-\",IF(FC39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FC39,3)/FB39=1,\"△\",IF(ROUND(FC39,3)/FB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FC39,3)/FB39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FC39,3)/FB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FC39,3)/FB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(FB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FC39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FB39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FB39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FC39,3)-FB39)/FB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FE39=\"-\",\"-\",IF(FE39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FE39,3)/FD39=1,\"△\",IF(ROUND(FE39,3)/FD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FE39,3)/FD39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FE39,3)/FD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FE39,3)/FD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(FD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FE39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FD39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FD39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FE39,3)-FD39)/FD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FG39=\"-\",\"-\",IF(FG39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FG39,3)/FF39=1,\"△\",IF(ROUND(FG39,3)/FF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FG39,3)/FF39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FG39,3)/FF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FG39,3)/FF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（25％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FG39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FF39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FF39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FG39,3)-FF39)/FF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FI39=\"-\",\"-\",IF(FI39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FI39,3)/FH39=1,\"△\",IF(ROUND(FI39,3)/FH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FI39,3)/FH39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FI39,3)/FH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FI39,3)/FH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（25％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FI39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FH39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FH39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FI39,3)-FH39)/FH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FK39=\"-\",\"-\",IF(FK39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FK39,3)/FJ39=1,\"△\",IF(ROUND(FK39,3)/FJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FK39,3)/FJ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FK39,3)/FJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FK39,3)/FJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（25％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FK39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FJ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FJ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FK39,3)-FJ39)/FJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FM39=\"-\",\"-\",IF(FM39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FM39,3)/FL39=1,\"△\",IF(ROUND(FM39,3)/FL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FM39,3)/FL39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FM39,3)/FL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FM39,3)/FL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（25％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FM39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FL39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FL39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FM39,3)-FL39)/FL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FO39=\"-\",\"-\",IF(FO39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FO39,3)/FN39=1,\"△\",IF(ROUND(FO39,3)/FN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FO39,3)/FN39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FO39,3)/FN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FO39,3)/FN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（33.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FO39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FN39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FN39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FO39,3)-FN39)/FN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.002-0.003）/0.003=-33.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(FQ39=\"-\",\"-\",IF(FQ39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FQ39,3)/FP39=1,\"△\",IF(ROUND(FQ39,3)/FP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FQ39,3)/FP39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FQ39,3)/FP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FQ39,3)/FP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（33.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FQ39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FP39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FP39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FQ39,3)-FP39)/FP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.002-0.003）/0.003=-33.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(FS39=\"-\",\"-\",IF(FS39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FS39,3)/FR39=1,\"△\",IF(ROUND(FS39,3)/FR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FS39,3)/FR39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FS39,3)/FR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FS39,3)/FR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（33.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FS39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FR39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FR39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FS39,3)-FR39)/FR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.002-0.003）/0.003=-33.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(FU39=\"-\",\"-\",IF(FU39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FU39,3)/FT39=1,\"△\",IF(ROUND(FU39,3)/FT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FU39,3)/FT39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FU39,3)/FT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FU39,3)/FT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（33.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FU39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FT39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FT39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FU39,3)-FT39)/FT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.002-0.003）/0.003=-33.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(FW39=\"-\",\"-\",IF(FW39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FW39,3)/FV39=1,\"△\",IF(ROUND(FW39,3)/FV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FW39,3)/FV39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FW39,3)/FV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FW39,3)/FV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(FV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FW39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FV39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FV39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FW39,3)-FV39)/FV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(FY39=\"-\",\"-\",IF(FY39=\"\",\"-\",IF(ROUND(FY39,3)/FX39=1,\"△\",IF(ROUND(FY39,3)/FX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FY39,3)/FX39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(FY39,3)/FX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(FY39,3)/FX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(FX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(FY39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FX39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FX39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(FY39,3)-FX39)/FX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.004-0.004）/0.004=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(GA39=\"-\",\"-\",IF(GA39=\"\",\"-\",IF(ROUND(GA39,3)/FZ39=1,\"△\",IF(ROUND(GA39,3)/FZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GA39,3)/FZ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(GA39,3)/FZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GA39,3)/FZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（25％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(FZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(GA39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FZ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FZ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(GA39,3)-FZ39)/FZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(GC39=\"-\",\"-\",IF(GC39=\"\",\"-\",IF(ROUND(GC39,3)/GB39=1,\"△\",IF(ROUND(GC39,3)/GB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GC39,3)/GB39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(GC39,3)/GB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GC39,3)/GB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（25％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(GB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(GC39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(GB39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(GB39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(GC39,3)-GB39)/GB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(GE39=\"-\",\"-\",IF(GE39=\"\",\"-\",IF(ROUND(GE39,3)/GD39=1,\"△\",IF(ROUND(GE39,3)/GD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GE39,3)/GD39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(GE39,3)/GD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GE39,3)/GD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(GD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(GE39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(GD39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(GD39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(GE39,3)-GD39)/GD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(GG39=\"-\",\"-\",IF(GG39=\"\",\"-\",IF(ROUND(GG39,3)/GF39=1,\"△\",IF(ROUND(GG39,3)/GF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GG39,3)/GF39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(GG39,3)/GF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GG39,3)/GF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(GF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(GG39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(GF39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(GF39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(GG39,3)-GF39)/GF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(GI39=\"-\",\"-\",IF(GI39=\"\",\"-\",IF(ROUND(GI39,3)/GH39=1,\"△\",IF(ROUND(GI39,3)/GH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GI39,3)/GH39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(GI39,3)/GH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GI39,3)/GH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(GH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(GI39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(GH39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(GH39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(GI39,3)-GH39)/GH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(GK39=\"-\",\"-\",IF(GK39=\"\",\"-\",IF(ROUND(GK39,3)/GJ39=1,\"△\",IF(ROUND(GK39,3)/GJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GK39,3)/GJ39-100,1))&\"％増）\",IF(ROUND(GK39,3)/GJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ROUND(GK39,3)/GJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"△"},{"$f":"IFERROR(IF(GJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ROUND(GK39,3),\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(GJ39,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(GJ39,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ROUND(GK39,3)-GJ39)/GJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.003-0.003）/0.003=0.0%"},"／","／","／","／","／","／","／","／"]
[null,null,"判定の凡例\n○：従来技術より優れる\n△：従来技術と同程度\n－：上記以外","品質・出来形",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"○：ロータリー式混合装置を装備し、土塊をより細かく混合出来き、混合精度が良いことにより高品質な改良が可能",null,"○：ロータリー式混合装置を装備し、土塊をより細かく混合出来き、混合精度が良いことにより高品質な改良が可能",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"○：原位置土と改良材を混合バケットにより攪拌するため、ムラのない改良体の造成が可能である。",null,"○：原位置土と改良材を混合バケットにより攪拌するため、ムラのない改良体の造成が可能である。",null,"○：原位置土と改良材を上下方向に攪拌するため、ムラのない改良体の造成が可能である。",null,"○：原位置土と改良材を上下方向に攪拌するため、ムラのない改良体の造成が可能である。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"○：撹拌翼により連続的に撹拌することが可能",null,"○：撹拌翼により連続的に撹拌することが可能",null,"○：撹拌翼により連続的に撹拌することが可能",null,"○：撹拌翼により連続的に撹拌することが可能",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。","〇自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","△：従来技術と同程度。","〇自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","△：従来技術と同程度。","〇自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","△：従来技術と同程度。","〇自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","△：従来技術と同程度。","〇自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","△：従来技術と同程度。","〇自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","△：従来技術と同程度。","〇自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,"安全性",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。","△地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","△：従来技術と同程度。","△地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","△：従来技術と同程度。","△地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","△：従来技術と同程度。","△地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","△：従来技術と同程度。","△地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","△：従来技術と同程度。","△地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","△：従来技術と同程度。","△地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,"施工性",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"○：横行式の為近接箇所や狭隘箇所での作業効率が向上する。",null,"○：横行式の為近接箇所や狭隘箇所での作業効率が向上する。",null,"○：横行式の為近接箇所や狭隘箇所での作業効率が向上する。",null,"○：横行式の為近接箇所や狭隘箇所での作業効率が向上する。",null,"○：横行式の為近接箇所や狭隘箇所での作業効率が向上する。",null,"○：横行式の為近接箇所や狭隘箇所での作業効率が向上する。",null,"○：横行式の為近接箇所や狭隘箇所での作業効率が向上する。",null,"○：横行式の為近接箇所や狭隘箇所での作業効率が向上する。",null,"○：ICT施工による省力化により施工効率が向上する。",null,"○：ICT施工による省力化により施工効率が向上する。",null,"○：ICT施工による省力化により施工効率が向上する。",null,"○：ICT施工による省力化により施工効率が向上する。",null,"○：ICT施工による省力化により施工効率が向上する。",null,"○：ICT施工による省力化により施工効率が向上する。",null,"○：ICT施工による省力化により施工効率が向上する。",null,"○：ICT施工による省力化により施工効率が向上する。",null,"○：ICT施工による省力化によって施工効率が向上し、出来形管理資料作成が効率化される。",null,"○：ICT施工による省力化によって施工効率が向上し、出来形管理資料作成が効率化される。",null,"○：ICT施工による省力化によって施工効率が向上し、出来形管理資料作成が効率化される。",null,"○：ICT施工による省力化によって施工効率が向上し、出来形管理資料作成が効率化される。",null,"○：ICT施工による省力化によって施工効率が向上し、出来形管理資料作成が効率化される。",null,"○：ICT施工による省力化によって施工効率が向上し、出来形管理資料作成が効率化される。",null,"○：ICT施工による省力化によって施工効率が向上し、出来形管理資料作成が効率化される。",null,"○：ICT施工による省力化によって施工効率が向上し、出来形管理資料作成が効率化される。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"〇:自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。",null,"○：自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","0件（九州で0件）","○：自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","0件（九州で0件）","○：自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","0件（九州で0件）","○：自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","0件（九州で0件）","○：自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","0件（九州で0件）","○：自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","0件（九州で0件）","○：自動制御システムにより、オペレータの技能によらず施工が安定するため、施工性が向上する。","0件（九州で0件）","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,"環境",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"○：固化材を現場にて湿潤化製造したものを使用する事で、より粉塵抑制効果が高くなる。",null,"○：固化材を現場にて湿潤化製造したものを使用する事で、より粉塵抑制効果が高くなる。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"○：スラリーなので粉体のような飛散はない。",null,"○：スラリーなので粉体のような飛散はない。",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"-：粉体噴射撹拌となるため粉塵対策が必要",null,"-：粉体噴射撹拌となるため粉塵対策が必要",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"-：粉体噴射撹拌となるため粉塵対策が必要",null,"-：粉体噴射撹拌となるため粉塵対策が必要",null,"-：粉体噴射撹拌となるため粉塵対策が必要",null,"-：粉体噴射撹拌となるため粉塵対策が必要",null,"-：粉体噴射撹拌となるため粉塵対策が必要",null,"-：粉体噴射撹拌となるため粉塵対策が必要",null,"-：粉体噴射撹拌となるため粉塵対策が必要",null,"△：従来技術（安定処理工（バックホウ混合））と同程度",null,"○：スラリーなので粉体のような飛散はない。",null,"○：スラリーなので粉体のような飛散はない。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"△：従来技術（中層混合処理工）と同程度。",null,"○：工期の短縮により、機械の使用時間や使用燃料を低減でき、CO2排出量削減による環境負荷低減が期待できる。",null,"○：工期の短縮により、機械の使用時間や使用燃料を低減でき、CO2排出量削減による環境負荷低減が期待できる。",null,"○：工期の短縮により、機械の使用時間や使用燃料を低減でき、CO2排出量削減による環境負荷低減が期待できる。",null,"○：工期の短縮により、機械の使用時間や使用燃料を低減でき、CO2排出量削減による環境負荷低減が期待できる。",null,"○：工期の短縮により、機械の使用時間や使用燃料を低減でき、CO2排出量削減による環境負荷低減が期待できる。",null,"○：工期の短縮により、機械の使用時間や使用燃料を低減でき、CO2排出量削減による環境負荷低減が期待できる。",null,"○：工期の短縮により、機械の使用時間や使用燃料を低減でき、CO2排出量削減による環境負荷低減が期待できる。",null,"○：工期の短縮により、機械の使用時間や使用燃料を低減でき、CO2排出量削減による環境負荷低減が期待できる。",null,"△:地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。",null,"△：地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","9件（九州で4件）","△：地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","9件（九州で4件）","△：地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","9件（九州で4件）","△：地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","9件（九州で4件）","△：地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","9件（九州で4件）","△：地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","9件（九州で4件）","△：地表面への余剰土排出機構を備えていないため、周辺地盤への変位抑制効果は従来技術と同様である。","9件（九州で4件）","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"⑰","九州のフィールドへの適応性","施工実績\n（過去３年）","国土交通省：活用効果調査表数","101件（九州で26件）",null,"101件（九州で26件）",null,"101件（九州で26件）",null,"101件（九州で26件）",null,"101件（九州で26件）",null,"101件（九州で26件）",null,"14件（九州で0件）",null,"14件（九州で0件）",null,"610件（九州で120件）",null,"610件（九州で120件）",null,"610件（九州で120件）",null,"610件（九州で120件）",null,"610件（九州で120件）",null,"610件（九州で120件）",null,"610件（九州で120件）",null,"610件（九州で120件）",null,"58件（九州で12件）",null,"58件（九州で12件）",null,"58件（九州で12件）",null,"58件（九州で12件）",null,"58件（九州で12件）",null,"58件（九州で12件）",null,"58件（九州で12件）",null,"58件（九州で12件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"42件（九州で9件）",null,"6件（九州で0件）",null,"6件（九州で0件）",null,"6件（九州で6件）",null,"6件（九州で6件）",null,"6件（九州で6件）",null,"6件（九州で6件）",null,"6件（九州で6件）",null,"6件（九州で6件）",null,"5件（九州で1件）",null,"5件（九州で1件）",null,"5件（九州で1件）",null,"5件（九州で1件）",null,"27件（九州で0件）",null,"27件（九州で0件）",null,"27件（九州で0件）",null,"27件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"8件（九州で3件）",null,"8件（九州で3件）",null,"8件（九州で3件）",null,"8件（九州で3件）",null,"8件（九州で3件）",null,"8件（九州で3件）",null,"8件（九州で3件）",null,"8件（九州で3件）",null,"9件（九州で5件）",null,"9件（九州で5件）",null,"9件（九州で5件）",null,"9件（九州で5件）",null,"9件（九州で5件）",null,"9件（九州で5件）",null,"9件（九州で5件）",null,"9件（九州で5件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）","6件（九州で2件）","0件（九州で0件）","6件（九州で2件）","0件（九州で0件）","6件（九州で2件）","0件（九州で0件）","6件（九州で2件）","0件（九州で0件）","6件（九州で2件）","0件（九州で0件）","6件（九州で2件）","0件（九州で0件）","6件（九州で2件）","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,null,"地方自治体：開発者ヒアリング","85件（九州で47件）",null,"85件（九州で47件）",null,"85件（九州で47件）",null,"85件（九州で47件）",null,"85件（九州で47件）",null,"85件（九州で47件）",null,"5件（九州で1件）",null,"5件（九州で1件）",null,"1697件（九州で296件）",null,"1697件（九州で296件）",null,"1697件（九州で296件）",null,"1697件（九州で296件）",null,"1697件（九州で296件）",null,"1697件（九州で296件）",null,"1697件（九州で296件）",null,"1697件（九州で296件）",null,"32件（九州で0件）",null,"32件（九州で0件）",null,"32件（九州で0件）",null,"32件（九州で0件）",null,"32件（九州で0件）",null,"32件（九州で0件）",null,"32件（九州で0件）",null,"32件（九州で0件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"118件（九州で23件）",null,"82件（九州で0件）",null,"82件（九州で0件）",null,"54件（九州で54件）",null,"54件（九州で54件）",null,"54件（九州で54件）",null,"54件（九州で54件）",null,"54件（九州で54件）",null,"54件（九州で54件）",null,"50件（九州で0件）",null,"50件（九州で0件）",null,"50件（九州で0件）",null,"50件（九州で0件）",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"330件（九州で50件）",null,"330件（九州で50件）",null,"17件（九州で4件）",null,"17件（九州で4件）",null,"17件（九州で4件）",null,"17件（九州で4件）",null,"17件（九州で4件）",null,"17件（九州で4件）",null,"17件（九州で4件）",null,"17件（九州で4件）",null,"10件（九州で3件）",null,"10件（九州で3件）",null,"10件（九州で3件）",null,"10件（九州で3件）",null,"10件（九州で3件）",null,"10件（九州で3件）",null,"10件（九州で3件）",null,"10件（九州で3件）",null,"297件（九州で27件）",null,"297件（九州で27件）",null,"297件（九州で27件）",null,"297件（九州で27件）",null,"297件（九州で27件）",null,"297件（九州で27件）",null,"297件（九州で27件）",null,"297件（九州で27件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"4件（九州で0件）",null,"9件（九州で4件）",null,"9件（九州で4件）","－-","9件（九州で4件）","－-","9件（九州で4件）","－-","9件（九州で4件）","－-","9件（九州で4件）","－-","9件（九州で4件）","－-","9件（九州で4件）","－-","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,null,"その他：開発者ヒアリング","11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"34件（九州で2件）",null,"34件（九州で2件）",null,"179件（九州で24件）",null,"179件（九州で24件）",null,"179件（九州で24件）",null,"179件（九州で24件）",null,"179件（九州で24件）",null,"179件（九州で24件）",null,"179件（九州で24件）",null,"179件（九州で24件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"71件（九州で7件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"29件（九州で28件）",null,"29件（九州で28件）",null,"29件（九州で28件）",null,"29件（九州で28件）",null,"29件（九州で28件）",null,"29件（九州で28件）",null,"54件（九州で0件）",null,"54件（九州で0件）",null,"54件（九州で0件）",null,"54件（九州で0件）",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"3300件（九州で1000件）",null,"3300件（九州で1000件）",null,"10件（九州で2件）",null,"10件（九州で2件）",null,"10件（九州で2件）",null,"10件（九州で2件）",null,"10件（九州で2件）",null,"10件（九州で2件）",null,"10件（九州で2件）",null,"10件（九州で2件）",null,"2件（九州で1件）",null,"2件（九州で1件）",null,"2件（九州で1件）",null,"2件（九州で1件）",null,"2件（九州で1件）",null,"2件（九州で1件）",null,"2件（九州で1件）",null,"2件（九州で1件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"6件（九州で2件）",null,"6件（九州で2件）","△従来技術と同程度。","6件（九州で2件）","△従来技術と同程度。","6件（九州で2件）","△従来技術と同程度。","6件（九州で2件）","△従来技術と同程度。","6件（九州で2件）","△従来技術と同程度。","6件（九州で2件）","△従来技術と同程度。","6件（九州で2件）","△従来技術と同程度。","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"⑱",null,"九州管内での活用市町村（直轄工事活用分）",null,"福岡県（福岡市、北九州市）、佐賀県（佐賀市）、長崎県（長崎市）、熊本県（八代市）、大分県（大分市）",null,"福岡県（福岡市、北九州市）、佐賀県（佐賀市）、長崎県（長崎市）、熊本県（八代市）、大分県（大分市）",null,"福岡県（福岡市、北九州市）、佐賀県（佐賀市）、長崎県（長崎市）、熊本県（八代市）、大分県（大分市）",null,"福岡県（福岡市、北九州市）、佐賀県（佐賀市）、長崎県（長崎市）、熊本県（八代市）、大分県（大分市）",null,"福岡県（福岡市、北九州市）、佐賀県（佐賀市）、長崎県（長崎市）、熊本県（八代市）、大分県（大分市）",null,"福岡県（福岡市、北九州市）、佐賀県（佐賀市）、長崎県（長崎市）、熊本県（八代市）、大分県（大分市）",null,"長崎県大村市",null,"長崎県大村市",null,"福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県内多数",null,"福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県内多数",null,"福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県内多数",null,"福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県内多数",null,"福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県内多数",null,"福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県内多数",null,"福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県内多数",null,"福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県内多数",null,"長崎県(諫早市)",null,"長崎県(諫早市)",null,"長崎県(諫早市)",null,"長崎県(諫早市)",null,"長崎県(諫早市)",null,"長崎県(諫早市)",null,"長崎県(諫早市)",null,"長崎県(諫早市)",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"佐世保市、佐賀市",null,"長崎県諫早市",null,"長崎県諫早市",null,"福岡県(久留米市)、佐賀県(佐賀市、小城市)、熊本県(荒尾市)",null,"福岡県(久留米市)、佐賀県(佐賀市、小城市)、熊本県(荒尾市)",null,"福岡県(久留米市)、佐賀県(佐賀市、小城市)、熊本県(荒尾市)",null,"福岡県(久留米市)、佐賀県(佐賀市、小城市)、熊本県(荒尾市)",null,"福岡県(久留米市)、佐賀県(佐賀市、小城市)、熊本県(荒尾市)",null,"福岡県(久留米市)、佐賀県(佐賀市、小城市)、熊本県(荒尾市)",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"-",null,"-",null,"福岡市、糸島市、小郡市、伊万里市、みやき町",null,"福岡市、糸島市、小郡市、伊万里市、みやき町",null,"福岡市、糸島市、小郡市、伊万里市、みやき町",null,"福岡市、糸島市、小郡市、伊万里市、みやき町",null,"福岡市、糸島市、小郡市、伊万里市、みやき町",null,"福岡市、糸島市、小郡市、伊万里市、みやき町",null,"福岡市、糸島市、小郡市、伊万里市、みやき町",null,"福岡市、糸島市、小郡市、伊万里市、みやき町",null,"福岡県（福岡市、宮若市）、熊本県（熊本市、阿蘇郡）",null,"福岡県（福岡市、宮若市）、熊本県（熊本市、阿蘇郡）",null,"福岡県（福岡市、宮若市）、熊本県（熊本市、阿蘇郡）",null,"福岡県（福岡市、宮若市）、熊本県（熊本市、阿蘇郡）",null,"福岡県（福岡市、宮若市）、熊本県（熊本市、阿蘇郡）",null,"福岡県（福岡市、宮若市）、熊本県（熊本市、阿蘇郡）",null,"福岡県（福岡市、宮若市）、熊本県（熊本市、阿蘇郡）",null,"福岡県（福岡市、宮若市）、熊本県（熊本市、阿蘇郡）",null,"福岡県、鹿児島県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県",null,"福岡県、鹿児島県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県",null,"福岡県、鹿児島県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県",null,"福岡県、鹿児島県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県",null,"福岡県、鹿児島県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県",null,"福岡県、鹿児島県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県",null,"福岡県、鹿児島県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県",null,"福岡県、鹿児島県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"福岡県糸島市、福岡県久留米市、熊本県山鹿市、佐賀県佐賀市",null,"福岡県糸島市、福岡県久留米市、熊本県山鹿市、佐賀県佐賀市","△従来技術と同程度。","福岡県糸島市、福岡県久留米市、熊本県山鹿市、佐賀県佐賀市","△従来技術と同程度。","福岡県糸島市、福岡県久留米市、熊本県山鹿市、佐賀県佐賀市","△従来技術と同程度。","福岡県糸島市、福岡県久留米市、熊本県山鹿市、佐賀県佐賀市","△従来技術と同程度。","福岡県糸島市、福岡県久留米市、熊本県山鹿市、佐賀県佐賀市","△従来技術と同程度。","福岡県糸島市、福岡県久留米市、熊本県山鹿市、佐賀県佐賀市","△従来技術と同程度。","福岡県糸島市、福岡県久留米市、熊本県山鹿市、佐賀県佐賀市","△従来技術と同程度。","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,"本工法比較表の仕様における九州地方整備局管内での施工実績の有無",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"無",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"有",null,"無",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"有",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"無",null,"有",null,"有","△従来技術と同程度。","無","△従来技術と同程度。","有","△従来技術と同程度。","有","△従来技術と同程度。","無","△従来技術と同程度。","無","△従来技術と同程度。","無","△従来技術と同程度。","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"⑲",null,"九州の特殊土壌の施工実績例","シラス","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"鹿児島県、宮崎県都城、熊本県、大分県",null,"鹿児島県、宮崎県都城、熊本県、大分県",null,"鹿児島県、宮崎県都城、熊本県、大分県",null,"鹿児島県、宮崎県都城、熊本県、大分県",null,"鹿児島県、宮崎県都城、熊本県、大分県",null,"鹿児島県、宮崎県都城、熊本県、大分県",null,"鹿児島県、宮崎県都城、熊本県、大分県",null,"鹿児島県、宮崎県都城、熊本県、大分県",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"6件（大分県(佐伯市・中津市)・宮崎県(宮崎市・日向市)・鹿児島県(鹿屋市・霧島市)）",null,"6件（大分県(佐伯市・中津市)・宮崎県(宮崎市・日向市)・鹿児島県(鹿屋市・霧島市)）",null,"6件（大分県(佐伯市・中津市)・宮崎県(宮崎市・日向市)・鹿児島県(鹿屋市・霧島市)）",null,"6件（大分県(佐伯市・中津市)・宮崎県(宮崎市・日向市)・鹿児島県(鹿屋市・霧島市)）",null,"6件（大分県(佐伯市・中津市)・宮崎県(宮崎市・日向市)・鹿児島県(鹿屋市・霧島市)）",null,"6件（大分県(佐伯市・中津市)・宮崎県(宮崎市・日向市)・鹿児島県(鹿屋市・霧島市)）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"1件（川辺町）",null,"1件（川辺町）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"6件（鹿児島県）",null,"6件（鹿児島県）",null,"6件（鹿児島県）",null,"6件（鹿児島県）",null,"6件（鹿児島県）",null,"6件（鹿児島県）",null,"6件（鹿児島県）",null,"6件（鹿児島県）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-","△従来技術と同程度。","-","△従来技術と同程度。","-","△従来技術と同程度。","-","△従来技術と同程度。","-","△従来技術と同程度。","-","△従来技術と同程度。","-","△従来技術と同程度。","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,null,"有明粘土","6件（佐賀県佐賀市）",null,"6件（佐賀県佐賀市）",null,"6件（佐賀県佐賀市）",null,"6件（佐賀県佐賀市）",null,"6件（佐賀県佐賀市）",null,"6件（佐賀県佐賀市）",null,"-",null,"-",null,"佐賀県、長崎県、熊本県",null,"佐賀県、長崎県、熊本県",null,"佐賀県、長崎県、熊本県",null,"佐賀県、長崎県、熊本県",null,"佐賀県、長崎県、熊本県",null,"佐賀県、長崎県、熊本県",null,"佐賀県、長崎県、熊本県",null,"佐賀県、長崎県、熊本県",null,"14件（長崎県諫早市）",null,"14件（長崎県諫早市）",null,"14件（長崎県諫早市）",null,"14件（長崎県諫早市）",null,"14件（長崎県諫早市）",null,"14件（長崎県諫早市）",null,"14件（長崎県諫早市）",null,"14件（長崎県諫早市）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"15件（佐賀県(佐賀市)・福岡県(柳川市・筑後市・みやま市)）",null,"15件（佐賀県(佐賀市)・福岡県(柳川市・筑後市・みやま市)）",null,"15件（佐賀県(佐賀市)・福岡県(柳川市・筑後市・みやま市)）",null,"15件（佐賀県(佐賀市)・福岡県(柳川市・筑後市・みやま市)）",null,"15件（佐賀県(佐賀市)・福岡県(柳川市・筑後市・みやま市)）",null,"15件（佐賀県(佐賀市)・福岡県(柳川市・筑後市・みやま市)）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"-",null,"-",null,"1件（佐賀県）",null,"1件（佐賀県）",null,"1件（佐賀県）",null,"1件（佐賀県）",null,"1件（佐賀県）",null,"1件（佐賀県）",null,"1件（佐賀県）",null,"1件（佐賀県）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"9件（佐賀県）",null,"9件（佐賀県）",null,"9件（佐賀県）",null,"9件（佐賀県）",null,"9件（佐賀県）",null,"9件（佐賀県）",null,"9件（佐賀県）",null,"9件（佐賀県）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"1件（佐賀県佐賀市）",null,"1件（佐賀県佐賀市）","○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)","1件（佐賀県佐賀市）","○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)","1件（佐賀県佐賀市）","○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)","1件（佐賀県佐賀市）","○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)","1件（佐賀県佐賀市）","○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)","1件（佐賀県佐賀市）","○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)","1件（佐賀県佐賀市）","○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,null,"黒ボク・赤ボク等","1件（福岡県大牟田市）",null,"1件（福岡県大牟田市）",null,"1件（福岡県大牟田市）",null,"1件（福岡県大牟田市）",null,"1件（福岡県大牟田市）",null,"1件（福岡県大牟田市）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"5件（熊本県(熊本市・荒尾市・宇城市・宇土市・八代市・玉名郡・球磨郡)）",null,"5件（熊本県(熊本市・荒尾市・宇城市・宇土市・八代市・玉名郡・球磨郡)）",null,"5件（熊本県(熊本市・荒尾市・宇城市・宇土市・八代市・玉名郡・球磨郡)）",null,"5件（熊本県(熊本市・荒尾市・宇城市・宇土市・八代市・玉名郡・球磨郡)）",null,"5件（熊本県(熊本市・荒尾市・宇城市・宇土市・八代市・玉名郡・球磨郡)）",null,"5件（熊本県(熊本市・荒尾市・宇城市・宇土市・八代市・玉名郡・球磨郡)）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"7件（熊本市）",null,"7件（熊本市）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"1件（熊本県阿蘇郡）",null,"1件（熊本県阿蘇郡）",null,"1件（熊本県阿蘇郡）",null,"1件（熊本県阿蘇郡）",null,"1件（熊本県阿蘇郡）",null,"1件（熊本県阿蘇郡）",null,"1件（熊本県阿蘇郡）",null,"1件（熊本県阿蘇郡）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"1件（岩手県盛岡市）",null,"1件（岩手県盛岡市）","△従来技術と同程度。","1件（岩手県盛岡市）","△従来技術と同程度。","1件（岩手県盛岡市）","△従来技術と同程度。","1件（岩手県盛岡市）","△従来技術と同程度。","1件（岩手県盛岡市）","△従来技術と同程度。","1件（岩手県盛岡市）","△従来技術と同程度。","1件（岩手県盛岡市）","△従来技術と同程度。","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,null,"そうら層（泥炭）","7件（福岡県鞍手郡）",null,"7件（福岡県鞍手郡）",null,"7件（福岡県鞍手郡）",null,"7件（福岡県鞍手郡）",null,"7件（福岡県鞍手郡）",null,"7件（福岡県鞍手郡）",null,"-",null,"-",null,"福岡県北九州、遠賀、飯塚",null,"福岡県北九州、遠賀、飯塚",null,"福岡県北九州、遠賀、飯塚",null,"福岡県北九州、遠賀、飯塚",null,"福岡県北九州、遠賀、飯塚",null,"福岡県北九州、遠賀、飯塚",null,"福岡県北九州、遠賀、飯塚",null,"福岡県北九州、遠賀、飯塚",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"1件（福岡県宮若市）",null,"1件（福岡県宮若市）",null,"1件（福岡県宮若市）",null,"1件（福岡県宮若市）",null,"1件（福岡県宮若市）",null,"1件（福岡県宮若市）",null,"1件（福岡県宮若市）",null,"1件（福岡県宮若市）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-","○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。","-","○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。","-","○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。","-","○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。","-","○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。","-","○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。","-","○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。","／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,null,"その他（島原焼土等）","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"3件（長崎県大村市,福岡県福岡市東区）",null,"3件（長崎県大村市,福岡県福岡市東区）",null,"ボラ：宮崎県",null,"ボラ：宮崎県",null,"ボラ：宮崎県",null,"ボラ：宮崎県",null,"ボラ：宮崎県",null,"ボラ：宮崎県",null,"ボラ：宮崎県",null,"ボラ：宮崎県",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",0,"-",0,"-",0,"-",0,"-",0,"-",0,"-",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"⑳","特許等","特許",null,"第4038525号、第3958347号、第4829385号　特許使用料：30円/㎥",null,"第4038525号、第3958347号、第4829385号　特許使用料：30円/㎥",null,"第4038525号、第3958347号、第4829385号　特許使用料：30円/㎥",null,"第4038525号、第3958347号、第4829385号　特許使用料：30円/㎥",null,"第4038525号、第3958347号、第4829385号　特許使用料：30円/㎥",null,"第4038525号、第3958347号、第4829385号　特許使用料：30円/㎥",null,"第4850000号「湿潤セメント製造ミキサー、及びこれを使用した湿潤セメント製造装置」",null,"第4850000号「湿潤セメント製造ミキサー、及びこれを使用した湿潤セメント製造装置」",null,"第3432802号、 第3793734号、 第3628658号、 第3793763号、第3920278号　特許使用料：30円/㎥",null,"第3432802号、 第3793734号、 第3628658号、 第3793763号、第3920278号　特許使用料：30円/㎥",null,"第3432802号、 第3793734号、 第3628658号、 第3793763号、第3920278号　特許使用料：30円/㎥",null,"第3432802号、 第3793734号、 第3628658号、 第3793763号、第3920278号　特許使用料：30円/㎥",null,"第3432802号、 第3793734号、 第3628658号、 第3793763号、第3920278号　特許使用料：30円/㎥",null,"第3432802号、 第3793734号、 第3628658号、 第3793763号、第3920278号　特許使用料：30円/㎥",null,"第3432802号、 第3793734号、 第3628658号、 第3793763号、第3920278号　特許使用料：30円/㎥",null,"第3432802号、 第3793734号、 第3628658号、 第3793763号、第3920278号　特許使用料：30円/㎥",null,"第4601529号「地盤改良施工機及び地盤改良工法」　特許使用料：30円/㎥",null,"第4601529号「地盤改良施工機及び地盤改良工法」　特許使用料：30円/㎥",null,"第4601529号「地盤改良施工機及び地盤改良工法」　特許使用料：30円/㎥",null,"第4601529号「地盤改良施工機及び地盤改良工法」　特許使用料：30円/㎥",null,"第4601529号「地盤改良施工機及び地盤改良工法」　特許使用料：30円/㎥",null,"第4601529号「地盤改良施工機及び地盤改良工法」　特許使用料：30円/㎥",null,"第4601529号「地盤改良施工機及び地盤改良工法」　特許使用料：30円/㎥",null,"第4601529号「地盤改良施工機及び地盤改良工法」　特許使用料：30円/㎥",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"第3432802号、 第2935260号、第3538797号　特許使用料：30円/㎥",null,"第3432802号、 第2935260号、第3538797号　特許使用料：30円/㎥",null,"第3302002号「軟弱地盤攪拌機」",null,"第3302002号「軟弱地盤攪拌機」",null,"第3302002号「軟弱地盤攪拌機」",null,"第3302002号「軟弱地盤攪拌機」",null,"第3302002号「軟弱地盤攪拌機」",null,"第3302002号「軟弱地盤攪拌機」",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"第2984703号「混合攪拌装置」",null,"第2984703号「混合攪拌装置」",null,"第2984703号「混合攪拌装置」",null,"第2984703号「混合攪拌装置」",null,"-",null,"-",null,"第61133341号、第6188982号、第6197135号　特許使用料：30円/m3",null,"第61133341号、第6188982号、第6197135号　特許使用料：30円/m3",null,"第61133341号、第6188982号、第6197135号　特許使用料：30円/m3",null,"第61133341号、第6188982号、第6197135号　特許使用料：30円/m3",null,"第61133341号、第6188982号、第6197135号　特許使用料：30円/m3",null,"第61133341号、第6188982号、第6197135号　特許使用料：30円/m3",null,"第61133341号、第6188982号、第6197135号　特許使用料：30円/m3",null,"第61133341号、第6188982号、第6197135号　特許使用料：30円/m3",null,"第3958347号「地盤攪拌装置」、第4038525号「地盤撹拌装置」、第4829385号「地盤改良工機」、第4954166号「撹拌混合装置の管理システム」、第5769897号「地盤改良工機」　特許使用料：30円/ｍ3",null,"第3958347号「地盤攪拌装置」，第4038525号「地盤撹拌装置」，第4829385号「地盤改良工機」，第4954166号「撹拌混合装置の管理システム」，第5769897号「地盤改良工機」　特許使用料：30円/ｍ3",null,"第3958347号「地盤攪拌装置」，第4038525号「地盤撹拌装置」，第4829385号「地盤改良工機」，第4954166号「撹拌混合装置の管理システム」，第5769897号「地盤改良工機」　特許使用料：30円/ｍ3",null,"第3958347号「地盤攪拌装置」，第4038525号「地盤撹拌装置」，第4829385号「地盤改良工機」，第4954166号「撹拌混合装置の管理システム」，第5769897号「地盤改良工機」　特許使用料：30円/ｍ3",null,"第3958347号「地盤攪拌装置」，第4038525号「地盤撹拌装置」，第4829385号「地盤改良工機」，第4954166号「撹拌混合装置の管理システム」，第5769897号「地盤改良工機」　特許使用料：30円/ｍ3",null,"第3958347号「地盤攪拌装置」，第4038525号「地盤撹拌装置」，第4829385号「地盤改良工機」，第4954166号「撹拌混合装置の管理システム」，第5769897号「地盤改良工機」　特許使用料：30円/ｍ3",null,"第3958347号「地盤攪拌装置」，第4038525号「地盤撹拌装置」，第4829385号「地盤改良工機」，第4954166号「撹拌混合装置の管理システム」，第5769897号「地盤改良工機」　特許使用料：30円/ｍ3",null,"第3958347号「地盤攪拌装置」，第4038525号「地盤撹拌装置」，第4829385号「地盤改良工機」，第4954166号「撹拌混合装置の管理システム」，第5769897号「地盤改良工機」　特許使用料：30円/ｍ3",null,"第7041435号「地盤改良方法」（特許使用料：30円/ｍ3）",null,"第7041435号「地盤改良方法」（特許使用料：30円/ｍ3）",null,"第7041435号「地盤改良方法」（特許使用料：30円/ｍ3）",null,"第7041435号「地盤改良方法」（特許使用料：30円/ｍ3）",null,"第7041435号「地盤改良方法」（特許使用料：30円/ｍ3）",null,"第7041435号「地盤改良方法」（特許使用料：30円/ｍ3）",null,"第7041435号「地盤改良方法」（特許使用料：30円/ｍ3）",null,"第7041435号「地盤改良方法」（特許使用料：30円/ｍ3）",null,"特許第3958347号「地盤攪拌装置」　第4038525号「地盤撹拌装置」　第4954166号「攪拌混合装置の管理システム」　第5812450号「攪拌混合装置の管理システム」",null,"特許第3958347号「地盤攪拌装置」　第4038525号「地盤撹拌装置」　第4954166号「攪拌混合装置の管理システム」　第5812450号「攪拌混合装置の管理システム」",null,"特許第3958347号「地盤攪拌装置」　第4038525号「地盤撹拌装置」　第4954166号「攪拌混合装置の管理システム」　第5812450号「攪拌混合装置の管理システム」",null,"特許第3958347号「地盤攪拌装置」　第4038525号「地盤撹拌装置」　第4954166号「攪拌混合装置の管理システム」　第5812450号「攪拌混合装置の管理システム」",null,"特許第3958347号「地盤攪拌装置」　第4038525号「地盤撹拌装置」　第4954166号「攪拌混合装置の管理システム」　第5812450号「攪拌混合装置の管理システム」",null,"特許第3958347号「地盤攪拌装置」　第4038525号「地盤撹拌装置」　第4954166号「攪拌混合装置の管理システム」　第5812450号「攪拌混合装置の管理システム」",null,"特許第3958347号「地盤攪拌装置」　第4038525号「地盤撹拌装置」　第4954166号「攪拌混合装置の管理システム」　第5812450号「攪拌混合装置の管理システム」",null,"特許第3958347号「地盤攪拌装置」　第4038525号「地盤撹拌装置」　第4954166号「攪拌混合装置の管理システム」　第5812450号「攪拌混合装置の管理システム」",null,"第7194621号「攪拌装置及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7406428号「攪拌翼及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7516175号「サンプリング装置及びサンプリング方法」、第7535908号「機械撹拌制御システム及び機械撹拌工法」",null,"第7194621号「攪拌装置及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7406428号「攪拌翼及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7516175号「サンプリング装置及びサンプリング方法」、第7535908号「機械撹拌制御システム及び機械撹拌工法」",0,"第7194621号「攪拌装置及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7406428号「攪拌翼及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7516175号「サンプリング装置及びサンプリング方法」、第7535908号「機械撹拌制御システム及び機械撹拌工法」",0,"第7194621号「攪拌装置及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7406428号「攪拌翼及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7516175号「サンプリング装置及びサンプリング方法」、第7535908号「機械撹拌制御システム及び機械撹拌工法」",0,"第7194621号「攪拌装置及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7406428号「攪拌翼及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7516175号「サンプリング装置及びサンプリング方法」、第7535908号「機械撹拌制御システム及び機械撹拌工法」",0,"第7194621号「攪拌装置及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7406428号「攪拌翼及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7516175号「サンプリング装置及びサンプリング方法」、第7535908号「機械撹拌制御システム及び機械撹拌工法」",0,"第7194621号「攪拌装置及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7406428号「攪拌翼及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7516175号「サンプリング装置及びサンプリング方法」、第7535908号「機械撹拌制御システム及び機械撹拌工法」",0,"第7194621号「攪拌装置及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7406428号「攪拌翼及びこれを利用した機械攪拌工法」、第7516175号「サンプリング装置及びサンプリング方法」、第7535908号「機械撹拌制御システム及び機械撹拌工法」",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,"建設技術審査証明",null,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　　建審証第1301号　　平成25年5月23日",null,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　　建審証第1301号　　平成25年5月23日",null,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　　建審証第1301号　　平成25年5月23日",null,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　　建審証第1301号　　平成25年5月23日",null,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　　建審証第1301号　　平成25年5月23日",null,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　　建審証第1301号　　平成25年5月23日",null,"-",null,"-",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第31号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第31号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第31号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第31号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第31号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第31号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第31号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第31号",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"㈶日本建築総合試験所　第09-30号　可能設計基準強度及び配合設計及び改良体コアの一軸圧縮強さの変動係数",null,"㈶日本建築総合試験所　第09-30号　可能設計基準強度及び配合設計及び改良体コアの一軸圧縮強さの変動係数",null,"㈶日本建築総合試験所　第09-30号　可能設計基準強度及び配合設計及び改良体コアの一軸圧縮強さの変動係数",null,"㈶日本建築総合試験所　第09-30号　可能設計基準強度及び配合設計及び改良体コアの一軸圧縮強さの変動係数",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"財団法人 日本建築総合試験所　建築技術性能証明書　番号GBRC 性能証明 第08-22号",null,"財団法人 日本建築総合試験所　建築技術性能証明書　番号GBRC 性能証明 第08-22号",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"一般社団法人日本建設機械施工協会　建審証第1301号　2019/12/17",null,"（社）日本建設機械化協会　建審証第1301号　2019/12/17",null,"（社）日本建設機械化協会　建審証第1301号　2019/12/17",null,"（社）日本建設機械化協会　建審証第1301号　2019/12/17",null,"（社）日本建設機械化協会　建審証第1301号　2019/12/17",null,"（社）日本建設機械化協会　建審証第1301号　2019/12/17",null,"（社）日本建設機械化協会　建審証第1301号　2019/12/17",null,"（社）日本建設機械化協会　建審証第1301号　2019/12/17",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第53号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第53号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第53号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第53号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第53号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第53号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第53号",null,"（財）国土技術研究センター　技審証第53号",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　建審証第2203号2022/8/2",null,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　建審証第2203号2022/8/2",0,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　建審証第2203号2022/8/2",0,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　建審証第2203号2022/8/2",0,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　建審証第2203号2022/8/2",0,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　建審証第2203号2022/8/2",0,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　建審証第2203号2022/8/2",0,"一般社団法人　日本建設機械施工協会　建審証第2203号2022/8/2",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"㉑","生産供給体制（機械保有台数等）",null,null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"全国エリア対応。モイストセメント製造装置　6台,　モイストセメント専用散布車　7台,　スタビライザ　81台",null,"全国エリア対応。モイストセメント製造装置　6台,　モイストセメント専用散布車　7台,　スタビライザ　81台",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"技術提供可能な地域：全国。TB-S:16台（所在地：佐賀1台、千葉15台）、TB9機12台（所在地：千葉県）TB12機12台（所在地：千葉県）、TB14機３台（所在地：千葉県）",null,"技術提供可能な地域：全国。TB-S:16台（所在地：佐賀1台、千葉15台）、TB9機12台（所在地：千葉県）TB12機12台（所在地：千葉県）、TB14機３台（所在地：千葉県）",null,"技術提供可能な地域：全国。TB-S:16台（所在地：佐賀1台、千葉15台）、TB9機12台（所在地：千葉県）TB12機12台（所在地：千葉県）、TB14機３台（所在地：千葉県）",null,"技術提供可能な地域：全国。TB-S:16台（所在地：佐賀1台、千葉15台）、TB9機12台（所在地：千葉県）TB12機12台（所在地：千葉県）、TB14機３台（所在地：千葉県）",null,"技術提供可能な地域：全国。TB-S:16台（所在地：佐賀1台、千葉15台）、TB9機12台（所在地：千葉県）TB12機12台（所在地：千葉県）、TB14機３台（所在地：千葉県）",null,"技術提供可能な地域：全国。TB-S:16台（所在地：佐賀1台、千葉15台）、TB9機12台（所在地：千葉県）TB12機12台（所在地：千葉県）、TB14機３台（所在地：千葉県）",null,"技術提供可能な地域：全国。TB-S:16台（所在地：佐賀1台、千葉15台）、TB9機12台（所在地：千葉県）TB12機12台（所在地：千葉県）、TB14機３台（所在地：千葉県）",null,"技術提供可能な地域：全国。TB-S:16台（所在地：佐賀1台、千葉15台）、TB9機12台（所在地：千葉県）TB12機12台（所在地：千葉県）、TB14機３台（所在地：千葉県）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"ロータリーブレンダー31台(九州内：福岡4台、九州外：全国27台)",null,"ロータリーブレンダー31台(九州内：福岡4台、九州外：全国27台)",null,"ロータリーブレンダー31台(九州内：福岡4台、九州外：全国27台)",null,"ロータリーブレンダー31台(九州内：福岡4台、九州外：全国27台)",null,"ロータリーブレンダー31台(九州内：福岡4台、九州外：全国27台)",null,"ロータリーブレンダー31台(九州内：福岡4台、九州外：全国27台)",null,"ロータリーブレンダー31台(九州内：福岡4台、九州外：全国27台)",null,"ロータリーブレンダー31台(九州内：福岡4台、九州外：全国27台)",null,"-",null,"-",null,"M-Ⅱ型:21台(九州内：佐賀県21台)",null,"M-Ⅱ型:21台(九州内：佐賀県21台)",null,"M-Ⅱ型:21台(九州内：佐賀県21台)",null,"M-Ⅱ型:21台(九州内：佐賀県21台)",null,"M-Ⅱ型:21台(九州内：佐賀県21台)",null,"M-Ⅱ型:21台(九州内：佐賀県21台)",null,"3ｍ級:4台(九州外：広島県4台),5ｍ級:6台(九州外：広島県6台),7ｍ級:3台(九州外：広島県3台)",null,"3ｍ級:4台(九州外：広島県4台),5ｍ級:6台(九州外：広島県6台),7ｍ級:3台(九州外：広島県3台)",null,"3ｍ級:4台(九州外：広島県4台),5ｍ級:6台(九州外：広島県6台),7ｍ級:3台(九州外：広島県3台)",null,"3ｍ級:4台(九州外：広島県4台),5ｍ級:6台(九州外：広島県6台),7ｍ級:3台(九州外：広島県3台)",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"汎用機：リース、労務：(株)エルニード九州（グループ会社）",null,"汎用機：リース、労務：(株)エルニード九州（グループ会社）",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"全国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"MAR-350 2台、MAR-500 5台、MAR-700 3台、MAR-700長尺使用 2台、MAR-1300 2台",null,"1.9㎥級：2台、0.8㎥級：5台",null,"1.9㎥級：2台、0.8㎥級：5台",0,"1.9㎥級：2台、0.8㎥級：5台",0,"1.9㎥級：2台、0.8㎥級：5台",0,"1.9㎥級：2台、0.8㎥級：5台",0,"1.9㎥級：2台、0.8㎥級：5台",0,"1.9㎥級：2台、0.8㎥級：5台",0,"1.9㎥級：2台、0.8㎥級：5台",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"㉒","備考",null,null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"①原材料に水を加水するので、生石灰を含む固化材は、使用出来ない。②湿潤セメント製造プラント用地約450ｍ2（15ｍ×30ｍ）が必要。③湿潤セメント製造後２時間以内に撹拌・締固めを行う事が必要。",null,"①原材料に水を加水するので、生石灰を含む固化材は、使用出来ない。②湿潤セメント製造プラント用地約450ｍ2（15ｍ×30ｍ）が必要。③湿潤セメント製造後２時間以内に撹拌・締固めを行う事が必要。",null,"施工予定件数が機械保有台数を超える場合には、トレンチャのみ各所より輸送し、ベースマシンは改造して対応する。",null,"施工予定件数が機械保有台数を超える場合には、トレンチャのみ各所より輸送し、ベースマシンは改造して対応する。",null,"施工予定件数が機械保有台数を超える場合には、トレンチャのみ各所より輸送し、ベースマシンは改造して対応する。",null,"施工予定件数が機械保有台数を超える場合には、トレンチャのみ各所より輸送し、ベースマシンは改造して対応する。",null,"施工予定件数が機械保有台数を超える場合には、トレンチャのみ各所より輸送し、ベースマシンは改造して対応する。",null,"施工予定件数が機械保有台数を超える場合には、トレンチャのみ各所より輸送し、ベースマシンは改造して対応する。",null,"施工予定件数が機械保有台数を超える場合には、トレンチャのみ各所より輸送し、ベースマシンは改造して対応する。",null,"施工予定件数が機械保有台数を超える場合には、トレンチャのみ各所より輸送し、ベースマシンは改造して対応する。",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"・近年はバケットミキシングでの施工は少ない。",null,"・近年はバケットミキシングでの施工は少ない。",null,"・近年はバケットミキシングでの施工は少ない。",null,"・近年はバケットミキシングでの施工は少ない。",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"プラント資材は関東に常備されている。採用の際は運搬費を別途考慮する。",null,"プラント資材は関東に常備されている。採用の際は運搬費を別途考慮する。",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"                                                         -",null,"-",null,"-",null,"改良機は全国に配置されていている。地域毎の状況により改良機の増減が考えられる。",null,"改良機は全国に配置されていている。地域毎の状況により改良機の増減が考えられる。",null,"改良機は全国に配置されていている。地域毎の状況により改良機の増減が考えられる。",null,"改良機は全国に配置されていている。地域毎の状況により改良機の増減が考えられる。",null,"改良機は全国に配置されていている。地域毎の状況により改良機の増減が考えられる。",null,"改良機は全国に配置されていている。地域毎の状況により改良機の増減が考えられる。",null,"改良機は全国に配置されていている。地域毎の状況により改良機の増減が考えられる。",null,"改良機は全国に配置されていている。地域毎の状況により改良機の増減が考えられる。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"・ICTシステム初期費1,150,000円/式",null,"・ICTシステム初期費1,150,000円/式",null,"・ICTシステム初期費1,150,000円/式",null,"・ICTシステム初期費1,150,000円/式",null,"・ICTシステム初期費1,150,000円/式",null,"・ICTシステム初期費1,150,000円/式",null,"・ICTシステム初期費1,150,000円/式",null,"・ICTシステム初期費1,150,000円/式",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正すること。",null,"撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正すること。",0,"撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正すること。",0,"撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正すること。",0,"撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正すること。",0,"撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正すること。",0,"撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正すること。",0,"撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正すること。",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
["発注者ニーズへの適応性","㉓","従来技術との比較評価","周辺地盤への変位抑制",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○：深度毎に改良を行うため、従来技術の全層改良に比べ土の流動が少なく変位が小さい。（水平変位量の自社基準15mm以内に対して9mm以下）",null,"○：深度毎に改良を行うため、従来技術の全層改良に比べ土の流動が少なく変位が小さい。（水平変位量の自社基準15mm以内に対して9mm以下）",null,"○：深度毎に改良を行うため、従来技術の全層改良に比べ土の流動が少なく変位が小さい。（水平変位量の自社基準15mm以内に対して9mm以下）",null,"○：深度毎に改良を行うため、従来技術の全層改良に比べ土の流動が少なく変位が小さい。（水平変位量の自社基準15mm以内に対して9mm以下）",null,"○：深度毎に改良を行うため、従来技術の全層改良に比べ土の流動が少なく変位が小さい。（水平変位量の自社基準15mm以内に対して9mm以下）",null,"○：深度毎に改良を行うため、従来技術の全層改良に比べ土の流動が少なく変位が小さい。（水平変位量の自社基準15mm以内に対して9mm以下）",null,"○：深度毎に改良を行うため、従来技術の全層改良に比べ土の流動が少なく変位が小さい。（水平変位量の自社基準15mm以内に対して9mm以下）",null,"○：深度毎に改良を行うため、従来技術の全層改良に比べ土の流動が少なく変位が小さい。（水平変位量の自社基準15mm以内に対して9mm以下）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○：スラリーを吐出する際に、エアーを併用しないため、周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"○：スラリーを吐出する際にエアーを併用しないため周辺地盤に与えるインパクトが少ない（変位量の計測例：1㎜以内）。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"㉔","判定の凡例\n○：従来技術より優れる\n-：従来技術と同程度\n-：上記以外","騒音・振動の低減",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"㉕",null,"粉塵等の飛散防止",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：固化材を現場にて湿潤化製造したものを使用する事で、より粉塵抑制効果が高くなる。",null,"○：固化材を現場にて湿潤化製造したものを使用する事で、より粉塵抑制効果が高くなる。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：スラリーなので粉体のような飛散はない。",null,"○：スラリーなので粉体のような飛散はない。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"－：改良材が粉体であるため集塵機は装備しているが、住宅地等では確実な飛散養生を行う必要がある。",null,"－：改良材が粉体であるため集塵機は装備しているが、住宅地等では確実な飛散養生を行う必要がある。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"－：施工場所により固化材散布時の粉塵対策に留意する。",null,"－：施工場所により固化材散布時の粉塵対策に留意する。",null,"－：散水養生等を行うが粉体表面散布となる為、スラリー形式と比べると劣る。",null,"－：散水養生等を行うが粉体表面散布となる為、スラリー形式と比べると劣る。",null,"－：散水養生等を行うが粉体表面散布となる為、スラリー形式と比べると劣る。",null,"－：散水養生等を行うが粉体表面散布となる為、スラリー形式と比べると劣る。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：スラリーなので粉体のような飛散はない。",null,"○：スラリーなので粉体のような飛散はない。",null,"－：掘削したヤードの中でセメント・水・土を撹拌するため粉塵発生の可能性あり。",null,"－：掘削したヤードの中でセメント・水・土を撹拌するため粉塵発生の可能性あり。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"㉖",null,"リサイクル性の向上",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：荷姿がバラ状の固化材を使用する。通常のフレコンパック使用で発生する空袋の廃プラスチック処分が発生しない。",null,"○：荷姿がバラ状の固化材を使用する。通常のフレコンパック使用で発生する空袋の廃プラスチック処分が発生しない。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：荷姿がバラ状の固化材を使用する。通常のフレコンパック使用で発生する空袋の廃プラスチック処分が発生しない。",null,"○：荷姿がバラ状の固化材を使用する。通常のフレコンパック使用で発生する空袋の廃プラスチック処分が発生しない。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"－：フレコンパックの固化材を使用するため、空袋の廃プラスチック処分が発生する。",null,"－：フレコンパックの固化材を使用するため、空袋の廃プラスチック処分が発生する。",null,"－：フレコンパックの固化材を使用するため、空袋の廃プラスチック処分が発生する。",null,"－：フレコンパックの固化材を使用するため、空袋の廃プラスチック処分が発生する。",null,"－：フレコンパックの固化材を使用するため、空袋の廃プラスチック処分が発生する。",null,"－：フレコンパックの固化材を使用するため、空袋の廃プラスチック処分が発生する。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：荷姿がバラ状の固化材を使用する。通常のフレコンパック使用で発生する空袋の廃プラスチック処分が発生しない。",null,"○：荷姿がバラ状の固化材を使用する。通常のフレコンパック使用で発生する空袋の廃プラスチック処分が発生しない。",null,"－：フレコンパックの固化材を使用するため、空袋の廃プラスチック処分が発生する。",null,"－：フレコンパックの固化材を使用するため、空袋の廃プラスチック処分が発生する。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"㉗",null,"狭隘な現場での施工性",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"－：湿潤セメント製造ヤード（約450ｍ2）必要。",null,"－：湿潤セメント製造ヤード（約450ｍ2）必要。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：プラント・サイロ等の用地確保を必要としない。",null,"○：プラント・サイロ等の用地確保を必要としない。",null,"○：撹拌機の角度変換により狭隘な現場での施工性は大きく向上。",null,"○：撹拌機の角度変換により狭隘な現場での施工性は大きく向上。",null,"○：撹拌機の角度変換により狭隘な現場での施工性は大きく向上。",null,"○：撹拌機の角度変換により狭隘な現場での施工性は大きく向上。",null,"○：撹拌機の角度変換により狭隘な現場での施工性は大きく向上。",null,"○：撹拌機の角度変換により狭隘な現場での施工性は大きく向上。",null,"○：撹拌機の角度変換により狭隘な現場での施工性は大きく向上。",null,"○：撹拌機の角度変換により狭隘な現場での施工性は大きく向上。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：改良深度5.0mまでの場合、0.5m3クラスの改良機を有しており、狭隘な現場での施工性に優れる。",null,"○：改良深度5.0mまでの場合、0.5m3クラスの改良機を有しており、狭隘な現場での施工性に優れる。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：改良深度10.0mまでの場合、1.4m3クラスの改良機で施工可能なため狭隘な現場での施工性に優れる。",null,"○：改良深度10.0mまでの場合、1.4m3クラスの改良機で施工可能なため狭隘な現場での施工性に優れる。",null,"○：改良深度13.0mまでの場合、1.4m3クラスの改良機で施工可能なため狭隘地での施工性に優れる。",null,"○：改良深度13.0mまでの場合、1.4m3クラスの改良機で施工可能なため狭隘地での施工性に優れる。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"㉘",null,"中間層に転石がある場合の施工性",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：バックホウによる掘削であるため先掘りが不要。",null,"○：バックホウによる掘削であるため先掘りが不要。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し、広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し、広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し、広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し、広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し、広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し、広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し、広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"○：土質の適用範囲が標準工法と比較し、広く転石がある場合も柔軟な対応が可能である。（砂質土Ｎ＜40、礫質土φ100以下に適用）。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○:2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)",null,"○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)",0,"○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)",0,"○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)",0,"○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)",0,"○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)",0,"○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)",0,"○2基の高トルクモータにより、掘削力が向上するため、転石における施工が可能となる。(転石の大きさ標準100㎜以下に対応)",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"㉙",null,"軟弱地盤上での施工性\n（トラフィカビリティ）",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"△：従来技術と同程度。",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,"㉚",null,"省人化・省力化",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"○：専用の施工管理システムにより、省力化が図られている。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：ロータリーの進入深さを保つことにより、補助員による改良深度確認が不要。",null,"○：ロータリーの進入深さを保つことにより、補助員による改良深度確認が不要。",null,"○：ロータリーの進入深さを保つことにより、補助員による改良深度確認が不要。",null,"○：ロータリーの進入深さを保つことにより、補助員による改良深度確認が不要。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○：ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能。",null,"○：ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能。",null,"○：ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能。",null,"○：ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能。",null,"○：ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能。",null,"○：ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能。",null,"○：ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能。",null,"○：ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能。",null,"○：ICT施工により、出来形管理、立会いの省略及び帳票作成の簡素化による管理関係での省人・省力化が可能。",null,"○：ICT施工により、出来形管理、立会いの省略及び帳票作成の簡素化による管理関係での省人・省力化が可能。",null,"○：ICT施工により、出来形管理、立会いの省略及び帳票作成の簡素化による管理関係での省人・省力化が可能。",null,"○：ICT施工により、出来形管理、立会いの省略及び帳票作成の簡素化による管理関係での省人・省力化が可能。",null,"○：ICT施工により、出来形管理、立会いの省略及び帳票作成の簡素化による管理関係での省人・省力化が可能。",null,"○：ICT施工により、出来形管理、立会いの省略及び帳票作成の簡素化による管理関係での省人・省力化が可能。",null,"○：ICT施工により、出来形管理、立会いの省略及び帳票作成の簡素化による管理関係での省人・省力化が可能。",null,"○：ICT施工により、出来形管理、立会いの省略及び帳票作成の簡素化による管理関係での省人・省力化が可能。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"△：従来技術と同程度。",null,"○:自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。",null,"○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。",0,"○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。",0,"○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。",0,"○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。",0,"○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。",0,"○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。",0,"○自動制御システムにより、プラントや施工機械の省人化が可能となる。",0,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
["㉛",null,"総括",null,null,"・２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能である（補完情報より）。\n・所見：地盤中の礫や異物等による影響を受けにくく、改良土質の適用範囲が広い（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能である（補完情報より）。\n・所見：地盤中の礫や異物等による影響を受けにくく、改良土質の適用範囲が広い（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能である（補完情報より）。\n・所見：地盤中の礫や異物等による影響を受けにくく、改良土質の適用範囲が広い（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能である（補完情報より）。\n・所見：地盤中の礫や異物等による影響を受けにくく、改良土質の適用範囲が広い（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能である（補完情報より）。\n・所見：地盤中の礫や異物等による影響を受けにくく、改良土質の適用範囲が広い（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・２タイプのリボンスクリュー型攪拌翼とブーメランプレートを使い分けることにより、N値30を超える締まった砂質土地盤・砂礫地盤にも対応可能である（補完情報より）。\n・所見：地盤中の礫や異物等による影響を受けにくく、改良土質の適用範囲が広い（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・生石灰を含む固化材は加水により生石灰が反応を起こすため適用不可（NETIS情報より）。\n・固化材を現場にて湿潤化製造したものを使用する事で、より粉塵抑制効果が高くなる（補完情報より）。\n・湿潤セメント製造後２時間以内に撹拌・締固めを行う事が必要（補完情報より）。・所見：空袋の処理を必要とせず、産業廃棄物の発生量を低減できる（評価情報より）。\n・留意事項：プラント設備を設置するための作業ヤードが450m2程度必要であり、狭小部の現場においては、検討を要する（評価情報より）。",null,"・生石灰を含む固化材は加水により生石灰が反応を起こすため適用不可（NETIS情報より）。\n・固化材を現場にて湿潤化製造したものを使用する事で、より粉塵抑制効果が高くなる（補完情報より）。\n・湿潤セメント製造後２時間以内に撹拌・締固めを行う事が必要（補完情報より）。・所見：空袋の処理を必要とせず、産業廃棄物の発生量を低減できる（評価情報より）。\n・留意事項：プラント設備を設置するための作業ヤードが450m2程度必要であり、狭小部の現場においては、検討を要する（評価情報より）。",null,"・所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる（評価情報より）。\n・留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる（評価情報より）。\n・留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。\n・粘性土の場合、改良材の他、砂等を混合することが可能（有機質土に有効）（WGからのコメント）。",null,"・所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる（評価情報より）。\n・留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる（評価情報より）。\n・留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。\n・粘性土の場合、改良材の他、砂等を混合することが可能（有機質土に有効）（WGからのコメント）。",null,"・所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる（評価情報より）。\n・留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる（評価情報より）。\n・留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。\n・粘性土の場合、改良材の他、砂等を混合することが可能（有機質土に有効）（WGからのコメント）。",null,"・所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる（評価情報より）。\n・留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・所見：連続鉛直撹拌混合により深度方向の土質のバラツキに影響を受けず均質な改良体が造成できる（評価情報より）。\n・留意事項：小規模で連続施工が困難な断面形状では施工能力が落ちるため工程計画に留意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：地盤条件（硬さや玉石等の有無）が施工能力に大きく影響することから、事前の調査を十分に行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌混合作業中はトレンチャーからの泥はねが発生するため、現場条件によっては飛散養生を行うなど周辺の環境に対する留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工可能深度には制限（最大13m）があるため、改良下端が変化する可能性が高い現場では、設計改良長を事前に十分調査する必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。\n・粘性土の場合、改良材の他、砂等を混合することが可能（有機質土に有効）（WGからのコメント）。",null,"・深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能（補完情報より）。\n・留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する（評価情報より）。\n・留意事項：冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。\n・改良断面を1.5m×1.5mの固定とするため、混合精度が高い（WGからのコメント）。",null,"・深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能（補完情報より）。\n・留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する（評価情報より）。\n・留意事項：冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。\n・改良断面を1.5m×1.5mの固定とするため、混合精度が高い（WGからのコメント）。",null,"・深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能（補完情報より）。\n・留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する（評価情報より）。\n・留意事項：冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。\n・改良断面を1.5m×1.5mの固定とするため、混合精度が高い（WGからのコメント）。",null,"・深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能（補完情報より）。\n・留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する（評価情報より）。\n・留意事項：冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。\n・改良断面を1.5m×1.5mの固定とするため、混合精度が高い（WGからのコメント）。",null,"・深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能（補完情報より）。\n・留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する（評価情報より）。\n・留意事項：冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。\n・改良断面を1.5m×1.5mの固定とするため、混合精度が高い（WGからのコメント）。",null,"・深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能（補完情報より）。\n・留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する（評価情報より）。\n・留意事項：冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。\n・改良断面を1.5m×1.5mの固定とするため、混合精度が高い（WGからのコメント）。",null,"・深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能（補完情報より）。\n・留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する（評価情報より）。\n・留意事項：冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。\n・改良断面を1.5m×1.5mの固定とするため、混合精度が高い（WGからのコメント）。",null,"・深度別に混入量を設定することで、多層地盤施工や空打ち施工に対応可能。改良深度に応じた機械を適用することで、クリアランスの小さい現場でも施工可能（補完情報より）。\n・留意事項：改良断面は1.5m×1.5mの固定であるため、改良範囲の寸法によっては（1.5mで割り切れない場合）ロスの多い施工となることも想定され留意が必要である（評価情報より）。\n・留意事項：施工の進捗に伴い改良体の影響で区画割寸法のマーキング等が隠れてしまうことがあり、その点で施工管理には留意する（評価情報より）。\n・留意事項：冬期での施工の場合、土被りがない現場ではスラリーの硬化に注意する必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：固い地盤で施工する場合は振動が発生する可能性がある（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。\n・改良断面を1.5m×1.5mの固定とするため、混合精度が高い（WGからのコメント）。",null,"・近年はバケットミキシングでの施工は少ない（補完情報より）。\n・留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。（評価情報より）。",null,"・近年はバケットミキシングでの施工は少ない（補完情報より）。\n・留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。（評価情報より）。",null,"・近年はバケットミキシングでの施工は少ない（補完情報より）。\n・留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。（評価情報より）。",null,"・近年はバケットミキシングでの施工は少ない（補完情報より）。\n・留意事項：SCM工法は、ロータリーブレンダー方式もしくはバケットミキシング方式での施工となるが、当活用効果評価は、ロータリーブレンダー方式で施工された工事の活用効果調査を対象として、評価を行っている。（評価情報より）。\n・スラリー添加により、粘性土の絡み付きが防止出来、混合精度が向上（WGからのコメント）。",null,"・所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる（評価情報より）。\n・留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある（評価情報より）。",null,"・所見：上下方向に攪拌するためムラのない改良体の造成が可能であり、品質・出来形の向上を図れる（評価情報より）。\n・留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある（評価情報より）。",null,"・留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：仮設プラントの設置が必要となるため、仮設プラントを含めた施工ヤードの検討が必要である（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：仮設プラントの設置が必要となるため、仮設プラントを含めた施工ヤードの検討が必要である（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：仮設プラントの設置が必要となるため、仮設プラントを含めた施工ヤードの検討が必要である（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：仮設プラントの設置が必要となるため、仮設プラントを含めた施工ヤードの検討が必要である（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：仮設プラントの設置が必要となるため、仮設プラントを含めた施工ヤードの検討が必要である（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：礫質土等には適用できないなどの制約があるため、事前調査を行う必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：仮設プラントの設置が必要となるため、仮設プラントを含めた施工ヤードの検討が必要である（評価情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・スラリー添加では改良強度を得るのが難しい、又は富配合と成り得る底質土、高有機質土、高含水粘性土等に有効である（NETIS情報）。\n・連続鉛直撹拌効果により、多層地盤であっても均質な改良体を造成可能（補完情報より）。\n・留意事項：地盤中に玉石等の障害物が多く含まれていると施工性に大きく影響するため、事前の調査を十分に行い対策を検討しておく必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：改良材が粉体であるため集塵機は装備しているが、住宅地等では確実な飛散養生を行う必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・スラリー添加では改良強度を得るのが難しい、又は富配合と成り得る底質土、高有機質土、高含水粘性土等に有効である（NETIS情報）。\n・連続鉛直撹拌効果により、多層地盤であっても均質な改良体を造成可能（補完情報より）。\n・留意事項：地盤中に玉石等の障害物が多く含まれていると施工性に大きく影響するため、事前の調査を十分に行い対策を検討しておく必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：改良材が粉体であるため集塵機は装備しているが、住宅地等では確実な飛散養生を行う必要がある（評価情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる（評価情報より）。\n・ロングアームの使用により、安全な離れた場所より施工出来る（作業半径が最大12m）（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる（評価情報より）。\n・ロングアームの使用により、安全な離れた場所より施工出来る（作業半径が最大12m）（WGからのコメント）。\n・粘性土の場合、改良材の他、砂等を混合することが可能（有機質土に有効）（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる（評価情報より）。",null,"・留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる（評価情報より）。\n・粘性土の場合、改良材の他、砂等を混合することが可能（有機質土に有効）（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる（評価情報より）。\n・ロングアームの使用により、安全な離れた場所より施工出来る（作業半径が最大12m）（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：改良厚が最大のH=4.0mになると構造上、改良混合状況について上層・下層ではバラツキも考えられる（評価情報より）。\n・ロングアームの使用により、安全な離れた場所より施工出来る（作業半径が最大12m）（WGからのコメント）。\n・粘性土の場合、改良材の他、砂等を混合することが可能（有機質土に有効）（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：玉石がある場合は玉石除去作業が必要と なる（評価情報より）。\n・留意事項：現場条件（狭隘なため0.8m3級のベースマシーンが搬入できないなど）により0.4m3級のベースマシーンを使用すると0.8m3級のベースマシーンに比べて日当り作業量が劣る（評価情報より）。\n・留意事項：改良範囲が泥状化するため足元が危険なので、 養生の工夫などの対策を図る必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：改良材の飛粉が発生する場合は対策が必要となる（評価情報より）。\n・改良深さ３ｍ程度までなら3m級（0.45㎥級）で対応が可能なため狭隘な現場での施工性は向上する。",null,"・留意事項：玉石がある場合は玉石除去作業が必要と なる（評価情報より）。\n・留意事項：現場条件（狭隘なため0.8m3級のベースマシーンが搬入できないなど）により0.4m3級のベースマシーンを使用すると0.8m3級のベースマシーンに比べて日当り作業量が劣る（評価情報より）。\n・留意事項：改良範囲が泥状化するため足元が危険なので、 養生の工夫などの対策を図る必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：改良材の飛粉が発生する場合は対策が必要となる（評価情報より）。\n・改良深さ３ｍ程度までなら3m級（0.45㎥級）で対応が可能なため狭隘な現場での施工性は向上する。\n・粘性土の場合、改良材の他、砂等を混合することが可能（有機質土に有効）（WGからのコメント）。",null,"・留意事項：玉石がある場合は玉石除去作業が必要と なる（評価情報より）。\n・留意事項：現場条件（狭隘なため0.8m3級のベースマシーンが搬入できないなど）により0.4m3級のベースマシーンを使用すると0.8m3級のベースマシーンに比べて日当り作業量が劣る（評価情報より）。\n・留意事項：改良範囲が泥状化するため足元が危険なので、 養生の工夫などの対策を図る必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：改良材の飛粉が発生する場合は対策が必要となる（評価情報より）。",null,"・留意事項：玉石がある場合は玉石除去作業が必要と なる（評価情報より）。\n・留意事項：現場条件（狭隘なため0.8m3級のベースマシーンが搬入できないなど）により0.4m3級のベースマシーンを使用すると0.8m3級のベースマシーンに比べて日当り作業量が劣る（評価情報より）。\n・留意事項：改良範囲が泥状化するため足元が危険なので、 養生の工夫などの対策を図る必要がある（評価情報より）。\n・留意事項：改良材の飛粉が発生する場合は対策が必要となる（評価情報より）。\n・粘性土の場合、改良材の他、砂等を混合することが可能（有機質土に有効）（WGからのコメント）。",null,"\n・所見：均一に混合撹拌が出来るため、従来技術と比較して品質のばらつきが減少（評価情報より）。\n・所見：撹拌状態の確認や撹拌不良による手戻りが少なく、施工性は向上（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌羽の消耗が激しいことから、事前に転石を除去することが望ましい（評価情報より）。\n・留意事項：作業面積が狭い場合、作業待ちが発生することから施工性が向上しない場合がある（評価情報より）。\n・攪拌羽を連続回転（正逆併用）させることにより、添加材及び対象土質に左右されることなく、品質向上と混合精度を高められる（補完情報、WGからのコメントより）。",null,"\n・所見：均一に混合撹拌が出来るため、従来技術と比較して品質のばらつきが減少（評価情報より）。\n・所見：撹拌状態の確認や撹拌不良による手戻りが少なく、施工性は向上（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌羽の消耗が激しいことから、事前に転石を除去することが望ましい（評価情報より）。\n・留意事項：作業面積が狭い場合、作業待ちが発生することから施工性が向上しない場合がある（評価情報より）。\n・攪拌羽を連続回転（正逆併用）させることにより、添加材及び対象土質に左右されることなく、品質向上と混合精度を高められる（補完情報、WGからのコメントより）。",null,"\n・所見：均一に混合撹拌が出来るため、従来技術と比較して品質のばらつきが減少（評価情報より）。\n・所見：撹拌状態の確認や撹拌不良による手戻りが少なく、施工性は向上（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌羽の消耗が激しいことから、事前に転石を除去することが望ましい（評価情報より）。\n・留意事項：作業面積が狭い場合、作業待ちが発生することから施工性が向上しない場合がある（評価情報より）。\n・攪拌羽を連続回転（正逆併用）させることにより、添加材及び対象土質に左右されることなく、品質向上と混合精度を高められる（補完情報、WGからのコメントより）。",null,"\n・所見：均一に混合撹拌が出来るため、従来技術と比較して品質のばらつきが減少（評価情報より）。\n・所見：撹拌状態の確認や撹拌不良による手戻りが少なく、施工性は向上（評価情報より）。\n・留意事項：撹拌羽の消耗が激しいことから、事前に転石を除去することが望ましい（評価情報より）。\n・留意事項：作業面積が狭い場合、作業待ちが発生することから施工性が向上しない場合がある（評価情報より）。\n・攪拌羽を連続回転（正逆併用）させることにより、添加材及び対象土質に左右されることなく、品質向上と混合精度を高められる（補完情報、WGからのコメントより）。",null,"・本技術の掘削機はバックホウ（汎用の0.8m3機）のため、N値45程度までは掘削可能であり、岩塊等の分別も可能（補完情報より）。\n・フロー値によって加水量を調整できるため、地下水の影響による改良不備が起こりうる可能性が少ない（補完情報より）。\n・掘削したヤードの中でセメント・水・掘削土を撹拌し流動化処理土とするため、プラント・サイロ等の用地確保を必要としない（補完情報より）。\n・セメント・水を投入後、所定の高さまで掘削土を埋戻し、撹拌混合することにより、品質の均一化を図る（WGからのコメント）。",null,"・本技術の掘削機はバックホウ（汎用の0.8m3機）のため、N値45程度までは掘削可能であり、岩塊等の分別も可能（補完情報より）。\n・フロー値によって加水量を調整できるため、地下水の影響による改良不備が起こりうる可能性が少ない（補完情報より）。\n・掘削したヤードの中でセメント・水・掘削土を撹拌し流動化処理土とするため、プラント・サイロ等の用地確保を必要としない（補完情報より）。\n・セメント・水を投入後、所定の高さまで掘削土を埋戻し、撹拌混合することにより、品質の均一化を図る（WGからのコメント）。\n・粘性土の改良においては、セメント・水の添加により、バケットの開き部分を土が通り易い（WGからのコメント）。",null,"・現場条件に合わせて攪拌機の角度調整が可能（15～90°（15°ピッチ））（NETIS情報より）。",null,"・現場条件に合わせて攪拌機の角度調整が可能（15～90°（15°ピッチ））（NETIS情報より）。",null,"・現場条件に合わせて攪拌機の角度調整が可能（15～90°（15°ピッチ））（NETIS情報より）。",null,"・現場条件に合わせて攪拌機の角度調整が可能（15～90°（15°ピッチ））（NETIS情報より）。",null,"・現場条件に合わせて攪拌機の角度調整が可能（15～90°（15°ピッチ））（NETIS情報より）。",null,"・現場条件に合わせて攪拌機の角度調整が可能（15～90°（15°ピッチ））（NETIS情報より）。",null,"・現場条件に合わせて攪拌機の角度調整が可能（15～90°（15°ピッチ））（NETIS情報より）。",null,"・現場条件に合わせて攪拌機の角度調整が可能（15～90°（15°ピッチ））（NETIS情報より）。",null,"・ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状のセメント系固化材等を注入しながら、リボンスクリュー型攪拌翼の中で固化材と原位置土を上下左右に攪拌混合する(揺動攪拌)ことで、安定した改良体を形成することが可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能（NETIS情報より）。\n・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、最大改良深度8mにおいてＮ値40程度の砂礫地盤の改良が可能（NETIS情報より）。\n・専用試料採取器を装着することにより、所定の深度における試料採取が可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・砂礫地盤への適用を検討する際は、開発会社等へ確認する（WGからのコメント）。\n",null,"・ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状のセメント系固化材等を注入しながら、リボンスクリュー型攪拌翼の中で固化材と原位置土を上下左右に攪拌混合する(揺動攪拌)ことで、安定した改良体を形成することが可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能（NETIS情報より）。\n・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、最大改良深度8mにおいてＮ値40程度の砂礫地盤の改良が可能（NETIS情報より）。\n・専用試料採取器を装着することにより、所定の深度における試料採取が可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・砂礫地盤への適用を検討する際は、開発会社等へ確認する（WGからのコメント）。\n",null,"・ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状のセメント系固化材等を注入しながら、リボンスクリュー型攪拌翼の中で固化材と原位置土を上下左右に攪拌混合する(揺動攪拌)ことで、安定した改良体を形成することが可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能（NETIS情報より）。\n・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、最大改良深度8mにおいてＮ値40程度の砂礫地盤の改良が可能（NETIS情報より）。\n・専用試料採取器を装着することにより、所定の深度における試料採取が可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・砂礫地盤への適用を検討する際は、開発会社等へ確認する（WGからのコメント）。\n",null,"・ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状のセメント系固化材等を注入しながら、リボンスクリュー型攪拌翼の中で固化材と原位置土を上下左右に攪拌混合する(揺動攪拌)ことで、安定した改良体を形成することが可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能（NETIS情報より）。\n・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、最大改良深度8mにおいてＮ値40程度の砂礫地盤の改良が可能（NETIS情報より）。\n・専用試料採取器を装着することにより、所定の深度における試料採取が可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・砂礫地盤への適用を検討する際は、開発会社等へ確認する（WGからのコメント）。\n",null,"・ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状のセメント系固化材等を注入しながら、リボンスクリュー型攪拌翼の中で固化材と原位置土を上下左右に攪拌混合する(揺動攪拌)ことで、安定した改良体を形成することが可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能（NETIS情報より）。\n・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、最大改良深度8mにおいてＮ値40程度の砂礫地盤の改良が可能（NETIS情報より）。\n・専用試料採取器を装着することにより、所定の深度における試料採取が可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・砂礫地盤への適用を検討する際は、開発会社等へ確認する（WGからのコメント）。\n",null,"・ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状のセメント系固化材等を注入しながら、リボンスクリュー型攪拌翼の中で固化材と原位置土を上下左右に攪拌混合する(揺動攪拌)ことで、安定した改良体を形成することが可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能（NETIS情報より）。\n・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、最大改良深度8mにおいてＮ値40程度の砂礫地盤の改良が可能（NETIS情報より）。\n・専用試料採取器を装着することにより、所定の深度における試料採取が可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・砂礫地盤への適用を検討する際は、開発会社等へ確認する（WGからのコメント）。\n",null,"・ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状のセメント系固化材等を注入しながら、リボンスクリュー型攪拌翼の中で固化材と原位置土を上下左右に攪拌混合する(揺動攪拌)ことで、安定した改良体を形成することが可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能（NETIS情報より）。\n・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、最大改良深度8mにおいてＮ値40程度の砂礫地盤の改良が可能（NETIS情報より）。\n・専用試料採取器を装着することにより、所定の深度における試料採取が可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・砂礫地盤への適用を検討する際は、開発会社等へ確認する（WGからのコメント）。\n",null,"・ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状のセメント系固化材等を注入しながら、リボンスクリュー型攪拌翼の中で固化材と原位置土を上下左右に攪拌混合する(揺動攪拌)ことで、安定した改良体を形成することが可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工により、位置出し作業や出来型検査の省力化、施工履歴データを使用した出来形管理が可能（NETIS情報より）。\n・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、最大改良深度8mにおいてＮ値40程度の砂礫地盤の改良が可能（NETIS情報より）。\n・専用試料採取器を装着することにより、所定の深度における試料採取が可能（NETIS情報より）。\n・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・砂礫地盤への適用を検討する際は、開発会社等へ確認する（WGからのコメント）。\n",null,"・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・GNSSアンテナは後付けタイプである（補完情報より）。\n・スラリー圧送距離は200ｍを基準とし、これを超える場合はプラントの移設及び中継プラントが必要（NETIS情報より）。\n・撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正する（NETIS情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・GNSSアンテナは後付けタイプである（補完情報より）。\n・スラリー圧送距離は200ｍを基準とし、これを超える場合はプラントの移設及び中継プラントが必要（NETIS情報より）。\n・撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正する（NETIS情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・GNSSアンテナは後付けタイプである（補完情報より）。\n・スラリー圧送距離は200ｍを基準とし、これを超える場合はプラントの移設及び中継プラントが必要（NETIS情報より）。\n・撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正する（NETIS情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・GNSSアンテナは後付けタイプである（補完情報より）。\n・スラリー圧送距離は200ｍを基準とし、これを超える場合はプラントの移設及び中継プラントが必要（NETIS情報より）。\n・撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正する（NETIS情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・GNSSアンテナは後付けタイプである（補完情報より）。\n・スラリー圧送距離は200ｍを基準とし、これを超える場合はプラントの移設及び中継プラントが必要（NETIS情報より）。\n・撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正する（NETIS情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・GNSSアンテナは後付けタイプである（補完情報より）。\n・スラリー圧送距離は200ｍを基準とし、これを超える場合はプラントの移設及び中継プラントが必要（NETIS情報より）。\n・撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正する（NETIS情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・GNSSアンテナは後付けタイプである（補完情報より）。\n・スラリー圧送距離は200ｍを基準とし、これを超える場合はプラントの移設及び中継プラントが必要（NETIS情報より）。\n・撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正する（NETIS情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・ICT施工対応システムは、マシンガイダンスである（補完情報より）。\n・GNSSアンテナは後付けタイプである（補完情報より）。\n・スラリー圧送距離は200ｍを基準とし、これを超える場合はプラントの移設及び中継プラントが必要（NETIS情報より）。\n・撹拌後は雨水等が溜らないように不陸を整正する（NETIS情報より）。\n・貫入式硬度管理計により、一軸圧縮強度試験の補完が可能（WGからのコメント）。",null,"・本技術は次の条件において、工程に効果を得られる（NETIS情報より）。\n　①砂質粘性土N≦5、砂質土N≦7かつ施工規模3000m3以上\n　②粘土2＜N≦4、砂質粘性土5＜N≦10、砂質土7＜N≦15かつ施工規模5000m3以上\n・土質や配合条件により盛上り土が発生する場合は、事前にスキトリ掘削を行う。事前スキトリ作業および改良体天端整地には、補助バックホウが必要である（NETIS情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・本技術は次の条件において、工程に効果を得られる（NETIS情報より）。\n　①砂質粘性土N≦5、砂質土N≦7かつ施工規模3000m3以上\n　②粘土2＜N≦4、砂質粘性土5＜N≦10、砂質土7＜N≦15かつ施工規模5000m3以上\n・土質や配合条件により盛上り土が発生する場合は、事前にスキトリ掘削を行う。事前スキトリ作業および改良体天端整地には、補助バックホウが必要である（NETIS情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・本技術は次の条件において、工程に効果を得られる（NETIS情報より）。\n　①砂質粘性土N≦5、砂質土N≦7かつ施工規模3000m3以上\n　②粘土2＜N≦4、砂質粘性土5＜N≦10、砂質土7＜N≦15かつ施工規模5000m3以上\n・土質や配合条件により盛上り土が発生する場合は、事前にスキトリ掘削を行う。事前スキトリ作業および改良体天端整地には、補助バックホウが必要である（NETIS情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・本技術は次の条件において、工程に効果を得られる（NETIS情報より）。\n　①砂質粘性土N≦5、砂質土N≦7かつ施工規模3000m3以上\n　②粘土2＜N≦4、砂質粘性土5＜N≦10、砂質土7＜N≦15かつ施工規模5000m3以上\n・土質や配合条件により盛上り土が発生する場合は、事前にスキトリ掘削を行う。事前スキトリ作業および改良体天端整地には、補助バックホウが必要である（NETIS情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・本技術は次の条件において、工程に効果を得られる（NETIS情報より）。\n　①砂質粘性土N≦5、砂質土N≦7かつ施工規模3000m3以上\n　②粘土2＜N≦4、砂質粘性土5＜N≦10、砂質土7＜N≦15かつ施工規模5000m3以上\n・土質や配合条件により盛上り土が発生する場合は、事前にスキトリ掘削を行う。事前スキトリ作業および改良体天端整地には、補助バックホウが必要である（NETIS情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・本技術は次の条件において、工程に効果を得られる（NETIS情報より）。\n　①砂質粘性土N≦5、砂質土N≦7かつ施工規模3000m3以上\n　②粘土2＜N≦4、砂質粘性土5＜N≦10、砂質土7＜N≦15かつ施工規模5000m3以上\n・土質や配合条件により盛上り土が発生する場合は、事前にスキトリ掘削を行う。事前スキトリ作業および改良体天端整地には、補助バックホウが必要である（NETIS情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・本技術は次の条件において、工程に効果を得られる（NETIS情報より）。\n　①砂質粘性土N≦5、砂質土N≦7かつ施工規模3000m3以上\n　②粘土2＜N≦4、砂質粘性土5＜N≦10、砂質土7＜N≦15かつ施工規模5000m3以上\n・土質や配合条件により盛上り土が発生する場合は、事前にスキトリ掘削を行う。事前スキトリ作業および改良体天端整地には、補助バックホウが必要である（NETIS情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・本技術は次の条件において、工程に効果を得られる（NETIS情報より）。\n　①砂質粘性土N≦5、砂質土N≦7かつ施工規模3000m3以上\n　②粘土2＜N≦4、砂質粘性土5＜N≦10、砂質土7＜N≦15かつ施工規模5000m3以上\n・土質や配合条件により盛上り土が発生する場合は、事前にスキトリ掘削を行う。事前スキトリ作業および改良体天端整地には、補助バックホウが必要である（NETIS情報より）。\n・ロータリー部分から改良材を吐出するため、土中の必要部分のみを改良可能（WGからのコメント）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・スラリーの粘性や気温等によって異なるが、スラリー圧送距離は150m以下を標準とし、これを超える場合には、プラント移設・中継プラント設置等が必要である（NETIS情報より）。\n・中圧吐出とは、汎用ポンプを用いて、吐出口のノズルの径を絞ることによって、吐出口に圧力を掛けて吐出を行うことである。また、この時の吐出圧力は0.8～3.0MPaである（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・スラリーの粘性や気温等によって異なるが、スラリー圧送距離は150m以下を標準とし、これを超える場合には、プラント移設・中継プラント設置等が必要である（NETIS情報より）。\n・中圧吐出とは、汎用ポンプを用いて、吐出口のノズルの径を絞ることによって、吐出口に圧力を掛けて吐出を行うことである。また、この時の吐出圧力は0.8～3.0MPaである（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・スラリーの粘性や気温等によって異なるが、スラリー圧送距離は150m以下を標準とし、これを超える場合には、プラント移設・中継プラント設置等が必要である（NETIS情報より）。\n・中圧吐出とは、汎用ポンプを用いて、吐出口のノズルの径を絞ることによって、吐出口に圧力を掛けて吐出を行うことである。また、この時の吐出圧力は0.8～3.0MPaである（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・スラリーの粘性や気温等によって異なるが、スラリー圧送距離は150m以下を標準とし、これを超える場合には、プラント移設・中継プラント設置等が必要である（NETIS情報より）。\n・中圧吐出とは、汎用ポンプを用いて、吐出口のノズルの径を絞ることによって、吐出口に圧力を掛けて吐出を行うことである。また、この時の吐出圧力は0.8～3.0MPaである（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・スラリーの粘性や気温等によって異なるが、スラリー圧送距離は150m以下を標準とし、これを超える場合には、プラント移設・中継プラント設置等が必要である（NETIS情報より）。\n・中圧吐出とは、汎用ポンプを用いて、吐出口のノズルの径を絞ることによって、吐出口に圧力を掛けて吐出を行うことである。また、この時の吐出圧力は0.8～3.0MPaである（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・スラリーの粘性や気温等によって異なるが、スラリー圧送距離は150m以下を標準とし、これを超える場合には、プラント移設・中継プラント設置等が必要である（NETIS情報より）。\n・中圧吐出とは、汎用ポンプを用いて、吐出口のノズルの径を絞ることによって、吐出口に圧力を掛けて吐出を行うことである。また、この時の吐出圧力は0.8～3.0MPaである（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・スラリーの粘性や気温等によって異なるが、スラリー圧送距離は150m以下を標準とし、これを超える場合には、プラント移設・中継プラント設置等が必要である（NETIS情報より）。\n・中圧吐出とは、汎用ポンプを用いて、吐出口のノズルの径を絞ることによって、吐出口に圧力を掛けて吐出を行うことである。また、この時の吐出圧力は0.8～3.0MPaである（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・スラリーの粘性や気温等によって異なるが、スラリー圧送距離は150m以下を標準とし、これを超える場合には、プラント移設・中継プラント設置等が必要である（NETIS情報より）。\n・中圧吐出とは、汎用ポンプを用いて、吐出口のノズルの径を絞ることによって、吐出口に圧力を掛けて吐出を行うことである。また、この時の吐出圧力は0.8～3.0MPaである（NETIS情報より）。",null,"補完調査、WGでの検討は未実施",null,"補完調査、WGでの検討は未実施",null,"補完調査、WGでの検討は未実施",null,"補完調査、WGでの検討は未実施"]
[]
[null,null,"改良強度1000kN/㎡に対する概算改良材添加量",null,null,{"$f":"G33","v":0.15},null,{"$f":"I33","v":0.18},null,{"$f":"K33","v":0.15},null,{"$f":"M33","v":0.18},null,{"$f":"O33","v":0.15},null,{"$f":"Q33","v":0.18},null,{"$f":"S33","v":0.1},null,{"$f":"U33","v":0.18},null,{"$f":"W33","v":0.09},null,{"$f":"Y33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"AA33","v":0.09},null,{"$f":"AC33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"AE33","v":0.09},null,{"$f":"AG33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"AI33","v":0.09},null,{"$f":"AK33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"AM33","v":0.15},null,{"$f":"AO33","v":0.3},null,{"$f":"AQ33","v":0.15},null,{"$f":"AS33","v":0.3},null,{"$f":"AU33","v":0.15},null,{"$f":"AW33","v":0.3},null,{"$f":"AY33","v":0.15},null,{"$f":"BA33","v":0.3},null,{"$f":"BC33","v":0.2},null,{"$f":"BE33","v":0.25},null,{"$f":"BG33","v":0.2},null,{"$f":"BI33","v":0.25},null,{"$f":"BK33","v":0.2},null,{"$f":"BM33","v":0.25},null,{"$f":"BO33","v":0.2},null,{"$f":"BQ33","v":0.25},null,{"$f":"BS33","v":0.2},null,{"$f":"BU33","v":0.25},null,{"$f":"BW33","v":0.2},null,{"$f":"BY33","v":0.25},null,{"$f":"CA33","v":0.1},null,{"$f":"CC33","v":0.21},null,{"$f":"CE33","v":0.1},null,{"$f":"CG33","v":0.1},null,{"$f":"CI33","v":0.1},null,{"$f":"CK33","v":0.1},null,{"$f":"CM33","v":0.1},null,{"$f":"CO33","v":0.1},null,{"$f":"CQ33","v":0.12},null,{"$f":"CS33","v":0.12},null,{"$f":"CU33","v":0.12},null,{"$f":"CW33","v":0.12},null,{"$f":"CY33","v":"未回答"},null,{"$f":"DA33","v":"未回答"},null,{"$f":"DC33","v":"未回答"},null,{"$f":"DE33","v":"未回答"},null,{"$f":"DG33","v":0.2},null,{"$f":"DI33","v":0.2},null,{"$f":"DK33","v":0.09},null,{"$f":"DM33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"DO33","v":0.09},null,{"$f":"DQ33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"DS33","v":0.09},null,{"$f":"DU33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"DW33","v":0.09},null,{"$f":"DY33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"EA33","v":0.15},null,{"$f":"EC33","v":0.18},null,{"$f":"EE33","v":0.15},null,{"$f":"EG33","v":0.18},null,{"$f":"EI33","v":0.15},null,{"$f":"EK33","v":0.18},null,{"$f":"EM33","v":0.15},null,{"$f":"EO33","v":0.18},null,{"$f":"EQ33","v":0.09},null,{"$f":"ES33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"EU33","v":0.09},null,{"$f":"EW33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"EY33","v":0.09},null,{"$f":"FA33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"FC33","v":0.09},null,{"$f":"FE33","v":0.13500000000000001},null,{"$f":"FG33","v":0.15},null,{"$f":"FI33","v":0.23},null,{"$f":"FK33","v":0.15},null,{"$f":"FM33","v":0.23},null,{"$f":"FO33","v":0.15},null,{"$f":"FQ33","v":0.23},null,{"$f":"FS33","v":0.15},null,{"$f":"FU33","v":0.23},null,{"$f":"FW33","v":0.12},null,{"$f":"FY33","v":0.2},null,{"$f":"GA33","v":0.12},null,{"$f":"GC33","v":0.2},null,{"$f":"GE33","v":0.12},null,{"$f":"GG33","v":0.2},null,{"$f":"GI33","v":0.12},null,{"$f":"GK33","v":0.2},null,{"$f":"GM33","v":"／"},null,{"$f":"GO33","v":"／"},null,{"$f":"GQ33","v":"／"},null,{"$f":"GS33","v":"／"}]
[null,null,"共通仮設費用（据付・解体費用）",null,null,{"$f":"G34","v":2067360},null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,1190000,null,1330000,null,2068000,null,2068000,null,2068000,null,2068000,null,5616000,null,5616000,null,5616000,null,5616000,null,2070000,null,2070000,null,5636300,null,5636300,null,6081900,null,6081900,null,6081900,null,6081900,null,670844,null,670844,null,1677110,null,1677110,null,745380,null,745380,null,1863460,null,1863460,null,1863460,null,1863460,null,1863460,null,1863460,null,2119800,null,2119800,null,1673076,null,1673076,null,1688852,null,1688852,null,403904,null,403904,null,800000,null,800000,null,1200000,null,1200000,null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,1860000,null,1860000,null,2149000,null,2149000,null,2149000,null,2149000,null,5697000,null,5697000,null,5697000,null,5697000,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2068000,null,2068000,null,2068000,null,2068000,null,5616000,null,5616000,null,5616000,null,5616000,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,2067360,null,1683000,null,1683000,null,1683000,null,1683000,null,2021000,null,2021000,null,2021000,null,2021000,null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,"概算費用","施工費用",null,2635,null,{"$f":"I35","v":2590},null,3216,null,3151,null,3185,null,3117,null,1815,null,2672,null,3075,null,3075,null,3157,null,3157,null,3113,null,3113,null,3206,null,3206,null,3222,null,3222,null,3622,null,3622,null,3926,null,3926,null,4272,null,4272,null,1996,null,2170,null,2974,null,3274,null,2515,null,2701,null,3242,null,3529,null,3673,null,4008,null,3869,null,4231,null,3667,null,3667,null,2761,null,2761,null,3182,null,3182,null,1836,null,1836,null,3630,null,4160,null,4650,null,5320,null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,14571,null,14571,null,3075,null,3075,null,3157,null,3157,null,3113,null,3113,null,3206,null,3206,null,2819,null,2774,null,3353,null,3290,null,3311,null,3244,null,3334,null,3266,null,3333,null,3333,null,3348,null,3348,null,3274,null,3274,null,3336,null,3336,null,2110,null,2077,null,2501,null,2454,null,2460,null,2411,null,2483,null,2433,null,3225,null,3225,null,3132,null,3132,null,3338,null,3338,null,3181,null,3181,null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,"改良材材料費",null,2417,null,2900,null,2417,null,2900,null,2417,null,2900,null,1850,null,3330,null,1450,null,2175,null,1450,null,2175,null,1450,null,2175,null,1450,null,2175,null,2508,null,5016,null,2508,null,5016,null,2508,null,5016,null,2508,null,5016,null,3344,null,4180,null,3344,null,4180,null,3344,null,4180,null,3344,null,4180,null,3344,null,4180,null,3344,null,4180,null,1611,null,3384,null,1611,null,1611,null,1611,null,1611,null,1611,null,1611,null,1976,null,4104,null,1976,null,4176,null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,6301,null,6301,null,1450,null,2175,null,1450,null,2175,null,1450,null,2175,null,1450,null,2175,null,2417,null,2900,null,2417,null,2900,null,2417,null,2900,null,2417,null,2900,null,1450,null,2175,null,1450,null,2175,null,1450,null,2175,null,1450,null,2175,null,2417,null,3706,null,2417,null,3706,null,2417,null,3706,null,2417,null,3706,null,2009.76,null,3349.6000000000004,null,2009.76,null,3349.6000000000004,null,2009.76,null,3349.6000000000004,null,2009.76,null,3349.6000000000004,null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,"合計",null,5052,null,5490,null,5633,null,6051,null,5602,null,6017,null,3665,null,6002,null,4525,null,5250,null,4607,null,5332,null,4563,null,5288,null,4656,null,5381,null,5730,null,8238,null,6130,null,8638,null,6434,null,8942,null,6780,null,9288,null,5340,null,6350,null,6318,null,7454,null,5859,null,6881,null,6586,null,7709,null,7017,null,8188,null,7213,null,8411,null,5278,null,7051,null,4372,null,4372,null,4793,null,4793,null,3447,null,3447,null,5606,null,8264,null,6626,null,9496,null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,20872,null,20872,null,4525,null,5250,null,4607,null,5332,null,4563,null,5288,null,4656,null,5381,null,5236,null,5674,null,5770,null,6190,null,5728,null,6144,null,5751,null,6166,null,4783,null,5508,null,4798,null,5523,null,4724,null,5449,null,4786,null,5511,null,4527,null,5783,null,4918,null,6160,null,4877,null,6117,null,4900,null,6139,null,5234.76,null,6574.6,null,5141.76,null,6481.6,null,5347.76,null,6687.6,null,5190.76,null,6530.6,null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,"標準施工規模",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"3,000ｍ2以上",null,"3,000ｍ2以上",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3以上",null,"3000m3以上",null,"3000m3以上",null,"3000m3以上",null,"3000m3以上",null,"3000m3以上",null,"3000m3以上",null,"3000m3以上",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"2000m3",null,"1000m3",null,"1000m3",null,"1500～10000m3",null,"1500～10000m3",null,"1500～10000m3",null,"1500～10000m3",null,"1500～10000m3",null,"1500～10000m3",null,"1000m3",null,"1000m3",null,"1000m3",null,"1000m3",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"1000m3",null,"1000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"1000m3以上",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"3000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"5000m3",null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,"施工日数",null,null,3.9215686274509803E-3,null,3.9215686274509803E-3,null,3.5087719298245615E-3,null,3.5087719298245615E-3,null,3.1746031746031746E-3,null,3.1746031746031746E-3,null,1.2658227848101266E-3,null,1.4925373134328358E-3,null,4.4444444444444444E-3,null,4.4444444444444444E-3,null,3.6496350364963502E-3,null,3.6496350364963502E-3,null,3.1847133757961785E-3,null,3.1847133757961785E-3,null,2.8248587570621469E-3,null,2.8248587570621469E-3,null,5.5555555555555558E-3,null,5.5555555555555558E-3,null,4.7619047619047623E-3,null,4.7619047619047623E-3,null,4.3478260869565218E-3,null,4.3478260869565218E-3,null,4.7619047619047623E-3,null,4.7619047619047623E-3,null,7.7519379844961239E-3,null,8.771929824561403E-3,null,7.7519379844961239E-3,null,8.771929824561403E-3,null,5.8479532163742687E-3,null,6.5789473684210523E-3,null,5.8479532163742687E-3,null,6.5789473684210523E-3,null,5.208333333333333E-3,null,5.8823529411764705E-3,null,5.208333333333333E-3,null,5.8823529411764705E-3,null,3.6496350364963502E-3,null,3.6496350364963502E-3,null,4.3478260869565218E-3,null,4.3478260869565218E-3,null,4.1666666666666666E-3,null,4.1666666666666666E-3,null,3.8461538461538464E-3,null,3.8461538461538464E-3,null,0.01,null,0.01,null,0.01,null,0.01,null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,"未回答",null,2.8571428571428571E-2,null,2.8571428571428571E-2,null,4.4444444444444444E-3,null,4.4444444444444444E-3,null,3.6496350364963502E-3,null,3.6496350364963502E-3,null,3.1847133757961785E-3,null,3.1847133757961785E-3,null,2.8248587570621469E-3,null,2.8248587570621469E-3,null,3.8022813688212928E-3,null,3.8022813688212928E-3,null,3.4013605442176869E-3,null,3.4013605442176869E-3,null,3.0864197530864196E-3,null,3.0864197530864196E-3,null,3.0303030303030303E-3,null,3.0303030303030303E-3,null,4.3159257660768235E-3,null,4.3159257660768235E-3,null,3.5433349868896603E-3,null,3.5433349868896603E-3,null,3.0919547337826974E-3,null,3.0919547337826974E-3,null,2.7425813175360647E-3,null,2.7425813175360647E-3,null,2.8011204481792717E-3,null,2.8011204481792717E-3,null,2.5062656641604009E-3,null,2.5062656641604009E-3,null,2.2675736961451248E-3,null,2.2675736961451248E-3,null,2.232142857142857E-3,null,2.232142857142857E-3,null,3.5714285714285713E-3,null,3.5714285714285713E-3,null,3.1746031746031746E-3,null,3.1746031746031746E-3,null,2.9411764705882353E-3,null,2.9411764705882353E-3,null,2.5000000000000001E-3,null,2.5000000000000001E-3,null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,"統一した従来技術との比較","経済性",null,"（5,052-4,668）/4,668=8.2%",null,"（5,490-5,796）/5,796=-5.3%",null,"（5,633-4,896）/4,896=15.1%",null,"（6,051-6,024）/6,024=0.4%",null,"（5,602-4,851）/4,851=15.5%",null,"（6,017-5,979）/5,979=0.6%",null,"（3,665-3,328）/3,328=10.1%",null,"（6,002-3,703）/3,703=62.1%",null,"（4,525-4,668）/4,668=-3.1%",null,"（5,250-5,796）/5,796=-9.4%",null,"（4,607-4,896）/4,896=-5.9%",null,"（5,332-6,024）/6,024=-11.5%",null,"（4,563-4,851）/4,851=-5.9%",null,"（5,288-5,979）/5,979=-11.6%",null,"（4,656-4,920）/4,920=-5.4%",null,"（5,381-6,048）/6,048=-11.0%",null,"（5,730-4,668）/4,668=22.8%",null,"（8,238-5,796）/5,796=42.1%",null,"（6,130-4,896）/4,896=25.2%",null,"（8,638-6,024）/6,024=43.4%",null,"（6,434-4,851）/4,851=32.6%",null,"（8,942-5,979）/5,979=49.6%",null,"（6,780-4,920）/4,920=37.8%",null,"（9,288-6,048）/6,048=53.6%",null,"（5,340-3,328）/3,328=60.5%",null,"（6,350-3,703）/3,703=71.5%",null,"-",null,"-",null,"（5,859-3,328）/3,328=76.1%",null,"（6,881-3,703）/3,703=85.8%",null,"（6,586-4,668）/4,668=41.1%",null,"（7,709-5,796）/5,796=33.0%",null,"（7,017-4,896）/4,896=43.3%",null,"（8,188-6,024）/6,024=35.9%",null,"（7,213-4,851）/4,851=48.7%",null,"（8,411-5,979）/5,979=40.7%",null,"-",null,"-",null,"（4,372-4,668）/4,668=-6.3%",null,"（4,372-5,796）/5,796=-24.6%",null,"（4,793-4,896）/4,896=-2.1%",null,"（4,793-6,024）/6,024=-20.4%",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"（4,525-4,668）/4,668=-3.1%",null,"（5,250-5,796）/5,796=-9.4%",null,"（4,607-4,896）/4,896=-5.9%",null,"（5,332-6,024）/6,024=-11.5%",null,"（4,563-4,851）/4,851=-5.9%",null,"（5,288-5,979）/5,979=-11.6%",null,"（4,656-4,920）/4,920=-5.4%",null,"（5,381-6,048）/6,048=-11.0%",null,"（5,236-4,858）/4,858=7.8%",null,"（5,674-5,986）/5,986=-5.2%",null,"（5,770-5,058）/5,058=14.1%",null,"（6,190-6,186）/6,186=0.1%",null,"（5,728-5,008）/5,008=14.4%",null,"（6,144-6,136）/6,136=0.1%",null,"（5,751-5,077）/5,077=13.3%",null,"（6,166-6,204）/6,204=-0.6%",null,"（4,783-4,858）/4,858=-1.5%",null,"（5,508-5,986）/5,986=-8.0%",null,"（4,798-5,058）/5,058=-5.1%",null,"（5,523-6,186）/6,186=-10.7%",null,"（4,724-5,008）/5,008=-5.7%",null,"（5,449-6,136）/6,136=-11.2%",null,"（4,786-5,077）/5,077=-5.7%",null,"（5,511-6,204）/6,204=-11.2%",null,"（4,527-4,668）/4,668=-3.0%",null,"（5,783-5,796）/5,796=-0.2%",null,"（4,918-4,896）/4,896=0.4%",null,"（6,160-6,024）/6,024=2.3%",null,"（4,877-4,851）/4,851=0.5%",null,"（6,117-5,979）/5,979=2.3%",null,"（4,900-4,920）/4,920=-0.4%",null,"（6,139-6,048）/6,048=1.5%",null,"（5,235-4,668）/4,668=12.1%",null,"（6,575-5,796）/5,796=13.4%",null,"（5,142-4,896）/4,896=5.0%",null,"（6,482-6,024）/6,024=7.6%",null,"（5,348-4,851）/4,851=10.2%",null,"（6,688-5,979）/5,979=11.9%",null,"（5,191-4,920）/4,920=5.5%",null,"（6,531-6,048）/6,048=8.0%",null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]
[null,null,null,"工程",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.001-0.006）/0.006=-83.3%",null,"（0.001-0.006）/0.006=-83.3%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.006-0.004）/0.004=50.0%",null,"（0.006-0.004）/0.004=50.0%",null,"（0.005-0.004）/0.004=25.0%",null,"（0.005-0.004）/0.004=25.0%",null,"（0.004-0.003）/0.003=33.3%",null,"（0.004-0.003）/0.003=33.3%",null,"（0.005-0.003）/0.003=66.7%",null,"（0.005-0.003）/0.003=66.7%",null,"（0.008-0.006）/0.006=33.3%",null,"（0.009-0.006）/0.006=50.0%",null,"-",null,"-",null,"（0.006-0.006）/0.006=0.0%",null,"（0.007-0.006）/0.006=16.7%",null,"（0.006-0.004）/0.004=50.0%",null,"（0.007-0.004）/0.004=75.0%",null,"（0.005-0.004）/0.004=25.0%",null,"（0.006-0.004）/0.004=50.0%",null,"（0.005-0.003）/0.003=66.7%",null,"（0.006-0.003）/0.003=100.0%",null,"-",null,"-",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%",null,"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%",null,"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%",null,"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%",null,"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%",null,"（0.002-0.003）/0.003=-33.3%",null,"（0.002-0.003）/0.003=-33.3%",null,"（0.002-0.003）/0.003=-33.3%",null,"（0.002-0.003）/0.003=-33.3%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.004-0.004）/0.004=0.0%",null,"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%",null,"（0.003-0.004）/0.004=-25.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"（0.003-0.003）/0.003=0.0%",null,"／",null,"／",null,"／",null,"／"]

{"sheet":"仕様の整理","index":5,"n_rows":101,"n_cols":45,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,21,2,21]]}
[null," 対象工種の仕様の整理",null,null,"登録技術：",{"$f":"SUMPRODUCT((E4:E1000<>\"\")/COUNTIF(E4:E1000,E4:E1000&\"\"))&\"技術\"&MAX(B:B)&\"仕様\"","v":"17技術98仕様"},"検索結果：",{"$f":"\"\"&SUM(IF((A4:A1000<>\"\")*(A4:A1000<>\"-\")*(E4:E1000<>\"\"),1/COUNTIFS(A4:A1000,\"<>\",A4:A1000,\"<>-\",E4:E1000,E4:E1000)))&\"技術\"&COUNT(A:A)&\"仕様\"","v":"3技術6仕様"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"→検索結果",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"→絶対順位"]
[null,"基本情報",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DB情報",null,null,null,null,null,null,null,"条件一致","固化材供給方式","土質","改良深度","九州のフィールド","発注者ニーズ","周辺地盤への変位抑制","騒音・振動の低減","粉塵等の飛散防止","リサイクル性の向上","狭隘な現場での施工性","軟弱地盤上での施工性","省人化・省力化"]
["検索順位","番号","技術\n番号","技術名","NETIS登録番号","技術の種類","審議終了技術","更新日","施工方式","固化剤供給方式","土質","改良深度","九州有無","周辺地盤への変位抑制","騒音・振動の低減","粉塵等の飛散防止","リサイクル性の向上","狭隘な現場での施工性","中間層に転石がある場合の施工性","軟弱地盤上での施工性\n（トラフィカビリティ）","省人化・省力化",null,{"$f":"検索!S5","v":"特に指定しない"},{"$f":"検索!S6","v":"粘性土"},{"$f":"検索!S7","v":1},{"$f":"検索!S8","v":"特に指定しない"},{"$f":"検索!S20","v":"優れている"},{"$f":"検索!S21","v":""},{"$f":"検索!S22","v":""},{"$f":"検索!S23","v":""},{"$f":"検索!S24","v":""},{"$f":"検索!S25","v":""},{"$f":"検索!S26","v":""},{"$f":"検索!S27","v":""},"九州本社","Aの技術","九州でA","記号","登録年度","登録番号","審議終了","仕様","地整","重み付け","絶対順位"]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V4=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS4)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E4, 仕様の整理!AS4, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},1,"1-1","WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)","QS-090004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},{"$f":"IF(COUNTIF(W4:AA4,\"○\")=5,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(W$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(W$3=J4,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(X$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(ISNUMBER(SEARCH(X$3,K4)),\"○\",\"×\"))","v":"×"},{"$f":"IF(Y$3=L4,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(Z$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(Z$3=M4,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF(AB4:AH4,\"○\")=7,\"○\",\"×\")","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AB$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AB$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", N4=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(N4=\"○\", N4=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AC$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AC$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", O4=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(O4=\"○\", O4=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},"○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C4,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},{"$f":"RIGHT(E4,LEN(E4)-FIND(\"-\",E4,FIND(\"-\",E4)+1))","v":"VG"},{"$f":"IF(AND(AI4=\"◎\",AJ4=\"A\"),1,2)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AJ4,条件!D:E,2,0)","v":2},{"$f":"IFERROR(IF(VALUE(LEFT(MID(E4,FIND(\"-\",E4)+1,FIND(\"-\",E4,FIND(\"-\",E4)+1)-FIND(\"-\",E4)-1),2))>=90,\"19\"&LEFT(MID(E4,FIND(\"-\",E4)+1,FIND(\"-\",E4,FIND(\"-\",E4)+1)-FIND(\"-\",E4)-1),2),\"20\"&LEFT(MID(E4,FIND(\"-\",E4)+1,FIND(\"-\",E4,FIND(\"-\",E4)+1)-FIND(\"-\",E4)-1),2)),\"\")","v":"2009"},{"$f":"MID(E4, FIND(\"-\", E4) + 3, FIND(\"-\", E4, FIND(\"-\", E4) + 1) - FIND(\"-\", E4) - 3)","v":"0004"},{"$f":"IF(G4=\"\",2,1)","v":1},{"$f":"MID(C4,FIND(\"-\",C4)+1,LEN(C4))","v":"1"},{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E4,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},{"$f":"(AK4&AL4&AM4&AN4&AO4&TEXT(AP4,\"00\")&AQ4)*1","v":222009000410101},{"$f":"_xlfn.RANK.EQ(AR4,AR:AR,1)","v":91}]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V5=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS5)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E5, 仕様の整理!AS5, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},2,"1-2","WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)","QS-090004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○",{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AB$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AB$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", N5=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(N5=\"○\", N5=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AC$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AC$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", O5=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(O5=\"○\", O5=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AD$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AD$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", P5=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(P5=\"○\", P5=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AE$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AE$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", Q5=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(Q5=\"○\", Q5=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AF$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AF$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", R5=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(R5=\"○\", R5=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AG$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AG$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", S5=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(S5=\"○\", S5=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AH$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AH$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", T5=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(T5=\"○\", T5=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"HLOOKUP($C5,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},{"$f":"RIGHT(E5,LEN(E5)-FIND(\"-\",E5,FIND(\"-\",E5)+1))","v":"VG"},{"$f":"IF(AND(AI5=\"◎\",AJ5=\"A\"),1,2)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AJ5,条件!D:E,2,0)","v":2},{"$f":"IFERROR(IF(VALUE(LEFT(MID(E5,FIND(\"-\",E5)+1,FIND(\"-\",E5,FIND(\"-\",E5)+1)-FIND(\"-\",E5)-1),2))>=90,\"19\"&LEFT(MID(E5,FIND(\"-\",E5)+1,FIND(\"-\",E5,FIND(\"-\",E5)+1)-FIND(\"-\",E5)-1),2),\"20\"&LEFT(MID(E5,FIND(\"-\",E5)+1,FIND(\"-\",E5,FIND(\"-\",E5)+1)-FIND(\"-\",E5)-1),2)),\"\")","v":"2009"},{"$f":"MID(E5, FIND(\"-\", E5) + 3, FIND(\"-\", E5, FIND(\"-\", E5) + 1) - FIND(\"-\", E5) - 3)","v":"0004"},{"$f":"IF(G5=\"\",2,1)","v":1},{"$f":"MID(C5,FIND(\"-\",C5)+1,LEN(C5))","v":"2"},{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E5,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},{"$f":"(AK5&AL5&AM5&AN5&AO5&TEXT(AP5,\"00\")&AQ5)*1","v":222009000410201},{"$f":"_xlfn.RANK.EQ(AR5,AR:AR,1)","v":92}]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V6=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS6)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E6, 仕様の整理!AS6, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},3,"1-3","WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)","QS-090004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C6,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ6,条件!D:E,2,0)","v":2},"2009","0004",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E6,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222009000410301,93]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V7=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS7)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E7, 仕様の整理!AS7, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},4,"1-4","WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)","QS-090004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C7,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ7,条件!D:E,2,0)","v":2},"2009","0004",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E7,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222009000410401,94]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V8=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS8)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E8, 仕様の整理!AS8, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},5,"1-5","WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)","QS-090004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C8,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ8,条件!D:E,2,0)","v":2},"2009","0004",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E8,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222009000410501,95]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V9=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS9)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E9, 仕様の整理!AS9, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},6,"1-6","WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)","QS-090004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C9,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ9,条件!D:E,2,0)","v":2},"2009","0004",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E9,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222009000410601,96]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V10=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS10)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E10, 仕様の整理!AS10, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},7,"2-1","STB-MC工法","KT-100020-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","スタビライザ混合","粉体","砂質土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C10,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ10,条件!D:E,2,0)","v":2},"2010","0020",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E10,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222010002010107,97]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V11=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS11)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E11, 仕様の整理!AS11, \"-\"), \"-\"))","v":6},8,"2-2","STB-MC工法","KT-100020-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","スタビライザ混合","粉体","粘性土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C11,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ11,条件!D:E,2,0)","v":2},"2010","0020",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E11,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222010002010207,98]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V12=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS12)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E12, 仕様の整理!AS12, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},9,"8-1","パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)","CB-980012-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C12,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ12,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0012",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E12,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001210105,47]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V13=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS13)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E13, 仕様の整理!AS13, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},10,"8-2","パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)","CB-980012-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C13,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ13,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0012",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E13,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001210205,48]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V14=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS14)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E14, 仕様の整理!AS14, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},11,"8-3","パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)","CB-980012-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C14,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ14,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0012",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E14,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001210305,49]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V15=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS15)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E15, 仕様の整理!AS15, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},12,"8-4","パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)","CB-980012-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C15,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ15,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0012",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E15,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001210405,50]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V16=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS16)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E16, 仕様の整理!AS16, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},13,"8-5","パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)","CB-980012-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C16,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ16,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0012",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E16,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001210505,51]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V17=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS17)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E17, 仕様の整理!AS17, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},14,"8-6","パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)","CB-980012-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C17,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ17,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0012",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E17,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001210605,52]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V18=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS18)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E18, 仕様の整理!AS18, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},15,"8-7","パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)","CB-980012-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",12,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C18,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ18,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0012",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E18,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001210705,53]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V19=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS19)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E19, 仕様の整理!AS19, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},16,"8-8","パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)","CB-980012-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",12,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C19,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ19,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0012",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E19,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001210805,54]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V20=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS20)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E20, 仕様の整理!AS20, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},17,"9-1","ツイン・ブレードミキシング工法","KT-050086-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C20,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ20,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0086",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E20,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222005008610107,79]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V21=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS21)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E21, 仕様の整理!AS21, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},18,"9-2","ツイン・ブレードミキシング工法","KT-050086-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C21,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ21,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0086",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E21,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222005008610207,80]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V22=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS22)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E22, 仕様の整理!AS22, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},19,"9-3","ツイン・ブレードミキシング工法","KT-050086-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C22,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ22,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0086",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E22,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222005008610307,81]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V23=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS23)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E23, 仕様の整理!AS23, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},20,"9-4","ツイン・ブレードミキシング工法","KT-050086-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C23,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ23,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0086",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E23,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222005008610407,82]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V24=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS24)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E24, 仕様の整理!AS24, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},21,"9-5","ツイン・ブレードミキシング工法","KT-050086-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},{"$f":"IF(COUNTIF(W24:AA24,\"○\")=5,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(W$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(W$3=J24,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(X$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(ISNUMBER(SEARCH(X$3,K24)),\"○\",\"×\"))","v":"×"},{"$f":"IF(Y$3=L24,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(Z$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(Z$3=M24,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF(AB24:AH24,\"○\")=7,\"○\",\"×\")","v":"○"},"○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C24,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ24,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0086",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E24,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222005008610507,83]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V25=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS25)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E25, 仕様の整理!AS25, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},22,"9-6","ツイン・ブレードミキシング工法","KT-050086-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×",{"$f":"IF(W$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(W$3=J25,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C25,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ25,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0086",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E25,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222005008610607,84]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V26=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS26)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E26, 仕様の整理!AS26, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},23,"9-7","ツイン・ブレードミキシング工法","KT-050086-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C26,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ26,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0086",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E26,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222005008610707,85]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V27=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS27)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E27, 仕様の整理!AS27, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},24,"9-8","ツイン・ブレードミキシング工法","KT-050086-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C27,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ27,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0086",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E27,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},222005008610807,86]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V28=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS28)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E28, 仕様の整理!AS28, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},25,"10-1","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","バケットミキシング","粉体","砂質土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C28,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ28,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E28,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000410102,67]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V29=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS29)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E29, 仕様の整理!AS29, \"-\"), \"-\"))","v":1},26,"10-2","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","バケットミキシング","粉体","粘性土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C29,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ29,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E29,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000410202,68]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V30=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS30)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E30, 仕様の整理!AS30, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},27,"10-3","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","バケットミキシング","スラリー","砂質土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C30,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ30,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E30,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000410302,69]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V31=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS31)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E31, 仕様の整理!AS31, \"-\"), \"-\"))","v":2},28,"10-4","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","バケットミキシング","スラリー","粘性土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C31,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ31,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E31,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000410402,70]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V32=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS32)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E32, 仕様の整理!AS32, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},29,"10-5","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","粉体","砂質土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C32,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ32,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E32,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000410502,71]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V33=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS33)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E33, 仕様の整理!AS33, \"-\"), \"-\"))","v":3},30,"10-6","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","粉体","粘性土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C33,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ33,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E33,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000410602,72]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V34=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS34)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E34, 仕様の整理!AS34, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},31,"10-7","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C34,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ34,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E34,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000410702,73]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V35=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS35)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E35, 仕様の整理!AS35, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},32,"10-8","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C35,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ35,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E35,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000410802,74]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V36=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS36)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E36, 仕様の整理!AS36, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},33,"10-9","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C36,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ36,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"9",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E36,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000410902,75]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V37=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS37)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E37, 仕様の整理!AS37, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},34,"10-10","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C37,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ37,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"10",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E37,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000411002,76]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V38=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS38)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E38, 仕様の整理!AS38, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},35,"10-11","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C38,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ38,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"11",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E38,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000411102,77]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V39=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS39)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E39, 仕様の整理!AS39, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},36,"10-12","SCM工法","SK-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C39,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ39,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"12",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E39,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000411202,78]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V40=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS40)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E40, 仕様の整理!AS40, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},37,"11-1","パワーブレンダー工法(粉体噴射方式)","CB-980019-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（粉体噴射）","粉体","砂質土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C40,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ40,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0019",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E40,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001910105,55]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V41=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS41)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E41, 仕様の整理!AS41, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},38,"11-2","パワーブレンダー工法(粉体噴射方式)","CB-980019-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（粉体噴射）","粉体","粘性土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C41,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ41,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0019",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E41,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},221998001910205,56]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V42=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS42)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E42, 仕様の整理!AS42, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},39,"12-1","超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型","QS-980054-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C42,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ42,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0054",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E42,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},221998005410101,57]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V43=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS43)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E43, 仕様の整理!AS43, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},40,"12-2","超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型","QS-980054-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C43,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ43,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0054",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E43,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},221998005410201,58]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V44=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS44)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E44, 仕様の整理!AS44, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},41,"12-3","超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型","QS-980054-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C44,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ44,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0054",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E44,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},221998005410301,59]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V45=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS45)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E45, 仕様の整理!AS45, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},42,"12-4","超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型","QS-980054-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C45,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ45,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0054",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E45,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},221998005410401,60]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V46=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS46)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E46, 仕様の整理!AS46, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},43,"12-5","超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型","QS-980054-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","粉体","砂質土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C46,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ46,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0054",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E46,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},221998005410501,61]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V47=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS47)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E47, 仕様の整理!AS47, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},44,"12-6","超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型","QS-980054-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","粉体","粘性土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C47,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ47,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0054",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E47,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},221998005410601,62]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V48=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS48)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E48, 仕様の整理!AS48, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},45,"13-1","スタビミキサー工法","SK-010014-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","粉体","砂質土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C48,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ48,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0014",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E48,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222001001410102,63]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V49=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS49)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E49, 仕様の整理!AS49, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},46,"13-2","スタビミキサー工法","SK-010014-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","粉体","粘性土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C49,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ49,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0014",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E49,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222001001410202,64]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V50=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS50)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E50, 仕様の整理!AS50, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},47,"13-3","スタビミキサー工法","SK-010014-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","粉体","砂質土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C50,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ50,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0014",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E50,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222001001410302,65]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V51=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS51)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E51, 仕様の整理!AS51, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},48,"13-4","スタビミキサー工法","SK-010014-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","粉体","粘性土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C51,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ51,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0014",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E51,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222001001410402,66]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V52=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS52)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E52, 仕様の整理!AS52, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},49,"14-1","ロータリースタビライザー","HK-070016-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","粉体","砂質土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C52,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ52,条件!D:E,2,0)","v":2},"2007","0016",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E52,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},222007001610109,87]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V53=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS53)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E53, 仕様の整理!AS53, \"-\"), \"-\"))","v":4},50,"14-2","ロータリースタビライザー","HK-070016-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","粉体","粘性土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C53,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ53,条件!D:E,2,0)","v":2},"2007","0016",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E53,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},222007001610209,88]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V54=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS54)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E54, 仕様の整理!AS54, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},51,"14-3","ロータリースタビライザー","HK-070016-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C54,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ54,条件!D:E,2,0)","v":2},"2007","0016",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E54,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},222007001610309,89]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V55=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS55)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E55, 仕様の整理!AS55, \"-\"), \"-\"))","v":5},52,"14-4","ロータリースタビライザー","HK-070016-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",1,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C55,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ55,条件!D:E,2,0)","v":2},"2007","0016",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E55,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},222007001610409,90]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V56=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS56)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E56, 仕様の整理!AS56, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},53,"15-1","エルニード工法","SK-180009-A","事後評価未実施技術","○","令和7年8月","バケットミキシング（掘削マス内でセメント・水を混合）","粉体","砂質土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C56,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ56,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0009",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E56,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},212018000910102,9]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V57=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS57)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E57, 仕様の整理!AS57, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},54,"15-2","エルニード工法","SK-180009-A","事後評価未実施技術","○","令和7年8月","バケットミキシング（掘削マス内でセメント・水を混合）","粉体","粘性土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"－"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C57,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ57,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0009",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E57,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},212018000910202,10]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V58=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS58)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E58, 仕様の整理!AS58, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},55,"16-1","パワーブレンダー工法(横行施工)","QS-180038-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（角度変換機能付）","スラリー","砂質土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C58,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ58,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0038",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E58,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212018003810101,11]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V59=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS59)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E59, 仕様の整理!AS59, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},56,"16-2","パワーブレンダー工法(横行施工)","QS-180038-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（角度変換機能付）","スラリー","粘性土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C59,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ59,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0038",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E59,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212018003810201,12]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V60=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS60)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E60, 仕様の整理!AS60, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},57,"16-3","パワーブレンダー工法(横行施工)","QS-180038-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（角度変換機能付）","スラリー","砂質土",7,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C60,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ60,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0038",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E60,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212018003810301,13]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V61=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS61)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E61, 仕様の整理!AS61, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},58,"16-4","パワーブレンダー工法(横行施工)","QS-180038-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（角度変換機能付）","スラリー","粘性土",7,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C61,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ61,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0038",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E61,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212018003810401,14]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V62=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS62)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E62, 仕様の整理!AS62, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},59,"16-5","パワーブレンダー工法(横行施工)","QS-180038-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（角度変換機能付）","スラリー","砂質土",9,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C62,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ62,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0038",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E62,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212018003810501,15]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V63=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS63)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E63, 仕様の整理!AS63, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},60,"16-6","パワーブレンダー工法(横行施工)","QS-180038-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（角度変換機能付）","スラリー","粘性土",9,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C63,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ63,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0038",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E63,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212018003810601,16]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V64=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS64)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E64, 仕様の整理!AS64, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},61,"16-7","パワーブレンダー工法(横行施工)","QS-180038-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（角度変換機能付）","スラリー","砂質土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C64,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ64,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0038",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E64,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212018003810701,17]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V65=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS65)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E65, 仕様の整理!AS65, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},62,"16-8","パワーブレンダー工法(横行施工)","QS-180038-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式（角度変換機能付）","スラリー","粘性土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C65,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ65,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0038",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E65,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212018003810801,18]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V66=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS66)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E66, 仕様の整理!AS66, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},63,"17-1","ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）","QS-210018-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式","スラリー","砂質土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C66,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ66,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0018",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E66,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021001810101,19]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V67=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS67)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E67, 仕様の整理!AS67, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},64,"17-2","ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）","QS-210018-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式","スラリー","粘性土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C67,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ67,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0018",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E67,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021001810201,20]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V68=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS68)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E68, 仕様の整理!AS68, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},65,"17-3","ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）","QS-210018-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式","スラリー","砂質土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C68,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ68,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0018",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E68,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021001810301,21]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V69=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS69)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E69, 仕様の整理!AS69, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},66,"17-4","ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）","QS-210018-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式","スラリー","粘性土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF(W69:AA69,\"○\")=5,\"○\",\"×\")","v":"×"},"○","○",{"$f":"IF(Y$3=L69,\"○\",\"×\")","v":"×"},"○",{"$f":"IF(COUNTIF(AB69:AH69,\"○\")=7,\"○\",\"×\")","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AB$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AB$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", N69=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(N69=\"○\", N69=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AC$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AC$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", O69=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(O69=\"○\", O69=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AD$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AD$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", P69=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(P69=\"○\", P69=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AE$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AE$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", Q69=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(Q69=\"○\", Q69=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AF$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AF$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", R69=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(R69=\"○\", R69=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AG$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AG$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", S69=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(S69=\"○\", S69=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"IF(COUNTIF($AB$3:$AH$3,\"✓\")=0, \"○\",  IF(AH$3<>\"✓\", \"○\",    IF(AND(AH$3=\"✓\", OR(AND($AA$3=\"優れている\", T69=\"○\"), AND($AA$3=\"同等以上\", OR(T69=\"○\", T69=\"△\")))),\"○\", \"×\")))","v":"○"},{"$f":"HLOOKUP($C69,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},{"$f":"RIGHT(E69,LEN(E69)-FIND(\"-\",E69,FIND(\"-\",E69)+1))","v":"VE"},{"$f":"IF(AND(AI69=\"◎\",AJ69=\"A\"),1,2)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(AJ69,条件!D:E,2,0)","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(VALUE(LEFT(MID(E69,FIND(\"-\",E69)+1,FIND(\"-\",E69,FIND(\"-\",E69)+1)-FIND(\"-\",E69)-1),2))>=90,\"19\"&LEFT(MID(E69,FIND(\"-\",E69)+1,FIND(\"-\",E69,FIND(\"-\",E69)+1)-FIND(\"-\",E69)-1),2),\"20\"&LEFT(MID(E69,FIND(\"-\",E69)+1,FIND(\"-\",E69,FIND(\"-\",E69)+1)-FIND(\"-\",E69)-1),2)),\"\")","v":"2021"},{"$f":"MID(E69, FIND(\"-\", E69) + 3, FIND(\"-\", E69, FIND(\"-\", E69) + 1) - FIND(\"-\", E69) - 3)","v":"0018"},{"$f":"IF(G69=\"\",2,1)","v":1},{"$f":"MID(C69,FIND(\"-\",C69)+1,LEN(C69))","v":"4"},{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E69,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},{"$f":"(AK69&AL69&AM69&AN69&AO69&TEXT(AP69,\"00\")&AQ69)*1","v":212021001810401},{"$f":"_xlfn.RANK.EQ(AR69,AR:AR,1)","v":22}]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V70=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS70)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E70, 仕様の整理!AS70, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},67,"17-5","ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）","QS-210018-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式","スラリー","砂質土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C70,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ70,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0018",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E70,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021001810501,23]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V71=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS71)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E71, 仕様の整理!AS71, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},68,"17-6","ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）","QS-210018-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式","スラリー","粘性土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C71,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ71,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0018",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E71,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021001810601,24]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V72=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS72)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E72, 仕様の整理!AS72, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},69,"17-7","ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）","QS-210018-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式","スラリー","砂質土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C72,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ72,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0018",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E72,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021001810701,25]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V73=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS73)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E73, 仕様の整理!AS73, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},70,"17-8","ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）","QS-210018-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","リボンスクリュー型攪拌翼による揺動攪拌ロータリー式","スラリー","粘性土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C73,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ73,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0018",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E73,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021001810801,26]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V74=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS74)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E74, 仕様の整理!AS74, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},71,"18-1","パワーブレンダー工法（ICT施工）","QS-210068-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C74,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ74,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0068",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E74,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021006810101,27]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V75=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS75)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E75, 仕様の整理!AS75, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},72,"18-2","パワーブレンダー工法（ICT施工）","QS-210068-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",4,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×",{"$f":"IF(W$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(W$3=J75,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(X$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(ISNUMBER(SEARCH(X$3,K75)),\"○\",\"×\"))","v":"○"},"×",{"$f":"IF(Z$3=\"特に指定しない\",\"○\",IF(Z$3=M75,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C75,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ75,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0068",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E75,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021006810201,28]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V76=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS76)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E76, 仕様の整理!AS76, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},73,"18-3","パワーブレンダー工法（ICT施工）","QS-210068-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",7,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C76,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ76,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0068",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E76,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021006810301,29]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V77=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS77)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E77, 仕様の整理!AS77, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},74,"18-4","パワーブレンダー工法（ICT施工）","QS-210068-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",7,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C77,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ77,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0068",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E77,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021006810401,30]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V78=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS78)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E78, 仕様の整理!AS78, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},75,"18-5","パワーブレンダー工法（ICT施工）","QS-210068-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C78,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ78,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0068",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E78,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021006810501,31]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V79=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS79)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E79, 仕様の整理!AS79, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},76,"18-6","パワーブレンダー工法（ICT施工）","QS-210068-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",9,"有",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C79,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ79,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0068",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E79,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021006810601,32]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V80=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS80)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E80, 仕様の整理!AS80, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},77,"18-7","パワーブレンダー工法（ICT施工）","QS-210068-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C80,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ80,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0068",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E80,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021006810701,33]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V81=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS81)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E81, 仕様の整理!AS81, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},78,"18-8","パワーブレンダー工法（ICT施工）","QS-210068-VE","有用な新技術","○","令和7年8月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C81,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ81,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0068",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E81,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212021006810801,34]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V82=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS82)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E82, 仕様の整理!AS82, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},79,"19-1","多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）","QS-220044-A","九州の技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C82,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"A",1,{"$f":"VLOOKUP(AJ82,条件!D:E,2,0)","v":1},"2022","0044",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E82,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},112022004410101,1]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V83=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS83)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E83, 仕様の整理!AS83, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},80,"19-2","多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）","QS-220044-A","九州の技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C83,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"A",1,{"$f":"VLOOKUP(AJ83,条件!D:E,2,0)","v":1},"2022","0044",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E83,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},112022004410201,2]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V84=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS84)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E84, 仕様の整理!AS84, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},81,"19-3","多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）","QS-220044-A","九州の技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",7,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C84,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"A",1,{"$f":"VLOOKUP(AJ84,条件!D:E,2,0)","v":1},"2022","0044",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E84,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},112022004410301,3]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V85=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS85)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E85, 仕様の整理!AS85, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},82,"19-4","多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）","QS-220044-A","九州の技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",7,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C85,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"A",1,{"$f":"VLOOKUP(AJ85,条件!D:E,2,0)","v":1},"2022","0044",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E85,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},112022004410401,4]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V86=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS86)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E86, 仕様の整理!AS86, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},83,"19-5","多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）","QS-220044-A","九州の技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",9,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C86,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"A",1,{"$f":"VLOOKUP(AJ86,条件!D:E,2,0)","v":1},"2022","0044",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E86,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},112022004410501,5]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V87=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS87)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E87, 仕様の整理!AS87, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},84,"19-6","多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）","QS-220044-A","九州の技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",9,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C87,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"A",1,{"$f":"VLOOKUP(AJ87,条件!D:E,2,0)","v":1},"2022","0044",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E87,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},112022004410601,6]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V88=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS88)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E88, 仕様の整理!AS88, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},85,"19-7","多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）","QS-220044-A","九州の技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","砂質土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C88,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"A",1,{"$f":"VLOOKUP(AJ88,条件!D:E,2,0)","v":1},"2022","0044",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E88,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},112022004410701,7]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V89=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS89)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E89, 仕様の整理!AS89, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},86,"19-8","多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）","QS-220044-A","九州の技術","○","令和7年8月","ロータリー式","スラリー","粘性土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"△"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C89,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"A",1,{"$f":"VLOOKUP(AJ89,条件!D:E,2,0)","v":1},"2022","0044",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E89,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},112022004410801,8]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V90=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS90)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E90, 仕様の整理!AS90, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},87,"20-1","スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）","KT-230182-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","ロータリー式","スラリー","砂質土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C90,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ90,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0182",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E90,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212023018210107,35]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V91=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS91)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E91, 仕様の整理!AS91, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},88,"20-2","スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）","KT-230182-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","ロータリー式","スラリー","粘性土",4,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C91,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ91,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0182",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E91,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212023018210207,36]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V92=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS92)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E92, 仕様の整理!AS92, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},89,"20-3","スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）","KT-230182-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","ロータリー式","スラリー","砂質土",7,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C92,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ92,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0182",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E92,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212023018210307,37]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V93=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS93)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E93, 仕様の整理!AS93, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},90,"20-4","スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）","KT-230182-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","ロータリー式","スラリー","粘性土",7,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C93,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C93,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C93,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C93,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C93,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C93,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C93,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C93,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C93,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ93,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0182",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E93,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212023018210407,38]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V94=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS94)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E94, 仕様の整理!AS94, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},91,"20-5","スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）","KT-230182-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","ロータリー式","スラリー","砂質土",9,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C94,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C94,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C94,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C94,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C94,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C94,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C94,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C94,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C94,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ94,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0182",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E94,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212023018210507,39]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V95=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS95)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E95, 仕様の整理!AS95, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},92,"20-6","スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）","KT-230182-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","ロータリー式","スラリー","粘性土",9,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C95,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C95,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C95,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C95,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C95,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C95,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C95,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C95,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C95,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ95,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0182",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E95,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212023018210607,40]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V96=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS96)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E96, 仕様の整理!AS96, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},93,"20-7","スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）","KT-230182-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","ロータリー式","スラリー","砂質土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C96,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C96,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C96,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C96,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C96,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C96,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C96,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C96,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C96,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ96,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0182",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E96,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212023018210707,41]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V97=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS97)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E97, 仕様の整理!AS97, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},94,"20-8","スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）","KT-230182-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","ロータリー式","スラリー","粘性土",12,"無",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C97,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C97,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C97,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C97,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C97,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C97,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C97,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C97,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"○"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C97,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ97,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0182",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E97,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212023018210807,42]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V98=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS98)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E98, 仕様の整理!AS98, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},95,"21-1","トレンチャー方式中層混合処理工法「ダイナWミキシングST工法」","QS-250006-A","事後評価未実施技術",null,"令和7年9月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",4,null,{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C98,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C98,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C98,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C98,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C98,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C98,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C98,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C98,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"／"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C98,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ98,条件!D:E,2,0)","v":1},"2025","0006",2,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E98,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212025000620101,43]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V99=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS99)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E99, 仕様の整理!AS99, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},96,"21-2","トレンチャー方式中層混合処理工法「ダイナWミキシングST工法」","QS-250006-A","事後評価未実施技術",null,"令和7年9月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",4,null,{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C99,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C99,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C99,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C99,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C99,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C99,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C99,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C99,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"／"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C99,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ99,条件!D:E,2,0)","v":1},"2025","0006",2,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E99,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212025000620201,44]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V100=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS100)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E100, 仕様の整理!AS100, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},97,"22-1","ミキシングバケット式地盤改良工「ダイナWミキシングVB工法」","QS-250008-A","事後評価未実施技術",null,"令和7年10月","トレンチャ式","スラリー","砂質土",4,null,{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C100,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C100,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C100,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C100,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C100,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C100,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C100,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C100,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"／"},"×","○","×","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C100,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ100,条件!D:E,2,0)","v":1},"2025","0008",2,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E100,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212025000820101,45]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(V101=\"○\", COUNTIFS(V:V,\"○\",AS:AS,\"<\"&AS101)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E101, 仕様の整理!AS101, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},98,"22-2","ミキシングバケット式地盤改良工「ダイナWミキシングVB工法」","QS-250008-A","事後評価未実施技術",null,"令和7年10月","トレンチャ式","スラリー","粘性土",4,null,{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C101,DB!$1:$100,60,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C101,DB!$1:$100,61,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C101,DB!$1:$100,62,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C101,DB!$1:$100,63,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C101,DB!$1:$100,64,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C101,DB!$1:$100,65,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C101,DB!$1:$100,66,0),1)","v":"／"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C101,DB!$1:$100,67,0),1)","v":"／"},"×","○","○","×","○","○","○","○","○","○","○","○","○",{"$f":"HLOOKUP($C101,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(AJ101,条件!D:E,2,0)","v":1},"2025","0008",2,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E101,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},212025000820201,46]

{"sheet":"条件","index":6,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,"検索用",null,null,"※技術名に仕様が追記されているので、調整すること"]
["QS","01",null,"VR",1,null,"QS-090004-VG","WILL 工法(スラリー揺動攪拌工)",{"$f":"IF(LEN(G2)-LEN(SUBSTITUTE(G2,\"-\",\"\"))>=2,LEFT(G2,FIND(\"-\",G2,FIND(\"-\",G2)+1)-1),G2)","v":"QS-090004"}]
["QSK","01",null,"VE",1,null,"KT-100020-VG","STB-MC工法",{"$f":"IF(LEN(G3)-LEN(SUBSTITUTE(G3,\"-\",\"\"))>=2,LEFT(G3,FIND(\"-\",G3,FIND(\"-\",G3)+1)-1),G3)","v":"KT-100020"}]
["SK","02",null,"AE",1,null,"CB-980012-VG","パワーブレンダー工法(スラリー噴射方式)","CB-980012"]
["SKK","02",null,"A",1,null,"KT-050086-VG","ツイン・ブレードミキシング工法","KT-050086"]
["CG","03",null,"VG",2,null,"SK-020004-VG","SCM工法","SK-020004"]
["CGK","03",null,null,null,null,"CB-980019-VG","パワーブレンダー工法(粉体噴射方式)","CB-980019"]
["KK","04",null,null,null,null,"QS-980054-VG","超軟弱土固化処理工法マッドミキサーM-Ⅱ型","QS-980054"]
["KKK","04",null,null,null,null,"SK-010014-VG","スタビミキサー工法","SK-010014"]
["CB","05",null,null,null,null,"HK-070016-VG","ロータリースタビライザー","HK-070016"]
["CBK","05",null,null,null,null,"SK-180009-A","エルニード工法","SK-180009"]
["HR","06",null,null,null,null,"QS-180038-VE","パワーブレンダー工法(横行施工)","QS-180038"]
["HRK","06",null,null,null,null,"QS-210018-VE","ICT対応型スラリー揺動撹拌工（WILL-i工法）","QS-210018"]
["KT","07",null,null,null,null,"QS-210068-VE","パワーブレンダー工法（ICT施工）","QS-210068"]
["KTK","07",null,null,null,null,"QS-220044-A","多方向スラリー噴射揺動撹拌工（WILL-m工法）","QS-220044"]
["TH","08",null,null,null,null,"KT-230182-A","スラリー中圧式自動攪拌工（Eight工法）","KT-230182"]
["THK","08",null,null,null,null,"QS-250006-A","トレンチャー方式中層混合処理工法「ダイナWミキシングST工法」","QS-250006"]
["HK","09",null,null,null,null,"QS-250008-A","ミキシングバケット式地盤改良工「ダイナWミキシングVB工法」","QS-250008"]
["HKK","09"]
["TS",10]

{"sheet":"同意書","index":7,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,18],[4,2,4,18],[5,2,5,18]]}
[]
[null,"工法比較表データベース借用同意書"]
[]
[null,"業務名・工事名"]
[null,"会社名"]
[null,"氏名"]
[]
[]
[]
[null,"借用者は、工法比較法データベース（以下「DB」と称する）を九州技術事務所から借用する場合に際し、以下の事項を遵守することを同意いたします。 "]
[null,"（使用目的）","1).借用者は、DBを借用申請書に記載された業務・工事にのみ使用します。なお、DBのリバースエンジニアリング、配布及び公衆送信等はいかなる目的においても行いません。"]
[null,"（使用範囲)","2).DBの使用は、九州地方整備局管内の業務・工事における関係者に限定します。"]
[null,"（データの複製）","3).借用者は、九州技術事務所から借用したデータの複製は行いません。"]
[null,"（権利関係）","4).DB及びDBを利用したものに係わる権利は、いずれも借用者に帰属しないことを確認します。"]
[null,"（守秘義務）","5).借用者は、DBによって知り得た情報を他に漏らしません。"]
[null,"（免責事項）","6).借用者は、DBの使用によって損害及び紛争等が生じても、九州技術事務所が一切責任を負わないことに同意します。 "]
[null,"（同意内容の変更）","7).借用者は、この同意書の内容に変更が生じた場合、その変更が生じた日から２週間以内に九州技術事務所（qsr-kyugi-netis@ki.mlit.go.jp）へ報告します。"]
[null,"（利用実態調査の記入）","8).借用者は、利用実態調査を正確かつ誠実に記入し、利用期限内に提出することを同意します。"]
[null,"（協議事項）","9).借用者は、本同意書に定めのない事項及び本同意書に関して疑義が生じた事項に関しては、九州技術事務所（qsr-kyugi-netis@ki.mlit.go.jp）と協議します。  "]
[]
[]
[null,"同意"]