{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["検索","更新履歴","詳細版","簡易版","DB","仕様の整理","条件","同意書"],"not_rendered":{"charts":0,"images":27,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":13,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"検索","index":0,"n_rows":28,"n_cols":21,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,1,29,3],[29,6,29,12],[3,13,3,14]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ver.",1.34,null,"借用同意書：","送信済","問い合わせ先："," kouhouhikakuhyou-db@kyugikyo.or.jp",null,"条件検索"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ご利用期間：","2026-02-10","～",{"$f":"IF(Q2=\"\",\"\",EOMONTH(Q2, 0))","v":"2026-02-28"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"仕様の整理!F1","v":"26技術93仕様"},{"$f":"仕様の整理!H1","v":"7技術7仕様"},{"$f":"\"検索結果：全\"&$P$3&\"仕様の内、\"&$Q$3&\"が検索されました。\"","v":"検索結果：全26技術93仕様仕様の内、7技術7仕様が検索されました。"},{"$f":"\"【検索の仕様】\"&VLOOKUP(Q8,$S$6:$T$7,2,0)&T19&T20","v":"【検索の仕様】分類：落石予防工／工種：／落石の大きさ：巨礫地域特性：発注者ニーズへの適応性："}]
["本システムは、毎月NETIS情報を確認し、追加があれば更新していきますので、最新版を入手してお使いください。",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"令和8年1月現在",null,null,null,null,{"$f":"\"工法比較表検索結果[\"&$P$3&\"の内、\"&$Q$3&\"]\"","v":"工法比較表検索結果[26技術93仕様の内、7技術7仕様]"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"／\",,T8,T9,T13)","v":"分類：落石予防工／工種：／落石の大きさ：巨礫"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"_xlfn.TEXTJOIN(\"／\",,T8,T14,T16,T17)","v":"分類：落石予防工／工種：／可能吸収エネルギー：／設置箇所："}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"分類：",1,{"$f":"IF(Q8=1,\"落石予防工\",IF(Q8=2,\"落石防護工\",\"\"))","v":"落石予防工"},null,{"$f":"P8&R8","v":"分類：落石予防工"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"工種：",false,{"$f":"IF(Q9=TRUE,\"覆式落石防止網\",\"\")","v":""},null,{"$f":"P9&_xlfn.TEXTJOIN(\",\",,R9,R10,R11,R12)","v":"工種："}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(Q10=TRUE,\"ロープ伏せ工\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(Q11=TRUE,\"ロープ掛け工\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(Q12=TRUE,\"ロープ伏せ工+地山補強土工\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"落石の大きさ：",1,{"$f":"IF(Q13=1,\"巨礫\",IF(Q13=2,\"中規模\",IF(Q13=3,\"小中規模\",\"\")))","v":"巨礫"},null,{"$f":"P13&R13","v":"落石の大きさ：巨礫"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"工種：",false,{"$f":"IF(Q14=TRUE,\"ポケット式落石防止網\",\"\")","v":""},null,{"$f":"P14&_xlfn.TEXTJOIN(\",\",,R14,R15)","v":"工種："}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(Q15=TRUE,\"落石防護柵\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"可能吸収エネルギー：",0,{"$f":"IF(Q16=1,\"e ＜100kJ\",IF(Q16=2,\"100ｋJ≦ e ＜400ｋJ\",IF(Q16=3,\"400ｋJ≦ e ＜900ｋJ\",IF(Q16=4,\"900ｋJ ≦ e\",\"\"))))","v":""},null,{"$f":"P16&R16","v":"可能吸収エネルギー："}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"設置箇所：",false,{"$f":"IF(Q17=TRUE,\"道路路肩付近の平場\",\"\")","v":""},null,{"$f":"P17&_xlfn.TEXTJOIN(\",\",,R17,R18)","v":"設置箇所："}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(Q18=TRUE,\"斜面上\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"地域特性：",false,{"$f":"IF(Q19=TRUE,\"塩害地域\",\"\")","v":""},null,{"$f":"P19&R19","v":"地域特性："}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"発注者ニーズへの適応性：",1,{"$f":"IF(Q20=1,\"AND\",IF(Q20=2,\"OR\",\"\"))","v":"AND"},null,{"$f":"P20&_xlfn.TEXTJOIN(\",\",,R21,R22,R23,R24)","v":"発注者ニーズへの適応性："}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(Q21=TRUE,\"落石重量又はエネルギー九州\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(Q22=TRUE,\"ライフサイクルコスト\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(Q23=TRUE,\"耐久性の向上\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,false,{"$f":"IF(Q24=TRUE,\"維持管理\",\"\")","v":""}]
[]
[]
[]
["新技術の検索"]

{"sheet":"更新履歴","index":1,"n_rows":109,"n_cols":2,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"■更新履歴"]
[null,"2023/03/31\n＜Ver1.00＞"]
[null,"・初版アップロード"]
[]
[null,"2023/4/30\n＜Ver1.101＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/5/31\n＜Ver1.102＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/6/30\n＜Ver1.103＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/7/31\n＜Ver1.104＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/8/31\n＜Ver1.105＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/9/30\n＜Ver1.106＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/10/31\n＜Ver1.107＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2023/11/30\n＜Ver1.108＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[]
[null,"2023/12/31\n＜Ver1.109＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/1/31\n＜Ver1.110＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/2/29\n＜Ver1.111＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/3/31\n＜Ver1.112＞"]
[null,"・NETIS登録状況を確認し1技術を新規登録しました（NETIS申請情報のみ）。"]
[]
[null,"2024/4/30\n＜Ver1.113＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/5/31\n＜Ver1.114＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/6/30\n＜Ver1.115＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/7/31\n＜Ver1.116＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/8/31\n＜Ver1.117＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/9/30\n＜Ver1.18＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2024/10/31\n＜Ver1.19＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[null,"・施工費用および施工日数等を令和6度の情報に更新"]
[]
[null,"2024/11/30\n＜Ver1.20＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[null,"・施工費用および施工日数等を令和6年度の情報に更新"]
[]
[null,"2024/12/31\n＜Ver1.21＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/1/31\n＜Ver1.22＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[null,"・落石防護柵の追加"]
[]
[null,"2025/2/28\n＜Ver1.23＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/3/31\n＜Ver1.24＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/4/30\n＜Ver1.25＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/5/31\n＜Ver1.26＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/6/30\n＜Ver1.27＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/7/31\n＜Ver1.28＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/8/31\n＜Ver1.29＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/9/30\n＜Ver1.30＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[null,"・施工費用および施工日数等を令和7年度の情報に更新"]
[]
[null,"2025/10/31\n＜Ver1.31＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/11/30\n＜Ver1.32＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2025/12/31\n＜Ver1.33＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]
[]
[null,"2026/1/31＜Ver1.34＞"]
[null,"・新規登録は無し。"]

{"sheet":"詳細版","index":2,"n_rows":100,"n_cols":5,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,175,2,176],[2,177,2,178],[2,179,2,180],[2,181,2,182],[2,141,2,142],[2,143,2,144],[2,145,2,146],[2,147,2,148],[2,149,2,150],[2,151,2,152],[2,153,2,154],[2,155,2,156],[2,157,2,158],[2,159,2,160],[2,161,2,162],[2,163,2,164],[2,165,2,166],[2,167,2,168],[2,169,2,170],[2,171,2,172],[2,173,2,174],[2,107,2,108],[2,109,2,110],[2,111,2,112],[2,113,2,114],[2,115,2,116],[2,117,2,118],[2,119,2,120],[2,121,2,122],[2,123,2,124],[2,125,2,126],[2,127,2,128],[2,129,2,130],[2,131,2,132],[2,133,2,134],[2,135,2,136],[2,137,2,138],[2,139,2,140],[2,73,2,74],[2,75,2,76],[2,77,2,78],[2,79,2,80],[2,81,2,82],[2,83,2,84],[2,85,2,86],[2,87,2,88],[2,89,2,90],[2,91,2,92],[2,93,2,94],[2,95,2,96],[2,97,2,98],[2,99,2,100],[2,101,2,102],[2,103,2,104],[2,105,2,106],[2,39,2,40],[2,41,2,42],[2,43,2,44],[2,45,2,46],[2,47,2,48],[2,49,2,50],[2,51,2,52],[2,53,2,54],[2,55,2,56],[2,57,2,58],[2,59,2,60],[2,61,2,62],[2,63,2,64],[2,65,2,66],[2,67,2,68],[2,69,2,70],[2,71,2,72],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[2,17,2,18],[2,19,2,20],[2,21,2,22],[2,23,2,24],[2,25,2,26],[2,27,2,28],[2,29,2,30],[2,31,2,32],[2,33,2,34],[2,35,2,36],[2,37,2,38],[99,0,99,4],[26,0,33,0],[26,1,33,1],[26,3,26,4],[27,2,33,2],[27,3,27,4],[33,3,33,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[4,0,25,0],[4,1,4,4],[5,2,5,4],[6,2,6,4],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[35,1,35,4],[36,1,39,1],[36,2,39,2],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,2,40,4],[41,2,41,4],[42,2,42,4],[43,1,48,1],[43,2,44,2],[23,3,23,4],[1,0,1,4],[95,3,95,4],[96,0,96,1],[96,2,96,4],[80,3,80,4],[81,1,83,1],[81,2,83,2],[81,3,83,3],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[84,3,84,4],[85,3,85,4],[66,3,68,3],[69,3,71,3],[3,0,3,4],[11,2,11,4],[12,1,24,1],[21,3,21,4],[22,3,22,4],[90,1,95,1],[98,0,98,1],[98,2,98,4],[86,2,86,4],[87,2,87,4],[88,2,88,4],[89,2,89,4],[90,0,95,0],[90,2,91,2],[90,3,90,4],[91,3,92,3],[92,2,95,2],[93,3,94,3],[97,0,97,1],[97,2,97,4],[24,3,24,4],[25,2,25,4],[12,2,24,2],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[28,3,28,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[12,5,12,6],[18,5,18,6],[24,5,24,6],[30,5,30,6],[42,5,42,6],[80,5,80,6],[86,5,86,6],[92,5,92,6],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,2,48,2],[45,3,45,4],[48,3,48,4],[34,0,34,4],[35,0,89,0],[49,1,80,1],[49,2,80,2],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,53,3],[54,3,56,3],[57,3,59,3],[60,3,62,3],[63,3,65,3],[72,3,74,3],[75,3,77,3],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,16],[4,17,4,18],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[6,13,6,14],[6,15,6,16],[6,17,6,18],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[11,13,11,14],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[10,13,10,14],[10,15,10,16],[10,17,10,18],[4,5,4,6],[4,39,4,40],[4,41,4,42],[4,43,4,44],[4,45,4,46],[4,47,4,48],[4,29,4,30],[4,31,4,32],[4,33,4,34],[4,35,4,36],[4,37,4,38],[4,19,4,20],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,25,4,26],[4,27,4,28],[11,15,11,16],[11,17,11,18],[5,43,5,44],[5,45,5,46],[5,47,5,48],[6,19,6,20],[6,21,6,22],[6,23,6,24],[6,25,6,26],[6,27,6,28],[6,39,6,40],[6,41,6,42],[6,43,6,44],[6,45,6,46],[6,47,6,48],[6,29,6,30],[6,31,6,32],[4,79,4,80],[4,81,4,82],[4,83,4,84],[4,85,4,86],[4,87,4,88],[4,69,4,70],[4,71,4,72],[4,73,4,74],[4,75,4,76],[4,77,4,78],[4,59,4,60],[4,61,4,62],[4,63,4,64],[4,65,4,66],[4,67,4,68],[4,49,4,50],[4,51,4,52],[4,53,4,54],[4,55,4,56],[4,57,4,58],[4,119,4,120],[4,121,4,122],[4,123,4,124],[4,125,4,126],[4,127,4,128],[4,109,4,110],[4,111,4,112],[4,113,4,114],[4,115,4,116],[4,117,4,118],[4,99,4,100],[4,101,4,102],[4,103,4,104],[4,105,4,106],[4,107,4,108],[4,89,4,90],[4,91,4,92],[4,93,4,94],[4,95,4,96],[4,97,4,98],[4,161,4,162],[4,163,4,164],[4,165,4,166],[4,167,4,168],[4,149,4,150],[4,151,4,152],[4,153,4,154],[4,155,4,156],[4,157,4,158],[4,139,4,140],[4,141,4,142],[4,143,4,144],[4,145,4,146],[4,147,4,148],[4,129,4,130],[4,131,4,132],[4,133,4,134],[4,135,4,136],[4,137,4,138],[5,49,5,50],[5,51,5,52],[5,33,5,34],[5,35,5,36],[5,37,5,38],[5,39,5,40],[5,41,5,42],[4,179,4,180],[4,181,4,182],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[5,13,5,14],[5,15,5,16],[5,17,5,18],[5,19,5,20],[5,21,5,22],[5,23,5,24],[5,25,5,26],[5,27,5,28],[5,29,5,30],[5,31,5,32],[4,169,4,170],[4,171,4,172],[4,173,4,174],[4,175,4,176],[4,177,4,178],[4,159,4,160],[5,83,5,84],[5,85,5,86],[5,87,5,88],[5,95,5,96],[5,97,5,98],[5,99,5,100],[5,101,5,102],[5,89,5,90],[5,91,5,92],[5,73,5,74],[5,75,5,76],[5,77,5,78],[5,79,5,80],[5,81,5,82],[5,63,5,64],[5,65,5,66],[5,67,5,68],[5,69,5,70],[5,71,5,72],[5,53,5,54],[5,55,5,56],[5,57,5,58],[5,59,5,60],[5,61,5,62],[5,173,5,174],[5,175,5,176],[5,177,5,178],[5,179,5,180],[5,181,5,182],[5,163,5,164],[5,165,5,166],[5,167,5,168],[5,169,5,170],[5,171,5,172],[5,153,5,154],[5,155,5,156],[5,157,5,158],[5,159,5,160],[5,161,5,162],[5,143,5,144],[5,145,5,146],[5,147,5,148],[5,149,5,150],[5,151,5,152],[5,133,5,134],[5,135,5,136],[5,137,5,138],[5,139,5,140],[5,141,5,142],[5,123,5,124],[5,125,5,126],[6,59,6,60],[6,61,6,62],[6,63,6,64],[6,65,6,66],[6,67,6,68],[6,49,6,50],[6,51,6,52],[6,53,6,54],[6,55,6,56],[6,57,6,58],[6,141,6,142],[5,127,5,128],[5,129,5,130],[5,131,5,132],[5,113,5,114],[5,115,5,116],[5,117,5,118],[5,119,5,120],[5,121,5,122],[5,103,5,104],[5,105,5,106],[5,107,5,108],[5,109,5,110],[5,111,5,112],[5,93,5,94],[6,33,6,34],[6,35,6,36],[6,37,6,38],[6,99,6,100],[6,101,6,102],[6,103,6,104],[6,105,6,106],[6,107,6,108],[6,89,6,90],[6,91,6,92],[6,93,6,94],[6,95,6,96],[6,97,6,98],[6,79,6,80],[6,81,6,82],[6,83,6,84],[6,85,6,86],[6,87,6,88],[6,69,6,70],[6,71,6,72],[6,73,6,74],[6,75,6,76],[6,77,6,78],[6,143,6,144],[6,145,6,146],[6,147,6,148],[6,129,6,130],[6,131,6,132],[6,133,6,134],[6,135,6,136],[6,137,6,138],[6,119,6,120],[6,121,6,122],[6,123,6,124],[6,125,6,126],[6,127,6,128],[6,109,6,110],[6,111,6,112],[6,113,6,114],[6,115,6,116],[6,117,6,118],[6,179,6,180],[6,181,6,182],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[7,13,7,14],[7,15,7,16],[7,17,7,18],[7,19,7,20],[7,21,7,22],[7,23,7,24],[7,25,7,26],[7,27,7,28],[7,29,7,30],[7,31,7,32],[6,169,6,170],[6,171,6,172],[6,173,6,174],[6,175,6,176],[6,177,6,178],[6,159,6,160],[6,161,6,162],[6,163,6,164],[6,165,6,166],[6,167,6,168],[6,149,6,150],[6,151,6,152],[6,153,6,154],[6,155,6,156],[6,157,6,158],[6,139,6,140],[7,63,7,64],[7,65,7,66],[7,67,7,68],[7,69,7,70],[7,71,7,72],[7,53,7,54],[7,55,7,56],[7,57,7,58],[7,59,7,60],[7,61,7,62],[7,43,7,44],[7,45,7,46],[7,47,7,48],[7,49,7,50],[7,51,7,52],[7,33,7,34],[7,35,7,36],[7,37,7,38],[7,39,7,40],[7,41,7,42],[7,103,7,104],[7,105,7,106],[7,107,7,108],[7,109,7,110],[7,111,7,112],[7,93,7,94],[7,95,7,96],[7,97,7,98],[7,99,7,100],[7,101,7,102],[7,83,7,84],[7,85,7,86],[7,87,7,88],[7,89,7,90],[7,91,7,92],[7,73,7,74],[7,75,7,76],[7,77,7,78],[7,79,7,80],[7,81,7,82],[7,177,7,178],[7,179,7,180],[7,181,7,182],[7,163,7,164],[7,165,7,166],[7,167,7,168],[7,169,7,170],[7,171,7,172],[7,153,7,154],[7,155,7,156],[7,157,7,158],[7,159,7,160],[7,161,7,162],[7,143,7,144],[7,145,7,146],[7,147,7,148],[7,149,7,150],[7,151,7,152],[8,25,8,26],[8,27,8,28],[8,29,8,30],[8,31,8,32],[8,33,8,34],[8,15,8,16],[8,17,8,18],[8,19,8,20],[8,21,8,22],[8,23,8,24],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[8,13,8,14],[7,173,7,174],[7,175,7,176],[7,133,7,134],[7,135,7,136],[7,137,7,138],[7,139,7,140],[7,141,7,142],[7,123,7,124],[7,125,7,126],[7,127,7,128],[7,129,7,130],[7,131,7,132],[7,113,7,114],[7,115,7,116],[7,117,7,118],[7,119,7,120],[7,121,7,122],[8,65,8,66],[8,67,8,68],[8,69,8,70],[8,71,8,72],[8,73,8,74],[8,55,8,56],[8,57,8,58],[8,59,8,60],[8,61,8,62],[8,63,8,64],[8,45,8,46],[8,47,8,48],[8,49,8,50],[8,51,8,52],[8,53,8,54],[8,35,8,36],[8,37,8,38],[8,39,8,40],[8,41,8,42],[8,43,8,44],[8,105,8,106],[8,107,8,108],[8,109,8,110],[8,111,8,112],[8,113,8,114],[8,95,8,96],[8,97,8,98],[8,99,8,100],[8,101,8,102],[8,103,8,104],[8,85,8,86],[8,87,8,88],[8,89,8,90],[8,91,8,92],[8,93,8,94],[8,75,8,76],[8,77,8,78],[8,79,8,80],[8,81,8,82],[8,83,8,84],[8,147,8,148],[8,149,8,150],[8,151,8,152],[8,153,8,154],[8,135,8,136],[8,137,8,138],[8,139,8,140],[8,141,8,142],[8,143,8,144],[8,125,8,126],[8,127,8,128],[8,129,8,130],[8,131,8,132],[8,133,8,134],[8,115,8,116],[8,117,8,118],[8,119,8,120],[8,121,8,122],[8,123,8,124],[9,29,9,30],[9,31,9,32],[9,33,9,34],[9,35,9,36],[9,37,9,38],[8,175,8,176],[8,177,8,178],[8,179,8,180],[8,181,8,182],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[9,13,9,14],[9,15,9,16],[9,17,9,18],[9,19,9,20],[9,21,9,22],[9,23,9,24],[9,25,9,26],[9,27,9,28],[8,165,8,166],[8,167,8,168],[8,169,8,170],[8,171,8,172],[8,173,8,174],[8,155,8,156],[8,157,8,158],[8,159,8,160],[8,161,8,162],[8,163,8,164],[8,145,8,146],[9,69,9,70],[9,71,9,72],[9,73,9,74],[9,75,9,76],[9,77,9,78],[9,59,9,60],[9,61,9,62],[9,63,9,64],[9,65,9,66],[9,67,9,68],[9,49,9,50],[9,51,9,52],[9,53,9,54],[9,55,9,56],[9,57,9,58],[9,39,9,40],[9,41,9,42],[9,43,9,44],[9,45,9,46],[9,47,9,48],[9,115,9,116],[9,117,9,118],[9,99,9,100],[9,101,9,102],[9,103,9,104],[9,105,9,106],[9,107,9,108],[9,89,9,90],[9,91,9,92],[9,93,9,94],[9,95,9,96],[9,97,9,98],[9,79,9,80],[9,81,9,82],[9,83,9,84],[9,85,9,86],[9,87,9,88],[10,19,10,20],[10,21,10,22],[10,23,10,24],[10,25,10,26],[10,27,10,28],[10,29,10,30],[10,31,10,32],[9,169,9,170],[9,171,9,172],[9,173,9,174],[9,159,9,160],[9,161,9,162],[9,163,9,164],[9,165,9,166],[9,167,9,168],[9,149,9,150],[9,151,9,152],[9,153,9,154],[9,155,9,156],[9,157,9,158],[9,139,9,140],[9,141,9,142],[9,143,9,144],[9,145,9,146],[9,147,9,148],[10,53,10,54],[10,55,10,56],[10,57,10,58],[10,59,10,60],[10,61,10,62],[10,43,10,44],[10,45,10,46],[10,47,10,48],[10,49,10,50],[10,51,10,52],[10,33,10,34],[10,35,10,36],[10,37,10,38],[10,39,10,40],[10,41,10,42],[9,179,9,180],[9,181,9,182],[9,175,9,176],[9,177,9,178],[9,129,9,130],[9,131,9,132],[9,133,9,134],[9,135,9,136],[9,137,9,138],[9,119,9,120],[9,121,9,122],[9,123,9,124],[9,125,9,126],[9,127,9,128],[9,109,9,110],[9,111,9,112],[9,113,9,114],[10,93,10,94],[10,95,10,96],[10,97,10,98],[10,99,10,100],[10,101,10,102],[10,83,10,84],[10,85,10,86],[10,87,10,88],[10,89,10,90],[10,91,10,92],[10,73,10,74],[10,75,10,76],[10,77,10,78],[10,79,10,80],[10,81,10,82],[10,63,10,64],[10,65,10,66],[10,67,10,68],[10,69,10,70],[10,71,10,72],[10,137,10,138],[10,139,10,140],[10,141,10,142],[10,123,10,124],[10,125,10,126],[10,127,10,128],[10,129,10,130],[10,131,10,132],[10,113,10,114],[10,115,10,116],[10,117,10,118],[10,119,10,120],[10,121,10,122],[10,103,10,104],[10,105,10,106],[10,107,10,108],[10,109,10,110],[10,111,10,112],[11,29,11,30],[11,31,11,32],[11,33,11,34],[11,35,11,36],[11,37,11,38],[11,19,11,20],[11,21,11,22],[11,23,11,24],[11,25,11,26],[11,27,11,28],[10,173,10,174],[10,175,10,176],[10,177,10,178],[10,179,10,180],[10,181,10,182],[10,163,10,164],[10,165,10,166],[10,167,10,168],[10,169,10,170],[10,171,10,172],[10,153,10,154],[10,155,10,156],[10,157,10,158],[10,159,10,160],[10,161,10,162],[10,143,10,144],[10,145,10,146],[10,147,10,148],[10,149,10,150],[10,151,10,152],[10,133,10,134],[10,135,10,136],[11,69,11,70],[11,71,11,72],[11,73,11,74],[11,75,11,76],[11,77,11,78],[11,59,11,60],[11,61,11,62],[11,63,11,64],[11,65,11,66],[11,67,11,68],[11,49,11,50],[11,51,11,52],[11,53,11,54],[11,55,11,56],[11,57,11,58],[11,39,11,40],[11,41,11,42],[11,43,11,44],[11,45,11,46],[11,47,11,48],[11,115,11,116],[11,117,11,118],[11,99,11,100],[11,101,11,102],[11,103,11,104],[11,105,11,106],[11,107,11,108],[11,89,11,90],[11,91,11,92],[11,93,11,94],[11,95,11,96],[11,97,11,98],[11,79,11,80],[11,81,11,82],[11,83,11,84],[11,85,11,86],[11,87,11,88],[12,7,12,8],[12,9,12,10],[12,11,12,12],[12,13,12,14],[12,15,12,16],[12,17,12,18],[12,19,12,20],[12,21,12,22],[12,23,12,24],[12,25,12,26],[12,27,12,28],[12,29,12,30],[12,31,12,32],[11,169,11,170],[11,171,11,172],[11,173,11,174],[11,159,11,160],[11,161,11,162],[11,163,11,164],[11,165,11,166],[11,167,11,168],[11,149,11,150],[11,151,11,152],[11,153,11,154],[11,155,11,156],[11,157,11,158],[11,139,11,140],[11,141,11,142],[11,143,11,144],[11,145,11,146],[11,147,11,148],[12,53,12,54],[12,55,12,56],[12,57,12,58],[12,59,12,60],[12,61,12,62],[12,43,12,44],[12,45,12,46],[12,47,12,48],[12,49,12,50],[12,51,12,52],[12,33,12,34],[12,35,12,36],[12,37,12,38],[12,39,12,40],[12,41,12,42],[11,179,11,180],[11,181,11,182],[11,175,11,176],[11,177,11,178],[11,129,11,130],[11,131,11,132],[11,133,11,134],[11,135,11,136],[11,137,11,138],[11,119,11,120],[11,121,11,122],[11,123,11,124],[11,125,11,126],[11,127,11,128],[11,109,11,110],[11,111,11,112],[11,113,11,114],[12,93,12,94],[12,95,12,96],[12,97,12,98],[12,99,12,100],[12,101,12,102],[12,83,12,84],[12,85,12,86],[12,87,12,88],[12,89,12,90],[12,91,12,92],[12,73,12,74],[12,75,12,76],[12,77,12,78],[12,79,12,80],[12,81,12,82],[12,63,12,64],[12,65,12,66],[12,67,12,68],[12,69,12,70],[12,71,12,72],[12,137,12,138],[12,139,12,140],[12,141,12,142],[12,123,12,124],[12,125,12,126],[12,127,12,128],[12,129,12,130],[12,131,12,132],[12,113,12,114],[12,115,12,116],[12,117,12,118],[12,119,12,120],[12,121,12,122],[12,103,12,104],[12,105,12,106],[12,107,12,108],[12,109,12,110],[12,111,12,112],[13,15,13,16],[13,17,13,18],[13,19,13,20],[13,21,13,22],[13,23,13,24],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[13,9,13,10],[13,11,13,12],[13,13,13,14],[12,173,12,174],[12,175,12,176],[12,177,12,178],[12,179,12,180],[12,181,12,182],[12,163,12,164],[12,165,12,166],[12,167,12,168],[12,169,12,170],[12,171,12,172],[12,153,12,154],[12,155,12,156],[12,157,12,158],[12,159,12,160]],"merged_total":5263,"flags":["merged_cut"]}
[]
["落石防止網（ロックネット）\n落石防護柵（ストーンガード）"]
[{"$f":"検索!S4","v":"工法比較表検索結果[26技術93仕様の内、7技術7仕様]"}]
[]
["ＮＥＴＩＳ情報","技術名"]
[null,"①","ＮＥＴＩＳ登録番号"]
[null,"②","技術の位置付け（有用な新技術）"]
[null,"③","開発者（本社が存在する都道府県）"]
[null,"④","開発者における九州地方との関連性（九州登録九州本社：◎、九州外登録九州本社：○、九州に共同開発者有り：△、その他：－）"]
[null,"⑤","九州地方への機能性（九州地方に支店等を有する場合：○、その他：－）"]
[null,"⑥","技術概要"]
[null,"⑦","概要図"]
[null,"⑧","施工条件・適用条件等","分類"]
[null,null,null,"工種"]
[null,null,null,"種類"]
[null,null,null,"設置個所"]
[null,null,null,"基礎の形式"]
[null,null,null,"斜面勾配"]
[null,null,null,"落石重量（kN）又はエネルギー（kJ）"]
[null,null,null,"ロープの間隔"]
[null,null,null,"支柱・柵高及び間隔"]
[null,null,null,"落石径"]
[null,null,null,"支柱及びアンカーの土質条件"]
[null,null,null,"立木の処理"]
[null,null,null,"足場条件"]
[null,"⑨","比較する従来技術"]
["評価情報","⑩","評価基準","項目"]
[null,null,"・A：従来技術より極めて優れる\n・B：従来技術より優れる\n・C：従来技術と同等\n・D：従来技術より劣る","経済性"]
[null,null,null,"工程"]
[null,null,null,"品質・出来形"]
[null,null,null,"安全性"]
[null,null,null,"施工性"]
[null,null,null,"環境"]
[null,null,null,"総合的な留意点・所見、\nその他コメント"]
["統一した従来技術"]
["補完情報"]
[null,"⑪","概算施工費用\n注1）","施工費用"]
[null,null,null,"改良材材料費"]
[null,null,null,"合計"]
[null,null,null,"標準施工規模"]
[null,"⑫","概算施工日数"]
[null,"⑬","施工工程"]
[null,"⑭","施工条件"]
[null,"⑮","統一した従来技術との比較","経済性"]
[null,null,null,"工程"]
[null,null,"判定の凡例\n○：従来技術より優れる\n△：従来技術と同程度\n－：上記以外","品質・出来形"]
[null,null,null,"安全性"]
[null,null,null,"施工性"]
[null,null,null,"環境"]
[null,"⑯","部材の種類と規格"]
[null,null,null,"主要部材"]
[null,null,null,"ロープ①","名称"]
[null,null,null,null,"規格"]
[null,null,null,null,"設計基準強度"]
[null,null,null,"ロープ②","名称"]
[null,null,null,null,"規格"]
[null,null,null,null,"設計基準強度"]
[null,null,null,"ロープ③","名称"]
[null,null,null,null,"規格"]
[null,null,null,null,"設計基準強度"]
[null,null,null,"アンカー①","名称"]
[null,null,null,null,"規格"]
[null,null,null,null,"設計基準強度"]
[null,null,null,"アンカー②","名称"]
[null,null,null,null,"規格"]
[null,null,null,null,"設計基準強度"]
[null,null,null,"金網①","名称"]
[null,null,null,null,"規格"]
[null,null,null,null,"設計基準強度"]
[null,null,null,"金網②","名称"]
[null,null,null,null,"規格"]
[null,null,null,null,"設計基準強度"]
[null,null,null,"支柱①","名称"]
[null,null,null,null,"規格"]
[null,null,null,null,"設計基準強度"]
[null,null,null,"支柱②","名称"]
[null,null,null,null,"規格"]
[null,null,null,null,"設計基準強度"]
[null,null,null,"その他部材"]
[null,null,null,"実物大試験の実施の有無、試験名"]
[null,null,null,"実証試験結果"]
[null,"⑰","九州のフィールドへの適応性","施工実績\n(過去3年)","国土交通省：活用効果調査表数"]
[null,null,null,null,"地方自治体：開発者ヒアリング"]
[null,null,null,null,"その他：開発者ヒアリング"]
[null,"⑱","特許等","特許"]
[null,null,null,"建設技術審査証明"]
[null,"⑲","生産供給体制（機械保有台数等）"]
[null,"⑳","維持管理"]
[null,"㉑","留意点"]
[null,"㉒","備考"]
["発注者ニーズへの適応性","㉓","従来技術との比較評価","エネルギー吸収の性能"]
[null,null,null,"経済性（LCC）","塩害地域"]
[null,null,"判定の凡例\n○：従来技術より優れる\n△：従来技術と同程度\n-：上記以外",null,"塩害の影響をうけない地域"]
[null,null,null,"耐久性\n（塩害）","塩害地域"]
[null,null,null,null,"塩害の影響をうけない地域"]
[null,null,null,"維持管理の確実性及び容易さ"]
["㉔",null,"耐久性等"]
["㉕",null,"施工性(留意事項含む）"]
["㉖",null,"その他（留意事項含む）"]
["注1）施工費用：2025年4月福岡県久留米市　注2）／：補完調査未実施"]

{"sheet":"簡易版","index":3,"n_rows":6,"n_cols":31,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,30,5,30],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[5,13,5,14],[5,15,5,16],[4,8,5,8],[4,9,4,10],[4,11,5,11],[4,21,4,23],[4,29,5,29],[4,24,5,24],[4,12,4,20],[4,3,5,3],[3,24,3,29],[4,27,4,28],[4,25,4,26]]}
[null,null,null,"落石防止網（ロックネット）落石防護柵（ストーンガード）"]
[null,null,null,{"$f":"検索!S4","v":"工法比較表検索結果[26技術93仕様の内、7技術7仕様]"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"発注者ニーズへの適応性"]
[null,null,null,"番号","技術名","NETIS番号","開発者","分類","工種","施工条件・適用条件等",null,"実物大試験の実施の有無","統一した従来技術との比較",null,null,null,null,null,null,null,null,"施工実績（過去３年）",null,null,"エネルギー吸収の性能","経済性（LCC）",null,"耐久性\n（塩害）",null,"維持管理の確実性及び容易さ","概要"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"落石重量（kN）又はエネルギー（kJ）","落石径",null,"従来技術\n（新技術の仕様に合わせて、土木工事標準積算基準書より算出）","概算施工費用",null,"概算施工日数",null,"品質・出来形","安全性","施工性","環境","国土交通省：活用効果調査表数","地方自治体：開発者ヒアリング","その他：開発者ヒアリング",null,"塩害地域","塩害の影響をうけない地域","塩害地域","塩害の影響をうけない地域"]

{"sheet":"DB","index":4,"n_rows":149,"n_cols":183,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[80,179,80,180],[80,181,80,182],[90,2,91,2],[92,2,95,2],[80,161,80,162],[80,163,80,164],[80,165,80,166],[80,167,80,168],[80,169,80,170],[80,171,80,172],[80,173,80,174],[80,175,80,176],[80,177,80,178],[80,143,80,144],[80,145,80,146],[80,147,80,148],[80,149,80,150],[80,151,80,152],[80,153,80,154],[80,155,80,156],[80,157,80,158],[80,159,80,160],[80,125,80,126],[80,127,80,128],[80,129,80,130],[80,131,80,132],[80,133,80,134],[80,135,80,136],[80,137,80,138],[80,139,80,140],[80,141,80,142],[80,107,80,108],[80,109,80,110],[80,111,80,112],[80,113,80,114],[80,115,80,116],[80,117,80,118],[80,119,80,120],[80,121,80,122],[80,123,80,124],[80,89,80,90],[80,91,80,92],[80,93,80,94],[80,95,80,96],[80,97,80,98],[80,99,80,100],[80,101,80,102],[80,103,80,104],[80,105,80,106],[80,71,80,72],[80,73,80,74],[80,75,80,76],[80,77,80,78],[80,79,80,80],[80,81,80,82],[80,83,80,84],[80,85,80,86],[80,87,80,88],[80,53,80,54],[80,55,80,56],[80,57,80,58],[80,59,80,60],[80,61,80,62],[80,63,80,64],[80,65,80,66],[80,67,80,68],[80,69,80,70],[79,181,79,182],[80,7,80,8],[80,9,80,10],[80,11,80,12],[80,13,80,14],[80,15,80,16],[80,17,80,18],[80,19,80,20],[80,21,80,22],[80,23,80,24],[80,25,80,26],[80,27,80,28],[80,29,80,30],[80,31,80,32],[80,33,80,34],[80,35,80,36],[80,37,80,38],[80,39,80,40],[80,41,80,42],[80,43,80,44],[80,45,80,46],[80,47,80,48],[80,49,80,50],[80,51,80,52],[79,163,79,164],[79,165,79,166],[79,167,79,168],[79,169,79,170],[79,171,79,172],[79,173,79,174],[79,175,79,176],[79,177,79,178],[79,179,79,180],[79,145,79,146],[79,147,79,148],[79,149,79,150],[79,151,79,152],[79,153,79,154],[79,155,79,156],[79,157,79,158],[79,159,79,160],[79,161,79,162],[79,127,79,128],[79,129,79,130],[79,131,79,132],[79,133,79,134],[79,135,79,136],[79,137,79,138],[79,139,79,140],[79,141,79,142],[79,143,79,144],[79,111,79,112],[79,113,79,114],[79,115,79,116],[79,117,79,118],[79,119,79,120],[79,121,79,122],[79,123,79,124],[79,125,79,126],[79,91,79,92],[79,93,79,94],[79,95,79,96],[79,97,79,98],[79,99,79,100],[79,101,79,102],[79,103,79,104],[79,105,79,106],[79,107,79,108],[79,77,79,78],[79,79,79,80],[79,81,79,82],[79,83,79,84],[79,85,79,86],[79,87,79,88],[79,89,79,90],[79,55,79,56],[79,57,79,58],[79,59,79,60],[79,61,79,62],[79,63,79,64],[79,65,79,66],[79,67,79,68],[79,69,79,70],[79,71,79,72],[79,109,79,110],[79,43,79,44],[79,45,79,46],[79,47,79,48],[79,49,79,50],[79,51,79,52],[79,53,79,54],[79,19,79,20],[79,21,79,22],[79,23,79,24],[79,25,79,26],[79,27,79,28],[79,29,79,30],[79,31,79,32],[79,33,79,34],[79,35,79,36],[79,73,79,74],[79,75,79,76],[79,7,79,8],[79,9,79,10],[79,11,79,12],[79,13,79,14],[79,15,79,16],[79,17,79,18],[98,169,98,170],[98,171,98,172],[98,173,98,174],[98,175,98,176],[98,177,98,178],[98,179,98,180],[98,181,98,182],[49,3,49,4],[51,3,53,3],[79,3,79,4],[98,151,98,152],[98,153,98,154],[98,155,98,156],[98,157,98,158],[98,159,98,160],[98,161,98,162],[98,163,98,164],[98,165,98,166],[98,167,98,168],[98,133,98,134],[98,135,98,136],[98,137,98,138],[98,139,98,140],[79,37,79,38],[79,39,79,40],[79,41,79,42],[98,141,98,142],[98,143,98,144],[98,145,98,146],[98,147,98,148],[98,149,98,150],[98,115,98,116],[98,117,98,118],[98,119,98,120],[98,121,98,122],[98,123,98,124],[98,125,98,126],[98,127,98,128],[98,129,98,130],[98,131,98,132],[98,97,98,98],[98,99,98,100],[98,101,98,102],[98,103,98,104],[98,105,98,106],[98,107,98,108],[98,109,98,110],[98,111,98,112],[98,113,98,114],[98,79,98,80],[98,81,98,82],[98,83,98,84],[98,85,98,86],[98,87,98,88],[98,89,98,90],[98,91,98,92],[98,93,98,94],[98,95,98,96],[98,61,98,62],[98,63,98,64],[98,65,98,66],[98,67,98,68],[98,69,98,70],[98,71,98,72],[98,73,98,74],[98,75,98,76],[98,77,98,78],[98,43,98,44],[98,45,98,46],[98,47,98,48],[98,49,98,50],[98,51,98,52],[98,53,98,54],[98,55,98,56],[98,57,98,58],[98,59,98,60],[98,25,98,26],[98,27,98,28],[98,29,98,30],[98,31,98,32],[98,33,98,34],[98,35,98,36],[98,37,98,38],[98,39,98,40],[98,41,98,42],[98,7,98,8],[98,9,98,10],[98,11,98,12],[98,13,98,14],[98,15,98,16],[98,17,98,18],[98,19,98,20],[98,21,98,22],[98,23,98,24],[97,165,97,166],[97,167,97,168],[97,169,97,170],[97,171,97,172],[97,173,97,174],[97,175,97,176],[97,177,97,178],[97,179,97,180],[97,111,97,112],[97,113,97,114],[97,115,97,116],[97,117,97,118],[97,119,97,120],[97,121,97,122],[97,123,97,124],[97,125,97,126],[97,127,97,128],[97,93,97,94],[97,95,97,96],[97,97,97,98],[97,99,97,100],[97,101,97,102],[97,103,97,104],[97,181,97,182],[97,147,97,148],[97,149,97,150],[97,151,97,152],[97,153,97,154],[97,155,97,156],[97,157,97,158],[97,159,97,160],[97,161,97,162],[97,163,97,164],[97,129,97,130],[97,131,97,132],[97,133,97,134],[97,135,97,136],[97,137,97,138],[97,139,97,140],[97,141,97,142],[97,143,97,144],[97,145,97,146],[97,105,97,106],[97,107,97,108],[97,109,97,110],[97,75,97,76],[97,77,97,78],[97,79,97,80],[97,81,97,82],[97,83,97,84],[97,85,97,86],[97,87,97,88],[97,89,97,90],[97,91,97,92],[97,57,97,58],[97,59,97,60],[97,61,97,62],[97,63,97,64],[97,65,97,66],[97,67,97,68],[97,69,97,70],[97,71,97,72],[97,73,97,74],[97,39,97,40],[97,41,97,42],[97,43,97,44],[97,45,97,46],[97,47,97,48],[97,49,97,50],[97,51,97,52],[97,53,97,54],[97,55,97,56],[96,167,96,168],[96,169,96,170],[96,171,96,172],[96,173,96,174],[96,175,96,176],[96,177,96,178],[96,179,96,180],[96,181,96,182],[96,151,96,152],[96,153,96,154],[96,155,96,156],[96,157,96,158],[96,159,96,160],[96,161,96,162],[96,163,96,164],[96,165,96,166],[96,125,96,126],[96,127,96,128],[96,129,96,130],[96,95,96,96],[96,97,96,98],[96,99,96,100],[96,101,96,102],[97,7,97,8],[97,9,97,10],[97,11,97,12],[97,13,97,14],[97,15,97,16],[97,17,97,18],[97,19,97,20],[97,21,97,22],[97,23,97,24],[97,25,97,26],[97,27,97,28],[97,29,97,30],[97,31,97,32],[97,33,97,34],[97,35,97,36],[97,37,97,38],[96,149,96,150],[96,131,96,132],[96,133,96,134],[96,135,96,136],[96,137,96,138],[96,139,96,140],[96,141,96,142],[96,143,96,144],[96,145,96,146],[96,147,96,148],[96,113,96,114],[96,115,96,116],[96,117,96,118],[96,119,96,120],[96,121,96,122],[96,123,96,124],[96,103,96,104],[96,105,96,106],[96,107,96,108],[96,109,96,110],[96,111,96,112],[96,77,96,78],[96,79,96,80],[96,81,96,82],[96,83,96,84],[96,85,96,86],[96,87,96,88],[96,89,96,90],[96,91,96,92],[96,93,96,94],[96,59,96,60],[96,61,96,62],[96,63,96,64],[96,65,96,66],[96,67,96,68],[96,69,96,70],[96,71,96,72],[96,73,96,74],[96,75,96,76],[96,41,96,42],[96,43,96,44],[96,45,96,46],[96,47,96,48],[96,49,96,50],[96,51,96,52],[96,53,96,54],[96,55,96,56],[96,57,96,58],[95,169,95,170],[95,171,95,172],[95,173,95,174],[95,175,95,176],[95,177,95,178],[95,179,95,180],[95,181,95,182],[96,7,96,8],[96,9,96,10],[96,11,96,12],[96,13,96,14],[96,15,96,16],[96,17,96,18],[96,19,96,20],[96,21,96,22],[96,23,96,24],[96,25,96,26],[96,27,96,28],[96,29,96,30],[96,31,96,32],[96,33,96,34],[96,35,96,36],[96,37,96,38],[96,39,96,40],[95,151,95,152],[95,153,95,154],[95,155,95,156],[95,157,95,158],[95,159,95,160],[95,161,95,162],[95,163,95,164],[95,165,95,166],[95,167,95,168],[95,133,95,134],[95,135,95,136],[95,137,95,138],[95,139,95,140],[95,141,95,142],[95,143,95,144],[95,145,95,146],[95,147,95,148],[95,149,95,150],[95,115,95,116],[95,117,95,118],[95,119,95,120],[95,121,95,122],[95,123,95,124],[95,125,95,126],[95,127,95,128],[95,129,95,130],[95,131,95,132],[95,97,95,98],[95,99,95,100],[95,101,95,102],[95,103,95,104],[95,105,95,106],[95,107,95,108],[95,109,95,110],[95,111,95,112],[95,113,95,114],[95,79,95,80],[95,81,95,82],[95,83,95,84],[95,85,95,86],[95,87,95,88],[95,89,95,90],[95,91,95,92],[95,93,95,94],[95,95,95,96],[95,61,95,62],[95,63,95,64],[95,65,95,66],[95,67,95,68],[95,69,95,70],[95,71,95,72],[95,73,95,74],[95,75,95,76],[95,77,95,78],[95,43,95,44],[95,45,95,46],[95,47,95,48],[95,49,95,50],[95,51,95,52],[95,53,95,54],[95,55,95,56],[95,57,95,58],[95,59,95,60],[95,25,95,26],[95,27,95,28],[95,29,95,30],[95,31,95,32],[95,33,95,34],[95,35,95,36],[95,37,95,38],[95,39,95,40],[95,41,95,42],[95,7,95,8],[95,9,95,10],[95,11,95,12],[95,13,95,14],[95,15,95,16],[95,17,95,18],[95,19,95,20],[95,21,95,22],[95,23,95,24],[94,165,94,166],[94,167,94,168],[94,169,94,170],[94,171,94,172],[94,173,94,174],[94,175,94,176],[94,177,94,178],[94,179,94,180],[94,111,94,112],[94,113,94,114],[94,115,94,116],[94,117,94,118],[94,119,94,120],[94,121,94,122],[94,123,94,124],[94,125,94,126],[94,127,94,128],[94,93,94,94],[94,95,94,96],[94,97,94,98],[94,99,94,100],[94,101,94,102],[94,103,94,104],[94,181,94,182],[94,147,94,148],[94,149,94,150],[94,151,94,152],[94,153,94,154],[94,155,94,156],[94,157,94,158],[94,159,94,160],[94,161,94,162],[94,163,94,164],[94,129,94,130],[94,131,94,132],[94,133,94,134],[94,135,94,136],[94,137,94,138],[94,139,94,140],[94,141,94,142],[94,143,94,144],[94,145,94,146],[94,105,94,106],[94,107,94,108],[94,109,94,110],[94,75,94,76],[94,77,94,78],[94,79,94,80],[94,81,94,82],[94,83,94,84],[94,85,94,86],[94,87,94,88],[94,89,94,90],[94,91,94,92],[94,57,94,58],[94,59,94,60],[94,61,94,62],[94,63,94,64],[94,65,94,66],[94,67,94,68],[94,69,94,70],[94,71,94,72],[94,73,94,74],[94,39,94,40],[94,41,94,42],[94,43,94,44],[94,45,94,46],[94,47,94,48],[94,49,94,50],[94,51,94,52],[94,53,94,54],[94,55,94,56],[93,167,93,168],[93,169,93,170],[93,171,93,172],[93,173,93,174],[93,175,93,176],[93,177,93,178],[93,179,93,180],[93,181,93,182],[93,151,93,152],[93,153,93,154],[93,155,93,156],[93,157,93,158],[93,159,93,160],[93,161,93,162],[93,163,93,164],[93,165,93,166],[93,125,93,126],[93,127,93,128],[93,129,93,130],[93,95,93,96],[93,97,93,98],[93,99,93,100],[93,101,93,102],[94,7,94,8],[94,9,94,10],[94,11,94,12],[94,13,94,14],[94,15,94,16],[94,17,94,18],[94,19,94,20],[94,21,94,22],[94,23,94,24],[94,25,94,26],[94,27,94,28],[94,29,94,30],[94,31,94,32],[94,33,94,34],[94,35,94,36],[94,37,94,38],[93,149,93,150],[93,131,93,132],[93,133,93,134],[93,135,93,136],[93,137,93,138],[93,139,93,140],[93,141,93,142],[93,143,93,144],[93,145,93,146],[93,147,93,148],[93,113,93,114],[93,115,93,116],[93,117,93,118],[93,119,93,120],[93,121,93,122],[93,123,93,124],[93,103,93,104],[93,105,93,106],[93,107,93,108],[93,109,93,110],[93,111,93,112],[93,77,93,78],[93,79,93,80],[93,81,93,82],[93,83,93,84],[93,85,93,86],[93,87,93,88],[93,89,93,90],[93,91,93,92],[93,93,93,94],[93,59,93,60],[93,61,93,62],[93,63,93,64],[93,65,93,66],[93,67,93,68],[93,69,93,70],[93,71,93,72],[93,73,93,74],[93,75,93,76],[93,41,93,42],[93,43,93,44],[93,45,93,46],[93,47,93,48],[93,49,93,50],[93,51,93,52],[93,53,93,54],[93,55,93,56],[93,57,93,58],[92,169,92,170],[92,171,92,172],[92,173,92,174],[92,175,92,176],[92,177,92,178],[92,179,92,180],[92,181,92,182],[93,7,93,8],[93,9,93,10],[93,11,93,12],[93,13,93,14],[93,15,93,16],[93,17,93,18],[93,19,93,20],[93,21,93,22],[93,23,93,24],[93,25,93,26],[93,27,93,28],[93,29,93,30],[93,31,93,32],[93,33,93,34],[93,35,93,36],[93,37,93,38],[93,39,93,40],[92,151,92,152],[92,153,92,154],[92,155,92,156],[92,157,92,158],[92,159,92,160],[92,161,92,162],[92,163,92,164],[92,165,92,166],[92,167,92,168],[92,133,92,134],[92,135,92,136],[92,137,92,138],[92,139,92,140],[92,141,92,142],[92,143,92,144],[92,145,92,146],[92,147,92,148],[92,149,92,150],[92,115,92,116],[92,117,92,118],[92,119,92,120],[92,121,92,122],[92,123,92,124],[92,125,92,126],[92,127,92,128],[92,129,92,130],[92,131,92,132],[92,97,92,98],[92,99,92,100],[92,101,92,102],[92,103,92,104],[92,105,92,106],[92,107,92,108],[92,109,92,110],[92,111,92,112],[92,113,92,114],[92,79,92,80],[92,81,92,82],[92,83,92,84],[92,85,92,86],[92,87,92,88],[92,89,92,90],[92,91,92,92],[92,93,92,94],[92,95,92,96],[92,61,92,62],[92,63,92,64],[92,65,92,66],[92,67,92,68],[92,69,92,70],[92,71,92,72],[92,73,92,74],[92,75,92,76],[92,77,92,78],[92,43,92,44],[92,45,92,46],[92,47,92,48],[92,49,92,50],[92,51,92,52],[92,53,92,54],[92,55,92,56],[92,57,92,58],[92,59,92,60],[92,25,92,26],[92,27,92,28],[92,29,92,30],[92,31,92,32],[92,33,92,34],[92,35,92,36],[92,37,92,38],[92,39,92,40],[92,41,92,42],[92,7,92,8],[92,9,92,10],[92,11,92,12],[92,13,92,14],[92,15,92,16],[92,17,92,18],[92,19,92,20],[92,21,92,22],[92,23,92,24],[91,165,91,166],[91,167,91,168],[91,169,91,170],[91,171,91,172],[91,173,91,174],[91,175,91,176],[91,177,91,178],[91,179,91,180],[91,111,91,112],[91,113,91,114],[91,115,91,116],[91,117,91,118],[91,119,91,120],[91,121,91,122],[91,123,91,124],[91,125,91,126],[91,127,91,128],[91,93,91,94],[91,95,91,96],[91,97,91,98],[91,99,91,100],[91,101,91,102],[91,103,91,104],[91,181,91,182],[91,147,91,148],[91,149,91,150],[91,151,91,152],[91,153,91,154],[91,155,91,156],[91,157,91,158],[91,159,91,160],[91,161,91,162],[91,163,91,164],[91,129,91,130],[91,131,91,132],[91,133,91,134],[91,135,91,136],[91,137,91,138],[91,139,91,140],[91,141,91,142],[91,143,91,144],[91,145,91,146],[91,105,91,106],[91,107,91,108],[91,109,91,110],[91,75,91,76],[91,77,91,78],[91,79,91,80],[91,81,91,82],[91,83,91,84],[91,85,91,86],[91,87,91,88],[91,89,91,90],[91,91,91,92],[91,57,91,58],[91,59,91,60],[91,61,91,62],[91,63,91,64],[91,65,91,66],[91,67,91,68],[91,69,91,70],[91,71,91,72],[91,73,91,74],[91,39,91,40],[91,41,91,42],[91,43,91,44],[91,45,91,46],[91,47,91,48],[91,49,91,50],[91,51,91,52],[91,53,91,54],[91,55,91,56],[90,167,90,168],[90,169,90,170],[90,171,90,172],[90,173,90,174],[90,175,90,176],[90,177,90,178],[90,179,90,180],[90,181,90,182],[90,151,90,152],[90,153,90,154],[90,155,90,156],[90,157,90,158],[90,159,90,160],[90,161,90,162],[90,163,90,164],[90,165,90,166],[90,125,90,126],[90,127,90,128],[90,129,90,130],[90,95,90,96],[90,97,90,98],[90,99,90,100],[90,101,90,102],[91,7,91,8],[91,9,91,10],[91,11,91,12],[91,13,91,14],[91,15,91,16],[91,17,91,18],[91,19,91,20],[91,21,91,22],[91,23,91,24],[91,25,91,26],[91,27,91,28],[91,29,91,30],[91,31,91,32],[91,33,91,34],[91,35,91,36],[91,37,91,38],[90,149,90,150],[90,131,90,132],[90,133,90,134],[90,135,90,136],[90,137,90,138],[90,139,90,140],[90,141,90,142],[90,143,90,144],[90,145,90,146],[90,147,90,148],[90,113,90,114],[90,115,90,116],[90,117,90,118],[90,119,90,120],[90,121,90,122],[90,123,90,124],[90,103,90,104],[90,105,90,106],[90,107,90,108],[90,109,90,110],[90,111,90,112],[90,77,90,78],[90,79,90,80],[90,81,90,82],[90,83,90,84],[90,85,90,86],[90,87,90,88],[90,89,90,90],[90,91,90,92],[90,93,90,94],[90,59,90,60],[90,61,90,62],[90,63,90,64],[90,65,90,66],[90,67,90,68],[90,69,90,70],[90,71,90,72],[90,73,90,74],[90,75,90,76],[90,41,90,42],[90,43,90,44],[90,45,90,46],[90,47,90,48],[90,49,90,50],[90,51,90,52],[90,53,90,54],[90,55,90,56],[90,57,90,58],[89,169,89,170],[89,171,89,172],[89,173,89,174],[89,175,89,176],[89,177,89,178],[89,179,89,180],[89,181,89,182],[90,7,90,8],[90,9,90,10],[90,11,90,12],[90,13,90,14],[90,15,90,16],[90,17,90,18],[90,19,90,20],[90,21,90,22],[90,23,90,24],[90,25,90,26],[90,27,90,28],[90,29,90,30],[90,31,90,32],[90,33,90,34],[90,35,90,36],[90,37,90,38],[90,39,90,40],[89,151,89,152],[89,153,89,154],[89,155,89,156],[89,157,89,158],[89,159,89,160],[89,161,89,162],[89,163,89,164],[89,165,89,166],[89,167,89,168],[89,133,89,134],[89,135,89,136],[89,137,89,138],[89,139,89,140],[89,141,89,142],[89,143,89,144],[89,145,89,146],[89,147,89,148],[89,149,89,150],[89,115,89,116],[89,117,89,118]],"merged_total":9559,"flags":["merged_cut"]}
[null,null,null,null,null,"1-1",null,"4-1",null,"5-1",null,"6-1",null,"7-1",null,"7-2",null,"8-1",null,"8-2",null,"9-1",null,"10-1",null,"11-1",null,"12-1",null,"13-1",null,"13-2",null,"13-3",null,"13-4",null,"14-1",null,"14-2",null,"14-3",null,"14-4",null,"15-1",null,"16-1",null,"17-1",null,"17-2",null,"18-1",null,"18-2",null,"18-3",null,"18-4",null,"18-5",null,"18-6",null,"18-7",null,"18-8",null,"19-1",null,"19-3",null,"19-4",null,"19-6",null,"20-1",null,"20-2",null,"20-3",null,"21-1",null,"21-2",null,"21-3",null,"21-4",null,"22-1",null,"22-2",null,"23-1",null,"23-2",null,"23-3",null,"23-4",null,"23-5",null,"23-7",null,"23-8",null,"23-9",null,"23-10",null,"23-11",null,"23-12",null,"23-14",null,"24-1",null,"24-2",null,"24-3",null,"24-4",null,"25-1",null,"25-2",null,"25-3",null,"25-4",null,"25-5",null,"25-6",null,"25-7",null,"25-8",null,"25-9",null,"25-10",null,"25-11",null,"25-12",null,"26-1",null,"26-2",null,"26-3",null,"26-4",null,"26-5",null,"26-6",null,"27-1",null,"27-2",null,"27-3",null,"27-4",null,"27-5",null,"27-6",null,"28-1",null,"28-2",null,"28-3",null,"28-4"]
["落石防止網（ロックネット）・",null,null,null,null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(F1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-150003"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(H1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KK-170038"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(J1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-190004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(L1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-210004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(N1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-980029"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(P1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-980029"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(R1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-030075"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(T1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-030075"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(V1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-070023"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(X1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KK-100030"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(Z1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-230156"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-230013"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-170009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-170009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-170009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-170009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-170016"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-170016"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-170016"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-170016"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-170074"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"KT-180002"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-180009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(AZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-180009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-190003"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-190003"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-190003"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-190003"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-190003"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-190003"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-190003"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-190003"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-210004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-210004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-210004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-210004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(BZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-120013"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-120013"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-120013"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-080010"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-080010"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-080010"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"QS-080010"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-050024"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-050024"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(CZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"SK-020001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-020004"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(DZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(ED1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(ER1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(ET1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-010009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-990001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-990001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(EZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-990001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FB1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-990001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FD1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-990001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FF1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HR-990001"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FH1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-230023"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FJ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-230023"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FL1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-230023"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FN1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-230023"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FP1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-230023"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FR1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"CB-230023"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FT1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-240009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FV1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-240009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FX1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-240009"},null,{"$f":"IF(LEN(VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))-LEN(SUBSTITUTE(VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),\"-\",\"\"))>=2,LEFT(VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0),FIND(\"-\",VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))+1)-1),VLOOKUP(FZ1,仕様の整理!$C:$E,3,0))","v":"HK-240009"}]
["落石防護柵（ストーンガード）",null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年9月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"},null,{"$f":"IFERROR(\"作成日：\"&VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$O,6,0),\"-\")","v":"作成日：令和7年12月"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(F13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(F14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(F43=\"／\",\"\",\"／\"&F43)","v":"分類：落石予防工／工種：ロープ伏せ工、覆式落石防護網工（金網併用の場合）／施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(H13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(H14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(H43=\"／\",\"\",\"／\"&H43)","v":"分類：落石予防工／工種：覆式落石防護網工／施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(J13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(J14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(J43=\"／\",\"\",\"／\"&J43)","v":"分類：落石予防工／工種：ロープ伏せ工、覆式落石防護網工（金網併用の場合）／施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(L13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(L14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(L43=\"／\",\"\",\"／\"&L43)","v":"分類：落石防護工／工種：ポケット式落石防護網工／施工条件：落石重量W=5.5kN、斜面勾配θ=45°、等価摩擦係数μ=0.35、落石落下高さH=40m、落石エネルギーE=143kJ(kN・m)"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(N13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(N14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(N43=\"／\",\"\",\"／\"&N43)","v":"分類：落石防護工／工種：ポケット式落石防護網工／施工条件：落石重量W=10kN、斜面勾配θ=54°、等価摩擦係数μ=0.35、落石落下高さH=40m、落石エネルギー353kJ"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(P13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(P14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(P43=\"／\",\"\",\"／\"&P43)","v":"分類：落石防護工／工種：ポケット式落石防護網工／施工条件：落石重量W=25kN、斜面勾配θ=54°、等価摩擦係数μ=0.03、落石落下高さH=40m、落石エネルギー979kJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(R13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(R14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(R43=\"／\",\"\",\"／\"&R43)","v":"分類：落石予防工／工種：覆式落石防護網工／施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(T13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(T14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(T43=\"／\",\"\",\"／\"&T43)","v":"分類：落石防護工／工種：ポケット式落石防護網工／施工条件：落石重量W=2.366kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.35　落石高さ　H＝40ｍ　落石エネルギーE　61.6ｋJ"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(V13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(V14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(V43=\"／\",\"\",\"／\"&V43)","v":"分類：落石予防工／工種：ロープ伏せ工、覆式落石防護網工（金網併用の場合）／施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(X13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(X14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(X43=\"／\",\"\",\"／\"&X43)","v":"分類：落石予防工／工種：ロープ伏せ工(金網併用)／施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Z13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Z14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(Z43=\"／\",\"\",\"／\"&Z43)","v":"分類：落石予防工／工種：ロープ伏せ工（金網併用）／施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AB13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AB14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AB43=\"／\",\"\",\"／\"&AB43)","v":"分類：落石防護工／工種：ポケット式落石防護網工／-"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AD13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AD14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AD43=\"／\",\"\",\"／\"&AD43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：SS-30-50、本体の基礎：鋼管杭、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AF13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AF14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AF43=\"／\",\"\",\"／\"&AF43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：SS-30-100、本体の基礎：鋼管杭、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AH13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AH14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AH43=\"／\",\"\",\"／\"&AH43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：SS-30-50、本体の基礎：鋼管杭、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AJ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AJ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AJ43=\"／\",\"\",\"／\"&AJ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：SS-30-100、本体の基礎：鋼管杭、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AL13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AL14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AL43=\"／\",\"\",\"／\"&AL43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TYPE-100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AN13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AN14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AN43=\"／\",\"\",\"／\"&AN43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TYPE-210、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100以上210ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AP13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AP14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AP43=\"／\",\"\",\"／\"&AP43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AR13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AR14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AR43=\"／\",\"\",\"／\"&AR43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-211、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100以上210ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AT13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AT14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AT43=\"／\",\"\",\"／\"&AT43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LDB500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AV13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AV14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AV43=\"／\",\"\",\"／\"&AV43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TFバリア、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：200ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AX13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AX14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AX43=\"／\",\"\",\"／\"&AX43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：BFS-30、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AZ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(AZ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(AZ43=\"／\",\"\",\"／\"&AZ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：BFS-30、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BB13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BB14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BB43=\"／\",\"\",\"／\"&BB43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TYPE-100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BD13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BD14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BD43=\"／\",\"\",\"／\"&BD43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TYPE-320、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以上320ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BF13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BF14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BF43=\"／\",\"\",\"／\"&BF43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TYPE-520、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：320ｋJ以上520ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BH13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BH14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BH43=\"／\",\"\",\"／\"&BH43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TYPE-720、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：520ｋJ以上720ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BJ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BJ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BJ43=\"／\",\"\",\"／\"&BJ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BL13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BL14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BL43=\"／\",\"\",\"／\"&BL43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-320、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以上320ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BN13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BN14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BN43=\"／\",\"\",\"／\"&BN43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-520、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：320ｋJ以上520ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BP13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BP14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BP43=\"／\",\"\",\"／\"&BP43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-720、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：520ｋJ以上720ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BR13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BR14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BR43=\"／\",\"\",\"／\"&BR43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：LB50、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BT13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BT14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BT43=\"／\",\"\",\"／\"&BT43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：LB100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BV13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BV14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BV43=\"／\",\"\",\"／\"&BV43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LB50、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BX13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BX14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BX43=\"／\",\"\",\"／\"&BX43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LB100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BZ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(BZ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(BZ43=\"／\",\"\",\"／\"&BZ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TYPE-R100、本体の基礎：アンカー、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CB13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CB14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CB43=\"／\",\"\",\"／\"&CB43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TYPE-R200、本体の基礎：アンカー、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以上200ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CD13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CD14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CD43=\"／\",\"\",\"／\"&CD43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：TYPE-R300、本体の基礎：アンカー、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：200ｋJ以上300ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CF13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CF14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CF43=\"／\",\"\",\"／\"&CF43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：HJN-250、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：250ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CH13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CH14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CH43=\"／\",\"\",\"／\"&CH43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：HJN-500、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CJ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CJ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CJ43=\"／\",\"\",\"／\"&CJ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：HJN-1000、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CL13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CL14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CL43=\"／\",\"\",\"／\"&CL43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：HJN-1500、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CN13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CN14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CN43=\"／\",\"\",\"／\"&CN43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：スタンダードタイプ本設50ｋJ、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CP13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CP14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CP43=\"／\",\"\",\"／\"&CP43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：スタンダードタイプ本設100ｋJ、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CR13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CR14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CR43=\"／\",\"\",\"／\"&CR43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：LP150、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：150ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CT13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CT14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CT43=\"／\",\"\",\"／\"&CT43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：LP250、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：250ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CV13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CV14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CV43=\"／\",\"\",\"／\"&CV43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：LP500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CX13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CX14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CX43=\"／\",\"\",\"／\"&CX43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：LP750、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CZ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CZ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(CZ43=\"／\",\"\",\"／\"&CZ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：LP1000、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DB13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DB14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DB43=\"／\",\"\",\"／\"&DB43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：LP1500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DD13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DD14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DD43=\"／\",\"\",\"／\"&DD43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP150、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：150ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DF13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DF14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DF43=\"／\",\"\",\"／\"&DF43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP250、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：250ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DH13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DH14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DH43=\"／\",\"\",\"／\"&DH43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DJ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DJ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DJ43=\"／\",\"\",\"／\"&DJ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP750、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DL13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DL14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DL43=\"／\",\"\",\"／\"&DL43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP1000、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DN13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DN14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DN43=\"／\",\"\",\"／\"&DN43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP1500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DP13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DP14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DP43=\"／\",\"\",\"／\"&DP43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：ARC50、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DR13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DR14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DR43=\"／\",\"\",\"／\"&DR43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：ARC100、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DT13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DT14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DT43=\"／\",\"\",\"／\"&DT43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：ARC200、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：200ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DV13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DV14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DV43=\"／\",\"\",\"／\"&DV43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：ARC300、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DX13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DX14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DX43=\"／\",\"\",\"／\"&DX43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：500ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DZ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(DZ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(DZ43=\"／\",\"\",\"／\"&DZ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：780ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以上780ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EB13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EB14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EB43=\"／\",\"\",\"／\"&EB43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：1050KJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：780ｋJ以上1050ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(ED13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(ED14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(ED43=\"／\",\"\",\"／\"&ED43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：1630ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1050ｋJ以上1630ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EF13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EF14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EF43=\"／\",\"\",\"／\"&EF43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：500ｋJ、本体の基礎：支柱一体型柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EH13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EH14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EH43=\"／\",\"\",\"／\"&EH43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：780ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以上780ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EJ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EJ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EJ43=\"／\",\"\",\"／\"&EJ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：1050KJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：780ｋJ以上1050ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EL13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EL14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EL43=\"／\",\"\",\"／\"&EL43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：1630ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1050ｋJ以上1630ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EN13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EN14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EN43=\"／\",\"\",\"／\"&EN43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：500ｋJ、本体の基礎：擁壁、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EP13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EP14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EP43=\"／\",\"\",\"／\"&EP43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：780ｋJ、本体の基礎：擁壁、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以上780ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(ER13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(ER14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(ER43=\"／\",\"\",\"／\"&ER43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：1050KJ、本体の基礎：擁壁、柵高：3ｍ、落石エネルギー：780ｋJ以上1050ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(ET13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(ET14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(ET43=\"／\",\"\",\"／\"&ET43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：1630ｋJ、本体の基礎：擁壁、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1050ｋJ以上1630ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EV13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EV14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EV43=\"／\",\"\",\"／\"&EV43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：RX-025、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：250ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EX13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EX14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EX43=\"／\",\"\",\"／\"&EX43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：RX-075、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EZ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(EZ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(EZ43=\"／\",\"\",\"／\"&EZ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：RX-100、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FB13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FB14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FB43=\"／\",\"\",\"／\"&FB43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：RX-150、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FD13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FD14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FD43=\"／\",\"\",\"／\"&FD43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：RXE-500、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FF13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FF14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FF43=\"／\",\"\",\"／\"&FF43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：RXE-1000、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FH13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FH14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FH43=\"／\",\"\",\"／\"&FH43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：DF300、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FJ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FJ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FJ43=\"／\",\"\",\"／\"&FJ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：DF500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FL13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FL14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FL43=\"／\",\"\",\"／\"&FL43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：斜面上、型式：DF750、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FN13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FN14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FN43=\"／\",\"\",\"／\"&FN43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：DF300、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FP13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FP14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FP43=\"／\",\"\",\"／\"&FP43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：DF500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FR13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FR14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FR43=\"／\",\"\",\"／\"&FR43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置場所：道路路肩付近の平場、型式：DF750、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FT13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FT14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FT43=\"／\",\"\",\"／\"&FT43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置箇所：斜面上、型式：TGF-30-300（A工法）、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FV13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FV14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FV43=\"／\",\"\",\"／\"&FV43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置箇所：斜面上、型式：TGF-30-550（A工法）、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：550ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FX13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FX14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FX43=\"／\",\"\",\"／\"&FX43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置箇所：道路路肩付近の平場、型式：TGF-30-300（A工法）、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下"},null,{"$f":"\"分類：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FZ13,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&\"／工種：\"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(FZ14,\"【\",\"\"),\"】\",\"\")&IF(FZ43=\"／\",\"\",\"／\"&FZ43)","v":"分類：落石防護工／工種：落石防護柵／設置箇所：道路路肩付近の平場、型式：TGF-30-550（A工法）、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：550ｋJ以下"}]
["ＮＥＴＩＳ情報","技術名",null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"プラスネット工（事後評価済技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"GMネット（事後評価済技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"落石予防工フリーネット工（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"オープンロックネット工法（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"カーテンネット工(CN工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"カーテンネット工(CN工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"高耐久STKネット"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"高耐久STKネット"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ワイヤーネットワーク工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"マイティーネット工"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"Ｊ-ワイド伏工（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"強靭防護網（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"S・シールド（事後評価済技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"S・シールド（事後評価済技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"S・シールド（事後評価済技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"S・シールド（事後評価済技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パイルロックフェンス-Plus工法(PRF-Plus工法)（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パイルロックフェンス-Plus工法(PRF-Plus工法)（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パイルロックフェンス-Plus工法(PRF-Plus工法)（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"パイルロックフェンス-Plus工法(PRF-Plus工法)（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"LDB-500（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"TFバリア（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ビストフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ビストフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"IXI(イクシー)フェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"IXI(イクシー)フェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"IXI(イクシー)フェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"IXI(イクシー)フェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"IXI(イクシー)フェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"IXI(イクシー)フェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"IXI(イクシー)フェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"IXI(イクシー)フェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ライトバリア（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ライトバリア（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ライトバリア（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ライトバリア（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ウルトラ ライティ フェンス(ULF)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ウルトラ ライティ フェンス(ULF)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ウルトラ ライティ フェンス(ULF)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイジュールネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイジュールネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイジュールネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイジュールネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"イージーネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"イージーネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ループフェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ARC(アーク)フェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ARC(アーク)フェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ARC(アーク)フェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ARC(アーク)フェンス"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"リングネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"リングネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"リングネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"リングネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"リングネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"リングネット工法"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ダブルフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ダブルフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ダブルフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ダブルフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ダブルフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"ダブルフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"TSガードフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"TSガードフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"TSガードフェンス（事後評価未実施技術）"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0),VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$O,2,0)&\"（\"&VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$O,4,0)&\"）\")&IF(VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$O,5,0)=\"○\",\"\",\"《新規登録技術》\")","v":"TSガードフェンス（事後評価未実施技術）"}]
[null,"①","ＮＥＴＩＳ登録番号",null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(F$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-150003-VR"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(H$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"KK-170038-VE"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(J$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"SK-190004-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(L$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"SK-210004-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(N$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(P$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(R$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(T$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(V$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(X$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(Z$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"KT-230156-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AB$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HR-230013-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AD$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-170009-VR"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AF$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-170009-VR"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AH$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-170009-VR"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AJ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-170009-VR"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AL$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-170016-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AN$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-170016-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AP$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-170016-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AR$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-170016-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AT$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"KT-170074-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AV$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"KT-180002-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AX$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-180009-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(AZ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-180009-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BB$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HR-190003-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BD$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HR-190003-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BF$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HR-190003-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BH$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HR-190003-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BJ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HR-190003-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BL$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HR-190003-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BN$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HR-190003-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BP$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HR-190003-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BR$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-210004-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BT$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-210004-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BV$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-210004-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BX$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-210004-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(BZ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CB$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CD$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CF$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CH$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CJ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CL$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CN$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CP$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CR$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CT$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CV$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CX$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(CZ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DB$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DD$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DF$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DH$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DJ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DL$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DN$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DP$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DR$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DT$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DV$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DX$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(DZ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EB$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ED$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EF$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EH$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EJ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EL$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EN$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EP$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ER$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(ET$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EV$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EX$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(EZ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FB$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FD$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FF$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"NETIS掲載期間終了技術"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FH$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-230023-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FJ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-230023-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FL$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-230023-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FN$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-230023-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FP$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-230023-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FR$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"CB-230023-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FT$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-240009-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FV$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-240009-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FX$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-240009-A"},null,{"$f":"IF(VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$K,4,0)=\"NETIS掲載期間終了技術\",\"NETIS掲載期間終了技術\",VLOOKUP(FZ$1,仕様の整理!$C:$K,3,0))","v":"HK-240009-A"}]
[null,"②","技術の位置付け（有用な新技術）",null,null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"[活用促進]",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[H30評価促進]",null,"[H30評価促進]",null,"[H30評価促進]",null,"[H30評価促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[活用促進]",null,"[H29評価促進][活用促進]",null,"[H29評価促進][活用促進]",null,"[H29評価促進][活用促進]",null,"[H29評価促進][活用促進]",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"評価済み",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,"③","開発者（本社が存在する都道府県）",null,null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"前田工繊株式会社（東京都、福井県）",null,"株式会社四国ネット（高知県）",null,"株式会社四国ネット（高知県）",null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"粕谷製網株式会社（長崎県）",null,"粕谷製網株式会社（長崎県）",null,"日本サミコン株式会社（新潟県）、 株式会社エース産業（熊本県）",null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"ＪＦＥ建材株式会社(東京都）、株式会社日之出金網(広島県）、株式会社ビーセーフ(富山県）",null,"(株)シビル(新潟県）、シビル安全心(株)(新潟県）",null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"国立大学法人金沢大学、株式会社トーエス（富山県）、株式会社ライテク（富山県）",null,"国立大学法人金沢大学、株式会社トーエス（富山県）、株式会社ライテク（富山県）",null,"国立大学法人金沢大学、株式会社トーエス（富山県）、株式会社ライテク（富山県）",null,"国立大学法人金沢大学、株式会社トーエス（富山県）、株式会社ライテク（富山県）",null,"東亜グラウト工業株式会社（東京都）",null,"東亜グラウト工業株式会社（東京都）、北陽建設株式会社（長野県）",null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"東京製綱株式会社（東京都）",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会事務局(株式会社ライテク内（富山県）)",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会事務局(株式会社ライテク内（富山県）)",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会事務局(株式会社ライテク内（富山県）)",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会事務局(株式会社ライテク内（富山県）)",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会事務局(株式会社ライテク内（富山県）)",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会事務局(株式会社ライテク内（富山県）)",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会事務局(株式会社ライテク内（富山県）)",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会事務局(株式会社ライテク内（富山県）)",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会（事務局株式会社ライテク内）（富山県）",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会（事務局株式会社ライテク内）（富山県）",null,"国立大学法人金沢大学、ハイパワーフェンス協会（事務局株式会社ライテク内）（富山県）",null,"神鋼建材工業株式会社（東京都） 、アイソフェール社(isofer ag)",null,"神鋼建材工業株式会社（東京都） 、アイソフェール社(isofer ag)",null,"神鋼建材工業株式会社（東京都） 、アイソフェール社(isofer ag)",null,"神鋼建材工業株式会社（東京都） 、アイソフェール社(isofer ag)",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク（富山県）、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク（富山県）、和光物産株式会社（新潟県）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）",null,"株式会社プロテックエンジニアリング（新潟県）、金森藤平商事株式会社（東京都）、株式会社エイ・シイ・デイ（千葉県）",null,"株式会社プロテックエンジニアリング（新潟県）、金森藤平商事株式会社（東京都）、株式会社エイ・シイ・デイ（千葉県）",null,"株式会社プロテックエンジニアリング（新潟県）、金森藤平商事株式会社（東京都）、株式会社エイ・シイ・デイ（千葉県）",null,"株式会社プロテックエンジニアリング（新潟県）、金森藤平商事株式会社（東京都）、株式会社エイ・シイ・デイ（千葉県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"株式会社総合開発（香川県）、株式会社ライテク(富山県)、和光物産株式会社（新潟県）",null,"FATZER AG（スイス）、東亜グラウト工業株式会社（東京都）、財団法人 鉄道総合技術研究所（東京都）",null,"FATZER AG（スイス）、東亜グラウト工業株式会社（東京都）、財団法人 鉄道総合技術研究所（東京都）",null,"FATZER AG（スイス）、東亜グラウト工業株式会社（東京都）、財団法人 鉄道総合技術研究所（東京都）",null,"FATZER AG（スイス）、東亜グラウト工業株式会社（東京都）、財団法人 鉄道総合技術研究所（東京都）",null,"FATZER AG（スイス）、東亜グラウト工業株式会社（東京都）、財団法人 鉄道総合技術研究所（東京都）",null,"FATZER AG（スイス）、東亜グラウト工業株式会社（東京都）、財団法人 鉄道総合技術研究所（東京都）",null,"ベルテクス株式会社（東京都）、国立大学法人岡山大学",null,"ベルテクス株式会社（東京都）、国立大学法人岡山大学",null,"ベルテクス株式会社（東京都）、国立大学法人岡山大学",null,"ベルテクス株式会社（東京都）、国立大学法人岡山大学",null,"ベルテクス株式会社（東京都）、国立大学法人岡山大学",null,"ベルテクス株式会社（東京都）、国立大学法人岡山大学",null,"東京製綱株式会社(東京都)",null,"東京製綱株式会社(東京都)",null,"東京製綱株式会社(東京都)",null,"東京製綱株式会社(東京都)"]
[null,"④","開発者における九州地方との関連性（九州登録九州本社：◎、九州外登録九州本社：○、九州に共同開発者有り：△、その他：－）",null,null,"△",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"◎",null,"◎",null,"○",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,"⑤","九州地方への機能性（九州地方に支店等を有する場合：○、その他：－）",null,null,"○",null,"○",null,"-",null,"-",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"〇",null,"〇",null,"○",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）",null,"○（九州地方に支店を有する）"]
[null,"⑥","技術概要",null,null,"本工法は、落石発生の恐れのある斜面にワイヤロープを格子状に張り、斜面に点在する浮石・転石の初期始動を予防して現位置にて押え込む発生源対策工である。本工法の活用により、コスト縮減、工期短縮が期待できる。",null,"　本技術は、耐候性ポリエステル繊維製のラッシェル網に、モノフィラメントを形状保持材として挿入した複合ポリエステル製ラッシェル網の技術であり、従来はひし形金網を使用していた。本技術の活用により工期短縮、品質、施工性の向上が期待できる。",null,"本技術は、落石防護網を端部アンカーで固定する工法であり、従来では端部アンカーの設置には、更に張出しロープとアンカーが必要となっていた。本技術を活用することで張出し部が無くなり、経済性の向上、工程の短縮、周辺環境への影響の低減が期待できる。",null,"　本技術は、ポケット式落石防護網の支柱間隔を現場条件に応じて最大１５ｍまで拡張できるため、安定した支柱位置を選定し、落石の衝突リスクを大きく軽減できる。また、支柱背面に落石衝撃補強機構を設けている。支柱本数を削減することで施工性も向上できる。",null,"本技術は、「弾性域内設計による高エネルギー吸収落石防護網工」であり、従来は「汎用の落石防護網」で対応していた。本技術の採用により「急峻地形へ対応可能な高エネルギー型落石防護網工」「メンテナンスフリー化によるランニングコストの削減」が期待できる。",null,"本技術は、「弾性域内設計による高エネルギー吸収落石防護網工」であり、従来は「汎用の落石防護網」で対応していた。本技術の採用により「急峻地形へ対応可能な高エネルギー型落石防護網工」「メンテナンスフリー化によるランニングコストの削減」が期待できる。",null,"本技術は、耐久性に優れ錆び腐食に強いポリエステルを用いた落石防護ネット工法。",null,"本技術は、耐久性に優れ錆び腐食に強いポリエステルを用いた落石防護ネット工法。",null,"ワイヤ-ネットワーク工法は、縦横と斜め方向に張ったワイヤロープにテンションバー(張力維持装置)を付けて、寒暖差によるワイヤロープ張力の変動を解消し、転石や浮き石、風化岩盤を安全確実に押さえ込み、石の移動や滑落を抑止する落石発生源対策工である。 ",null,"本工法は、「斜面保護工法」であり、従来は「法枠工」等で対応していた。本技術の採用により、「法面成型等を行う事なく、落石さらには落石にともなう小規模斜面崩壊を防止」「足場等の仮設工が不要」「軽量部材でありモノレールによる資材運搬」等の効果が期待できる。",null,"本技術は、格子状に配置したワイヤロープと高強度な金網を一体化させ、交点部に打設したアンカーによって落石の発生を予防する技術で、従来は、ワイヤロープ伏工で対応していた。本技術の活用により、アンカーおよびクリップ類を削減できるため、経済性の向上が図れる。",null,"本技術は、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網で、従来は従来型ポケット式落石防護網で対応していた。本技術の活用により大規模な落石エネルギーに対応でき、落石対策工のコスト縮減および品質の向上が期待できる。",null,"S・シールドは落石を対象とした防護柵工である。落石を受け止める柵面に衝撃を吸収しながらスライドする機構を設けることで、落石エネルギーを効率よく受け止め、落石災害を防止することができる。",null,"S・シールドは落石を対象とした防護柵工である。落石を受け止める柵面に衝撃を吸収しながらスライドする機構を設けることで、落石エネルギーを効率よく受け止め、落石災害を防止することができる。",null,"S・シールドは落石を対象とした防護柵工である。落石を受け止める柵面に衝撃を吸収しながらスライドする機構を設けることで、落石エネルギーを効率よく受け止め、落石災害を防止することができる。",null,"S・シールドは落石を対象とした防護柵工である。落石を受け止める柵面に衝撃を吸収しながらスライドする機構を設けることで、落石エネルギーを効率よく受け止め、落石災害を防止することができる。",null,"パイルロックフェンス-Plus工法は、横ロープ定着部に緩衝機構を有した三重鋼管合成杭形式の落石防護柵であり、独自の性能確認実験により、落石防護柵への適正を評価し採用した高強度金網を適用したことで、落石吸収エネルギー211kJまで対応可能となっている。",null,"パイルロックフェンス-Plus工法は、横ロープ定着部に緩衝機構を有した三重鋼管合成杭形式の落石防護柵であり、独自の性能確認実験により、落石防護柵への適正を評価し採用した高強度金網を適用したことで、落石吸収エネルギー211kJまで対応可能となっている。",null,"パイルロックフェンス-Plus工法は、横ロープ定着部に緩衝機構を有した三重鋼管合成杭形式の落石防護柵であり、独自の性能確認実験により、落石防護柵への適正を評価し採用した高強度金網を適用したことで、落石吸収エネルギー211kJまで対応可能となっている。",null,"パイルロックフェンス-Plus工法は、横ロープ定着部に緩衝機構を有した三重鋼管合成杭形式の落石防護柵であり、独自の性能確認実験により、落石防護柵への適正を評価し採用した高強度金網を適用したことで、落石吸収エネルギー211kJまで対応可能となっている。",null,"本技術は,小変形の落石防護柵で,従来は落石防護柵付き重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により,落石衝突面をコンクリートからワイヤロープとネットに変更し,従来技術よりも小断面の擁壁と併用して設置することで切土量を抑制できるため工程短縮が図れる。",null,"本技術は、既設構造物上に設置する落石防護柵で、従来はポケットのある重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により、 柵を設置する際に既設構造物の撤去作業が発生しないため、経済性の向上が図れる。また、既設構造物の撤去作業が発生しないため、工程の短縮が図れる。",null,"ビストフェンスは面材が大きく張り出すことにより落石エネルギーを吸収する落石防護柵工である。新たに採用したEAロープとビスト金網で落石エネルギーを柔らかく受け止め、強固な部材を必要としない構造とし、経済的にも優れる。",null,"ビストフェンスは面材が大きく張り出すことにより落石エネルギーを吸収する落石防護柵工である。新たに採用したEAロープとビスト金網で落石エネルギーを柔らかく受け止め、強固な部材を必要としない構造とし、経済的にも優れる。",null,"本技術は、高強度金網と高耐力支柱で構成された高エネルギー吸収型の落石防護柵で、従来は従来金網とH鋼支柱で構成された落石防護柵で対応していた。本技術の活用により、落石エネルギーの吸収性能が向上し、工程の縮減および施工性の向上、環境負荷の軽減が期待出来る。",null,"本技術は、高強度金網と高耐力支柱で構成された高エネルギー吸収型の落石防護柵で、従来は従来金網とH鋼支柱で構成された落石防護柵で対応していた。本技術の活用により、落石エネルギーの吸収性能が向上し、工程の縮減および施工性の向上、環境負荷の軽減が期待出来る。",null,"本技術は、高強度金網と高耐力支柱で構成された高エネルギー吸収型の落石防護柵で、従来は従来金網とH鋼支柱で構成された落石防護柵で対応していた。本技術の活用により、落石エネルギーの吸収性能が向上し、工程の縮減および施工性の向上、環境負荷の軽減が期待出来る。",null,"本技術は、高強度金網と高耐力支柱で構成された高エネルギー吸収型の落石防護柵で、従来は従来金網とH鋼支柱で構成された落石防護柵で対応していた。本技術の活用により、落石エネルギーの吸収性能が向上し、工程の縮減および施工性の向上、環境負荷の軽減が期待出来る。",null,"本技術は、高強度金網と高耐力支柱で構成された高エネルギー吸収型の落石防護柵で、従来は従来金網とH鋼支柱で構成された落石防護柵で対応していた。本技術の活用により、落石エネルギーの吸収性能が向上し、工程の縮減および施工性の向上、環境負荷の軽減が期待出来る。",null,"本技術は、高強度金網と高耐力支柱で構成された高エネルギー吸収型の落石防護柵で、従来は従来金網とH鋼支柱で構成された落石防護柵で対応していた。本技術の活用により、落石エネルギーの吸収性能が向上し、工程の縮減および施工性の向上、環境負荷の軽減が期待出来る。",null,"本技術は、高強度金網と高耐力支柱で構成された高エネルギー吸収型の落石防護柵で、従来は従来金網とH鋼支柱で構成された落石防護柵で対応していた。本技術の活用により、落石エネルギーの吸収性能が向上し、工程の縮減および施工性の向上、環境負荷の軽減が期待出来る。",null,"本技術は、高強度金網と高耐力支柱で構成された高エネルギー吸収型の落石防護柵で、従来は従来金網とH鋼支柱で構成された落石防護柵で対応していた。本技術の活用により、落石エネルギーの吸収性能が向上し、工程の縮減および施工性の向上、環境負荷の軽減が期待出来る。",null,"本技術は、軽量かつシンプルな構造で、最大73kJまでの落石エネルギーに対応可能な小規模落石防護柵である。従来は、従来型落石防護柵で対応していた。本技術を活用することにより、落石防護柵設置工において、経済性・工程・施工性等が大きく向上する。",null,"本技術は、軽量かつシンプルな構造で、最大73kJまでの落石エネルギーに対応可能な小規模落石防護柵である。従来は、従来型落石防護柵で対応していた。本技術を活用することにより、落石防護柵設置工において、経済性・工程・施工性等が大きく向上する。",null,"本技術は、軽量かつシンプルな構造で、最大73kJまでの落石エネルギーに対応可能な小規模落石防護柵である。従来は、従来型落石防護柵で対応していた。本技術を活用することにより、落石防護柵設置工において、経済性・工程・施工性等が大きく向上する。",null,"本技術は、軽量かつシンプルな構造で、最大73kJまでの落石エネルギーに対応可能な小規模落石防護柵である。従来は、従来型落石防護柵で対応していた。本技術を活用することにより、落石防護柵設置工において、経済性・工程・施工性等が大きく向上する。",null,"本技術は、落石や崩壊土砂から保全対象物を防護し、また雪崩を予防する技術で、従来はコンクリート製重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により工期短縮、経済性及び施工性が向上し、工場製品で景観色仕様が可能な為品質の安全性、周辺環境との調和に期待できる。",null,"本技術は、落石や崩壊土砂から保全対象物を防護し、また雪崩を予防する技術で、従来はコンクリート製重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により工期短縮、経済性及び施工性が向上し、工場製品で景観色仕様が可能な為品質の安全性、周辺環境との調和に期待できる。",null,"本技術は、落石や崩壊土砂から保全対象物を防護し、また雪崩を予防する技術で、従来はコンクリート製重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により工期短縮、経済性及び施工性が向上し、工場製品で景観色仕様が可能な為品質の安全性、周辺環境との調和に期待できる。",null,"大きな落石エネルギーをブレーキエレメント(緩衝装置)を用いて確実に吸収し、耐久性が高く部分的な補修ができて維持管理が容易な高エネルギー吸収型落石防止柵(ハイジュールネット)です。日本の地形に応じた支柱割付が可能であり、柵高のメニューも取り揃えています。",null,"大きな落石エネルギーをブレーキエレメント(緩衝装置)を用いて確実に吸収し、耐久性が高く部分的な補修ができて維持管理が容易な高エネルギー吸収型落石防止柵(ハイジュールネット)です。日本の地形に応じた支柱割付が可能であり、柵高のメニューも取り揃えています。",null,"大きな落石エネルギーをブレーキエレメント(緩衝装置)を用いて確実に吸収し、耐久性が高く部分的な補修ができて維持管理が容易な高エネルギー吸収型落石防止柵(ハイジュールネット)です。日本の地形に応じた支柱割付が可能であり、柵高のメニューも取り揃えています。",null,"大きな落石エネルギーをブレーキエレメント(緩衝装置)を用いて確実に吸収し、耐久性が高く部分的な補修ができて維持管理が容易な高エネルギー吸収型落石防止柵(ハイジュールネット)です。日本の地形に応じた支柱割付が可能であり、柵高のメニューも取り揃えています。",null,"落石エネルギーE=200kJまで対応可能な耐候性に優れ軽量で安価なポリエチレン製ネット(PEネット)同等品以上の素材を用いた簡易型落石防護柵。経済性・施工性に優れ、取替えや再利用が簡単であり、汎用プラスチックのためリサイクルも容易。",null,"落石エネルギーE=200kJまで対応可能な耐候性に優れ軽量で安価なポリエチレン製ネット(PEネット)同等品以上の素材を用いた簡易型落石防護柵。経済性・施工性に優れ、取替えや再利用が簡単であり、汎用プラスチックのためリサイクルも容易。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"本技術は高エネルギー吸収型の落石防護柵で,従来の落石防護柵では落石エネルギー50～110kJ程度に対応するものでしたが,本技術の活用により落石エネルギー1100kJまで対応することができます。",null,"この工法は,落石対策工事などで小規模な落石から保護対象物を防護し、人力施工・低コスト・工期短縮を実現するエネルギー吸収型落石防護柵です。性能実証されたエネルギー(110kJ)までを適用限界としています. 小規模落石の本設柵や仮設柵にも幅広く使用できます。",null,"この工法は,落石対策工事などで小規模な落石から保護対象物を防護し、人力施工・低コスト・工期短縮を実現するエネルギー吸収型落石防護柵です。性能実証されたエネルギー(110kJ)までを適用限界としています. 小規模落石の本設柵や仮設柵にも幅広く使用できます。",null,"この工法は,落石対策工事などで小規模な落石から保護対象物を防護し、人力施工・低コスト・工期短縮を実現するエネルギー吸収型落石防護柵です。性能実証されたエネルギー(110kJ)までを適用限界としています. 小規模落石の本設柵や仮設柵にも幅広く使用できます。",null,"この工法は,落石対策工事などで小規模な落石から保護対象物を防護し、人力施工・低コスト・工期短縮を実現するエネルギー吸収型落石防護柵です。性能実証されたエネルギー(110kJ)までを適用限界としています. 小規模落石の本設柵や仮設柵にも幅広く使用できます。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"落石エネルギーE=1100kJ程度まで対応可能な高エネルギー吸収型落石防護柵であり、落石以外に崩壊土砂の衝撃力、堆積土圧を考慮する場合には、落石・崩壊土砂兼用柵としても対応可能。",null,"本技術は,小変形の落石防護柵で,従来は落石防護柵付き重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により,落石衝突面をコンクリートからワイヤロープとネットに変更し,従来技術よりも小断面の擁壁と併用して設置することで切土量を抑制できるため工程短縮が図れる。",null,"本技術は,小変形の落石防護柵で,従来は落石防護柵付き重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により,落石衝突面をコンクリートからワイヤロープとネットに変更し,従来技術よりも小断面の擁壁と併用して設置することで切土量を抑制できるため工程短縮が図れる。",null,"本技術は,小変形の落石防護柵で,従来は落石防護柵付き重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により,落石衝突面をコンクリートからワイヤロープとネットに変更し,従来技術よりも小断面の擁壁と併用して設置することで切土量を抑制できるため工程短縮が図れる。",null,"本技術は,小変形の落石防護柵で,従来は落石防護柵付き重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により,落石衝突面をコンクリートからワイヤロープとネットに変更し,従来技術よりも小断面の擁壁と併用して設置することで切土量を抑制できるため工程短縮が図れる。",null,"本技術は,小変形の落石防護柵で,従来は落石防護柵付き重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により,落石衝突面をコンクリートからワイヤロープとネットに変更し,従来技術よりも小断面の擁壁と併用して設置することで切土量を抑制できるため工程短縮が図れる。",null,"本技術は,小変形の落石防護柵で,従来は落石防護柵付き重力式擁壁で対応していた。本技術の活用により,落石衝突面をコンクリートからワイヤロープとネットに変更し,従来技術よりも小断面の擁壁と併用して設置することで切土量を抑制できるため工程短縮が図れる。",null,"本技術は最大753kJの落石エネルギーに対応可能な二重阻止面をもつ高エネルギー吸収型落石防護柵であり、従来技術は金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵で対応していた。本技術活用で効率的なエネルギー吸収が可能となり、材料・施工費の縮減や工期短縮が期待できる。",null,"本技術は最大753kJの落石エネルギーに対応可能な二重阻止面をもつ高エネルギー吸収型落石防護柵であり、従来技術は金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵で対応していた。本技術活用で効率的なエネルギー吸収が可能となり、材料・施工費の縮減や工期短縮が期待できる。",null,"本技術は最大753kJの落石エネルギーに対応可能な二重阻止面をもつ高エネルギー吸収型落石防護柵であり、従来技術は金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵で対応していた。本技術活用で効率的なエネルギー吸収が可能となり、材料・施工費の縮減や工期短縮が期待できる。",null,"本技術は最大753kJの落石エネルギーに対応可能な二重阻止面をもつ高エネルギー吸収型落石防護柵であり、従来技術は金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵で対応していた。本技術活用で効率的なエネルギー吸収が可能となり、材料・施工費の縮減や工期短縮が期待できる。",null,"本技術は最大753kJの落石エネルギーに対応可能な二重阻止面をもつ高エネルギー吸収型落石防護柵であり、従来技術は金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵で対応していた。本技術活用で効率的なエネルギー吸収が可能となり、材料・施工費の縮減や工期短縮が期待できる。",null,"本技術は最大753kJの落石エネルギーに対応可能な二重阻止面をもつ高エネルギー吸収型落石防護柵であり、従来技術は金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵で対応していた。本技術活用で効率的なエネルギー吸収が可能となり、材料・施工費の縮減や工期短縮が期待できる。",null,"最大で550ｋJまでの落石エネルギーに対応可能な鋼管杭式防護柵工で、従来は落石防護擁壁及び落石防護柵設置工で対応していた。本技術の活用により地山掘削やコンクリートの養生期間が不要となり、工期の大幅短縮や経済性向上が期待出来る。",null,"最大で550ｋJまでの落石エネルギーに対応可能な鋼管杭式防護柵工で、従来は落石防護擁壁及び落石防護柵設置工で対応していた。本技術の活用により地山掘削やコンクリートの養生期間が不要となり、工期の大幅短縮や経済性向上が期待出来る。",null,"最大で550ｋJまでの落石エネルギーに対応可能な鋼管杭式防護柵工で、従来は落石防護擁壁及び落石防護柵設置工で対応していた。本技術の活用により地山掘削やコンクリートの養生期間が不要となり、工期の大幅短縮や経済性向上が期待出来る。",null,"最大で550ｋJまでの落石エネルギーに対応可能な鋼管杭式防護柵工で、従来は落石防護擁壁及び落石防護柵設置工で対応していた。本技術の活用により地山掘削やコンクリートの養生期間が不要となり、工期の大幅短縮や経済性向上が期待出来る。"]
[null,"⑦","概要図"]
[null,"⑧","施工条件・適用条件等","分類",null,"落石予防工",null,"落石予防工",null,"落石予防工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石予防工",null,"落石防護工",null,"落石予防工",null,"【落石予防工】",null,"落石予防工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工",null,"落石防護工"]
[null,null,null,"工種",null,"【ロープ伏せ工、覆式落石防護網工（金網併用の場合）】",null,"【覆式落石防護網工】",null,"【ロープ伏せ工、覆式落石防護網工（金網併用の場合）】",null,"ポケット式落石防護網工",null,"【ポケット式落石防護網工】",null,"【ポケット式落石防護網工】",null,"【覆式落石防護網工】",null,"【ポケット式落石防護網工】",null,"【ロープ伏せ工、覆式落石防護網工（金網併用の場合）】",null,"【ロープ伏せ工(金網併用)】",null,"ロープ伏せ工（金網併用）",null,"ポケット式落石防護網工",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵",null,"落石防護柵"]
[null,null,null,"種類",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"【その他：既設構造物(擁壁等)上および斜面上に設置可能な自立支柱式であるが、基礎はアンカー基礎である】",null,"ワイヤロープ支持式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"ワイヤーロープ支持式",null,"ワイヤーロープ支持式",null,"ワイヤーロープ支持式",null,"ワイヤーロープ支持式",null,"【ワイヤロープ支持式、その他、タイプにより予防工・立木使用防護柵もある】",null,"【ワイヤロープ支持式、その他、タイプにより予防工・立木使用防護柵もある】",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"ワイヤーロープ支持式",null,"ワイヤーロープ支持式",null,"ワイヤーロープ支持式",null,"ワイヤーロープ支持式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"ワイヤロープ支持式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"自立支柱式",null,"【自立支柱式】",null,"【自立支柱式】",null,"【自立支柱式】",null,"【自立支柱式】"]
[null,null,null,"設置個所",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"斜面上",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"平場",null,"斜面上",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上",null,"斜面上",null,"斜面上",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上",null,"斜面上",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上",null,"斜面上",null,"斜面上",null,"斜面上",null,"斜面上",null,"斜面上",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上、平場",null,"斜面上　（※クレーンが届かない場所は索道を検討）、平場",null,"斜面上　（※クレーンが届かない場所は索道を検討）、平場",null,"斜面上　（※クレーンが届かない場所は索道を検討）、平場",null,"斜面上　（※クレーンが届かない場所は索道を検討）、平場"]
[null,null,null,"基礎の形式",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"杭式基礎、【削孔方法：エアハンマー掘削機】",null,"杭式基礎、【削孔方法：エアハンマー掘削機】",null,"杭式基礎、【削孔方法：エアハンマー掘削機】",null,"杭式基礎、【削孔方法：エアハンマー掘削機】",null,"杭式基礎、【支柱一体型（根入れ杭）、削孔工法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ250以上の削孔ができれば良い】",null,"杭式基礎、【支柱一体型（根入れ杭）、削孔工法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ250以上の削孔ができれば良い】",null,"杭式基礎、【支柱一体型（根入れ杭）、削孔工法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ250以上の削孔ができれば良い】",null,"杭式基礎、【支柱一体型（根入れ杭）、削孔工法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ250以上の削孔ができれば良い】",null,"杭式基礎【削孔方法：ダウンザホールハンマ】、【擁壁、連続コンクリート基礎、支柱一体型（根入れ杭）】",null,"【アンカー】",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"杭式基礎（削孔方法：ダウンザホールハンマ【大口径ボーリングマシン等φ300の削孔ができれば何でもOK】）、【擁壁、支柱一体型（根入れ杭）】",null,"杭式基礎（削孔方法：ダウンザホールハンマ【大口径ボーリングマシン等φ300の削孔ができれば何でもOK】）、【擁壁、支柱一体型（根入れ杭）】",null,"杭式基礎（削孔方法：ダウンザホールハンマ【大口径ボーリングマシン等φ300の削孔ができれば何でもOK】）、【擁壁、支柱一体型（根入れ杭）】",null,"杭式基礎（削孔方法：ダウンザホールハンマ【大口径ボーリングマシン等φ300の削孔ができれば何でもOK】）、【擁壁、支柱一体型（根入れ杭）】",null,"杭式基礎（削孔方法：ダウンザホールハンマ【大口径ボーリングマシン等φ300の削孔ができれば何でもOK】）、【擁壁、支柱一体型（根入れ杭）】",null,"杭式基礎（削孔方法：ダウンザホールハンマ【大口径ボーリングマシン等φ300の削孔ができれば何でもOK】）、【擁壁、支柱一体型（根入れ杭）】",null,"杭式基礎（削孔方法：ダウンザホールハンマ【大口径ボーリングマシン等φ300の削孔ができれば何でもOK】）、【擁壁、支柱一体型（根入れ杭）】",null,"杭式基礎（削孔方法：ダウンザホールハンマ【大口径ボーリングマシン等φ300の削孔ができれば何でもOK】）、【擁壁、支柱一体型（根入れ杭）】",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：小口径ボーリング工】",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：小口径ボーリング工】",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：小口径ボーリング工】",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：小口径ボーリング工】",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"【アンカー】",null,"【アンカー】",null,"【アンカー】",null,"【アンカー】",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）【削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"擁壁、支柱一体型（根入れ杭）、【削孔方法：ダウンザホールハンマ、大口径ボーリングマシン等φ350の削孔ができれば可】",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"アンカー",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"【擁壁、支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"【支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"【支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"【支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】",null,"【支柱一体型（根入れ杭），削孔方法：ダウンザホールハンマ】"]
[null,null,null,"斜面勾配",null,"【25°～89°】",null,"80°以下",null,"【30°～90°（その他の勾配は要検討）】",null,"【40°～90°までの斜面（その他の勾配は要検討）】",null,"【45°以上】",null,"【45°以上】",null,"【　90°以下】",null,"【　90°以下】",null,"【発生源の滑り角度45°以下】",null,"【25°～89°】",null,"【90度以下】",null,"【制限なし】",null,"【柵高5.0mまでに収まる範囲であれば斜面勾配に対しての規定なし】",null,"【柵高5.0mまでに収まる範囲であれば斜面勾配に対しての規定なし】",null,"【柵高5.0mまでに収まる範囲であれば斜面勾配に対しての規定なし】",null,"【柵高5.0mまでに収まる範囲であれば斜面勾配に対しての規定なし】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある。】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある。】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある。】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある。】",null,"標準対応：45°以下（46°以上の勾配に対しては別途検討）",null,"【擁壁上への設置の場合：擁壁の勾配63°以上、斜面上への設置の場合：斜面勾配35°以上45°以下（範囲外の場合は別途検討）】",null,"【柵高3.5mまでに収まる範囲ならば斜面勾配に対しての規定なし】",null,"【柵高3.5mまでに収まる範囲ならば斜面勾配に対しての規定なし】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【制限なし】",null,"【制限なし】",null,"【制限なし】",null,"【制限なし】",null,"【特に制限はない。但し、著しい緩勾配・急勾配では柵高が高くなる傾向にあり、あまり適さない。】",null,"【特に制限はない。但し、著しい緩勾配・急勾配では柵高が高くなる傾向にあり、あまり適さない。】",null,"【特に制限はない。但し、著しい緩勾配・急勾配では柵高が高くなる傾向にあり、あまり適さない。】",null,"【特に制約は無し】",null,"【特に制約は無し】",null,"【特に制約は無し】",null,"【特に制約は無し】",null,"【特に制限なし。但し、著しい緩勾配・急勾配では柵高が高くなる傾向にあるため適さない】",null,"【特に制限なし。但し、著しい緩勾配・急勾配では柵高が高くなる傾向にあるため適さない】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"0～60°程度",null,"0～60°程度",null,"0～60°程度",null,"0～60°程度",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【特に規定はないが山側勾配が急になると柵高が高くなり設置不可の場合がある】",null,"【標準対応として45°以下（46°以上の勾配に対しては別途検討）】",null,"【標準対応として45°以下（46°以上の勾配に対しては別途検討）】",null,"【標準対応として45°以下（46°以上の勾配に対しては別途検討）】",null,"【標準対応として45°以下（46°以上の勾配に対しては別途検討）】",null,"【標準対応として45°以下（46°以上の勾配に対しては別途検討）】",null,"【標準対応として45°以下（46°以上の勾配に対しては別途検討）】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【特に制限なし】",null,"【柵高4.5mまでに収まる範囲ならば斜面勾配に対しての規定なし】",null,"【柵高4.5mまでに収まる範囲ならば斜面勾配に対しての規定なし】",null,"【柵高4.5mまでに収まる範囲ならば斜面勾配に対しての規定なし】",null,"【柵高4.5mまでに収まる範囲ならば斜面勾配に対しての規定なし】"]
[null,null,null,"落石重量（kN）又はエネルギー（kJ）",null,"【落石重量：300kN以下】",null,"【落石重量：20kN以下】",null,"【落石重量：69kN以下（斜面勾配45°の場合）】",null,"落石エネルギー200kJ程度（【200kJ以下】）",null,"【エネルギー：1100kJ以下】",null,"【エネルギー：150kJ～1100kJ】",null,"【斜面勾配θ＝45°の場合（落石重量：96.13kN以下】",null,"【斜面勾配θ＝45°の場合（落石エネルギー65.8kJ以下）】",null,"【落石重量：約110kN以下】",null,"【落石重量：45ｋＮ以下】",null,"【最小0.1kN～最大53kN(斜面が50度の場合)】",null,"エネルギー：ネットタイプ5000kJ以下、ロープタイプ2700ｋJ以下",null,"110kJ以下",null,"110kJ以下",null,"110kJ以下",null,"110kJ以下",null,"211kJ以下",null,"211kJ以下",null,"211kJ以下",null,"211kJ以下",null,"500kJ以下",null,"200kJ以下",null,"300kJ以下",null,"300kJ以下",null,"720kJ以下",null,"720kJ以下",null,"720kJ以下",null,"720kJ以下",null,"720kJ以下",null,"720kJ以下",null,"720kJ以下",null,"720kJ以下",null,"【113kJ以下】",null,"【113kJ以下】",null,"【113kJ以下】",null,"【113kJ以下】",null,"300kJ以下",null,"300kJ以下",null,"300kJ以下",null,"3000kJ以下",null,"3000kJ以下",null,"3000kJ以下",null,"3000kJ以下",null,"110kJ以下【仮設使用時は200kJ以下】",null,"110kJ以下【仮設使用時は200kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"【1506kJ以下】",null,"110kJ以下【300kJ以下】",null,"110kJ以下【300kJ以下】",null,"110kJ以下【300kJ以下】",null,"110kJ以下【300kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"【1630kJ以下】",null,"3000kJ以下",null,"3000kJ以下",null,"3000kJ以下",null,"3000kJ以下",null,"3000kJ以下",null,"3000kJ以下",null,"753kJ以下",null,"753kJ以下",null,"753kJ以下",null,"753kJ以下",null,"753kJ以下",null,"753kJ以下",null,"550kＪ以下",null,"550kＪ以下",null,"550kＪ以下",null,"550kＪ以下"]
[null,null,null,"ロープの間隔",null,"【主縦横ロープ：1.5m、ロックボルト間隔：3.0m】",null,"【主縦（横）ロープ：5ｍ（11m）、補助縦（横）ロープ：2.5ｍ（5m）、ロックボルト縦（横）間隔：5ｍ（11m）】",null,"主縦横ロープ：2ｍ、【ロックボルト間隔：2ｍ】",null,"【縦ロープ：3m、横ロープ：6m、補助ロープ：1.5m】",null,"【縦横ロープ：3m、補助ロープ：1m】",null,"【縦横ロープ：3m、補助ロープ：1m】",null,"【縦ロープ：4ｍ以内、横ロープ：11ｍ以内、縦補助ロープ：2ｍ以内、横補助ロープ：5ｍ以内】",null,"【縦ロープ：4ｍ以内、横ロープ：11ｍ以内、縦補助ロープ：2ｍ以内、横補助ロープ：5ｍ以内】",null,"【縦横ロープ：2.5ｍ、補助ロープ：1.25ｍ、ロックボルト間隔：2.5ｍ】",null,"【縦横ロープ：2.0m、ロックボルト間隔：2.0m】",null,"主縦横ロープ：2.5ｍ,【補助ロープ（ｍ）なし,ロックボルト間隔（ｍ）2.5m】",null,"横ロープ：【0.5～5m】、　ロックボルト間隔：【1.0ｍ以上】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"-",null,"　【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"　【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ、補助ロープ：0.15ｍ】",null,"【縦横ロープ：2.5ｍ】",null,"【縦横ロープ：2.5ｍ】",null,"【縦横ロープ：2.5ｍ】",null,"【縦横ロープ：2.5ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.3ｍ】",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"【縦横ロープ：0.25ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.25ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.25ｍ】",null,"【縦横ロープ：0.25ｍ】"]
[null,null,null,"支柱・柵高及び間隔",null,"-",null,"-",null,"-",null,"支柱高：2.5～6ｍ、支柱間隔：最大15ｍ",null,"支柱高さ：2.5m～8.0m、支柱間隔12m～39m",null,"支柱高さ：2.5m～8.0m、支柱間隔12m～39m",null,"　－　",null,"【支柱高さ：2～4ｍ、支柱間隔：3ｍ】",null,"-",null,"-",null,"-",null,"支柱の高さ：【3.5ｍ～6.0ｍ】、標準支柱間隔：標準10ｍ、斜面状況等を考慮し10ｍ～19ｍで配置",null,"柵高：3.5m以下【1.5～5.0ｍ】、支柱間隔：3.0～6.0ｍ",null,"柵高：3.5m以下【1.5～5.0ｍ】、支柱間隔：3.0～6.0ｍ",null,"柵高：3.5m以下【1.5～5.0ｍ】、支柱間隔：3.0～6.0ｍ",null,"柵高：3.5m以下【1.5～5.0ｍ】、支柱間隔：3.0～6.0ｍ",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.0～5.0m、支柱間隔：5.0～11ｍ",null,"柵高：2.0～3.0m、支柱間隔：5.0～11.0ｍ",null,"【柵高：2.5ｍ～3.5ｍ】、支柱間隔：3.0m～9.0m",null,"【柵高：2.5ｍ～3.5ｍ】、支柱間隔：3.0m～9.0m",null,"柵高：【2.0～5.0m】、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：【2.0～5.0m】、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：【2.0～5.0m】、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：【2.0～5.0m】、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：【2.0～5.0m】、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：【2.0～5.0m】、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：【2.0～5.0m】、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：【2.0～5.0m】、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～4.0ｍ、支柱間隔：3.0ｍ【または5.0ｍ】",null,"柵高：2.0～4.0ｍ、支柱間隔：3.0ｍ【または5.0ｍ】",null,"柵高：2.0～4.0ｍ、支柱間隔：3.0ｍ【または5.0ｍ】",null,"柵高：2.0～4.0ｍ、支柱間隔：3.0ｍ【または5.0ｍ】",null,"【柵高：2.0～3.5ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：2.0～3.5ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：2.0～3.5ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.0～7.0ｍ、【支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.0～7.0ｍ、【支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.0～7.0ｍ、【支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.0～7.0ｍ、【支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：2.0～3.0ｍ、支柱間隔：6.0～8.0ｍ】",null,"【柵高：2.0～3.0ｍ、支柱間隔：6.0～8.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～6.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～3.0m、支柱間隔：5.0～11ｍ",null,"柵高：2.0～3.0m、支柱間隔：5.0～11ｍ",null,"柵高：2.0～3.0m、支柱間隔：5.0～11ｍ",null,"柵高：2.0～3.0m、支柱間隔：5.0～11ｍ",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"柵高：2.0～5.0m、支柱間隔：【2.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～7.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～7.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～7.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～7.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～7.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"【柵高：3.0～7.0ｍ、支柱間隔：5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.5m以上【3.0～4.5ｍ】、支柱間隔：【5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.5m以上【3.0～4.5ｍ】、支柱間隔：【5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.5m以上【3.0～4.5ｍ】、支柱間隔：【5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.5m以上【3.0～4.5ｍ】、支柱間隔：【5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.5m以上【3.0～4.5ｍ】、支柱間隔：【5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：3.5m以上【3.0～4.5ｍ】、支柱間隔：【5.0～11.0ｍ】",null,"柵高：TGF-550：3.0～4.5ｍ、TGF-300：2.7～3.9ｍ、支柱間隔：10.0ｍ",null,"柵高：TGF-550：3.0～4.5ｍ、TGF-300：2.7～3.9ｍ、支柱間隔：10.0ｍ",null,"柵高：TGF-550：3.0～4.5ｍ、TGF-300：2.7～3.9ｍ、支柱間隔：10.0ｍ",null,"柵高：TGF-550：3.0～4.5ｍ、TGF-300：2.7～3.9ｍ、支柱間隔：10.0ｍ"]
[null,null,null,"落石径",null,"【最大径：3ｍ、最小径：0.05m】　",null,"【最大径：0.9ｍ、最小径：0.07ｍ～0.1ｍ程度（網目0.045ｍのため）】",null,"【ロープ式：最大径：2ｍ、最小径：0.5m、密着式：最大径：2ｍ、最小径：0.05m】　",null,"【最大径：1.0ｍ、最小径：0.05m】",null,"【最大径：1ｍ、最小径：0.05m】　",null,"【最大径：1ｍ、最小径：0.05m】　",null,"【最大径：0.61ｍ、最小径：0.05m】",null,"【最大径：0.46ｍ、最小径：0.05m】　",null,"【最大径：2ｍ（1.94ｍ）程度、最小径：0.05m】　",null,"【最大径：2ｍ、最小径：0.05m】",null,"【最小（ｍ）：φ0.1,最大（ｍ）：φ1.2m（斜面が90度の場合）】",null,"-",null,"【制限は無し】",null,"【制限は無し】",null,"【制限は無し】",null,"【制限は無し】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【最大径4ｍ（落石エネルギーが500kJ以下、落石跳躍量2.0m、落石が球体の場合を想定）、最小径0.3ｍ】",null,"【最大径：2.3ｍ（最大径は落石エネルギーが200kJ以下、落石跳躍量2.0m、落石が球体の場合を想定）、最小径：0.1ｍ】",null,"【落石エネルギーが300kJ以下の場合は落石径に制限は無し】",null,"【落石エネルギーが300kJ以下の場合は落石径に制限は無し】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【許容するエネルギー範囲に適用】",null,"【許容するエネルギー範囲に適用】",null,"【許容するエネルギー範囲に適用】",null,"【許容するエネルギー範囲に適用】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし。】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし。】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【最大径1.5ｍ、最小径0.5ｍ】",null,"【最大径1.5ｍ、最小径0.5ｍ】",null,"【最大径1.5ｍ、最小径0.5ｍ】",null,"【最大径1.5ｍ、最小径0.5ｍ】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【落石エネルギーが吸収可能な範囲であれば特に制限なし】",null,"【最大径：4ｍ（落石エネルギーが3000kJ以下、落石跳躍量2.0m、落石が球体の場合を想定）、最小径：0.3ｍ】",null,"【最大径：4ｍ（落石エネルギーが3000kJ以下、落石跳躍量2.0m、落石が球体の場合を想定）、最小径：0.3ｍ】",null,"【最大径：4ｍ（落石エネルギーが3000kJ以下、落石跳躍量2.0m、落石が球体の場合を想定）、最小径：0.3ｍ】",null,"【最大径：4ｍ（落石エネルギーが3000kJ以下、落石跳躍量2.0m、落石が球体の場合を想定）、最小径：0.3ｍ】",null,"【最大径：4ｍ（落石エネルギーが3000kJ以下、落石跳躍量2.0m、落石が球体の場合を想定）、最小径：0.3ｍ】",null,"【最大径：4ｍ（落石エネルギーが3000kJ以下、落石跳躍量2.0m、落石が球体の場合を想定）、最小径：0.3ｍ】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーでの検討であり、最大・最小落石径は問わない】",null,"【落石エネルギーが300kJないし550ｋJ以下の場合は落石径に制限は無し】",null,"【落石エネルギーが300kJないし550ｋJ以下の場合は落石径に制限は無し】",null,"【落石エネルギーが300kJないし550ｋJ以下の場合は落石径に制限は無し】",null,"【落石エネルギーが300kJないし550ｋJ以下の場合は落石径に制限は無し】"]
[null,null,null,"支柱及びアンカーの土質条件",null,"【風化岩、土砂】",null,"【土砂部、岩部】",null,"【硬岩、軟岩、風化岩、土砂、礫質土】",null,"【硬岩、軟岩、風化岩、土砂、礫質土】",null,"【風化岩、土砂、礫混じり土】",null,"【風化岩、土砂、礫混じり土】",null,"【岩盤(軟岩・硬岩)～風化土(粘性土・砂質土・レキ質土・玉石混じり土)】",null,"【岩盤(軟岩・硬岩)～風化土(粘性土・砂質土・レキ質土・玉石混じり土)】",null,"【硬岩、軟岩、風化岩等（岩定着を基本として土中用・岩部用アンカーを使用する）】",null,"【風化岩、土砂】",null,"【岩部・土砂部】",null,"N値10以上のアンカー地盤",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【N値11回以上の砂(礫)地盤、岩盤（風化岩・軟岩・硬岩）】",null,"【N値11回以上の砂(礫)地盤、岩盤（風化岩・軟岩・硬岩）】",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】",null,"【N値1未満は設置不可。比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能。】",null,"【N値1未満は設置不可。比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能。】",null,"【N値1未満は設置不可。比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能。】",null,"【N値1未満は設置不可。比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能。】",null,"【N値1未満は設置不可。比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能。】",null,"【N値1未満は設置不可。比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能。】",null,"【N値1未満は設置不可。比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能。】",null,"【N値1未満は設置不可。比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能。】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、玉石混土、軟岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、玉石混土、軟岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、玉石混土、軟岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、玉石混土、軟岩、硬岩】",null,"【特に制限なし。極限周面摩擦及び実験値によりアンカー長を設定する。】",null,"【特に制限なし。極限周面摩擦及び実験値によりアンカー長を設定する。】",null,"【特に制限なし。極限周面摩擦及び実験値によりアンカー長を設定する。】",null,"軟岩～砂質土",null,"軟岩～砂質土",null,"軟岩～砂質土",null,"軟岩～砂質土",null,"【特に制限なし。極限周面摩擦及び実験値によりアンカー長を設定する。】",null,"【特に制限なし。極限周面摩擦及び実験値によりアンカー長を設定する。】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【N値11以上】",null,"【N値11以上】",null,"【N値11以上】",null,"【N値11以上】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【比較的軟弱な地盤でも支柱長を伸ばすことで対応可能】",null,"【N値11回以上の砂(礫)地盤、岩盤（風化岩・軟岩・硬岩）】",null,"【N値11回以上の砂(礫)地盤、岩盤（風化岩・軟岩・硬岩）】",null,"【N値11回以上の砂(礫)地盤、岩盤（風化岩・軟岩・硬岩）】",null,"【N値11回以上の砂(礫)地盤、岩盤（風化岩・軟岩・硬岩）】",null,"【N値11回以上の砂(礫)地盤、岩盤（風化岩・軟岩・硬岩）】",null,"【N値11回以上の砂(礫)地盤、岩盤（風化岩・軟岩・硬岩）】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【砂質土、粘性土、礫質土、岩塊玉石、軟岩、中硬岩、硬岩】",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】",null,"【軟岩、砂質土、礫質土、玉石混じり土】"]
[null,null,null,"立木の処理",null,"ロープ伏せ工：不要、覆式落石防護網工（ハニーネット）：必要",null,"必要に応じて伐採　【立木の処理が必要】",null,"【立木の処理が必要】",null,"【立木の処理が必要】",null,"【立木の処理が必要】",null,"【立木の処理が必要】",null,"【1本/㎡程度であればネットの切断加工で処理できるが、それ以上であれば立木の処理が必要】",null,"【1本/㎡程度であればネットの切断加工で処理できるが、それ以上であれば立木の処理が必要】",null,"樹木の伐採は不要",null,"【立木の処理が必要】",null,"立木の処理が必要",null,"【立木の処理が必要】",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"足場条件",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"ロープ足場",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"-",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"【ロープ足場】",null,"単管足場、【支柱タラップ】",null,"単管足場、【支柱タラップ】",null,"単管足場、【支柱タラップ】",null,"単管足場、【支柱タラップ】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"原則足場は不要である(地形条件により2m程度の作業足場を設ける)。【ロープ足場】",null,"原則足場は不要である(地形条件により2m程度の作業足場を設ける)。【ロープ足場】",null,"【支柱タラップ、単管足場】",null,"【支柱タラップ、単管足場】",null,"【支柱タラップ、単管足場】",null,"【支柱タラップ、単管足場】",null,"【支柱タラップ、単管足場】",null,"【支柱タラップ、単管足場】",null,"【支柱タラップ、単管足場】",null,"【支柱タラップ、単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"単管足場、【ロープ足場】",null,"単管足場、【ロープ足場】",null,"単管足場、【ロープ足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"単管足場【ロープ足場、不要】",null,"単管足場【ロープ足場、不要】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【ロープ足場、単管足場】",null,"【ロープ足場、単管足場】",null,"【ロープ足場、単管足場】",null,"【ロープ足場、単管足場】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場、システム足場を使用する場合もあり】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】",null,"【単管足場】"]
[null,"⑨","比較する従来技術",null,null,"ロープ掛工",null,"ひし形金網（線形3.2mm、亜鉛メッキ）",null,"ロープ伏せ工（NETIS情報の「覆式落石防護網工」を修正して記載（開発会社ヒアリングより））",null,"ポケット式落石防護網工",null,"ポケット式ロックネット工",null,"ポケット式ロックネット工",null,"落石防護柵工(ロープ・金網設置工)",null,"落石防護柵工(ロープ・金網設置工)",null,"現場吹付法枠工",null,"現場吹付法枠工法（梁断面300×300）",null,"ワイヤロープ伏工",null,"従来型ポケット式落石防護網",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード:落石エネルギー50kJ以下、柵高3m、施工延長110m:支柱間隔3m×32スパン+2m×2スパン、切土法面補強対策を考慮。)",null,"落石防護柵(ストーンガード:落石エネルギー50kJ以下、柵高3m、施工延長110m:支柱間隔3m×32スパン+2m×2スパン、切土法面補強対策を考慮。)",null,"落石防護柵(ストーンガード:落石エネルギー50kJ以下、柵高3m、施工延長110m:支柱間隔3m×32スパン+2m×2スパン、切土法面補強対策を考慮。)",null,"落石防護柵(ストーンガード:落石エネルギー50kJ以下、柵高3m、施工延長110m:支柱間隔3m×32スパン+2m×2スパン、切土法面補強対策を考慮。)",null,"落石防護柵付き重力式擁壁",null,"ポケットのある重力式擁壁",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"落石防護柵(ストーンガード)",null,"従来型落石防護柵",null,"従来型落石防護柵",null,"従来型落石防護柵",null,"従来型落石防護柵",null,"現場打ち重力式擁壁",null,"現場打ち重力式擁壁",null,"現場打ち重力式擁壁",null,"落石防護擁壁",null,"落石防護擁壁",null,"落石防護擁壁",null,"落石防護擁壁",null,"落石防止壁",null,"落石防止壁",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"落石防護擁壁(重力式擁壁H=5.m)",null,"高エネルギー吸収柵",null,"高エネルギー吸収柵",null,"高エネルギー吸収柵",null,"高エネルギー吸収柵",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"RSS工法",null,"ロックシェッド",null,"ロックシェッド",null,"ロックシェッド",null,"ロックシェッド",null,"ロックシェッド",null,"ロックシェッド",null,"金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵",null,"金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵",null,"金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵",null,"金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵",null,"金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵",null,"金網が一重の高エネルギー吸収型落石防護柵",null,"落石防護擁壁工及び落石防護柵設置工",null,"落石防護擁壁工及び落石防護柵設置工",null,"落石防護擁壁工及び落石防護柵設置工",null,"落石防護擁壁工及び落石防護柵設置工"]
["評価情報","⑩","評価基準","項目",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見",null,"最新の活用効果評価結果,所見"]
[null,null,"・A：従来技術より極めて優れる\n・B：従来技術より優れる\n・C：従来技術と同等\n・D：従来技術より劣る","経済性",null,"B：・複数の転石,浮石に対応することが可能でアンカー本数を減らすことができるため、経済性の向上が期待できる。",null,"D：・材料自体の単価は割高となる。",null,"-",null,"-",null,"D：-",null,"D：-",null,"C：現場条件により、長期間の使用で経済性の向上が期待できる。",null,"C：現場条件により、長期間の使用で経済性の向上が期待できる。",null,"B：・吹付けコンクリートによる仮設工が不要となり、経済性の向上が期待できる。",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"B：所見：土工、コンクリート工が不要のため、工程の短縮および施工性、経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリート工が不要のため、工程の短縮および施工性、経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリート工が不要のため、工程の短縮および施工性、経済性の向上が期待できる。",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：所見：材料が安価で施工費も減少するため、経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：材料が安価で施工費も減少するため、経済性の向上が期待できる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：所見：材料費が安価であり経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：材料費が安価であり経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：材料費が安価であり経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：材料費が安価であり経済性の向上が期待できる。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：支柱の控えの施工が不要である為、経済性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"工程",null,"B：・複数の転石・浮石に対応することが可能でアンカー本数を減らすことができるため、工程短縮が期待できる。",null,"B：・素材が軽量で形状保持性が高く、持ち運びや加工が容易となるため工程に優れる。",null,"-",null,"-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：材料の軽量化により作業効率が向上し、工程が短縮される。",null,"C：材料の軽量化により作業効率が向上し、工程が短縮される。",null,"C：-",null,"B：コンクリート工が不要なため仮設工が軽減され、工程の短縮が期待できる。",null,"-",null,"-",null,"B：所見：コンクリート基礎工事がないため、工種が少なく、施工日数が減少するため、工程に優れる。",null,"B：所見：コンクリート基礎工事がないため、工種が少なく、施工日数が減少するため、工程に優れる。",null,"B：所見：コンクリート基礎工事がないため、工種が少なく、施工日数が減少するため、工程に優れる。",null,"B：所見：コンクリート基礎工事がないため、工種が少なく、施工日数が減少するため、工程に優れる。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"B：所見：土工、コンクリート工が不要のため、工程の短縮および施工性、経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリート工が不要のため、工程の短縮および施工性、経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリート工が不要のため、工程の短縮および施工性、経済性の向上が期待できる。",null,"C：所見：資材が工場製作であり現地作業を少なくできることから、工程の短縮が期待できる。",null,"C：所見：資材が工場製作であり現地作業を少なくできることから、工程の短縮が期待できる。",null,"C：所見：資材が工場製作であり現地作業を少なくできることから、工程の短縮が期待できる。",null,"C：所見：資材が工場製作であり現地作業を少なくできることから、工程の短縮が期待できる。",null,"B：所見：軽量かつシンプルな工場製品であり、現場作業がアンカー工とネット設置になるため、工程および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：軽量かつシンプルな工場製品であり、現場作業がアンカー工とネット設置になるため、工程および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：アンカー削孔は小型機で行い、材料も軽量で人力施工が可能となるため、工程短縮と施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：アンカー削孔は小型機で行い、材料も軽量で人力施工が可能となるため、工程短縮と施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：アンカー削孔は小型機で行い、材料も軽量で人力施工が可能となるため、工程短縮と施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：アンカー削孔は小型機で行い、材料も軽量で人力施工が可能となるため、工程短縮と施工性の向上が期待できる。",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：支柱の控えの施工が不要であるため、工期短縮に貢献可能な技術である",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"品質・出来形",null,"C：-",null,"B：・金網や通常の繊維網に比べて耐候性に優れるため品質に優れる。",null,"-",null,"-",null,"B：-",null,"B：-",null,"C：錆びないため、耐酸性及び耐久性の向上が期待できる。",null,"C：錆びないため、耐酸性及び耐久性の向上が期待できる。",null,"B：-",null,"B：-",null,"-",null,"-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：構造的にもシンプルであり、工場製品により品質管理も容易であることから、品質の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"安全性",null,"C：-",null,"C：・複合ポリエステル製のため、軽量かつ凸凹への追従性がよく、鋭利な部分がなくて絡まない等、素材の特徴から取り扱いが容易になるため安全性にやや優れる。",null,"-",null,"-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：高所作業車が使用でき、控えアンカーの作業が不要なので、転落・重機等の災害を軽減でき、安全性の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"施工性",null,"B：・複数の転石・浮石に対応することが可能でアンカー本数を減らすことができるため、施工性の向上が期待できる。",null,"B：・複合ポリエステル製のため、軽量かつ凸凹への追従性がよく、鋭利な部分がなくて絡まない等、素材の特徴から取り扱いが容易になるため施工性に優れる。",null,"-",null,"-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：使用機械、材料が軽量なため施工性が向上する。",null,"-",null,"-",null,"B：所見：土工事及びコンクリート基礎の施工がなく、狭い箇所でも施工が可能となるため、施工性に優れる。",null,"B：所見：土工事及びコンクリート基礎の施工がなく、狭い箇所でも施工が可能となるため、施工性に優れる。",null,"B：所見：土工事及びコンクリート基礎の施工がなく、狭い箇所でも施工が可能となるため、施工性に優れる。",null,"B：所見：土工事及びコンクリート基礎の施工がなく、狭い箇所でも施工が可能となるため、施工性に優れる。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"B：所見：土工、コンクリート工が不要のため、工程の短縮および施工性、経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリート工が不要のため、工程の短縮および施工性、経済性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリート工が不要のため、工程の短縮および施工性、経済性の向上が期待できる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：所見：軽量かつシンプルな工場製品であり、現場作業がアンカー工とネット設置になるため、工程および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：軽量かつシンプルな工場製品であり、現場作業がアンカー工とネット設置になるため、工程および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：土工、コンクリートの打設、型枠等の施工がなくなり工場製品の組立てにより施工できるため、工程の短縮、品質・出来形および施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：アンカー削孔は小型機で行い、材料も軽量で人力施工が可能となるため、工程短縮と施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：アンカー削孔は小型機で行い、材料も軽量で人力施工が可能となるため、工程短縮と施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：アンカー削孔は小型機で行い、材料も軽量で人力施工が可能となるため、工程短縮と施工性の向上が期待できる。",null,"B：所見：アンカー削孔は小型機で行い、材料も軽量で人力施工が可能となるため、工程短縮と施工性の向上が期待できる。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：既設擁壁工を利用でき、新設の場所打ち擁壁工に伴う仮設工が減少し、大規模な土工も不要なので現場での施工性の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"環境",null,"C：-",null,"C：-",null,"-",null,"-",null,"B：支柱本数が減ることにより樹木の伐採範囲が減少するため、環境にやさしい技術である。",null,"B：支柱本数が減ることにより樹木の伐採範囲が減少するため、環境にやさしい技術である。",null,"C：-",null,"C：-",null,"B：・吹付作業がないため粉塵が減少する。・樹木の伐採が少なく、環境に配慮された技術である。",null,"B：緑化回復が期待できる環境に配慮した技術である。",null,"-",null,"-",null,"B：所見：必要最低限の伐採・掘削で施工が可能で、コンクリート構造物がなく、周辺の調和が保たれるた め、環境に優れる。",null,"B：所見：必要最低限の伐採・掘削で施工が可能で、コンクリート構造物がなく、周辺の調和が保たれるた め、環境に優れる。",null,"B：所見：必要最低限の伐採・掘削で施工が可能で、コンクリート構造物がなく、周辺の調和が保たれるた め、環境に優れる。",null,"B：所見：必要最低限の伐採・掘削で施工が可能で、コンクリート構造物がなく、周辺の調和が保たれるた め、環境に優れる。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"B：所見：型枠材などの発生材が無いため、環境に配慮した技術である。",null,"B：所見：型枠材などの発生材が無いため、環境に配慮した技術である。",null,"B：所見：型枠材などの発生材が無いため、環境に配慮した技術である。",null,"C：所見：地形の変化がなく、樹木の伐採が少ないため環境に配慮した技術である。",null,"C：所見：地形の変化がなく、樹木の伐採が少ないため環境に配慮した技術である。",null,"C：所見：地形の変化がなく、樹木の伐採が少ないため環境に配慮した技術である。",null,"C：所見：地形の変化がなく、樹木の伐採が少ないため環境に配慮した技術である。",null,"B：所見：重機の排気ガス等がなく、部材の再利用も可能なため、環境に配慮された技術である。",null,"B：所見：重機の排気ガス等がなく、部材の再利用も可能なため、環境に配慮された技術である。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：所見：擁壁の施工時の掘削がなく、通行の際に圧迫感も少なくなるため、環境との調和が期待できる。",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：-",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"C：大型の機械等を使用しないので、騒音もほとんど無く、控えアンカー設置が不要により産廃物も発生しないため、環境の向上に貢献可能な技術である。",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"B：-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"総合的な留意点・所見、\nその他コメント",null,"C：・転石・浮石の状況によっては、経済性が劣る場合があることに留意が必要である。",null,"C：・金網に比べて整形しずらい素材であるため、かご製作等では作業手間が増える場合があることに留意する。・取付の際、専用コイルだけでは結束が不足することがあり、結束線などでの補強が必要となる場合があることに留意する。",null,"-",null,"-",null,"C：特殊なアンカーの設置や施工材料が増えたことで経済性及び工程が低下することに留意が必要である。",null,"C：特殊なアンカーの設置や施工材料が増えたことで経済性及び工程が低下することに留意が必要である。",null,"C：従来技術と比較して、材料費が高価である。",null,"C：従来技術と比較して、材料費が高価である。",null,"C：・浮石状況など現場条件によってはワイヤーロープの張設に時間がかる場合がある。",null,"B：地盤条件によっては、経済性と工程が低下することに留意が必要である。",null,"-",null,"-",null,"B：留意事項：・削孔機械は重量が重く（200kg）、バランスが悪いため、垂直を保っ た移動等に留意が必要である。\n・鋼管打込み箇所が硬質の転石や岩盤である場合、削孔に熟練度 を要し、粉塵の発生に留意が必要である。",null,"B：留意事項：・削孔機械は重量が重く（200kg）、バランスが悪いため、垂直を保っ た移動等に留意が必要である。\n・鋼管打込み箇所が硬質の転石や岩盤である場合、削孔に熟練度 を要し、粉塵の発生に留意が必要である。",null,"B：留意事項：・削孔機械は重量が重く（200kg）、バランスが悪いため、垂直を保っ た移動等に留意が必要である。\n・鋼管打込み箇所が硬質の転石や岩盤である場合、削孔に熟練度 を要し、粉塵の発生に留意が必要である。",null,"B：留意事項：・削孔機械は重量が重く（200kg）、バランスが悪いため、垂直を保っ た移動等に留意が必要である。\n・鋼管打込み箇所が硬質の転石や岩盤である場合、削孔に熟練度 を要し、粉塵の発生に留意が必要である。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"B：留意事項：採用に当たっては維持管理を含めた検討が必要である。",null,"B：留意事項：採用に当たっては維持管理を含めた検討が必要である。",null,"B：留意事項：採用に当たっては維持管理を含めた検討が必要である。",null,"C：留意事項：資材製作加工に時間を要する場合がある。",null,"C：留意事項：資材製作加工に時間を要する場合がある。",null,"C：留意事項：資材製作加工に時間を要する場合がある。",null,"C：留意事項：資材製作加工に時間を要する場合がある。",null,"B：※本評価は、実際に活用のあったスタンダードタイプ、マルチタイプのみについて評価したものである。",null,"B：※本評価は、実際に活用のあったスタンダードタイプ、マルチタイプのみについて評価したものである。",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：※本評価は、杭基礎のみ評価したものである。・重量物の吊り下げによる重機災害に留意が必要である。・採用に当たっては捕捉した落石の除去、部材の点検等の維持管理費を含めた検討が必要である",null,"B：留意事項：・採用に当たっては捕捉した落石の除去や部材の更新等の維持管理費を含めた検討が必要である。\n・積雪地域で雪圧を受ける場合には、別途検討が必要である。",null,"B：留意事項：・採用に当たっては捕捉した落石の除去や部材の更新等の維持管理費を含めた検討が必要である。\n・積雪地域で雪圧を受ける場合には、別途検討が必要である。",null,"B：留意事項：・採用に当たっては捕捉した落石の除去や部材の更新等の維持管理費を含めた検討が必要である。\n・積雪地域で雪圧を受ける場合には、別途検討が必要である。",null,"B：留意事項：・採用に当たっては捕捉した落石の除去や部材の更新等の維持管理費を含めた検討が必要である。\n・積雪地域で雪圧を受ける場合には、別途検討が必要である。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"C：杭式の場合、基礎地盤の性状に削孔長や材料寸法などの仕様を左右されることから、事前調査を入念に実施する必要がある。",null,"B：留意事項：アンカー工の基本調査試験により、アンカーの定着長が決まる為、基本調査試験を早期に実施しなければ、全体工程に影響が出る。",null,"B：留意事項：アンカー工の基本調査試験により、アンカーの定着長が決まる為、基本調査試験を早期に実施しなければ、全体工程に影響が出る。",null,"B：留意事項：アンカー工の基本調査試験により、アンカーの定着長が決まる為、基本調査試験を早期に実施しなければ、全体工程に影響が出る。",null,"B：留意事項：アンカー工の基本調査試験により、アンカーの定着長が決まる為、基本調査試験を早期に実施しなければ、全体工程に影響が出る。",null,"B：留意事項：アンカー工の基本調査試験により、アンカーの定着長が決まる為、基本調査試験を早期に実施しなければ、全体工程に影響が出る。",null,"B：留意事項：アンカー工の基本調査試験により、アンカーの定着長が決まる為、基本調査試験を早期に実施しなければ、全体工程に影響が出る。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
["統一した従来技術",null,null,null,null,"ロープ伏せ工（金網併用）の技術であり、該当する従来技術がないため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目は覆式落石防護網工と比較する。",null,"覆式落石防護網工",null,"ロープ伏せ工（金網併用）の技術であり、該当する従来技術がないため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目は覆式落石防護網工と比較する。",null,"現行の設計仕様（H29基準）は適用範囲外となるため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目はポケット式落石防護網と比較する。",null,"現行の設計仕様（H29基準）は適用範囲外となるため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目はポケット式落石防護網と比較する。",null,"現行の設計仕様（H29基準）は適用範囲外となるため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目はポケット式落石防護網と比較する。",null,"覆式落石防護網工",null,"現行の設計仕様（H29基準）は適用範囲外となるため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目はポケット式落石防護網と比較する。",null,"ロープ伏せ工（金網併用）の技術であり、該当する従来技術がないため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目は覆式落石防護網工と比較する。",null,"ロープ伏せ工（金網併用）の技術であり、該当する従来技術がないため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目は覆式落石防護網工と比較する。",null,"ロープ伏せ工（金網併用）の技術であり、該当する従来技術がないため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目は覆式落石防護網工と比較する。",null,"現行の設計仕様（H29基準）は適用範囲外となるため、施工費、施工日数の比較は行わないが、その他の項目はポケット式落石防護網と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石防護柵",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石防護柵",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"設計条件における設置場所が斜面上であり、従来技術なしのため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。",null,"落石エネルギーが適用範囲（50ｋJ）を超えているため、施工費と施工日数の比較は行わず、その他の項目は落石防護柵と比較する。"]
["補完情報",null,null,null,null,"従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術","従来技術","新技術"]
[null,"⑪","費用","施工費用",null,"-",14630,"-",2712,"-",16300,"-",5300,"-",9800,"-",14950,"-",2636,"-",3481,"-",13022,"-",18710,"-",10934,"-","4,836円/m2","-",72000,"-",97760,"-",65100,"-",89070,"-",99158,"-",100816,"-",54738,"-",56397,"-",124555,"-",184494,"-",122700,"-",122700,"-",98391,"-",99107,"-",100630,"-",110463,"-",58049,"-",58765,"-",60404,"-",70238,"-",46663,"-",42258,"-",46663,"-",42258,"-",138937,"-",144164,"-",153479,"-",192898,"-",215411,"-",226244,"-",262553,"-",129151,"-",165608,"-",73027,"-",122053,"-",120537,"-",124422,"-",124963,"-",140786,"-",70067,"-",60665,"-",58487,"-",62234,"-",63256,"-",77332,"-",65800,"-",82100,"-",93100,"-",91700,"-",146414,"-",146414,"-",158254,"-",176437,"-",74389,"-",74389,"-",86579,"-",105262,"-",235387,"-",296926,"-",303399,"-",340364,"-",187571,"-",196363,"-",207223,"-",222416,"-",214186,"-",238648,"-",107469,"-",103106,"-",106348,"-",52669,"-",42085,"-",50250,"-","84,000円/m","-","92,000円/m","-","70,000円/m","-","78,000円/m"]
[null,null,null,"改良材材料費",null,"-",15110,"-",3520,"-",16300,"-",7600,"-",19700,"-",34050,"-",5947,"-",8316,"-",14535,"-",16740,"-",11346,"-","21,131円/m2","-",140500,"-",147300,"-",137290,"-",144090,"-",122855,"-",160187,"-",122855,"-",160187,"-",466434,"-",193539,"-",139440,"-",139440,"-",137381,"-",164664,"-",199889,"-",236547,"-",137381,"-",164664,"-",199889,"-",236547,"-",113194,"-",140689,"-",113194,"-",140689,"-",129160,"-",142571,"-",201912,"-",263253,"-",379514,"-",411207,"-",501444,"-",122686,"-",133931,"-",171865,"-",264067,"-",354613,"-",355765,"-",411455,"-",594730,"-",171865,"-",264067,"-",349702,"-",350013,"-",407347,"-",588403,"-",73800,"-",99400,"-",128500,"-",138700,"-",369697,"-",385384,"-",432243,"-",514596,"-",369697,"-",385384,"-",432243,"-",514596,"-",301027,"-",316714,"-",355337,"-",437690,"-",369522,"-",418962,"-",494996,"-",557590,"-",427596,"-",530713,"-",178523,"-",319838,"-",359575,"-",178523,"-",315312,"-",353205,"-","185,000円/m","-","248,000円/m","-","185,000円/m","-","248,000円/m"]
[null,null,null,"合計",null,"-",29740,8020,6232,"-",32600,"-",12900,"-",29500,"-",49000,8020,8583,"-",11797,"-",27557,"-",35450,"-",22280,"-","25,967円/m2","-",212500,"-",245060,101722,202390,"-",233160,"-",222013,"-",261003,"-",177593,"-",216584,"-",590989,"-",378033,"-",262140,"-",262140,"-",235772,"-",263771,"-",300519,"-",347010,"-",195430,"-",223429,"-",260293,"-",306785,"-",159857,"-",182947,101722,159857,"-",182947,"-",268097,"-",286735,"-",355391,"-",456151,"-",594925,"-",637451,"-",763997,"-",251837,"-",299539,"-",244892,"-",386120,"-",475150,"-",480187,"-",536418,"-",735516,"-",241932,"-",324732,"-",408189,"-",412248,"-",470603,"-",665735,"-",139600,"-",181500,"-",221600,"-",230400,"-",516111,"-",531798,"-",590497,"-",691033,"-",444086,"-",459773,"-",518822,"-",619858,"-",536414,"-",613640,"-",658736,"-",778054,"-",557093,"-",615325,"-",702219,"-",780007,"-",641782,"-",769361,"-",285992,"-",422944,"-",465923,"-",231192,"-",357397,"-",403455,"-","269,000円/m","-","340,000円/m","-","255,000円/m","-","326,000円/m"]
[null,null,null,"標準施工規模",null,"-","144m2","-","1,000m2","-","400m2","-","720m2","-","593m2","-","569m2","-","640m2","-","600m2","-","150m2","-","144m2","-","400m2","-","390m2","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m","-","60m"]
[null,"⑫","施工日数",null,null,"-",0.05,1.2999999999999999E-2,8.9999999999999993E-3,"-",0.05,"-",2.5000000000000001E-2,"-",0.04,"-",0.06,1.2999999999999999E-2,0.01,"-",1.4E-2,"-",9.9000000000000005E-2,"-",0.04,"-","未回答","-","0.022日/m2","-",0.23799999999999999,"-",0.26300000000000001,0.307,0.222,"-",0.25,"-",0.52600000000000002,"-",0.52600000000000002,"-",0.26300000000000001,"-",0.28599999999999998,"-",0.76900000000000002,"-",0.66700000000000004,"-",0.5,"-",0.5,"-",0.625,"-",0.625,"-",0.625,"-",0.66700000000000004,"-",0.25,"-",0.25,"-",0.25,"-",0.30299999999999999,"-",0.30299999999999999,"-",0.28599999999999998,0.307,0.30299999999999999,"-",0.28599999999999998,"-",0.76900000000000002,"-",0.83299999999999996,"-",0.90900000000000003,"-",1.2,"-",1.28,"-",1.32,"-",1.42,"-",0.66700000000000004,"-",0.71399999999999997,"-",0.45500000000000002,"-",0.66700000000000004,"-",0.71399999999999997,"-",0.66700000000000004,"-",0.66700000000000004,"-",0.76900000000000002,"-",0.45500000000000002,"-",0.37,"-",0.4,"-",0.35699999999999998,"-",0.37,"-",0.47599999999999998,"-",0.435,"-",0.51800000000000002,"-",0.56799999999999995,"-",0.56799999999999995,"-",0.76900000000000002,"-",0.76900000000000002,"-",0.76900000000000002,"-",0.90900000000000003,"-",0.38500000000000001,"-",0.38500000000000001,"-",0.435,"-",0.52600000000000002,"-",0.45500000000000002,"-",0.45500000000000002,"-",0.5,"-",0.55600000000000005,"-",1,"-",1,"-",1,"-",1.111,"-",1,"-",1.111,"-",0.55600000000000005,"-",0.55600000000000005,"-",0.55600000000000005,"-",0.25,"-",0.25,"-",0.25,"-","0.256日/m","-","0.286日/m","-","0.244日/m","-","0.250日/m"]
[null,"⑬","施工工程",null,null,"現場調査→斜面整理工→測量・丁張→材料搬入・検収→アンカー設置→ハニーネット架設→ロープ架設→部材取付（Vクリップ他）→点検→出来形実測→後片付け",null,"準備工（測量・伐採）→アンカー設置工・養生→ＧＭネット敷設工→ワイヤロープ設置工→ジョイントコイル取付け→設置完了",null,"斜面の調査→斜面の整理→厚ネットの架設→マーキング→アンカーの設置→連結板・端部ロープの設置→十字アンカーグリップ取付け・ロープの架設→Vクリップ・結合コイルの取付け→各部点検",null,"準備工（測量、伐採、丁張り）→アンカー設置（岩部用、土砂部用）→支柱設置（岩部用、土砂部用）→上段横ロープ、吊ロープ設置→金網設置→ロープ設置→部材取付（結合コイル、クロスクリップ、三方クリップ）",null,"準備工(伐採及び丁張）→支柱アンカー設置→最上段及び吊ロープアンカー設置→支柱建込・吊ロープ・サイドロープ張設→最上段ロープ張設→金網架設→吊金具設置→縦及び縦補強ロープ張設→横ロープアンカー設置・張設→横補強ロープ張設→部材取付→完成",null,"準備工(伐採及び丁張）→支柱アンカー設置→最上段及び吊ロープアンカー設置→支柱建込・吊ロープ・サイドロープ張設→最上段ロープ張設→金網架設→吊金具設置→縦及び縦補強ロープ張設→横ロープアンカー設置・張設→横補強ロープ張設→部材取付→完成",null,"準備工⇒アンカー設置工⇒最上段横ロープ取付け工⇒ネット設置工⇒縦ロープ取付け工⇒横ロープ取付け工⇒クロスクリップおよび結合コイル取付け工",null,"準備工⇒ポケット支柱建込⇒アンカー設置工⇒最上段横ロープ取付け工⇒ネット設置工⇒縦ロープ取付け工⇒横ロープ取付け工⇒クロスクリップおよび結合コイル取付け工",null,"現地調査→準備工(伐開等)→測量・丁張→材料搬入・検収→アンカー設置→外周ロープ設置→縦ロープ設置→斜めロープ設置→横ロープ設置→補助ロープ設置→テンションバー設置→部材取付(クリップ等)→金網・結合コイル取付→仕上げ・片付け",null,"現場調査→斜面整理工→測量・丁張→材料搬入・検収→厚ネット架設（ピンアンカー打ち込み）アンカー設置→ロープ架設（ピンアンカー打ち込み）→部材取付（Vクリップ・結合コイル他）→点検→出来形実測→後片付け",null,"斜面調査→斜面整理→現地割付→アンカーの設置→ワイヤーロープの設置→交差アンカークリップ取付け→金網設置→結合コイルの取付け→各部点検・片付け",null,"準備工→ロックアンカー設置→支柱設置→金網組立→緩衝装置設置→ワイヤロープ組立→ストップフック設置→完成",null,"現地調査→準備工(伐採・杭位置出し）→鋼管杭設置→支柱建込→セメントミルク注入、養生→サポート取付→ワイヤロープ設置→間隔保持材設置→金網設置→補助金網設置",null,"現地調査→準備工(伐採・杭位置出し）→鋼管杭設置→支柱建込→セメントミルク注入、養生→サポート取付→ワイヤロープ設置→間隔保持材設置→金網設置→補助金網設置",null,"現地調査→準備工(伐採・杭位置出し）→鋼管杭設置→支柱建込→セメントミルク注入、養生→サポート取付→ワイヤロープ設置→間隔保持材設置→金網設置→補助金網設置",null,"現地調査→準備工(伐採・杭位置出し）→鋼管杭設置→支柱建込→セメントミルク注入、養生→サポート取付→ワイヤロープ設置→間隔保持材設置→金網設置→補助金網設置",null,"準備工→資材搬入→支柱建込位置測定工→ボーリングマシン用足場設置工(必要時)→削孔工→支柱組立設置工→充填剤注入工→組立用足場設置工→サポートロープ取付工→横ロープ取付工→間隔保持材取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入→支柱建込位置測定工→ボーリングマシン用足場設置工(必要時)→削孔工→支柱組立設置工→充填剤注入工→組立用足場設置工→サポートロープ取付工→横ロープ取付工→間隔保持材取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入→支柱建込位置測定工→ボーリングマシン用足場設置工(必要時)→削孔工→支柱組立設置工→充填剤注入工→組立用足場設置工→サポートロープ取付工→横ロープ取付工→間隔保持材取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入→支柱建込位置測定工→ボーリングマシン用足場設置工(必要時)→削孔工→支柱組立設置工→充填剤注入工→組立用足場設置工→サポートロープ取付工→横ロープ取付工→間隔保持材取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→仮設足場設置工→削孔工→支柱建込工→充填材注入工→ワイヤロープ設置工→ネット設置工→仮設足場撤去工",null,"準備工→仮設足場設置工→アンカー工→支柱建込工→ロープ設置工→ネット設置工→仮設足場撤去工",null,"現場調査→準備工（伐採・位置出し）→アンカー設置→アンカー金物・支柱基礎の設置及び耐力確認試験→吊ロープ長の決定→ビスト支柱建込→横ロープ及びEA装置の設置→上弦ロープの設置→ビスト金網設置→裾部金網設置・結合コイル及びピンアンカーの打ち込み",null,"現場調査→準備工（伐採・位置出し）→アンカー設置→アンカー金物・支柱基礎の設置及び耐力確認試験→吊ロープ長の決定→ビスト支柱建込→横ロープ及びEA装置の設置→上弦ロープの設置→ビスト金網設置→裾部金網設置・結合コイル及びピンアンカーの打ち込み",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込位置測定工(→ボーリングマシン用足場工設置工)→削孔工→支柱組立設置工→モルタル注入工→組立用足場設置工→ワイヤロープ取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込位置測定工(→ボーリングマシン用足場工設置工)→削孔工→支柱組立設置工→モルタル注入工→組立用足場設置工→ワイヤロープ取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込位置測定工(→ボーリングマシン用足場工設置工)→削孔工→支柱組立設置工→モルタル注入工→組立用足場設置工→ワイヤロープ取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込位置測定工(→ボーリングマシン用足場工設置工)→削孔工→支柱組立設置工→モルタル注入工→組立用足場設置工→ワイヤロープ取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込位置測定工(→ボーリングマシン用足場工設置工)→削孔工→支柱組立設置工→モルタル注入工→組立用足場設置工→ワイヤロープ取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込位置測定工(→ボーリングマシン用足場工設置工)→削孔工→支柱組立設置工→モルタル注入工→組立用足場設置工→ワイヤロープ取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込位置測定工(→ボーリングマシン用足場工設置工)→削孔工→支柱組立設置工→モルタル注入工→組立用足場設置工→ワイヤロープ取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込位置測定工(→ボーリングマシン用足場工設置工)→削孔工→支柱組立設置工→モルタル注入工→組立用足場設置工→ワイヤロープ取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工(全体計画の確認等)→作業構台工(削孔用)→運搬工(機材・材料等搬入)→下部工(削孔)→支柱設置工(グラウト注入打設工)→作業足場工(組み換え)→トップスペーサー設置工→斜めロープ組立工→上下ロープ組立工→金網組立工→作業足場工(撤去)→施工完了",null,"準備工(全体計画の確認等)→作業構台工(削孔用)→運搬工(機材・材料等搬入)→下部工(削孔)→支柱設置工(グラウト注入打設工)→作業足場工(組み換え)→トップスペーサー設置工→斜めロープ組立工→上下ロープ組立工→金網組立工→作業足場工(撤去)→施工完了",null,"準備工(全体計画の確認等)→作業構台工(削孔用)→運搬工(機材・材料等搬入)→下部工(削孔)→支柱設置工(グラウト注入打設工)→作業足場工(組み換え)→トップスペーサー設置工→斜めロープ組立工→上下ロープ組立工→金網組立工→作業足場工(撤去)→施工完了",null,"準備工(全体計画の確認等)→作業構台工(削孔用)→運搬工(機材・材料等搬入)→下部工(削孔)→支柱設置工(グラウト注入打設工)→作業足場工(組み換え)→トップスペーサー設置工→斜めロープ組立工→上下ロープ組立工→金網組立工→作業足場工(撤去)→施工完了",null,"準備工→部材製作→足場工→アンカー工→支柱設置工→ワイヤロープ設置工→金網設置工→後片付け",null,"準備工→部材製作→足場工→アンカー工→支柱設置工→ワイヤロープ設置工→金網設置工→後片付け",null,"準備工→部材製作→足場工→アンカー工→支柱設置工→ワイヤロープ設置工→金網設置工→後片付け",null,"現地調査→準備工→測量・丁張→足場設置→アンカー設置(定着試験含む)→足場撤去(保持アンカー部)→ベースプレート設置→支柱設置→ケーブル設置→ケーブルネット・金網設置→足場撤去(支柱部)",null,"現地調査→準備工→測量・丁張→足場設置→アンカー設置(定着試験含む)→足場撤去(保持アンカー部)→ベースプレート設置→支柱設置→ケーブル設置→ケーブルネット・金網設置→足場撤去(支柱部)",null,"現地調査→準備工→測量・丁張→足場設置→アンカー設置(定着試験含む)→足場撤去(保持アンカー部)→ベースプレート設置→支柱設置→ケーブル設置→ケーブルネット・金網設置→足場撤去(支柱部)",null,"現地調査→準備工→測量・丁張→足場設置→アンカー設置(定着試験含む)→足場撤去(保持アンカー部)→ベースプレート設置→支柱設置→ケーブル設置→ケーブルネット・金網設置→足場撤去(支柱部)",null,"スタンダードタイプ：準備工→部材製作→足場工(必要時)→アンカー工→支柱設置工→緩衝金具設置工→横ワイヤロープ設置工→クロスロープ設置→イージーネット設置→後片付",null,"スタンダードタイプ：準備工→部材製作→足場工(必要時)→アンカー工→支柱設置工→緩衝金具設置工→横ワイヤロープ設置工→クロスロープ設置→イージーネット設置→後片付",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工→機材材料搬入→足場工→アンカー工→支柱設置工→ワイヤーロープ設置工→柵高保持材設置工→金網設置工→出来高測定",null,"準備工→機材材料搬入→足場工→アンカー工→支柱設置工→ワイヤーロープ設置工→柵高保持材設置工→金網設置工→出来高測定",null,"準備工→機材材料搬入→足場工→アンカー工→支柱設置工→ワイヤーロープ設置工→柵高保持材設置工→金網設置工→出来高測定",null,"準備工→機材材料搬入→足場工→アンカー工→支柱設置工→ワイヤーロープ設置工→柵高保持材設置工→金網設置工→出来高測定",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"準備工→資材搬入工→支柱建込み位置測定及び支柱位置微調整→大口径ボーリングマシン工用足場設置工(必要時)→大口径ボーリング工→支柱建込・調整工→支柱外周モルタル注入工→組立用足場設置工→サポート取付工→ワイヤロープ取付工→分散維持装置取付工→金網取付工→後片付け",null,"①準備工→②仮設足場設置工→③アンカー工→④グラウンドプレート設置工→⑤支柱建込工→⑥ロープ設置工→⑦ネット設置工→⑨仮設足場撤去工",null,"①準備工→②仮設足場設置工→③アンカー工→④グラウンドプレート設置工→⑤支柱建込工→⑥ロープ設置工→⑦ネット設置工→⑨仮設足場撤去工",null,"①準備工→②仮設足場設置工→③アンカー工→④グラウンドプレート設置工→⑤支柱建込工→⑥ロープ設置工→⑦ネット設置工→⑨仮設足場撤去工",null,"①準備工→②仮設足場設置工→③アンカー工→④グラウンドプレート設置工→⑤支柱建込工→⑥ロープ設置工→⑦ネット設置工→⑨仮設足場撤去工",null,"①準備工→②仮設足場設置工→③アンカー工→④グラウンドプレート設置工→⑤支柱建込工→⑥ロープ設置工→⑦ネット設置工→⑨仮設足場撤去工",null,"①準備工→②仮設足場設置工→③アンカー工→④グラウンドプレート設置工→⑤支柱建込工→⑥ロープ設置工→⑦ネット設置工→⑨仮設足場撤去工",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工/テンションバー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工/テンションバー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工/テンションバー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工/テンションバー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工/テンションバー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"準備工（全体計画の確認等）→作業構台工（削孔時等、必要時）→下部・基礎工（擁壁・削孔等）→運搬工（材料・機材搬入）→作業足場工→支柱架設工（支柱設置・調整／グラウト注入／トップスペーサー設置工/テンションバー設置工）→スパン構築工（メインケーブル・ディスタンスキーパー・金網・ガイドロープ組立）→運搬工（機材等搬出）→作業足場撤去→片付け→完了",null,"現地調査→準備工(伐採・杭位置出し）→削孔・杭建込→杭外周部モルタル注入・養生→作業床設置→支柱建込み→サポート取付→杭内部、支柱内部、モルタル注入・養生→ワイヤロープ取付→間隔保持材取付、ピッチ保持材取付→金網取付→出来形確認→後片付け",null,"現地調査→準備工(伐採・杭位置出し）→削孔・杭建込→杭外周部モルタル注入・養生→作業床設置→支柱建込み→サポート取付→杭内部、支柱内部、モルタル注入・養生→ワイヤロープ取付→間隔保持材取付、ピッチ保持材取付→金網取付→出来形確認→後片付け",null,"現地調査→準備工(伐採・杭位置出し）→削孔・杭建込→杭外周部モルタル注入・養生→作業床設置→支柱建込み→サポート取付→杭内部、支柱内部、モルタル注入・養生→ワイヤロープ取付→間隔保持材取付、ピッチ保持材取付→金網取付→出来形確認→後片付け",null,"現地調査→準備工(伐採・杭位置出し）→削孔・杭建込→杭外周部モルタル注入・養生→作業床設置→支柱建込み→サポート取付→杭内部、支柱内部、モルタル注入・養生→ワイヤロープ取付→間隔保持材取付、ピッチ保持材取付→金網取付→出来形確認→後片付け"]
[null,"⑭","施工条件",null,null,"施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5",null,"施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5",null,"施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5",null,"施工条件：落石重量W=5.5kN、斜面勾配θ=45°、等価摩擦係数μ=0.35、落石落下高さH=40m、落石エネルギーE=143kJ(kN・m)",null,"施工条件：落石重量W=10kN、斜面勾配θ=54°、等価摩擦係数μ=0.35、落石落下高さH=40m、落石エネルギー353kJ",null,"施工条件：落石重量W=25kN、斜面勾配θ=54°、等価摩擦係数μ=0.03、落石落下高さH=40m、落石エネルギー979kJ以下",null,"施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5",null,"施工条件：落石重量W=2.366kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.35　落石高さ　H＝40ｍ　落石エネルギーE　61.6ｋJ",null,"施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5",null,"施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5",null,"施工条件：落石重量W=20kN、斜面勾配θ=45°、地山と落石の摩擦係数μ=0.5",null,"-",null,"設置場所：斜面上、型式：SS-30-50、本体の基礎：鋼管杭、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：SS-30-100、本体の基礎：鋼管杭、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：SS-30-50、本体の基礎：鋼管杭、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：SS-30-100、本体の基礎：鋼管杭、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TYPE-100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TYPE-210、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100以上210ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-211、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100以上210ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LDB500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TFバリア、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：200ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：BFS-30、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：BFS-30、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TYPE-100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TYPE-320、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以上320ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TYPE-520、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：320ｋJ以上520ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TYPE-720、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：520ｋJ以上720ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-320、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以上320ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-520、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：320ｋJ以上520ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：TYPE-720、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：520ｋJ以上720ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：LB50、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：LB100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LB50、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LB100、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TYPE-R100、本体の基礎：アンカー、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TYPE-R200、本体の基礎：アンカー、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以上200ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：TYPE-R300、本体の基礎：アンカー、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：200ｋJ以上300ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：HJN-250、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：250ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：HJN-500、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：HJN-1000、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：HJN-1500、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1500ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：スタンダードタイプ本設50ｋJ、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：スタンダードタイプ本設100ｋJ、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：LP150、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：150ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：LP250、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：250ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：LP500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：LP750、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：LP1000、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：LP1500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1500ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP150、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：150ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP250、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：250ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP750、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP1000、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：LP1500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1500ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：ARC50、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：50ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：ARC100、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：100ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：ARC200、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：200ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：ARC300、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：500ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：780ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以上780ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：1050KJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：780ｋJ以上1050ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：1630ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1050ｋJ以上1630ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：500ｋJ、本体の基礎：支柱一体型柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：780ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以上780ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：1050KJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：780ｋJ以上1050ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：1630ｋJ、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1050ｋJ以上1630ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：500ｋJ、本体の基礎：擁壁、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：780ｋJ、本体の基礎：擁壁、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以上780ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：1050KJ、本体の基礎：擁壁、柵高：3ｍ、落石エネルギー：780ｋJ以上1050ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：1630ｋJ、本体の基礎：擁壁、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1050ｋJ以上1630ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：RX-025、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：250ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：RX-075、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：RX-100、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：RX-150、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1500ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：RXE-500、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：RXE-1000、本体の基礎：アンカー、柵高：3ｍ、落石エネルギー：1000ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：DF300、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：DF500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：斜面上、型式：DF750、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：DF300、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：DF500、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：500ｋJ以下",null,"設置場所：道路路肩付近の平場、型式：DF750、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.5ｍ、落石エネルギー：750ｋJ以下",null,"設置箇所：斜面上、型式：TGF-30-300（A工法）、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下",null,"設置箇所：斜面上、型式：TGF-30-550（A工法）、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：550ｋJ以下",null,"設置箇所：道路路肩付近の平場、型式：TGF-30-300（A工法）、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：300ｋJ以下",null,"設置箇所：道路路肩付近の平場、型式：TGF-30-550（A工法）、本体の基礎：支柱一体型、柵高：3.0ｍ、落石エネルギー：550ｋJ以下"]
[null,"⑮","従来技術との比較","経済性",null,{"$f":"IFERROR(IF(G39=\"-\",\"-\",IF(G39=\"\",\"-\",IF(G39/F39=1,\"△\",IF(G39/F39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*G39/F39-100,1))&\"％増）\",IF(G39/F39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*G39/F39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(F39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(G39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(F39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(F39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((G39-F39)/F39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(I39=\"-\",\"-\",IF(I39=\"\",\"-\",IF(I39/H39=1,\"△\",IF(I39/H39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*I39/H39-100,1))&\"％増）\",IF(I39/H39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*I39/H39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（22.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(H39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(I39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(H39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(H39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((I39-H39)/H39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（6,232-8,020）/8,020=-22.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(K39=\"-\",\"-\",IF(K39=\"\",\"-\",IF(K39/J39=1,\"△\",IF(K39/J39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*K39/J39-100,1))&\"％増）\",IF(K39/J39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*K39/J39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(J39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(K39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(J39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(J39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((K39-J39)/J39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(M39=\"-\",\"-\",IF(M39=\"\",\"-\",IF(M39/L39=1,\"△\",IF(M39/L39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*M39/L39-100,1))&\"％増）\",IF(M39/L39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*M39/L39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(L39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(M39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(L39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(L39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((M39-L39)/L39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(O39=\"-\",\"-\",IF(O39=\"\",\"-\",IF(O39/N39=1,\"△\",IF(O39/N39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*O39/N39-100,1))&\"％増）\",IF(O39/N39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*O39/N39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(N39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(O39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(N39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(N39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((O39-N39)/N39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(Q39=\"-\",\"-\",IF(Q39=\"\",\"-\",IF(Q39/P39=1,\"△\",IF(Q39/P39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*Q39/P39-100,1))&\"％増）\",IF(Q39/P39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*Q39/P39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(P39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(Q39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(P39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(P39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((Q39-P39)/P39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(S39=\"-\",\"-\",IF(S39=\"\",\"-\",IF(S39/R39=1,\"△\",IF(S39/R39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*S39/R39-100,1))&\"％増）\",IF(S39/R39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*S39/R39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（7％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(R39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(S39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(R39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(R39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((S39-R39)/R39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（8,583-8,020）/8,020=7.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(U39=\"-\",\"-\",IF(U39=\"\",\"-\",IF(U39/T39=1,\"△\",IF(U39/T39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*U39/T39-100,1))&\"％増）\",IF(U39/T39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*U39/T39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(T39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(U39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(T39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(T39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((U39-T39)/T39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(W39=\"-\",\"-\",IF(W39=\"\",\"-\",IF(W39/V39=1,\"△\",IF(W39/V39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*W39/V39-100,1))&\"％増）\",IF(W39/V39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*W39/V39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(V39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(W39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(V39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(V39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((W39-V39)/V39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(Y39=\"-\",\"-\",IF(Y39=\"\",\"-\",IF(Y39/X39=1,\"△\",IF(Y39/X39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*Y39/X39-100,1))&\"％増）\",IF(Y39/X39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*Y39/X39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(X39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(Y39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(X39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(X39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((Y39-X39)/X39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AA39=\"-\",\"-\",IF(AA39=\"\",\"-\",IF(AA39/Z39=1,\"△\",IF(AA39/Z39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AA39/Z39-100,1))&\"％増）\",IF(AA39/Z39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AA39/Z39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(Z39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AA39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(Z39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(Z39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AA39-Z39)/Z39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AC39=\"-\",\"-\",IF(AC39=\"\",\"-\",IF(AC39/AB39=1,\"△\",IF(AC39/AB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AC39/AB39-100,1))&\"％増）\",IF(AC39/AB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AC39/AB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AC39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AB39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AB39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AC39-AB39)/AB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AE39=\"-\",\"-\",IF(AE39=\"\",\"-\",IF(AE39/AD39=1,\"△\",IF(AE39/AD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AE39/AD39-100,1))&\"％増）\",IF(AE39/AD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AE39/AD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AE39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AD39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AD39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AE39-AD39)/AD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AG39=\"-\",\"-\",IF(AG39=\"\",\"-\",IF(AG39/AF39=1,\"△\",IF(AG39/AF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AG39/AF39-100,1))&\"％増）\",IF(AG39/AF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AG39/AF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AG39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AF39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AF39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AG39-AF39)/AF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AI39=\"-\",\"-\",IF(AI39=\"\",\"-\",IF(AI39/AH39=1,\"△\",IF(AI39/AH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AI39/AH39-100,1))&\"％増）\",IF(AI39/AH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AI39/AH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（99％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(AH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AI39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AH39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AH39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AI39-AH39)/AH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（202,390-101,722）/101,722=99.0%"},{"$f":"IFERROR(IF(AK39=\"-\",\"-\",IF(AK39=\"\",\"-\",IF(AK39/AJ39=1,\"△\",IF(AK39/AJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AK39/AJ39-100,1))&\"％増）\",IF(AK39/AJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AK39/AJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AK39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AJ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AJ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AK39-AJ39)/AJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AM39=\"-\",\"-\",IF(AM39=\"\",\"-\",IF(AM39/AL39=1,\"△\",IF(AM39/AL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AM39/AL39-100,1))&\"％増）\",IF(AM39/AL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AM39/AL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AM39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AL39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AL39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AM39-AL39)/AL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AO39=\"-\",\"-\",IF(AO39=\"\",\"-\",IF(AO39/AN39=1,\"△\",IF(AO39/AN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AO39/AN39-100,1))&\"％増）\",IF(AO39/AN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AO39/AN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AO39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AN39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AN39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AO39-AN39)/AN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AQ39=\"-\",\"-\",IF(AQ39=\"\",\"-\",IF(AQ39/AP39=1,\"△\",IF(AQ39/AP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AQ39/AP39-100,1))&\"％増）\",IF(AQ39/AP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AQ39/AP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AQ39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AP39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AP39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AQ39-AP39)/AP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AS39=\"-\",\"-\",IF(AS39=\"\",\"-\",IF(AS39/AR39=1,\"△\",IF(AS39/AR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AS39/AR39-100,1))&\"％増）\",IF(AS39/AR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AS39/AR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AS39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AR39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AR39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AS39-AR39)/AR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AU39=\"-\",\"-\",IF(AU39=\"\",\"-\",IF(AU39/AT39=1,\"△\",IF(AU39/AT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AU39/AT39-100,1))&\"％増）\",IF(AU39/AT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AU39/AT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AU39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AT39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AT39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AU39-AT39)/AT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AW39=\"-\",\"-\",IF(AW39=\"\",\"-\",IF(AW39/AV39=1,\"△\",IF(AW39/AV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AW39/AV39-100,1))&\"％増）\",IF(AW39/AV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AW39/AV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AW39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AV39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AV39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AW39-AV39)/AV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AY39=\"-\",\"-\",IF(AY39=\"\",\"-\",IF(AY39/AX39=1,\"△\",IF(AY39/AX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AY39/AX39-100,1))&\"％増）\",IF(AY39/AX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AY39/AX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AY39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AX39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AX39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((AY39-AX39)/AX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BA39=\"-\",\"-\",IF(BA39=\"\",\"-\",IF(BA39/AZ39=1,\"△\",IF(BA39/AZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BA39/AZ39-100,1))&\"％増）\",IF(BA39/AZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BA39/AZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BA39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(AZ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(AZ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BA39-AZ39)/AZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BC39=\"-\",\"-\",IF(BC39=\"\",\"-\",IF(BC39/BB39=1,\"△\",IF(BC39/BB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BC39/BB39-100,1))&\"％増）\",IF(BC39/BB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BC39/BB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BC39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BB39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BB39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BC39-BB39)/BB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BE39=\"-\",\"-\",IF(BE39=\"\",\"-\",IF(BE39/BD39=1,\"△\",IF(BE39/BD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BE39/BD39-100,1))&\"％増）\",IF(BE39/BD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BE39/BD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BE39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BD39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BD39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BE39-BD39)/BD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BG39=\"-\",\"-\",IF(BG39=\"\",\"-\",IF(BG39/BF39=1,\"△\",IF(BG39/BF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BG39/BF39-100,1))&\"％増）\",IF(BG39/BF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BG39/BF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BG39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BF39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BF39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BG39-BF39)/BF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BI39=\"-\",\"-\",IF(BI39=\"\",\"-\",IF(BI39/BH39=1,\"△\",IF(BI39/BH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BI39/BH39-100,1))&\"％増）\",IF(BI39/BH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BI39/BH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BI39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BH39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BH39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BI39-BH39)/BH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BK39=\"-\",\"-\",IF(BK39=\"\",\"-\",IF(BK39/BJ39=1,\"△\",IF(BK39/BJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BK39/BJ39-100,1))&\"％増）\",IF(BK39/BJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BK39/BJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BK39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BJ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BJ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BK39-BJ39)/BJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BM39=\"-\",\"-\",IF(BM39=\"\",\"-\",IF(BM39/BL39=1,\"△\",IF(BM39/BL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BM39/BL39-100,1))&\"％増）\",IF(BM39/BL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BM39/BL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BM39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BL39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BL39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BM39-BL39)/BL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BO39=\"-\",\"-\",IF(BO39=\"\",\"-\",IF(BO39/BN39=1,\"△\",IF(BO39/BN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BO39/BN39-100,1))&\"％増）\",IF(BO39/BN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BO39/BN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BO39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BN39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BN39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BO39-BN39)/BN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BQ39=\"-\",\"-\",IF(BQ39=\"\",\"-\",IF(BQ39/BP39=1,\"△\",IF(BQ39/BP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BQ39/BP39-100,1))&\"％増）\",IF(BQ39/BP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BQ39/BP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BQ39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BP39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BP39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BQ39-BP39)/BP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BS39=\"-\",\"-\",IF(BS39=\"\",\"-\",IF(BS39/BR39=1,\"△\",IF(BS39/BR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BS39/BR39-100,1))&\"％増）\",IF(BS39/BR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BS39/BR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BS39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BR39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BR39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BS39-BR39)/BR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BU39=\"-\",\"-\",IF(BU39=\"\",\"-\",IF(BU39/BT39=1,\"△\",IF(BU39/BT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BU39/BT39-100,1))&\"％増）\",IF(BU39/BT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BU39/BT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BU39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BT39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BT39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BU39-BT39)/BT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BW39=\"-\",\"-\",IF(BW39=\"\",\"-\",IF(BW39/BV39=1,\"△\",IF(BW39/BV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BW39/BV39-100,1))&\"％増）\",IF(BW39/BV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BW39/BV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-（57.2％増）"},{"$f":"IFERROR(IF(BV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BW39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BV39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BV39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BW39-BV39)/BV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（159,857-101,722）/101,722=57.2%"},{"$f":"IFERROR(IF(BY39=\"-\",\"-\",IF(BY39=\"\",\"-\",IF(BY39/BX39=1,\"△\",IF(BY39/BX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BY39/BX39-100,1))&\"％増）\",IF(BY39/BX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BY39/BX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BY39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BX39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BX39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((BY39-BX39)/BX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CA39=\"-\",\"-\",IF(CA39=\"\",\"-\",IF(CA39/BZ39=1,\"△\",IF(CA39/BZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CA39/BZ39-100,1))&\"％増）\",IF(CA39/BZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CA39/BZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CA39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(BZ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(BZ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CA39-BZ39)/BZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CC39=\"-\",\"-\",IF(CC39=\"\",\"-\",IF(CC39/CB39=1,\"△\",IF(CC39/CB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CC39/CB39-100,1))&\"％増）\",IF(CC39/CB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CC39/CB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CC39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CB39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CB39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CC39-CB39)/CB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CE39=\"-\",\"-\",IF(CE39=\"\",\"-\",IF(CE39/CD39=1,\"△\",IF(CE39/CD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CE39/CD39-100,1))&\"％増）\",IF(CE39/CD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CE39/CD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CE39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CD39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CD39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CE39-CD39)/CD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CG39=\"-\",\"-\",IF(CG39=\"\",\"-\",IF(CG39/CF39=1,\"△\",IF(CG39/CF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CG39/CF39-100,1))&\"％増）\",IF(CG39/CF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CG39/CF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CG39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CF39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CF39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CG39-CF39)/CF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CI39=\"-\",\"-\",IF(CI39=\"\",\"-\",IF(CI39/CH39=1,\"△\",IF(CI39/CH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CI39/CH39-100,1))&\"％増）\",IF(CI39/CH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CI39/CH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CI39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CH39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CH39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CI39-CH39)/CH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CK39=\"-\",\"-\",IF(CK39=\"\",\"-\",IF(CK39/CJ39=1,\"△\",IF(CK39/CJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CK39/CJ39-100,1))&\"％増）\",IF(CK39/CJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CK39/CJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CK39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CJ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CJ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CK39-CJ39)/CJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CM39=\"-\",\"-\",IF(CM39=\"\",\"-\",IF(CM39/CL39=1,\"△\",IF(CM39/CL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CM39/CL39-100,1))&\"％増）\",IF(CM39/CL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CM39/CL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CM39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CL39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CL39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CM39-CL39)/CL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CO39=\"-\",\"-\",IF(CO39=\"\",\"-\",IF(CO39/CN39=1,\"△\",IF(CO39/CN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CO39/CN39-100,1))&\"％増）\",IF(CO39/CN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CO39/CN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CO39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CN39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CN39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CO39-CN39)/CN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CQ39=\"-\",\"-\",IF(CQ39=\"\",\"-\",IF(CQ39/CP39=1,\"△\",IF(CQ39/CP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CQ39/CP39-100,1))&\"％増）\",IF(CQ39/CP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CQ39/CP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CQ39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CP39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CP39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CQ39-CP39)/CP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CS39=\"-\",\"-\",IF(CS39=\"\",\"-\",IF(CS39/CR39=1,\"△\",IF(CS39/CR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CS39/CR39-100,1))&\"％増）\",IF(CS39/CR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CS39/CR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CS39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CR39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CR39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CS39-CR39)/CR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CU39=\"-\",\"-\",IF(CU39=\"\",\"-\",IF(CU39/CT39=1,\"△\",IF(CU39/CT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CU39/CT39-100,1))&\"％増）\",IF(CU39/CT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CU39/CT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CU39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CT39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CT39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CU39-CT39)/CT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CW39=\"-\",\"-\",IF(CW39=\"\",\"-\",IF(CW39/CV39=1,\"△\",IF(CW39/CV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CW39/CV39-100,1))&\"％増）\",IF(CW39/CV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CW39/CV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CW39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CV39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CV39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CW39-CV39)/CV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CY39=\"-\",\"-\",IF(CY39=\"\",\"-\",IF(CY39/CX39=1,\"△\",IF(CY39/CX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CY39/CX39-100,1))&\"％増）\",IF(CY39/CX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CY39/CX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CY39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CX39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CX39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((CY39-CX39)/CX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DA39=\"-\",\"-\",IF(DA39=\"\",\"-\",IF(DA39/CZ39=1,\"△\",IF(DA39/CZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DA39/CZ39-100,1))&\"％増）\",IF(DA39/CZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DA39/CZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DA39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(CZ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(CZ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DA39-CZ39)/CZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DC39=\"-\",\"-\",IF(DC39=\"\",\"-\",IF(DC39/DB39=1,\"△\",IF(DC39/DB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DC39/DB39-100,1))&\"％増）\",IF(DC39/DB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DC39/DB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DC39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DB39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DB39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DC39-DB39)/DB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DE39=\"-\",\"-\",IF(DE39=\"\",\"-\",IF(DE39/DD39=1,\"△\",IF(DE39/DD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DE39/DD39-100,1))&\"％増）\",IF(DE39/DD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DE39/DD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DE39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DD39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DD39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DE39-DD39)/DD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DG39=\"-\",\"-\",IF(DG39=\"\",\"-\",IF(DG39/DF39=1,\"△\",IF(DG39/DF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DG39/DF39-100,1))&\"％増）\",IF(DG39/DF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DG39/DF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DG39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DF39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DF39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DG39-DF39)/DF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DI39=\"-\",\"-\",IF(DI39=\"\",\"-\",IF(DI39/DH39=1,\"△\",IF(DI39/DH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DI39/DH39-100,1))&\"％増）\",IF(DI39/DH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DI39/DH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DI39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DH39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DH39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DI39-DH39)/DH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DK39=\"-\",\"-\",IF(DK39=\"\",\"-\",IF(DK39/DJ39=1,\"△\",IF(DK39/DJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DK39/DJ39-100,1))&\"％増）\",IF(DK39/DJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DK39/DJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DK39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DJ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DJ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DK39-DJ39)/DJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DM39=\"-\",\"-\",IF(DM39=\"\",\"-\",IF(DM39/DL39=1,\"△\",IF(DM39/DL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DM39/DL39-100,1))&\"％増）\",IF(DM39/DL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DM39/DL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DM39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DL39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DL39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DM39-DL39)/DL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DO39=\"-\",\"-\",IF(DO39=\"\",\"-\",IF(DO39/DN39=1,\"△\",IF(DO39/DN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DO39/DN39-100,1))&\"％増）\",IF(DO39/DN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DO39/DN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DO39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DN39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DN39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DO39-DN39)/DN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DQ39=\"-\",\"-\",IF(DQ39=\"\",\"-\",IF(DQ39/DP39=1,\"△\",IF(DQ39/DP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DQ39/DP39-100,1))&\"％増）\",IF(DQ39/DP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DQ39/DP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DQ39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DP39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DP39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DQ39-DP39)/DP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DS39=\"-\",\"-\",IF(DS39=\"\",\"-\",IF(DS39/DR39=1,\"△\",IF(DS39/DR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DS39/DR39-100,1))&\"％増）\",IF(DS39/DR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DS39/DR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DS39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DR39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DR39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DS39-DR39)/DR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DU39=\"-\",\"-\",IF(DU39=\"\",\"-\",IF(DU39/DT39=1,\"△\",IF(DU39/DT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DU39/DT39-100,1))&\"％増）\",IF(DU39/DT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DU39/DT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DU39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DT39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DT39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DU39-DT39)/DT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DW39=\"-\",\"-\",IF(DW39=\"\",\"-\",IF(DW39/DV39=1,\"△\",IF(DW39/DV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DW39/DV39-100,1))&\"％増）\",IF(DW39/DV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DW39/DV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DW39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DV39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DV39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DW39-DV39)/DV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DY39=\"-\",\"-\",IF(DY39=\"\",\"-\",IF(DY39/DX39=1,\"△\",IF(DY39/DX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DY39/DX39-100,1))&\"％増）\",IF(DY39/DX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DY39/DX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DY39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DX39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DX39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((DY39-DX39)/DX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EA39=\"-\",\"-\",IF(EA39=\"\",\"-\",IF(EA39/DZ39=1,\"△\",IF(EA39/DZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EA39/DZ39-100,1))&\"％増）\",IF(EA39/DZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EA39/DZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EA39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(DZ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(DZ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EA39-DZ39)/DZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EC39=\"-\",\"-\",IF(EC39=\"\",\"-\",IF(EC39/EB39=1,\"△\",IF(EC39/EB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EC39/EB39-100,1))&\"％増）\",IF(EC39/EB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EC39/EB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EC39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EB39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EB39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EC39-EB39)/EB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EE39=\"-\",\"-\",IF(EE39=\"\",\"-\",IF(EE39/ED39=1,\"△\",IF(EE39/ED39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EE39/ED39-100,1))&\"％増）\",IF(EE39/ED39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EE39/ED39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(ED39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EE39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(ED39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(ED39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EE39-ED39)/ED39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EG39=\"-\",\"-\",IF(EG39=\"\",\"-\",IF(EG39/EF39=1,\"△\",IF(EG39/EF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EG39/EF39-100,1))&\"％増）\",IF(EG39/EF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EG39/EF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EG39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EF39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EF39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EG39-EF39)/EF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EI39=\"-\",\"-\",IF(EI39=\"\",\"-\",IF(EI39/EH39=1,\"△\",IF(EI39/EH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EI39/EH39-100,1))&\"％増）\",IF(EI39/EH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EI39/EH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EI39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EH39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EH39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EI39-EH39)/EH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EK39=\"-\",\"-\",IF(EK39=\"\",\"-\",IF(EK39/EJ39=1,\"△\",IF(EK39/EJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EK39/EJ39-100,1))&\"％増）\",IF(EK39/EJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EK39/EJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EK39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EJ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EJ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EK39-EJ39)/EJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EM39=\"-\",\"-\",IF(EM39=\"\",\"-\",IF(EM39/EL39=1,\"△\",IF(EM39/EL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EM39/EL39-100,1))&\"％増）\",IF(EM39/EL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EM39/EL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EM39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EL39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EL39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EM39-EL39)/EL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EO39=\"-\",\"-\",IF(EO39=\"\",\"-\",IF(EO39/EN39=1,\"△\",IF(EO39/EN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EO39/EN39-100,1))&\"％増）\",IF(EO39/EN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EO39/EN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EO39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EN39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EN39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EO39-EN39)/EN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EQ39=\"-\",\"-\",IF(EQ39=\"\",\"-\",IF(EQ39/EP39=1,\"△\",IF(EQ39/EP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EQ39/EP39-100,1))&\"％増）\",IF(EQ39/EP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EQ39/EP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EQ39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EP39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EP39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EQ39-EP39)/EP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(ES39=\"-\",\"-\",IF(ES39=\"\",\"-\",IF(ES39/ER39=1,\"△\",IF(ES39/ER39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ES39/ER39-100,1))&\"％増）\",IF(ES39/ER39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ES39/ER39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(ER39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ES39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(ER39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(ER39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((ES39-ER39)/ER39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EU39=\"-\",\"-\",IF(EU39=\"\",\"-\",IF(EU39/ET39=1,\"△\",IF(EU39/ET39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EU39/ET39-100,1))&\"％増）\",IF(EU39/ET39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EU39/ET39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(ET39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EU39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(ET39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(ET39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EU39-ET39)/ET39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EW39=\"-\",\"-\",IF(EW39=\"\",\"-\",IF(EW39/EV39=1,\"△\",IF(EW39/EV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EW39/EV39-100,1))&\"％増）\",IF(EW39/EV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EW39/EV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EW39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EV39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EV39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EW39-EV39)/EV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EY39=\"-\",\"-\",IF(EY39=\"\",\"-\",IF(EY39/EX39=1,\"△\",IF(EY39/EX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EY39/EX39-100,1))&\"％増）\",IF(EY39/EX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EY39/EX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EY39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EX39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EX39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((EY39-EX39)/EX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FA39=\"-\",\"-\",IF(FA39=\"\",\"-\",IF(FA39/EZ39=1,\"△\",IF(FA39/EZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FA39/EZ39-100,1))&\"％増）\",IF(FA39/EZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FA39/EZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FA39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(EZ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(EZ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FA39-EZ39)/EZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FC39=\"-\",\"-\",IF(FC39=\"\",\"-\",IF(FC39/FB39=1,\"△\",IF(FC39/FB39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FC39/FB39-100,1))&\"％増）\",IF(FC39/FB39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FC39/FB39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FB39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FC39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FB39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FB39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FC39-FB39)/FB39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FE39=\"-\",\"-\",IF(FE39=\"\",\"-\",IF(FE39/FD39=1,\"△\",IF(FE39/FD39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FE39/FD39-100,1))&\"％増）\",IF(FE39/FD39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FE39/FD39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FD39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FE39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FD39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FD39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FE39-FD39)/FD39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FG39=\"-\",\"-\",IF(FG39=\"\",\"-\",IF(FG39/FF39=1,\"△\",IF(FG39/FF39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FG39/FF39-100,1))&\"％増）\",IF(FG39/FF39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FG39/FF39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FF39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FG39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FF39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FF39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FG39-FF39)/FF39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FI39=\"-\",\"-\",IF(FI39=\"\",\"-\",IF(FI39/FH39=1,\"△\",IF(FI39/FH39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FI39/FH39-100,1))&\"％増）\",IF(FI39/FH39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FI39/FH39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FH39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FI39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FH39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FH39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FI39-FH39)/FH39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FK39=\"-\",\"-\",IF(FK39=\"\",\"-\",IF(FK39/FJ39=1,\"△\",IF(FK39/FJ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FK39/FJ39-100,1))&\"％増）\",IF(FK39/FJ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FK39/FJ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FJ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FK39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FJ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FJ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FK39-FJ39)/FJ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FM39=\"-\",\"-\",IF(FM39=\"\",\"-\",IF(FM39/FL39=1,\"△\",IF(FM39/FL39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FM39/FL39-100,1))&\"％増）\",IF(FM39/FL39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FM39/FL39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FL39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FM39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FL39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FL39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FM39-FL39)/FL39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FO39=\"-\",\"-\",IF(FO39=\"\",\"-\",IF(FO39/FN39=1,\"△\",IF(FO39/FN39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FO39/FN39-100,1))&\"％増）\",IF(FO39/FN39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FO39/FN39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FN39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FO39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FN39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FN39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FO39-FN39)/FN39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FQ39=\"-\",\"-\",IF(FQ39=\"\",\"-\",IF(FQ39/FP39=1,\"△\",IF(FQ39/FP39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FQ39/FP39-100,1))&\"％増）\",IF(FQ39/FP39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FQ39/FP39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FP39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FQ39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FP39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FP39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FQ39-FP39)/FP39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FS39=\"-\",\"-\",IF(FS39=\"\",\"-\",IF(FS39/FR39=1,\"△\",IF(FS39/FR39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FS39/FR39-100,1))&\"％増）\",IF(FS39/FR39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FS39/FR39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FR39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FS39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FR39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FR39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FS39-FR39)/FR39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FU39=\"-\",\"-\",IF(FU39=\"\",\"-\",IF(FU39/FT39=1,\"△\",IF(FU39/FT39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FU39/FT39-100,1))&\"％増）\",IF(FU39/FT39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FU39/FT39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FT39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FU39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FT39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FT39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FU39-FT39)/FT39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FW39=\"-\",\"-\",IF(FW39=\"\",\"-\",IF(FW39/FV39=1,\"△\",IF(FW39/FV39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FW39/FV39-100,1))&\"％増）\",IF(FW39/FV39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FW39/FV39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FV39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FW39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FV39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FV39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FW39-FV39)/FV39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FY39=\"-\",\"-\",IF(FY39=\"\",\"-\",IF(FY39/FX39=1,\"△\",IF(FY39/FX39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FY39/FX39-100,1))&\"％増）\",IF(FY39/FX39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FY39/FX39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FX39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FY39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FX39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FX39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((FY39-FX39)/FX39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(GA39=\"-\",\"-\",IF(GA39=\"\",\"-\",IF(GA39/FZ39=1,\"△\",IF(GA39/FZ39>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*GA39/FZ39-100,1))&\"％増）\",IF(GA39/FZ39<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*GA39/FZ39-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FZ39=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(GA39,\"#,###\")&\"-\"&TEXT(FZ39,\"#,###\")&\"）/\"&TEXT(FZ39,\"#,###\")&\"=\"&TEXT((GA39-FZ39)/FZ39*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,"工程",null,{"$f":"IFERROR(IF(G41=\"-\",\"-\",IF(G41=\"\",\"-\",IF(G41/F41=1,\"△\",IF(G41/F41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*G41/F41-100,1))&\"％増）\",IF(G41/F41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*G41/F41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(F41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(G41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(F41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(F41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((G41-F41)/F41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(I41=\"-\",\"-\",IF(I41=\"\",\"-\",IF(I41/H41=1,\"△\",IF(I41/H41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*I41/H41-100,1))&\"％増）\",IF(I41/H41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*I41/H41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（30.8％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(H41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(I41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(H41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(H41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((I41-H41)/H41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.009-0.013）/0.013=-30.8%"},{"$f":"IFERROR(IF(K41=\"-\",\"-\",IF(K41=\"\",\"-\",IF(K41/J41=1,\"△\",IF(K41/J41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*K41/J41-100,1))&\"％増）\",IF(K41/J41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*K41/J41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(J41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(K41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(J41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(J41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((K41-J41)/J41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(M41=\"-\",\"-\",IF(M41=\"\",\"-\",IF(M41/L41=1,\"△\",IF(M41/L41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*M41/L41-100,1))&\"％増）\",IF(M41/L41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*M41/L41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(L41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(M41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(L41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(L41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((M41-L41)/L41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(O41=\"-\",\"-\",IF(O41=\"\",\"-\",IF(O41/N41=1,\"△\",IF(O41/N41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*O41/N41-100,1))&\"％増）\",IF(O41/N41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*O41/N41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(N41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(O41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(N41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(N41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((O41-N41)/N41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(Q41=\"-\",\"-\",IF(Q41=\"\",\"-\",IF(Q41/P41=1,\"△\",IF(Q41/P41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*Q41/P41-100,1))&\"％増）\",IF(Q41/P41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*Q41/P41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(P41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(Q41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(P41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(P41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((Q41-P41)/P41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(S41=\"-\",\"-\",IF(S41=\"\",\"-\",IF(S41/R41=1,\"△\",IF(S41/R41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*S41/R41-100,1))&\"％増）\",IF(S41/R41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*S41/R41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（23.1％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(R41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(S41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(R41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(R41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((S41-R41)/R41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.010-0.013）/0.013=-23.1%"},{"$f":"IFERROR(IF(U41=\"-\",\"-\",IF(U41=\"\",\"-\",IF(U41/T41=1,\"△\",IF(U41/T41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*U41/T41-100,1))&\"％増）\",IF(U41/T41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*U41/T41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(T41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(U41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(T41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(T41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((U41-T41)/T41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(W41=\"-\",\"-\",IF(W41=\"\",\"-\",IF(W41/V41=1,\"△\",IF(W41/V41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*W41/V41-100,1))&\"％増）\",IF(W41/V41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*W41/V41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(V41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(W41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(V41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(V41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((W41-V41)/V41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(Y41=\"-\",\"-\",IF(Y41=\"\",\"-\",IF(Y41/X41=1,\"△\",IF(Y41/X41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*Y41/X41-100,1))&\"％増）\",IF(Y41/X41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*Y41/X41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(X41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(Y41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(X41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(X41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((Y41-X41)/X41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AA41=\"-\",\"-\",IF(AA41=\"\",\"-\",IF(AA41/Z41=1,\"△\",IF(AA41/Z41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AA41/Z41-100,1))&\"％増）\",IF(AA41/Z41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AA41/Z41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(Z41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AA41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(Z41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(Z41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AA41-Z41)/Z41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AC41=\"-\",\"-\",IF(AC41=\"\",\"-\",IF(AC41/AB41=1,\"△\",IF(AC41/AB41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AC41/AB41-100,1))&\"％増）\",IF(AC41/AB41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AC41/AB41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AB41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AC41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AB41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AB41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AC41-AB41)/AB41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AE41=\"-\",\"-\",IF(AE41=\"\",\"-\",IF(AE41/AD41=1,\"△\",IF(AE41/AD41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AE41/AD41-100,1))&\"％増）\",IF(AE41/AD41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AE41/AD41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AD41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AE41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AD41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AD41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AE41-AD41)/AD41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AG41=\"-\",\"-\",IF(AG41=\"\",\"-\",IF(AG41/AF41=1,\"△\",IF(AG41/AF41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AG41/AF41-100,1))&\"％増）\",IF(AG41/AF41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AG41/AF41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AF41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AG41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AF41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AF41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AG41-AF41)/AF41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AI41=\"-\",\"-\",IF(AI41=\"\",\"-\",IF(AI41/AH41=1,\"△\",IF(AI41/AH41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AI41/AH41-100,1))&\"％増）\",IF(AI41/AH41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AI41/AH41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（27.7％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(AH41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AI41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AH41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AH41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AI41-AH41)/AH41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.222-0.307）/0.307=-27.7%"},{"$f":"IFERROR(IF(AK41=\"-\",\"-\",IF(AK41=\"\",\"-\",IF(AK41/AJ41=1,\"△\",IF(AK41/AJ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AK41/AJ41-100,1))&\"％増）\",IF(AK41/AJ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AK41/AJ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AK41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AJ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AJ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AK41-AJ41)/AJ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AM41=\"-\",\"-\",IF(AM41=\"\",\"-\",IF(AM41/AL41=1,\"△\",IF(AM41/AL41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AM41/AL41-100,1))&\"％増）\",IF(AM41/AL41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AM41/AL41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AL41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AM41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AL41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AL41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AM41-AL41)/AL41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AO41=\"-\",\"-\",IF(AO41=\"\",\"-\",IF(AO41/AN41=1,\"△\",IF(AO41/AN41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AO41/AN41-100,1))&\"％増）\",IF(AO41/AN41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AO41/AN41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AN41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AO41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AN41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AN41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AO41-AN41)/AN41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AQ41=\"-\",\"-\",IF(AQ41=\"\",\"-\",IF(AQ41/AP41=1,\"△\",IF(AQ41/AP41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AQ41/AP41-100,1))&\"％増）\",IF(AQ41/AP41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AQ41/AP41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AP41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AQ41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AP41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AP41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AQ41-AP41)/AP41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AS41=\"-\",\"-\",IF(AS41=\"\",\"-\",IF(AS41/AR41=1,\"△\",IF(AS41/AR41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AS41/AR41-100,1))&\"％増）\",IF(AS41/AR41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AS41/AR41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AR41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AS41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AR41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AR41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AS41-AR41)/AR41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AU41=\"-\",\"-\",IF(AU41=\"\",\"-\",IF(AU41/AT41=1,\"△\",IF(AU41/AT41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AU41/AT41-100,1))&\"％増）\",IF(AU41/AT41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AU41/AT41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AT41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AU41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AT41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AT41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AU41-AT41)/AT41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AW41=\"-\",\"-\",IF(AW41=\"\",\"-\",IF(AW41/AV41=1,\"△\",IF(AW41/AV41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AW41/AV41-100,1))&\"％増）\",IF(AW41/AV41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AW41/AV41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AV41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AW41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AV41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AV41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AW41-AV41)/AV41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AY41=\"-\",\"-\",IF(AY41=\"\",\"-\",IF(AY41/AX41=1,\"△\",IF(AY41/AX41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*AY41/AX41-100,1))&\"％増）\",IF(AY41/AX41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*AY41/AX41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AX41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(AY41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AX41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AX41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((AY41-AX41)/AX41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BA41=\"-\",\"-\",IF(BA41=\"\",\"-\",IF(BA41/AZ41=1,\"△\",IF(BA41/AZ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BA41/AZ41-100,1))&\"％増）\",IF(BA41/AZ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BA41/AZ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(AZ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BA41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(AZ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(AZ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BA41-AZ41)/AZ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BC41=\"-\",\"-\",IF(BC41=\"\",\"-\",IF(BC41/BB41=1,\"△\",IF(BC41/BB41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BC41/BB41-100,1))&\"％増）\",IF(BC41/BB41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BC41/BB41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BB41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BC41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BB41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BB41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BC41-BB41)/BB41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BE41=\"-\",\"-\",IF(BE41=\"\",\"-\",IF(BE41/BD41=1,\"△\",IF(BE41/BD41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BE41/BD41-100,1))&\"％増）\",IF(BE41/BD41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BE41/BD41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BD41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BE41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BD41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BD41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BE41-BD41)/BD41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BG41=\"-\",\"-\",IF(BG41=\"\",\"-\",IF(BG41/BF41=1,\"△\",IF(BG41/BF41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BG41/BF41-100,1))&\"％増）\",IF(BG41/BF41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BG41/BF41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BF41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BG41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BF41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BF41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BG41-BF41)/BF41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BI41=\"-\",\"-\",IF(BI41=\"\",\"-\",IF(BI41/BH41=1,\"△\",IF(BI41/BH41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BI41/BH41-100,1))&\"％増）\",IF(BI41/BH41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BI41/BH41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BH41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BI41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BH41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BH41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BI41-BH41)/BH41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BK41=\"-\",\"-\",IF(BK41=\"\",\"-\",IF(BK41/BJ41=1,\"△\",IF(BK41/BJ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BK41/BJ41-100,1))&\"％増）\",IF(BK41/BJ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BK41/BJ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BJ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BK41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BJ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BJ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BK41-BJ41)/BJ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BM41=\"-\",\"-\",IF(BM41=\"\",\"-\",IF(BM41/BL41=1,\"△\",IF(BM41/BL41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BM41/BL41-100,1))&\"％増）\",IF(BM41/BL41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BM41/BL41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BL41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BM41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BL41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BL41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BM41-BL41)/BL41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BO41=\"-\",\"-\",IF(BO41=\"\",\"-\",IF(BO41/BN41=1,\"△\",IF(BO41/BN41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BO41/BN41-100,1))&\"％増）\",IF(BO41/BN41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BO41/BN41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BN41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BO41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BN41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BN41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BO41-BN41)/BN41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BQ41=\"-\",\"-\",IF(BQ41=\"\",\"-\",IF(BQ41/BP41=1,\"△\",IF(BQ41/BP41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BQ41/BP41-100,1))&\"％増）\",IF(BQ41/BP41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BQ41/BP41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BP41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BQ41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BP41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BP41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BQ41-BP41)/BP41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BS41=\"-\",\"-\",IF(BS41=\"\",\"-\",IF(BS41/BR41=1,\"△\",IF(BS41/BR41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BS41/BR41-100,1))&\"％増）\",IF(BS41/BR41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BS41/BR41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BR41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BS41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BR41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BR41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BS41-BR41)/BR41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BU41=\"-\",\"-\",IF(BU41=\"\",\"-\",IF(BU41/BT41=1,\"△\",IF(BU41/BT41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BU41/BT41-100,1))&\"％増）\",IF(BU41/BT41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BU41/BT41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BT41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BU41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BT41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BT41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BU41-BT41)/BT41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BW41=\"-\",\"-\",IF(BW41=\"\",\"-\",IF(BW41/BV41=1,\"△\",IF(BW41/BV41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BW41/BV41-100,1))&\"％増）\",IF(BW41/BV41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BW41/BV41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"○（1.3％減）"},{"$f":"IFERROR(IF(BV41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BW41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BV41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BV41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BW41-BV41)/BV41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"（0.303-0.307）/0.307=-1.3%"},{"$f":"IFERROR(IF(BY41=\"-\",\"-\",IF(BY41=\"\",\"-\",IF(BY41/BX41=1,\"△\",IF(BY41/BX41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*BY41/BX41-100,1))&\"％増）\",IF(BY41/BX41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*BY41/BX41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BX41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(BY41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BX41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BX41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((BY41-BX41)/BX41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CA41=\"-\",\"-\",IF(CA41=\"\",\"-\",IF(CA41/BZ41=1,\"△\",IF(CA41/BZ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CA41/BZ41-100,1))&\"％増）\",IF(CA41/BZ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CA41/BZ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(BZ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CA41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(BZ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(BZ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CA41-BZ41)/BZ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CC41=\"-\",\"-\",IF(CC41=\"\",\"-\",IF(CC41/CB41=1,\"△\",IF(CC41/CB41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CC41/CB41-100,1))&\"％増）\",IF(CC41/CB41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CC41/CB41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CB41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CC41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CB41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CB41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CC41-CB41)/CB41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CE41=\"-\",\"-\",IF(CE41=\"\",\"-\",IF(CE41/CD41=1,\"△\",IF(CE41/CD41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CE41/CD41-100,1))&\"％増）\",IF(CE41/CD41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CE41/CD41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CD41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CE41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CD41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CD41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CE41-CD41)/CD41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CG41=\"-\",\"-\",IF(CG41=\"\",\"-\",IF(CG41/CF41=1,\"△\",IF(CG41/CF41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CG41/CF41-100,1))&\"％増）\",IF(CG41/CF41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CG41/CF41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CF41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CG41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CF41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CF41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CG41-CF41)/CF41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CI41=\"-\",\"-\",IF(CI41=\"\",\"-\",IF(CI41/CH41=1,\"△\",IF(CI41/CH41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CI41/CH41-100,1))&\"％増）\",IF(CI41/CH41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CI41/CH41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CH41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CI41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CH41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CH41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CI41-CH41)/CH41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CK41=\"-\",\"-\",IF(CK41=\"\",\"-\",IF(CK41/CJ41=1,\"△\",IF(CK41/CJ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CK41/CJ41-100,1))&\"％増）\",IF(CK41/CJ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CK41/CJ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CJ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CK41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CJ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CJ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CK41-CJ41)/CJ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CM41=\"-\",\"-\",IF(CM41=\"\",\"-\",IF(CM41/CL41=1,\"△\",IF(CM41/CL41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CM41/CL41-100,1))&\"％増）\",IF(CM41/CL41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CM41/CL41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CL41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CM41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CL41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CL41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CM41-CL41)/CL41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CO41=\"-\",\"-\",IF(CO41=\"\",\"-\",IF(CO41/CN41=1,\"△\",IF(CO41/CN41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CO41/CN41-100,1))&\"％増）\",IF(CO41/CN41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CO41/CN41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CN41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CO41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CN41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CN41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CO41-CN41)/CN41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CQ41=\"-\",\"-\",IF(CQ41=\"\",\"-\",IF(CQ41/CP41=1,\"△\",IF(CQ41/CP41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CQ41/CP41-100,1))&\"％増）\",IF(CQ41/CP41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CQ41/CP41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CP41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CQ41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CP41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CP41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CQ41-CP41)/CP41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CS41=\"-\",\"-\",IF(CS41=\"\",\"-\",IF(CS41/CR41=1,\"△\",IF(CS41/CR41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CS41/CR41-100,1))&\"％増）\",IF(CS41/CR41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CS41/CR41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CR41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CS41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CR41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CR41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CS41-CR41)/CR41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CU41=\"-\",\"-\",IF(CU41=\"\",\"-\",IF(CU41/CT41=1,\"△\",IF(CU41/CT41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CU41/CT41-100,1))&\"％増）\",IF(CU41/CT41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CU41/CT41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CT41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CU41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CT41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CT41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CU41-CT41)/CT41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CW41=\"-\",\"-\",IF(CW41=\"\",\"-\",IF(CW41/CV41=1,\"△\",IF(CW41/CV41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CW41/CV41-100,1))&\"％増）\",IF(CW41/CV41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CW41/CV41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CV41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CW41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CV41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CV41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CW41-CV41)/CV41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CY41=\"-\",\"-\",IF(CY41=\"\",\"-\",IF(CY41/CX41=1,\"△\",IF(CY41/CX41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*CY41/CX41-100,1))&\"％増）\",IF(CY41/CX41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*CY41/CX41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CX41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(CY41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CX41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CX41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((CY41-CX41)/CX41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DA41=\"-\",\"-\",IF(DA41=\"\",\"-\",IF(DA41/CZ41=1,\"△\",IF(DA41/CZ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DA41/CZ41-100,1))&\"％増）\",IF(DA41/CZ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DA41/CZ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(CZ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DA41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(CZ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(CZ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DA41-CZ41)/CZ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DC41=\"-\",\"-\",IF(DC41=\"\",\"-\",IF(DC41/DB41=1,\"△\",IF(DC41/DB41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DC41/DB41-100,1))&\"％増）\",IF(DC41/DB41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DC41/DB41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DB41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DC41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DB41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DB41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DC41-DB41)/DB41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DE41=\"-\",\"-\",IF(DE41=\"\",\"-\",IF(DE41/DD41=1,\"△\",IF(DE41/DD41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DE41/DD41-100,1))&\"％増）\",IF(DE41/DD41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DE41/DD41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DD41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DE41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DD41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DD41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DE41-DD41)/DD41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DG41=\"-\",\"-\",IF(DG41=\"\",\"-\",IF(DG41/DF41=1,\"△\",IF(DG41/DF41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DG41/DF41-100,1))&\"％増）\",IF(DG41/DF41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DG41/DF41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DF41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DG41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DF41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DF41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DG41-DF41)/DF41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DI41=\"-\",\"-\",IF(DI41=\"\",\"-\",IF(DI41/DH41=1,\"△\",IF(DI41/DH41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DI41/DH41-100,1))&\"％増）\",IF(DI41/DH41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DI41/DH41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DH41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DI41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DH41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DH41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DI41-DH41)/DH41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DK41=\"-\",\"-\",IF(DK41=\"\",\"-\",IF(DK41/DJ41=1,\"△\",IF(DK41/DJ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DK41/DJ41-100,1))&\"％増）\",IF(DK41/DJ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DK41/DJ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DJ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DK41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DJ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DJ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DK41-DJ41)/DJ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DM41=\"-\",\"-\",IF(DM41=\"\",\"-\",IF(DM41/DL41=1,\"△\",IF(DM41/DL41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DM41/DL41-100,1))&\"％増）\",IF(DM41/DL41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DM41/DL41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DL41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DM41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DL41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DL41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DM41-DL41)/DL41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DO41=\"-\",\"-\",IF(DO41=\"\",\"-\",IF(DO41/DN41=1,\"△\",IF(DO41/DN41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DO41/DN41-100,1))&\"％増）\",IF(DO41/DN41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DO41/DN41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DN41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DO41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DN41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DN41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DO41-DN41)/DN41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DQ41=\"-\",\"-\",IF(DQ41=\"\",\"-\",IF(DQ41/DP41=1,\"△\",IF(DQ41/DP41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DQ41/DP41-100,1))&\"％増）\",IF(DQ41/DP41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DQ41/DP41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DP41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DQ41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DP41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DP41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DQ41-DP41)/DP41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DS41=\"-\",\"-\",IF(DS41=\"\",\"-\",IF(DS41/DR41=1,\"△\",IF(DS41/DR41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DS41/DR41-100,1))&\"％増）\",IF(DS41/DR41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DS41/DR41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DR41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DS41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DR41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DR41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DS41-DR41)/DR41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DU41=\"-\",\"-\",IF(DU41=\"\",\"-\",IF(DU41/DT41=1,\"△\",IF(DU41/DT41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DU41/DT41-100,1))&\"％増）\",IF(DU41/DT41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DU41/DT41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DT41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DU41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DT41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DT41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DU41-DT41)/DT41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DW41=\"-\",\"-\",IF(DW41=\"\",\"-\",IF(DW41/DV41=1,\"△\",IF(DW41/DV41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DW41/DV41-100,1))&\"％増）\",IF(DW41/DV41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DW41/DV41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DV41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DW41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DV41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DV41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DW41-DV41)/DV41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DY41=\"-\",\"-\",IF(DY41=\"\",\"-\",IF(DY41/DX41=1,\"△\",IF(DY41/DX41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*DY41/DX41-100,1))&\"％増）\",IF(DY41/DX41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*DY41/DX41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DX41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(DY41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DX41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DX41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((DY41-DX41)/DX41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EA41=\"-\",\"-\",IF(EA41=\"\",\"-\",IF(EA41/DZ41=1,\"△\",IF(EA41/DZ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EA41/DZ41-100,1))&\"％増）\",IF(EA41/DZ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EA41/DZ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(DZ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EA41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(DZ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(DZ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EA41-DZ41)/DZ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EC41=\"-\",\"-\",IF(EC41=\"\",\"-\",IF(EC41/EB41=1,\"△\",IF(EC41/EB41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EC41/EB41-100,1))&\"％増）\",IF(EC41/EB41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EC41/EB41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EB41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EC41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EB41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EB41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EC41-EB41)/EB41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EE41=\"-\",\"-\",IF(EE41=\"\",\"-\",IF(EE41/ED41=1,\"△\",IF(EE41/ED41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EE41/ED41-100,1))&\"％増）\",IF(EE41/ED41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EE41/ED41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(ED41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EE41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(ED41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(ED41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EE41-ED41)/ED41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EG41=\"-\",\"-\",IF(EG41=\"\",\"-\",IF(EG41/EF41=1,\"△\",IF(EG41/EF41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EG41/EF41-100,1))&\"％増）\",IF(EG41/EF41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EG41/EF41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EF41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EG41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EF41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EF41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EG41-EF41)/EF41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EI41=\"-\",\"-\",IF(EI41=\"\",\"-\",IF(EI41/EH41=1,\"△\",IF(EI41/EH41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EI41/EH41-100,1))&\"％増）\",IF(EI41/EH41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EI41/EH41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EH41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EI41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EH41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EH41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EI41-EH41)/EH41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EK41=\"-\",\"-\",IF(EK41=\"\",\"-\",IF(EK41/EJ41=1,\"△\",IF(EK41/EJ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EK41/EJ41-100,1))&\"％増）\",IF(EK41/EJ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EK41/EJ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EJ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EK41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EJ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EJ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EK41-EJ41)/EJ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EM41=\"-\",\"-\",IF(EM41=\"\",\"-\",IF(EM41/EL41=1,\"△\",IF(EM41/EL41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EM41/EL41-100,1))&\"％増）\",IF(EM41/EL41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EM41/EL41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EL41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EM41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EL41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EL41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EM41-EL41)/EL41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EO41=\"-\",\"-\",IF(EO41=\"\",\"-\",IF(EO41/EN41=1,\"△\",IF(EO41/EN41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EO41/EN41-100,1))&\"％増）\",IF(EO41/EN41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EO41/EN41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EN41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EO41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EN41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EN41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EO41-EN41)/EN41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EQ41=\"-\",\"-\",IF(EQ41=\"\",\"-\",IF(EQ41/EP41=1,\"△\",IF(EQ41/EP41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EQ41/EP41-100,1))&\"％増）\",IF(EQ41/EP41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EQ41/EP41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EP41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EQ41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EP41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EP41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EQ41-EP41)/EP41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(ES41=\"-\",\"-\",IF(ES41=\"\",\"-\",IF(ES41/ER41=1,\"△\",IF(ES41/ER41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*ES41/ER41-100,1))&\"％増）\",IF(ES41/ER41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*ES41/ER41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(ER41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(ES41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(ER41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(ER41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((ES41-ER41)/ER41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EU41=\"-\",\"-\",IF(EU41=\"\",\"-\",IF(EU41/ET41=1,\"△\",IF(EU41/ET41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EU41/ET41-100,1))&\"％増）\",IF(EU41/ET41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EU41/ET41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(ET41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EU41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(ET41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(ET41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EU41-ET41)/ET41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EW41=\"-\",\"-\",IF(EW41=\"\",\"-\",IF(EW41/EV41=1,\"△\",IF(EW41/EV41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EW41/EV41-100,1))&\"％増）\",IF(EW41/EV41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EW41/EV41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EV41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EW41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EV41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EV41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EW41-EV41)/EV41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EY41=\"-\",\"-\",IF(EY41=\"\",\"-\",IF(EY41/EX41=1,\"△\",IF(EY41/EX41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*EY41/EX41-100,1))&\"％増）\",IF(EY41/EX41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*EY41/EX41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EX41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(EY41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EX41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EX41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((EY41-EX41)/EX41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FA41=\"-\",\"-\",IF(FA41=\"\",\"-\",IF(FA41/EZ41=1,\"△\",IF(FA41/EZ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FA41/EZ41-100,1))&\"％増）\",IF(FA41/EZ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FA41/EZ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(EZ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FA41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(EZ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(EZ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FA41-EZ41)/EZ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FC41=\"-\",\"-\",IF(FC41=\"\",\"-\",IF(FC41/FB41=1,\"△\",IF(FC41/FB41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FC41/FB41-100,1))&\"％増）\",IF(FC41/FB41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FC41/FB41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FB41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FC41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FB41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FB41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FC41-FB41)/FB41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FE41=\"-\",\"-\",IF(FE41=\"\",\"-\",IF(FE41/FD41=1,\"△\",IF(FE41/FD41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FE41/FD41-100,1))&\"％増）\",IF(FE41/FD41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FE41/FD41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FD41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FE41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FD41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FD41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FE41-FD41)/FD41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FG41=\"-\",\"-\",IF(FG41=\"\",\"-\",IF(FG41/FF41=1,\"△\",IF(FG41/FF41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FG41/FF41-100,1))&\"％増）\",IF(FG41/FF41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FG41/FF41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FF41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FG41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FF41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FF41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FG41-FF41)/FF41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FI41=\"-\",\"-\",IF(FI41=\"\",\"-\",IF(FI41/FH41=1,\"△\",IF(FI41/FH41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FI41/FH41-100,1))&\"％増）\",IF(FI41/FH41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FI41/FH41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FH41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FI41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FH41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FH41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FI41-FH41)/FH41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FK41=\"-\",\"-\",IF(FK41=\"\",\"-\",IF(FK41/FJ41=1,\"△\",IF(FK41/FJ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FK41/FJ41-100,1))&\"％増）\",IF(FK41/FJ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FK41/FJ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FJ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FK41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FJ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FJ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FK41-FJ41)/FJ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FM41=\"-\",\"-\",IF(FM41=\"\",\"-\",IF(FM41/FL41=1,\"△\",IF(FM41/FL41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FM41/FL41-100,1))&\"％増）\",IF(FM41/FL41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FM41/FL41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FL41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FM41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FL41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FL41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FM41-FL41)/FL41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FO41=\"-\",\"-\",IF(FO41=\"\",\"-\",IF(FO41/FN41=1,\"△\",IF(FO41/FN41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FO41/FN41-100,1))&\"％増）\",IF(FO41/FN41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FO41/FN41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FN41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FO41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FN41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FN41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FO41-FN41)/FN41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FQ41=\"-\",\"-\",IF(FQ41=\"\",\"-\",IF(FQ41/FP41=1,\"△\",IF(FQ41/FP41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FQ41/FP41-100,1))&\"％増）\",IF(FQ41/FP41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FQ41/FP41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FP41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FQ41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FP41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FP41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FQ41-FP41)/FP41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FS41=\"-\",\"-\",IF(FS41=\"\",\"-\",IF(FS41/FR41=1,\"△\",IF(FS41/FR41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FS41/FR41-100,1))&\"％増）\",IF(FS41/FR41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FS41/FR41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FR41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FS41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FR41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FR41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FS41-FR41)/FR41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FU41=\"-\",\"-\",IF(FU41=\"\",\"-\",IF(FU41/FT41=1,\"△\",IF(FU41/FT41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FU41/FT41-100,1))&\"％増）\",IF(FU41/FT41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FU41/FT41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FT41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FU41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FT41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FT41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FU41-FT41)/FT41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FW41=\"-\",\"-\",IF(FW41=\"\",\"-\",IF(FW41/FV41=1,\"△\",IF(FW41/FV41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FW41/FV41-100,1))&\"％増）\",IF(FW41/FV41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FW41/FV41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FV41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FW41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FV41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FV41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FW41-FV41)/FV41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FY41=\"-\",\"-\",IF(FY41=\"\",\"-\",IF(FY41/FX41=1,\"△\",IF(FY41/FX41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*FY41/FX41-100,1))&\"％増）\",IF(FY41/FX41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*FY41/FX41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FX41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(FY41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FX41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FX41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((FY41-FX41)/FX41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(GA41=\"-\",\"-\",IF(GA41=\"\",\"-\",IF(GA41/FZ41=1,\"△\",IF(GA41/FZ41>1,\"-（\"&ABS(ROUND(100*GA41/FZ41-100,1))&\"％増）\",IF(GA41/FZ41<1,\"○（\"&ABS(ROUND(100*GA41/FZ41-100,1))&\"％減）\",\"\"))))),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IFERROR(IF(FZ41=\"-\",\"-\",\"（\"&TEXT(GA41,\"##0.000\")&\"-\"&TEXT(FZ41,\"##0.000\")&\"）/\"&TEXT(FZ41,\"##0.000\")&\"=\"&TEXT((GA41-FZ41)/FZ41*100,\"0.0\")&\"%\"),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,"判定の凡例\n○：従来技術より優れる\n△：従来技術と同程度\n－：上記以外","品質・出来形",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/：⑪並びに、総括：㉘～㉚に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/:⑯並びに、総括：㉙～㉛に記載",null,"/：⑪並びに、総括：㉘～㉚に記載",null,"/：⑪並びに、総括：㉘～㉚に記載",null,"/：⑪並びに、総括：㉘～㉚に記載",null,"/：⑪並びに、総括：㉘～㉚に記載"]
[null,null,null,"安全性",null,"△:従来技術（覆式落石防護網工）と同程度",null,"○:重量は従来技術の1/4程度で作業員の負担軽減となるため、安全性は向上する。",null,"△:従来技術（覆式落石防護網工）と同程度",null,"○:支柱及びアンカー設置本数の減少により、施工時の安全性は向上する。",null,"○:支柱にタラップを設け安全性に配慮している。",null,"○:支柱にタラップを設け安全性に配慮している。",null,"○:ネット重量が従来技術の約1/5で作業員の負担軽減となるため、安全性は向上する。",null,"○:ネット重量が従来技術の約1/5で作業員の負担軽減となるため、安全性は向上する。",null,"△:従来技術（覆式落石防護網工）と同程度。",null,"△:従来技術（覆式落石防護網工）と同程度。",null,"△:従来技術（覆式落石防護網工）と同程度",null,"△：従来技術（ポケット式落石防護網工）と同程度",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"○:高耐力支柱を現場組立て式にして、支柱一部材毎の重量を軽量化させたことにより、作業が軽減され安全性が向上する。",null,"○:高耐力支柱を現場組立て式にして、支柱一部材毎の重量を軽量化させたことにより、作業が軽減され安全性が向上する。",null,"○:高耐力支柱を現場組立て式にして、支柱一部材毎の重量を軽量化させたことにより、作業が軽減され安全性が向上する。",null,"○:高耐力支柱を現場組立て式にして、支柱一部材毎の重量を軽量化させたことにより、作業が軽減され安全性が向上する。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"○:高耐力支柱を現場組立て式にして、支柱一部材毎の重量を軽量化させたことにより、作業が軽減され向上する。",null,"○:高耐力支柱を現場組立て式にして、支柱一部材毎の重量を軽量化させたことにより、作業が軽減され向上する。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"△:従来技術と同程度。",null,"-:設置場所的にウインチ施工現場が多い為比較対象外。",null,"-:設置場所的にウインチ施工現場が多い為比較対象外。",null,"-:設置場所的にウインチ施工現場が多い為比較対象外。",null,"-:設置場所的にウインチ施工現場が多い為比較対象外。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"-:従来技術と対応落石エネルギーと構成部材が違うことより、比較対象外。",null,"○:部材が軽量のため作業の安全性が向上。",null,"○:部材が軽量のため作業の安全性が向上。",null,"○:部材が軽量のため作業の安全性が向上。",null,"○:部材が軽量のため作業の安全性が向上。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵）と同程度。",null,"○：地山掘削作業が不要で安全性は向上する。",null,"○：地山掘削作業が不要で安全性は向上する。",null,"○：地山掘削作業が不要で安全性は向上する。",null,"○：地山掘削作業が不要で安全性は向上する。"]
[null,null,null,"施工性",null,"-:従来技術（覆式落石防護網工）に比べ、施工面積当りのアンカー設置本数が多くなるため、施工性は劣る。",null,"○:従来技術に比べ重量が1/4程度で軽量なため取り扱いが容易で、ネット展張において作業性がよい。",null,"-:ロープ伏せ工の金網併用であり、2ｍ間隔にアンカーを設置するため、アンカー本数が多くなり、施工性は劣る。",null,"○:支柱及びアンカー設置本数の減少により施工性は向上する。",null,"△:支柱間隔を長くすることで支柱、アンカーの設置本数が減るが、ロープ架設量が増えるため、従来技術と同程度である。",null,"△:支柱間隔を長くすることで支柱、アンカーの設置本数が減るが、ロープ架設量が増えるため、従来技術と同程度である。",null,"○:ネット重量が従来技術の約1/5と軽量であり、作業員の負担軽減となるため、施工性は向上する。",null,"○:ネット重量が従来技術の約1/5と軽量であり、作業員の負担軽減となるため、施工性は向上する。",null,"-:従来技術（覆式落石防護網工）より、ワイヤーロープの交点数・小部材の数量が多いため、施工性はやや劣る。",null,"-:従来技術（覆式落石防護網工）に比べ、施工面積当りのアンカー設置本数が多くなるため、施工性は劣る。",null,"-:ロープ伏工（金網併用）であり、2.5ｍ間隔にアンカーを設置するため、アンカー等の部材数が多くなり、施工性は劣る。",null,"○：縦ロープが廃止され日当たり施工量が向上し施工性も向上する。",null,"○:コンクリート基礎が不要で、支柱ピッチも従来型より広くできるため向上する。",null,"○:コンクリート基礎が不要で、支柱ピッチも従来型より広くできるため向上する。",null,"○:コンクリート基礎が不要で、支柱ピッチも従来型より広くできるため向上する。",null,"○:コンクリート基礎が不要で、支柱ピッチも従来型より広くできるため向上する。",null,"○:自立支柱式防護柵のため、掘削やコンクリート工事が不要となる。",null,"○:自立支柱式防護柵のため、掘削やコンクリート工事が不要となる。",null,"○:自立支柱式防護柵のため、掘削やコンクリート工事が不要となる。",null,"○:自立支柱式防護柵のため、掘削やコンクリート工事が不要となる。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し向上する。",null,"○:柵面構造の簡素化およびコンクリート擁壁の省略により施工性が向上。",null,"○:柵面構造の簡素化およびコンクリート擁壁の省略により施工性が向上。",null,"○:柵面構造の簡素化およびコンクリート擁壁の省略により施工性が向上。",null,"○:柵面構造の簡素化およびコンクリート擁壁の省略により施工性が向上。",null,"○:柵面構造の簡素化およびコンクリート擁壁の省略により施工性が向上。",null,"○:柵面構造の簡素化およびコンクリート擁壁の省略により施工性が向上。",null,"○:柵面構造の簡素化およびコンクリート擁壁の省略により施工性が向上。",null,"○:柵面構造の簡素化およびコンクリート擁壁の省略により施工性が向上。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"○:支柱が高耐力となり、支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"○:支柱が高耐力となり、支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:擁壁設置に伴う斜面脚部の掘削や切土法面工、型枠組立、コンクリート打設が不要となり、施工性に優れる。",null,"○:擁壁設置に伴う斜面脚部の掘削や切土法面工、型枠組立、コンクリート打設が不要となり、施工性に優れる。",null,"○:擁壁設置に伴う斜面脚部の掘削や切土法面工、型枠組立、コンクリート打設が不要となり、施工性に優れる。",null,"-:設置場所的にウインチ施工現場が多い為比較対象外。",null,"-:設置場所的にウインチ施工現場が多い為比較対象外。",null,"-:設置場所的にウインチ施工現場が多い為比較対象外。",null,"-:設置場所的にウインチ施工現場が多い為比較対象外。",null,"○:阻止面は金網ではなく、繊維ネットを用いており、軽量でシンプルな構造であるため施工性は向上。",null,"○:阻止面は金網ではなく、繊維ネットを用いており、軽量でシンプルな構造であるため施工性は向上。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:削孔機械が簡易であり、部材が軽量であることから、施工性は非常に良い。",null,"○:削孔機械が簡易であり、部材が軽量であることから、施工性は非常に良い。",null,"○:削孔機械が簡易であり、部材が軽量であることから、施工性は非常に良い。",null,"○:削孔機械が簡易であり、部材が軽量であることから、施工性は非常に良い。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"○:支柱間隔を最大11.0mまでとばせるため施工性はよい。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○:支柱が高耐力となり、従来の防護柵と比べて支柱ピッチをとばせるため、支柱本数が減少し施工性が向上する。",null,"○：杭基礎のため従来技術より工数及び管理項目が減少、施工性は向上する。",null,"○：杭基礎のため従来技術より工数及び管理項目が減少、施工性は向上する。",null,"○：杭基礎のため従来技術より工数及び管理項目が減少、施工性は向上する。",null,"○：杭基礎のため従来技術より工数及び管理項目が減少、施工性は向上する。"]
[null,null,null,"環境",null,"△:従来技術（覆式落石防護網工）と同程度　※ハニーネット併用の場合",null,"○:素材が耐候性ポリエステル繊維で黒色ネットであるため、景観になじみやすい。",null,"○:周辺への張出アンカーが不要となるため、用地範囲を少なくできる。",null,"○:支柱高の自由度を広げることで、従来と比べ金網架設面積が縮小できるため、伐採範囲等が減少し、環境への負荷低減が図れる。",null,"○:支柱間隔を長くすることで支柱設置本数が減り、立木等の伐採が少なくなため、環境は向上する。",null,"○:支柱間隔を長くすることで支柱設置本数が減り、立木等の伐採が少なくなため、環境は向上する。",null,"○:周辺環境になじみやすい。",null,"○:周辺環境になじみやすい。",null,"△:従来技術（覆式落石防護網工）と同程度。",null,"△:従来技術（覆式落石防護網工）と同程度。",null,"○:周辺への張出アンカーが不要となるため、用地範囲を少なくできる。",null,"○：工程が短縮されるため、道路通行規制期間が減少する。",null,"○:鋼管杭基礎のため、地山の掘削が不要であり、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎のため、地山の掘削が不要であり、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎のため、地山の掘削が不要であり、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎のため、地山の掘削が不要であり、伐採も軽減できる。",null,"○:用地と樹木伐採が最小限に抑えられ、建設発生土を軽減できる。",null,"○:用地と樹木伐採が最小限に抑えられ、建設発生土を軽減できる。",null,"○:用地と樹木伐採が最小限に抑えられ、建設発生土を軽減できる。",null,"○:用地と樹木伐採が最小限に抑えられ、建設発生土を軽減できる。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"○:アンカー基礎にしたことより、地山掘削が不要となり建設発生土を抑えることができる。",null,"○:アンカー基礎にしたことより、地山掘削が不要となり建設発生土を抑えることができる。",null,"○:地形の改変が少なく、用地と樹木伐採を最小限に抑えられる。",null,"○:地形の改変が少なく、用地と樹木伐採を最小限に抑えられる。",null,"○:地形の改変が少なく、用地と樹木伐採を最小限に抑えられる。",null,"○:地形の改変が少なく、用地と樹木伐採を最小限に抑えられる。",null,"○:地形の改変が少なく、用地と樹木伐採を最小限に抑えられる。",null,"○:地形の改変が少なく、用地と樹木伐採を最小限に抑えられる。",null,"○:地形の改変が少なく、用地と樹木伐採を最小限に抑えられる。",null,"○:地形の改変が少なく、用地と樹木伐採を最小限に抑えられる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で伐採も軽減できる。",null,"○:斜面上に設置するため圧迫感が軽減され、また、擁壁を必要としないため現地地形の改変を抑えることができる。",null,"○:斜面上に設置するため圧迫感が軽減され、また、擁壁を必要としないため現地地形の改変を抑えることができる。",null,"○:斜面上に設置するため圧迫感が軽減され、また、擁壁を必要としないため現地地形の改変を抑えることができる。",null,"○:基礎を必要としない為、自然環境と同化しやすい。",null,"○:基礎を必要としない為、自然環境と同化しやすい。",null,"○:基礎を必要としない為、自然環境と同化しやすい。",null,"○:基礎を必要としない為、自然環境と同化しやすい。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"△:従来技術（落石防護柵（ストーンガード））と同程度。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:国定公園内の立木の伐採を最小限に抑えることができた。景観面でも施設が目立つことはない。",null,"○:国定公園内の立木の伐採を最小限に抑えることができた。景観面でも施設が目立つことはない。",null,"○:国定公園内の立木の伐採を最小限に抑えることができた。景観面でも施設が目立つことはない。",null,"○:国定公園内の立木の伐採を最小限に抑えることができた。景観面でも施設が目立つことはない。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:足場幅程度の伐採しか必要とせず、また支柱一体型の場合地山の掘削が不要である。",null,"○:基礎部がアンカー式であり、地山の掘削等が不要である。",null,"○:基礎部がアンカー式であり、地山の掘削等が不要である。",null,"○:基礎部がアンカー式であり、地山の掘削等が不要である。",null,"○:基礎部がアンカー式であり、地山の掘削等が不要である。",null,"○:基礎部がアンカー式であり、地山の掘削等が不要である。",null,"○:基礎部がアンカー式であり、地山の掘削等が不要である。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○:鋼管杭基礎により地山の掘削が不要で、伐採も軽減できる。",null,"○：地山掘削を抑制し美観に優れ、周辺環境への影響が向上する。",null,"○：地山掘削を抑制し美観に優れ、周辺環境への影響が向上する。",null,"○：地山掘削を抑制し美観に優れ、周辺環境への影響が向上する。",null,"○：地山掘削を抑制し美観に優れ、周辺環境への影響が向上する。"]
[null,"⑯","部材の種類と規格",null,null,"従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状","従来技術：土木工事標準積算基準書Ⅵ‐2‐③防護柵設置工（市場単価）における性能・性状","新技術：新技術の性能・性状"]
[null,null,null,"主要部材",null,"覆式落石防護網工","プラスネット工（ハニーネット併用）","覆式落石防護網工","ＧＭネット","覆式落石防護網工","フリーネット工","ポケット式落石防護網工","オープンロックネット工法","ポケット式落石防護網工","カーテンネット工　CN-5.0ZA型","ポケット式落石防護網工","カーテンネット工　CN-5.0ZA型","覆式落石防護網工","高耐久STKネット","ポケット式落石防護網工","高耐久STKネット","覆式落石防護網工","ワイヤーネットワーク工法","覆式落石防護網工","マイティーネット工　MN2×2-30×3.2型","覆式落石防護網工","Ｊ-ワイド伏工","ポケット式落石防護網工","KB-NH3.2-1型","落石防護柵","S・シールド","落石防護柵","S・シールド","落石防護柵","S・シールド","落石防護柵","S・シールド","落石防護柵","パイルロックフェンス-Plus　110kJ","落石防護柵","パイルロックフェンス-Plus　211kJ","落石防護柵","パイルロックフェンス-Plus　110kJ","落石防護柵","パイルロックフェンス-Plus　200kJ","落石防護柵","LDB-500","落石防護柵","LDB-500","落石防護柵","ビストフェンス（BFS-30G）","落石防護柵","ビストフェンス（BFS-30G）","落石防護柵","TYPE-110","落石防護柵","TYPE-320","落石防護柵","TYPE-520","落石防護柵","TYPE-720","落石防護柵","TYPE-110","落石防護柵","TYPE-320","落石防護柵","TYPE-520","落石防護柵","TYPE-720","落石防護柵","ライトバリア（LB50）","落石防護柵","ライトバリア（LB110）","落石防護柵","ライトバリア（LB50）","落石防護柵","ライトバリア（LB110）","落石防護柵","TYPE-R110","落石防護柵","TYPE-R200","落石防護柵","TYPE-R300","落石防護柵","HJN-250","落石防護柵","HJN-500","落石防護柵","HJN-1100","落石防護柵","HJN-1500","落石防護柵","イージーネットスタンダードタイプ（本設50kJ対応）","落石防護柵","イージーネットスタンダードタイプ（本設110kJ対応）","落石防護柵","LP150","落石防護柵","LP250","落石防護柵","LP500","落石防護柵","LP750","落石防護柵","LP1100","落石防護柵","LP1500","落石防護柵","LP150","落石防護柵","LP250","落石防護柵","LP500","落石防護柵","LP750","落石防護柵","LP1100","落石防護柵","LP1500","落石防護柵","ARC50","落石防護柵","ARC110","落石防護柵","ARC200","落石防護柵","ARC300","落石防護柵","TYPE-500kJ","落石防護柵","TYPE-780kJ","落石防護柵","TYPE-1150kJ","落石防護柵","TYPE-1630kJ","落石防護柵","TYPE-500kJ","落石防護柵","TYPE-780kJ","落石防護柵","TYPE-1150kJ","落石防護柵","TYPE-1630kJ","落石防護柵","TYPE-500kJ","落石防護柵","TYPE-780kJ","落石防護柵","TYPE-1150kJ","落石防護柵","TYPE-1630kJ","落石防護柵","RX-025","落石防護柵","RX-075","落石防護柵","RX-110","落石防護柵","RX-150","落石防護柵","RXE-500","落石防護柵","RXE-1100","落石防護柵","ダブルフェンス（DF300）","落石防護柵","ダブルフェンス（DF500）","落石防護柵","ダブルフェンス（DF750）","落石防護柵","ダブルフェンス（DF300）","落石防護柵","ダブルフェンス（DF500）","落石防護柵","ダブルフェンス（DF750）","落石防護柵","TGF-30-300","落石防護柵","TGF-30-550","落石防護柵","TGF-30-300","落石防護柵","TGF-30-550"]
[null,null,null,"ロープ①","名称","ワイヤロープ","縦・横ロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤーロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","縦・横ロープ","ワイヤロープ","縦・横ロープ","ワイヤロープ","ワイヤーロープ","ワイヤロープ","ワイヤーロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","縦・横ロープ","ワイヤロープ","縦・横 主ロープ","ワイヤロープ","高強度ロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","横ロープ(KTロープ)","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","横ロープ(KTロープ)","ワイヤロープ","山側上部ロープ","ワイヤロープ","上下ﾛｰﾌﾟ","ワイヤロープ","上下ﾛｰﾌﾟ","ワイヤロープ","上下ﾛｰﾌﾟ","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","横ロープ","ワイヤロープ","継ロープ","ワイヤロープ","継ロープ","ワイヤロープ","継ロープ","ワイヤロープ","継ロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","メインケーブル","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","メインケーブル","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","ガイドロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","サポートロープ","ワイヤロープ","サポートロープ","ワイヤロープ","サポートロープ","ワイヤロープ","サポートロープ","ワイヤロープ","サポートロープ","ワイヤロープ","サポートロープ","ワイヤロープ","山側上・下部ロープ","ワイヤロープ","山側上・下部ロープ","ワイヤロープ","山側上・下部ロープ","ワイヤロープ","山側上・下部ロープ","ワイヤロープ","山側上・下部ロープ","ワイヤロープ","山側上・下部ロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ"]
[null,null,null,null,"規格","3×7　G/O　16φ","3×7　ZA/O　12φ","3×7　G/O　16φ","3×7　G/O　12φ","3×7　G/O　16φ","3×7　ZA/O　12φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　ZA/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　ZA/O　18φ","3×7　G/O　16φ","3×7　ZA/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　16φ","3×7　G/O　12φ","3×7　G/O　16φ","3×7　ZA/O　12φ","3×7　G/O　16φ","3×7 ZA/0 14φ","3×7　G/O　18φ","7×19φ18　AZ/O","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","φ18","3×7　G/O　18φ","φ14","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7+(3) G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7+(3) G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","7×19　φ16　L=31.0m","3×7　G/O　18φ","φ12㎜3×7","3×7　G/O　18φ","φ12㎜3×7","3×7　G/O　18φ","φ12㎜3×7","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","FC6×S(19) φ12","3×7　G/O　18φ","FC6×S(19) φ12","3×7　G/O　18φ","FC6×S(19) φ12","3×7　G/O　18φ","FC6×S(19) φ12","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","3×7 G/O 16φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×19 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×19 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","7×7 AZ/O 12φ","3×7　G/O　18φ","3×7G/O 12φ","3×7　G/O　18φ","3×7G/O 12φ","3×7　G/O　18φ","3×7G/O 12φ","3×7　G/O　18φ","3×7G/O 12φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","KTロープ 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","KTロープ 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O　18φ","KTロープ 18φ","3×7　G/O　18φ","φ12mm","3×7　G/O　18φ","φ14mm(φ16mm)","3×7　G/O　18φ","φ16mm(φ18mm)","3×7　G/O　18φ","φ20mm(φ22mm)","3×7　G/O　18φ","φ18mm","3×7　G/O　18φ","φ22mm","3×7　G/O　18φ","7×19　φ16","3×7　G/O　18φ","7×19　φ16","3×7　G/O　18φ","7×19　φ16","3×7　G/O　18φ","7×19　φ16","3×7　G/O　18φ","7×19　φ16","3×7　G/O　18φ","7×19　φ16","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O 18φ","3×7　G/O　18φ","3×7　G/O 18φ"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","破断荷重 118kN","破断荷重 70.0kN","破断荷重 118kN","破断荷重 70kN","破断荷重 118kN","破断荷重 70kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 160kN","破断荷重 157kN","破断荷重 160kN","破断荷重 118kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 118kN","破断荷重 68.6kN","破断荷重 118kN","破断荷重 70.0kN","破断荷重 118kN","破断荷重 119kN","破断荷重 157kN","破断荷重204kN以上","破断荷重 157kN","破断荷重160kN以上","破断荷重 157kN","破断荷重160kN以上","破断荷重 157kN","破断荷重160kN以上","破断荷重 157kN","破断荷重160kN以上","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","破断荷重204kN","破断荷重 157kN","破断荷重124kN","破断荷重 157kN","破断荷重　160kN以上","破断荷重 157kN","破断荷重　160kN以上","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","破断荷重　139ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","破断荷重　139ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重　159ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　78.8kN","破断荷重 157kN","破断荷重　78.8kN","破断荷重 157kN","破断荷重　78.8kN","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","破断荷重 118kN","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","引張荷重：83.6kN","破断荷重 157kN","引張荷重：83.6kN","破断荷重 157kN","引張荷重：83.6kN","破断荷重 157kN","引張荷重：83.6kN","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","破断荷重 139kN","破断荷重 157kN","破断荷重 92.8kN","破断荷重 157kN","破断荷重 89.4kN","破断荷重 157kN","破断荷重92.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重92.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重92.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重92.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重 92.8kN","破断荷重 157kN","破断荷重 89.4kN","破断荷重 157kN","破断荷重92.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重92.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重92.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重92.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　78.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　78.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　78.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　78.8ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","-","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","-","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","破断荷重 157kN","-","破断荷重 157kN","破断荷重90.7kN","破断荷重 157kN","破断荷重124kN(161kN)","破断荷重 157kN","破断荷重161kN(204kN)","破断荷重 157kN","破断荷重252kN(305kN)","破断荷重 157kN","破断荷重204kN","破断荷重 157kN","破断荷重305kN","破断荷重 157kN","破断荷重　159ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　159ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　159ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　159ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　159ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　159ｋN","破断荷重 157kN","破断荷重　160ｋN以上","破断荷重 157kN","破断荷重　160kN以上","破断荷重 157kN","破断荷重　160ｋN以上","破断荷重 157kN","破断荷重　160kN以上"]
[null,null,null,"ロープ②","名称","-","-","-","-","-","連結ロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","ワイヤロープ","縦補強・横補強ロープ","ワイヤロープ","縦補強・横補強ロープ","-","-","ワイヤロープ","ワイヤーロープ","-","端部ロープ","-","-","-","-","ワイヤロープ","ワイヤロープ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","クロスロープ","-","クロスロープ","-","クロスロープ","-","クロスロープ","-","クロスロープ","-","クロスロープ","-","クロスロープ","-","クロスロープ","-","山側下部ロープ","-","斜めﾛｰﾌﾟ","-","斜めﾛｰﾌﾟ","-","斜めﾛｰﾌﾟ","-","クロスロープ","-","クロスロープ","-","クロスロープ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","繊維ロープ","-","繊維ロープ","-","上・下部ロープ","-","-","-","メインケーブル","-","メインケーブル","-","メインケーブル","-","メインケーブル","-","上・下部ロープ","-","-","-","メインケーブル","-","メインケーブル","-","メインケーブル","-","メインケーブル","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","ラテラルロープ","-","ラテラルロープ","-","ラテラルロープ","-","ラテラルロープ","-","ラテラルロープ","-","ラテラルロープ","-","谷側ロープ","-","谷側ロープ","-","谷側ロープ","-","谷側ロープ","-","谷側ロープ","-","谷側ロープ","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,"規格","-","-","-","-","-","3×7　ZA/O　12φ L-2.0用","3×7　G/O　14φ","3×7　G/O　16φ","3×7　G/O　14φ","3×7　ZA/O　14φ","3×7　G/O　14φ","3×7　ZA/O　14φ","-","-","3×7　G/O　14φ","3×7　G/O　14φ","-","3×7　G/O　16φ","-","-","-","-","3×7　G/O　14φ","3×7φ14　G/O","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","6×24 AZ/O 11φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 11φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","7×19　φ16　L=18.0m","-","φ12㎜3×7","-","φ12㎜3×7","-","φ12㎜3×7","-","6×24 AZ/O 11φ","-","6×24 AZ/O 11φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","テトロントエル 12φ","-","テトロントエル 12φ","-","7×19 AZ/O 12φ","-","-","-","7×19 AZ/O 16φ","-","7×19 AZ/O 16φ","-","7×19 AZ/O 16φ","-","7×19 AZ/O 16φ","-","7×19 AZ/O 12φ","-","-","-","7×19 AZ/O 16φ","-","7×19 AZ/O 16φ","-","7×19 AZ/O 16φ","-","7×19 AZ/O 16φ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","φ18mm","-","φ20mm(φ22mm)","-","φ20mm(φ22mm)","-","φ22mm","-","φ14mm","-","φ16mm(φ18mm)","-","7×19　φ16","-","7×19　φ16","-","7×19　φ16","-","7×19　φ16","-","7×19　φ16","-","7×19　φ16","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-","-","-","-","-","破断荷重 70kN","破断荷重 98.1kN","破断荷重 118kN","破断荷重 98.1kN","破断荷重 110kN","破断荷重 98.1kN","破断荷重 110kN","-","-","破断荷重 98.1kN","破断荷重 98.1kN","-","破断荷重 118kN","-","-","-","-","破断荷重 98.1kN","破断荷重109kN以上","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","破断荷重 45.8kN","-","破断荷重　117ｋN","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重 45.8kN","-","破断荷重　117ｋN","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重　159ｋN","-","破断荷重　78.8kN","-","破断荷重　78.8kN","-","破断荷重　78.8kN","-","破断荷重 45.8kN","-","破断荷重 45.8kN","-","破断荷重 117kN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","引張強度　28.8ｋN以上","-","引張強度　28.8ｋN以上","-","破断荷重 89.4kN","-","-","-","破断荷重159ｋN","-","破断荷重159ｋN","-","破断荷重159ｋN","-","破断荷重159ｋN","-","破断荷重 89.4kN","-","-","-","破断荷重159ｋN","-","破断荷重159ｋN","-","破断荷重159ｋN","-","破断荷重159ｋN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","破断荷重204kN","-","破断荷重252kN(305kN)","-","破断荷重252kN(305kN)","-","破断荷重305kN","-","破断荷重124kN","-","破断荷重161kN(204kN)","-","破断荷重　159ｋN","-","破断荷重　159ｋN","-","破断荷重　159ｋN","-","破断荷重　159ｋN","-","破断荷重　159ｋN","-","破断荷重　159ｋN","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,"ロープ③","名称","-","-","-","-","-","-","-","-","-","最上段横ロープ","-","最上段横ロープ","岩盤用アンカー","岩盤用アンカー","岩盤用アンカー","岩盤用アンカー","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","縦ロープ","-","縦ロープ","-","縦ロープ","-","縦ロープ","-","縦ロープ","-","縦ロープ","-","縦ロープ","-","縦ロープ","-","谷側ロープ","-","-","-","-","-","-","-","控えロープ（背面）","-","控えロープ（背面・側面・斜方向）","-","控えロープ（背面）","-","PC鋼棒アンカー","-","PC鋼棒アンカー","-","PC鋼棒アンカー","-","PC鋼棒アンカー","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","リテイニングロープ","-","リテイニングロープ","-","リテイニングロープ","-","リテイニングロープ","-","リテイニングロープ","-","リテイニングロープ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,"規格","-","-","-","-","-","-","-","-","-","7×7　ZA/O　24φ","-","7×7　ZA/O　24φ","D32mm×1100","Ｄ32","D38×1200","Ｄ32","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","6×24 AZ/O 16φ","-","7×19　φ16　L=6.7m","-","-","-","-","-","-","-","6×24 AZ/O 18φ","-","3×7 G/O 16φ","-","3×7 G/O 16φ","-","PC鋼棒D32","-","PC鋼棒D32","-","PC鋼棒D32","-","PC鋼棒D32","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","φ14mm(φ16mm)","-","φ14mm(φ16mm)","-","φ16mm(φ18mm)","-","φ18mm(φ20mm)","-","φ14mm","-","φ18mm","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-","-","-","-","-","-","-","-","-","破断荷重 372kN","-","破断荷重 372kN","許容せん断力 57.7kN","87KN","許容せん断力 84.1kN","87KN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重　117ｋN","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重　117ｋN","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重 117kN","-","破断荷重　159ｋN","-","-","-","-","-","-","-","破断荷重 148kN","-","破断荷重 139kN","-","破断荷重 139kN","-","降伏点荷重 748kN以上","-","降伏点荷重 748kN以上","-","降伏点荷重 748kN以上","-","降伏点荷重 748kN以上","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","破断荷重124kN(161kN)","-","破断荷重124kN(161kN)","-","破断荷重161kN(204kN)","-","破断荷重204kN(252kN)","-","破断荷重124kN","-","破断荷重204kN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,"アンカー①","名称","岩盤用アンカー","岩部用アンカー","岩盤用アンカー","岩部用アンカー","岩盤用アンカー","岩用セメントアンカー","岩盤用アンカー","アンカー","岩盤用アンカー","支柱基礎（岩盤用）アンカー","岩盤用アンカー","支柱基礎（岩盤用）アンカー","-","-","-","土中用アンカー","岩盤用アンカー","岩部用交点アンカー","岩盤用アンカー","岩部用アンカー","岩盤用アンカー","DCロックアンカー岩部用","岩盤用アンカー","アンカー","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","サイドアンカー","-","アンカー金物","-","アンカー金物","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","縦ロープ","-","縦ロープ","-","縦ロープ","-","L型ピンアンカー","-","L型ピンアンカー","-","L型ピンアンカー","-","L型ピンアンカー","-","ネット固定用補助アンカー","-","ネット固定用補助アンカー","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","アンカー（自穿孔ロッド）","-","アンカー（自穿孔ロッド）","-","アンカー（自穿孔ロッド）","-","アンカー（自穿孔ロッド）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","ラテラルアンカー","-","ラテラルアンカー","-","ラテラルアンカー","-","ラテラルアンカー","-","サポートロープアンカー","-","サポートロープアンカー","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","基礎杭","-","基礎杭","-","基礎杭","-","基礎杭"]
[null,null,null,null,"規格","D32mm×1100","D22（M20）×1100","D32mm×1100","D22×1100","D32mm×1100","D22（M20）×1100","D38×1200","D29（M27）×1100","D38×1200","M33×1200","D38×1200","M33×1200","-","-","-","各種","D32mm×1100","D29mm×1100","D32mm×1100","D22（M20）×1100","D32mm×1100","D25×1200,D25×1700","D38×1200","PBタイプ　D29","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","D32","-","19×300×450","-","19×300×450","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","6×24 AZ/O 12φ","-","6×24 AZ/O 12φ","-","6×24 AZ/O 12φ","-","φ13×500","-","φ13×500","-","φ13×500","-","φ13×500","-","φ13×L500","-","φ13×L500","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","φ28.5mm(中空φ14.5mm)","-","φ28.5mm(中空φ14.5mm)","-","φ28.5mm(中空φ14.5mm)","-","φ28.5mm(中空φ14.5mm)","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","φ14.5mm×2","-","φ18.5mm×2","-","φ18.5mm×2(φ22.5mm×2)","-","φ22.5mm×2","-","φ18.5mm×2","-","φ18.5mm×2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","355.6φ×6.4　STK400","-","355.6φ×6.4　STK400","-","355.6φ×6.4　STK400","-","355.6φ×6.4　STK400"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","許容せん断力 57.7kN","許容せん断力 25.2kN","許容せん断力 57.7kN","許容せん断力 29.4kN","許容せん断力 57.7kN","許容せん断力 25.2kN","許容せん断力 84.1kN","許容せん断力 47.2kN","許容せん断力 84.1kN","許容せん断力 61.5kN","許容せん断力 84.1kN","許容せん断力 61.5kN","-","-","-","-","許容せん断力 57.7kN","許容引張力　46.4ｋN","許容せん断力 57.7kN","許容せん断力 25.2kN","許容せん断力 57.7kN","標準耐力36.3kN","許容せん断力 84.1kN","降伏点390～510N/㎟以上","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","SD490","-","耐力　235N/m㎡以上","-","耐力　235N/m㎡以上","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","破断荷重 65.9kN","-","破断荷重 65.9kN","-","破断荷重 65.9kN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","許容荷重195kN","-","許容荷重318kN","-","許容荷重318kN(470kN)","-","許容荷重470kN","-","許容荷重318kN","-","許容荷重318kN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","耐力　235N/m㎡以上","-","耐力　235N/m㎡以上","-","耐力　235N/m㎡以上","-","耐力　235N/m㎡以上"]
[null,null,null,"アンカー②","名称","土中用羽根付アンカー","土砂部用アンカー","土中用羽根付アンカー","-","土中用羽根付アンカー","土砂用クロスウィングアンカー","-","アンカー","-","アンカー金物用アンカー","-","アンカー金物用アンカー","土中用羽根付アンカー","土中用アンカー","金網","高耐久ＳＴＫネット","土中用羽根付アンカー","土中用交点アンカー","土中用羽根付アンカー","土砂部用スウィングアンカー","土中用羽根付アンカー","プラスアンカー土砂部用","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","TSKセメントアンカー","-","TSKセメントアンカー","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","控えロープ（側面・斜方向）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","アップスロープアンカー","-","アップスロープアンカー","-","アップスロープアンカー","-","アップスロープアンカー","-","アップスロープアンカー","-","アップスロープアンカー","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,"規格","径25mm×1500","φ114.3×4.5-1400、D22(M20)×750","径25mm×1500","-","径25mm×1500","114.3φ×4.5×1630","-","D38（M36）×1200","-","M30×1200","-","M30×1200","径25mm×1500","各種","5.0φ×50×50","φ3.0×50mm目","径25mm×1500","径29mm×1100","径25mm×1500","φ114.3×4.5-1350 311φ×430","径25mm×1500","D25×1700,φ114.3×4.5×1630","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","M33×1200","-","M33×1200","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","3×7 G/O 16φ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","φ14.5mm×2","-","φ14.5mm×2","-","φ18.5mm×2","-","φ18.5mm×2","-","φ14.5mm×2","-","φ14.5mm×2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","標準耐力 11kN","標準耐力 25kN","標準耐力 11kN","-","標準耐力 11kN","標準耐力 25kN","-","許容せん断力 84.1kN","-","許容せん断力 50.2kN","-","許容せん断力 50.2kN","標準耐力 11kN","-","金網張力 41.4kN/m","36kN/ｍ","標準耐力 11kN","標準耐力　15.08ｋN","標準耐力 11kN","標準耐力 25kN","標準耐力 11kN","標準耐力35kN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","引張強さ　400N/m㎡～511N/m㎡","-","引張強さ　400N/m㎡～511N/m㎡","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","破断荷重 139kN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","許容荷重195kN","-","許容荷重195kN","-","許容荷重318kN","-","許容荷重318kN","-","許容荷重195kN","-","許容荷重195kN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,"金網①","名称","亜鉛メッキ３，４種","ハニーネット","亜鉛メッキ３，４種","ＧＭネット","亜鉛メッキ３，４種","厚ネット","金網","金網","金網","TSKイーアンカー","金網","TSKイーアンカー","亜鉛メッキ３，４種","高耐久ＳＴＫネット","-","-","亜鉛メッキ３，４種","金網","亜鉛メッキ３，４種","厚ネット","亜鉛メッキ３，４種","J-SSネット","金網","高強度金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","ひし形金網","TECCOネット","ひし形金網","TECCOネット","ひし形金網","ビスト金網","ひし形金網","ビスト金網","金網","高強度金網","金網","高強度金網","金網","高強度金網","金網","高強度金網","金網","高強度金網","金網","高強度金網","金網","高強度金網","金網","高強度金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","高強度金網","ひし形金網","高強度金網","ひし形金網","高強度金網","ひし形金網","ケーブルネット","ひし形金網","ケーブルネット","ひし形金網","ケーブルネット","ひし形金網","ケーブルネット","ひし形金網","-","ひし形金網","-","金網","金網","金網","金網","金網","高強度金網","金網","金網","金網","高強度金網","金網","高強度金網","金網","金網","金網","金網","金網","高強度金網","金網","金網","金網","高強度金網","金網","高強度金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","金網","ひし形金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","高強度金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","高強度金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","高強度金網","ひし形金網","リングネット","ひし形金網","リングネット","ひし形金網","リングネット","ひし形金網","リングネット","ひし形金網","リングネット","ひし形金網","リングネット","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網","金網"]
[null,null,null,null,"規格","(Z-GS３，４）　線径3.2mm","3.2φ×64×30 ZA-300","(Z-GS３，４）　線径3.2mm","線径2.7mm×目合い50ｍｍ","(Z-GS３，４）　線径3.2mm","3.2φ×42×30","5.0φ×50×50","4.0φ×50×50","5.0φ×50×50","38φ×1200","5.0φ×50×50","38φ×1200","(Z-GS３，４）　線径3.2mm","φ3.0×50mm目","-","-","(Z-GS３，４）　線径3.2mm","2.6φ50×50 ZG-3 ","(Z-GS３，４）　線径3.2mm","3.2φ×42×30　ZA300","(Z-GS３，４）　線径3.2mm","ZAφ3.2×46×46","5.0φ×50×50","φ5.0×50×50　SWGF-2","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50　Z-GS3","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50　Z-GS3","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50　Z-GS3","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50　Z-GS3","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","G65/4","3.2φ×50×50","P65-3","3.2φ×50×50","PW4.0φ×50　GF-4","3.2φ×50×50","PW4.0φ×50　GF-4","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","φ4.0×50×50㎜","3.2φ×50×50","φ5.0×50×50㎜","3.2φ×50×50","φ4.0×50×50㎜","3.2φ×50×50","φ5.0×50×50㎜","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","300×300 (φ9/φ11)","3.2φ×50×50","200×200 (φ9/φ11)","3.2φ×50×50","200×200 (φ9/φ11)","3.2φ×50×50","150×150 (φ9/φ11)","3.2φ×50×50","-","3.2φ×50×50","-","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×52×52","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×52×52","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×40×40","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×40×40","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×40×40","3.2φ×50×50","R5/3/300","3.2φ×50×50","R7/3/300","3.2φ×50×50","R12/3/300","3.2φ×50×50","R12/3/300","3.2φ×50×50","R7/3/350","3.2φ×50×50","R7/3/300","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","4.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50","3.2φ×50×50","5.0φ×50×50"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","引張強さ 17.0ｋN/ｍ","許容張力30.2kN/ｍ","金網張力 17.0kN/m","金網張力 21kN/m","金網張力 17.0kN/m","金網張力 17.2kN/m","金網張力 41.4kN/m","金網張力 26.5kN/m","金網張力 41.4kN/m","許容せん断力 95.6kN","金網張力 41.4kN/m","許容せん断力 95.6kN","引張強さ 17.0KN/ｍ","36kN/ｍ","-","-","引張強さ17.0kN/m","引張強さ11.2kN/m","引張強さ 17.0N/ｍ","許容引張力 23.6kN/m","金網張力17.0kN/m","金網張力85.6kN/m","金網張力 41.4kN/m","引張強さ900N/㎟以上","金網張力17.0kN/m","金網張力17.0kN/m","金網張力17.0kN/m","金網張力17.0kN/m","金網張力17.0kN/m","金網張力17.0kN/m","金網張力17.0kN/m","金網張力26.5kN/m","-","-","-","-","-","-","-","-","金網張力17.0kN/m","素線強度1,770N/mm2","金網張力 41.4kN/m","素線強度1,770N/mm2","金網張力17.0kN/m","引張強さ　1400N/m㎡以上","金網張力17.0kN/m","引張強さ　1400N/m㎡以上","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","金網張力17.0kN/m","-","金網張力17.0kN/m","-","金網張力17.0kN/m","金網張力26.5kN/m","金網張力17.0kN/m","-","-","-","-","-","-","-","金網張力17.0kN/m","引張荷重φ9：52.2kN、φ11：64.4kN","金網張力17.0kN/m","引張荷重φ9：52.2kN、φ11：64.4kN","金網張力17.0kN/m","引張荷重φ9：52.2kN、φ11：64.4kN","金網張力17.0kN/m","引張荷重φ9：52.2kN、φ11：64.4kN","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","引張強さ780N/mm2","-","引張強さ780N/mm2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","引張強さ780N/mm2","-","引張強さ780N/mm2","金網張力17.0kN/m","-","金網張力17.0kN/m","-","金網張力17.0kN/m","-","金網張力17.0kN/m","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","金網張力17.0kN/m","素線の引張強度1,770N/mm2","金網張力17.0kN/m","素線の引張強度1,770N/mm2","金網張力17.0kN/m","素線の引張強度1,770N/mm2","金網張力17.0kN/m","素線の引張強度1,770N/mm2","金網張力17.0kN/m","素線の引張強度1,770N/mm2","金網張力17.0kN/m","素線の引張強度1,770N/mm2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","引張強さ　290N/m㎡～540N/m㎡","-","引張強さ　290N/m㎡～540N/m㎡","-","引張強さ　290N/m㎡～540N/m㎡","-","引張強さ　290N/m㎡～540N/m㎡"]
[null,null,null,"金網②","名称","-","-","-","-","-","-","-","-","-","金網","-","金網","-","-","支柱","ポケット支柱","-","-","-","-","-","-","-","硬厚金網","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","TECCOネット","-","金網","-","金網","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","ひし形金網","-","ひし形金網","-","ひし形金網","-","ひし形金網","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","リングパネル","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","支柱","-","支柱","-","支柱","-","支柱","-","支柱","-","支柱","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,"規格","-","-","-","-","-","-","-","-","-","5.0φ×50×50","-","5.0φ×50×50","-","-","H＝2.5～8ｍ（SS400）","H=2.5m（SS400）","-","-","-","-","-","-","-","φ3.2×48×48　SWMGH-4","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","G80-4","-","4.0φ×50×50　Z-GS4","-","4.0φ×50×50　Z-GS4","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","φ2.6×50×50","-","φ2.6×50×50","-","φ2.6×50×50","-","φ2.6×50×50","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","φ350　素線φ3.2","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","H-150～H-200","-","H-150～H-200","-","H-150～H-200","-","H-150～H-200","-","H-150×150×7×11","-","H-150×150×7×11","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-","-","-","-","-","-","-","-","-","許容強度31.1kN/m","-","許容強度31.1kN/m","-","-","引張強さ 400～511N/㎟","引張強さ 400～511N/㎟","-","-","-","-","-","-","-","引張強さ600N/㎟以上","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","素線強度1,770N/mm2","-","金網張力26.5kN/m","-","金網張力26.5kN/m","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","SS400","-","SS400","-","SS400","-","SS400","-","SN490","-","SN490","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,null,null,"支柱①","名称","-","-","-","-","-","-","支柱","支柱","支柱","支柱","支柱","支柱","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","支柱","支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","支柱(三重管)","端末支柱（SS400）","支柱(三重管)","端末支柱（SS400）","支柱(三重管)","端末支柱（SS400）","支柱(三重管)","端末支柱（SS400）","支柱(鋼管)","端末支柱（SS400）","支柱(鋼管)","端末支柱（SS400）","ビスト支柱","端末支柱（SS400）","ビスト支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","端末支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","端末支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","端末支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","端末支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","端末支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","端末支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","端末支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","端末柱","端末支柱（SS400）","支柱（LB110）","端末支柱（SS400）","支柱（LB50）","端末支柱（SS400）","支柱（LB110）","端末支柱（SS400）","支柱ユニット（端末）","端末支柱（SS400）","支柱ユニット（端末）","端末支柱（SS400）","支柱ユニット（端末）","端末支柱（SS400）","支柱","端末支柱（SS400）","支柱","端末支柱（SS400）","支柱","端末支柱（SS400）","支柱","端末支柱（SS400）","中間柱","端末支柱（SS400）","中間柱","端末支柱（SS400）","支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","端末柱(モルタル充填鋼管）","端末支柱（SS400）","中間支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","端末柱(モルタル充填鋼管）","端末支柱（SS400）","中間支柱(コンクリート充填鋼管）","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","支柱（内部補強材有）","端末支柱（SS400）","-","端末支柱（SS400）","-","端末支柱（SS400）","-","端末支柱（SS400）","-","端末支柱（SS400）","支柱","端末支柱（SS400）","支柱","端末支柱（SS400）","支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）","端末支柱（SS400）","支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱","端末支柱（SS400）","端末支柱"]
[null,null,null,null,"規格","-","-","-","-","-","-","H＝2.5～8ｍ（SS400）","H＝3ｍ（SS400）","H＝2.5～8ｍ（SS400）","H-200×200×8×12","H＝2.5～8ｍ（SS400）","H-200×200×8×12","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","H＝2.5～8ｍ（SS400）","φ101.6　t=4.2","H200×200×8×12","114.3φ×8.0","H200×200×8×12","114.3φ×8.0","H200×200×8×12","114.3φ×8.0","H200×200×8×12","114.3φ×8.0","H200×200×8×12","外側鋼管φ165.2×t3.7mm","H200×200×8×12","外側鋼管φ165.2×t3.7mm","H200×200×8×12","外側鋼管φ165.2×t3.7mm","H200×200×8×12","外側鋼管φ165.2×t3.7mm","H200×200×8×12","φ318.5-11.3","H200×200×8×12","角型鋼管175×175×12","H200×200×8×12","127.0φ×4.5","H200×200×8×12","127.0φ×4.5","H200×200×8×12","φ165.2×t11","H200×200×8×12","φ165.2×t11","H200×200×8×12","φ216.3×t12.7","H200×200×8×12","φ216.3×t12.7","H200×200×8×12","φ165.2×t11","H200×200×8×12","φ165.2×t11","H200×200×8×12","φ216.3×t12.7","H200×200×8×12","φ216.3×t12.7","H200×200×8×12","φ165.2-ｔ6.0_D25*8","H200×200×8×12","φ89.1　ｔ＝7.6㎜","H200×200×8×12","φ76.3　ｔ＝5.2㎜","H200×200×8×12","φ89.1　ｔ＝7.6㎜","H200×200×8×12","φ130×t4.0 ","H200×200×8×12","φ130×t4.0 ","H200×200×8×12","φ170×t6.0","H200×200×8×12","H110×110×6×8","H200×200×8×12","H150×150×7×11","H200×200×8×12","H150×150×7×11","H200×200×8×12","H150×150×7×11","H200×200×8×12","■110×110×t4.5","H200×200×8×12","■110×110×t4.5","H200×200×8×12","φ114.3×ｔ6.0（D19×8）","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ5.8（D16×9）","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ8.2（D25×9）","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ6.6（D32×9）","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7（D38×9）","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7（D38×9）","H200×200×8×12","φ114.3×ｔ6.0（D19×8）","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ5.8（D16×9）","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ8.2（D25×9）","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ6.6（D32×9）","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7（D38×9）","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7（D38×9）","H200×200×8×12","φ89.1×ｔ3.2","H200×200×8×12","φ114.3×ｔ4.5","H200×200×8×12","φ114.3×ｔ4.5","H200×200×8×12","φ114.3×ｔ4.5","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ12.7","H200×200×8×12","-","H200×200×8×12","-","H200×200×8×12","-","H200×200×8×12","-","H200×200×8×12","H-175×175×7.5×11","H200×200×8×12","H-175×175×7.5×11","H200×200×8×12","φ165.2×ｔ6.0（D25×8）","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ5.8（D29×8）","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ6.6（D32×9）","H200×200×8×12","φ165.2×ｔ6.0（D25×8）","H200×200×8×12","φ216.3×ｔ5.8（D29×8）","H200×200×8×12","φ267.4×ｔ6.6（D32×9）","H200×200×8×12","267.4φ×6.6　STK400","H200×200×8×12","267.4φ×9.3　STK400","H200×200×8×12","267.4φ×6.6　STK400","H200×200×8×12","267.4φ×9.3　STK400"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-","-","-","-","-","-","引張強さ 400～511N/㎟","引張強さ 400～511N/㎟","引張強さ 400～511N/㎟","許容圧縮応力度 72.5N/㎟","引張強さ 400～511N/㎟","許容圧縮応力度 72.5N/㎟","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","引張強さ 400～510N/㎟","引張強さ400N/㎟以上","引張強度400～511N/mm2","引張強度390N/ｍｍ2以上","引張強度400～511N/mm2","引張強度390N/ｍｍ2以上","引張強度400～511N/mm2","引張強度390N/ｍｍ2以上","引張強度400～511N/mm2","引張強度390N/ｍｍ2以上","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK490","引張強度400～511N/mm2","STKR400","引張強度400～511N/mm2","耐力　235N/m㎡以上","引張強度400～511N/mm2","耐力　235N/m㎡以上","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント　140Mu","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント30Mu","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント　15Mu","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント30Mu","引張強度400～511N/mm2","STK400 ","引張強度400～511N/mm2","STK400 ","引張強度400～511N/mm2","STK400 ","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","STKR400","引張強度400～511N/mm2","STKR400","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント60kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント175kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント300kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント430kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント750kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント750kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント60kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント175kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント300kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント430kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント750kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント750kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","SN490","引張強度400～511N/mm2","SN490","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント　140kN・m","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント　140kN・m","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～510N/mm2","耐力　235N/m㎡以上","引張強度400～510N/mm2","耐力　235N/m㎡以上","引張強度400～510N/mm2","耐力　235N/m㎡以上","引張強度400～510N/mm2","耐力　235N/m㎡以上"]
[null,null,null,"支柱②","名称","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","支柱(H鋼)","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","中間柱（内部補強材有）","中間支柱（SS400）","中間柱（内部補強材有）","中間支柱（SS400）","中間柱（内部補強材有）","中間支柱（SS400）","中間柱（内部補強材有）","中間支柱（SS400）","中間柱（内部補強材有）","中間支柱（SS400）","中間柱（内部補強材有）","中間支柱（SS400）","中間柱（内部補強材有）","中間支柱（SS400）","中間柱（内部補強材有）","中間支柱（SS400）","中間柱","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","支柱ユニット（中間）","中間支柱（SS400）","支柱ユニット（中間）","中間支柱（SS400）","支柱ユニット（中間）","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","端末柱","中間支柱（SS400）","端末柱","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","中間柱(モルタル充填鋼管）","中間支柱（SS400）","端末支柱(コンクリート充填鋼管）","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","中間柱(モルタル充填鋼管）","中間支柱（SS400）","端末支柱(コンクリート充填鋼管）","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","支柱","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","-","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","中間支柱","中間支柱（SS400）","中間支柱"]
[null,null,null,null,"規格","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","H200×110×5.5×8","114.3φ×8.0","H200×110×5.5×8","114.3φ×8.0","H200×110×5.5×8","114.3φ×8.0","H200×110×5.5×8","114.3φ×8.0","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","H-200×200×8×12","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","φ165.2×t11","H200×110×5.5×8","φ165.2×t11","H200×110×5.5×8","φ216.3×t12.7","H200×110×5.5×8","φ216.3×t12.7","H200×110×5.5×8","φ165.2×t11","H200×110×5.5×8","φ165.2×t11","H200×110×5.5×8","φ216.3×t12.7","H200×110×5.5×8","φ216.3×t12.7","H200×110×5.5×8","φ165.2-ｔ6.0_D25*8","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","φ130×t4.0 ","H200×110×5.5×8","φ130×t4.0 ","H200×110×5.5×8","φ170×t6.0","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","■110×110×t4.5","H200×110×5.5×8","■110×110×t4.5","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","φ267.4×ｔ6.6（D32×9）","H200×110×5.5×8","φ267.4×ｔ12.7（D41×11）","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","φ267.4×ｔ6.6（D32×9）","H200×110×5.5×8","φ267.4×ｔ12.7（D41×11）","H200×110×5.5×8","φ89.1×ｔ3.2","H200×110×5.5×8","φ114.3×ｔ4.5","H200×110×5.5×8","φ114.3×ｔ4.5","H200×110×5.5×8","φ114.3×ｔ4.5","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","H-200×200×8×12","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×110×5.5×8","-","H200×100×5.5×8","267.4φ×6.6　STK400","H200×100×5.5×8","267.4φ×9.3　STK400","H200×100×5.5×8","267.4φ×6.6　STK400","H200×100×5.5×8","267.4φ×9.3　STK400"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","引張強度400～511N/mm2","引張強度390N/ｍｍ2以上","引張強度400～511N/mm2","引張強度390N/ｍｍ2以上","引張強度400～511N/mm2","引張強度390N/ｍｍ2以上","引張強度400～511N/mm2","引張強度390N/ｍｍ2以上","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","SM490","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント　140Mu","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","STK400 ","引張強度400～511N/mm2","STK400 ","引張強度400～511N/mm2","STK400 ","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","STKR400","引張強度400～511N/mm2","STKR400","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント430kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント820kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント430kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","塑性抵抗モーメント820kN・ｍ","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","STK400","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","SN490","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～511N/mm2","-","引張強度400～510N/mm2","耐力　235N/m㎡以上","引張強度400～510N/mm2","耐力　235N/m㎡以上","引張強度400～510N/mm2","耐力　235N/m㎡以上","引張強度400～510N/mm2","耐力　235N/m㎡以上"]
[null,null,null,"その他部材",null,"-","土被り部用アンカー（上部材φ114.3×4.5-1110、下部材D22（M20）×750）、十字アンカーグリップ（50×95）、巻付グリップ（φ12用-800）、Vクリップ、十手形ピンアンカー、ネジリアンカー、結合コイル","-","巻付グリップ（φ12用）、クロスクリップ（φ12用）、ジョイントコイル（コイルピッチ29mm、46mm）","-","巻付グリップ（12φ-800）、岩用連結板、土砂用連結板、\n十字アンカーグリップ、結合コイル、十手形ピンアンカー","-","巻付グリップ（18φ-1350、16φ-1200、12φ-800）、クロスクリップ（大、小）、三方クリップ大、結合コイル、ターンバックル","-","アンカー金物、リギンスクリュー、ワイヤグリップ、巻付グリップ、吊金具、クロスクリップ、結合コイル","-","アンカー金物、リギンスクリュー、ワイヤグリップ、巻付グリップ、吊金具、クロスクリップ、結合コイル","-","巻付グリップ（φ12～18用）、クロスクリップ（φ12～18用）、結合コイル（3.2×50×110、4.0×70×300）","-","巻付グリップ（φ12～18用）、クロスクリップ（φ12～18用）、結合コイル（3.2×50×110、4.0×70×300）、三方グリップ、ターンバックル","-","端部土中用アンカー（R29-1500（R型鋼板付））、クロスクリップ、ワイヤークリップ、Sクリップ、三方Aクリップ、巻付グリップ、テンションバー、ターンバックル、Sプレート、バランスプレート、結合コイル","-","巻付グリップ、十手形ピンアンカー、ネジリアンカー、Vクリップ、結合コイル、十字アンカーグリップ、十字グリップ","-","巻付グリップ（φ14）、交差アンカークリップ、結合コイル","-","-","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート：89.1φ×3.2　・鋼管杭139.8φ×6.0","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート：114.3φ×4.5　・鋼管杭139.8φ×6.0","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート：89.1φ×3.2　・鋼管杭139.8φ×6.0","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート：114.3φ×4.5　・鋼管杭139.8φ×6.0","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・支柱キャップ・支柱キャップスペーサー・サポートロープ連結金具・シャックル・巻付グリップ・結合コイル・緩衝金具・ストッパー・間隔保持材・端末筋・端末筋止め金具","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・支柱キャップ・支柱キャップスペーサー・サポートロープ連結金具・シャックル・巻付グリップ・結合コイル・緩衝金具・ストッパー・間隔保持材・端末筋・端末筋止め金具","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・支柱キャップ・支柱キャップスペーサー・サポートロープ連結金具・シャックル・巻付グリップ・結合コイル・緩衝金具・ストッパー・間隔保持材・端末筋・端末筋止め金具","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・支柱キャップ・支柱キャップスペーサー・サポートロープ連結金具・シャックル・巻付グリップ・結合コイル・緩衝金具・ストッパー・間隔保持材・端末筋・端末筋止め金具","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・上弦材　・間隔保持材　・Uブレーキ","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・上弦材　・間隔保持材　・全ねじ異形棒鋼D19、D32、D35","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・TSKセメントアンカー（D22(M20)×1100）・EA装置（KE　3×7　SS/O 18φ）","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・TSKセメントアンカー（D22(M20)×1100）・EA装置（KE　3×7　SS/O 18φ）","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・カップリング　・ヘッドバンド　・結合コイル　・端末、トップ、クロスロープ　・ワイヤグリップ","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・カップリング　・ヘッドバンド　・結合コイル　・端末、トップ、クロスロープ　・ワイヤグリップ","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・カップリング　・ヘッドバンド　・結合コイル　・端末、トップ、クロスロープ　・ワイヤグリップ","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・カップリング　・ヘッドバンド　・結合コイル　・端末、トップ、クロスロープ　・ワイヤグリップ","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・巻付グリップ・緩衝金具・アンカーボルト・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・巻付グリップ・緩衝金具・アンカーボルト・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・巻付グリップ・緩衝金具・アンカーボルト・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・保持、上下部、サイドケーブル・ブレーキエレメント・シャックル・リンク・ワイヤグリップ・結束線","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・保持、上下部、サイドケーブル・ブレーキエレメント・シャックル・リンク・ワイヤグリップ・結束線","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・保持、上下部、サイドケーブル・ブレーキエレメント・シャックル・リンク・ワイヤグリップ・結束線","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・保持、上下部、サイドケーブル・ブレーキエレメント・シャックル・リンク・ワイヤグリップ・結束線","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・ベースプレート・アンカープレート・巻付グリップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ST装置(緩衝装置)・ストッパー・アンカー連結具・アンカーボルト","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・ベースプレート・アンカープレート・巻付グリップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ST装置(緩衝装置)・ストッパー・アンカー連結具・アンカーボルト","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・カップリング・緩衝装置・結合コイル・エンドシャックル・端末筋固定ロープ\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・カップリング・緩衝装置・結合コイル・エンドシャックル・端末筋固定ロープ\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝金具　・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝金具　・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝金具　・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・緩衝金具　・結合コイル","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具A　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・ＫＴ用ＳＴ金具(金具2個)　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具A　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・ＫＴ用ＳＴ金具(金具2個)　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具A　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・ＫＴ用ＳＴ金具(金具2個)　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・ブレーキリングGS-8000（GS-8001）（衝撃緩和装置）\n・全ねじ異形棒鋼（D32）","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・ブレーキリングGS-8000(GS-8001)（衝撃緩和装置）\n・全ねじ異形棒鋼（D32）","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・ブレーキリングGS-8001（衝撃緩和装置）\n・全ねじ異形棒鋼（D32）","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・ブレーキリングGS-8002（衝撃緩和装置）\n・全ねじ異形棒鋼（D32）","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・Uロープφ12mm：破断荷重90.7kN・トランスミッションロープφ18mm：破断荷重204kN・バーチカルロープφ14mm：破断荷重124kN・UブレーキU-150-60/13（衝撃緩和装置）・全ねじ異形PC鋼棒","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・Uロープφ16mm：破断荷重161kN・トランスミッションロープφ22mm：破断荷重305kN・バーチカルロープφ16mm：破断荷重161kN・ラテラルアンカーφ18.5mm×2：許容荷重鵜318ｋN・UブレーキU-300-K1620（衝撃緩和装置）・全ねじ異形PC鋼棒","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・カップリング　・緩衝装置　・結合コイル　・シャックル　・テンションバー","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・緩衝装置　・結合コイル　・カップリング　・シャックル　・テンションバー","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・緩衝装置　・結合コイル　・カップリング　・シャックル　・テンションバー","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・カップリング　・緩衝装置　・結合コイル　・シャックル　・テンションバー","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・緩衝装置　・結合コイル　・カップリング　・シャックル　・テンションバー","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・トップスペーサー　・緩衝装置　・結合コイル　・カップリング　・シャックル　・テンションバー","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート（139.8φ×6.0　STK540）、耐力390N/ｍｍ2以上","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート（139.8φ×6.0　STK540）、耐力390N/ｍｍ2以上\n・緩衝装置（34φ×55）、引張強さ290N/ｍｍ2以上","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート（139.8φ×6.0　STK540）、耐力390N/ｍｍ2以上","・間隔保持材：部材A：4.5ｔ×65×680、部材B：4.5ｔ×65×980（SS400）　・Uボルト：M12×40×60　・索端金具：25φ×500、強度：157ｋN以上","・サポート（139.8φ×6.0　STK540）、耐力390N/ｍｍ2以上\n・緩衝装置（34φ×55）、引張強さ290N/ｍｍ2以上"]
[null,null,null,"実物大試験の実施の有無、試験名",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、落石エネルギー3.2型76kJ、4.0型187kJ、5.0型262kJを確認（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、落石エネルギー目標値のCN-5.0型350kJ、CNS-5.0型1100kJに対し、CN-5.0型は353kJ、CNS-5.0型は1176kJのエネルギーを補足したことを確認（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、落石エネルギー目標値のCN-5.0型350kJ、CNS-5.0型1100kJに対し、CN-5.0型は353kJ、CNS-5.0型は1176kJのエネルギーを補足したことを確認（自社試験）。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値200ｋJ以上に対して201kJのエネルギー捕捉機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値50kJ以上に対して57kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値110kJ以上に対して、116kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値50kJ以上に対して57kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値110kJ以上に対して、116kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値110kJに対して119.8kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値200kJに対して219.5kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値110kJに対して119.8kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値200kJに対して219.5kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値500kJ以上に対して、513kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値200kJ以上に対して、214kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値300kJに対して、335kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値300kJに対して、335kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値110kJ対して、119.8kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値320kJ対して、328.3kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値520kJ対して、525.3kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値720kJ対して、722.3kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値110kJ対して、119.8kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値320kJ対して、328.3kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値520kJ対して、525.3kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値720kJ対して、722.3kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値50kJ以上に対して、51kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値110kJ以上に対して、113kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値50kJ以上に対して、51kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値110kJ以上に対して、113kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値110kJに対して119.8kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値200kJに対して219.5kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値300kJに対して313.6kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値50kJに対して52.2kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値110kJに対して112.4kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値150kJ以上に対して、160kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値250kJ以上に対して、255kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値500kJ以上に対して、503kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値750kJ以上に対して、753kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値1100kJ以上に対して、1104kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値1500kJ以上に対して、1506kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値150kJ以上に対して、160kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値250kJ以上に対して、255kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値500kJ以上に対して、503kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値750kJ以上に対して、753kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値1100kJ以上に対して、1104kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値1500kJ以上に対して、1506kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値50kJ以上に対して、61kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値110kJ以上に対して、116kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値200kJ以上に対して、223kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値300kJ以上に対して、316kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値500kJに対して501.8kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値780kJに対して784kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値1150kJに対して1150.6kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値1630kJに対して1630.7kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値500kJに対して501.8kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値780kJに対して784kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値1150kJに対して1150.6kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値1630kJに対して1630.7kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値500kJに対して501.8kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値780kJに対して784kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値1150kJに対して1150.6kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実規模実証実験を実施し、目標値1630kJに対して1630.7kJのエネルギー補足機能を保持していることを確している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値250kJ以上に対して、278kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（WSL(スイス連邦森林・雪氷・景観研究所)）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値750kJ以上に対して、788kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（WSL(スイス連邦森林・雪氷・景観研究所)）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値1100kJ以上に対して、1100kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（WSL(スイス連邦森林・雪氷・景観研究所)）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値1500kJ以上に対して、1500kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（WSL(スイス連邦森林・雪氷・景観研究所)）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値500kJ以上に対して、516kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値1100kJ以上に対して、1135kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値300kJ以上に対して302kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値500kJ以上に対して503kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値750kJ以上に対して753kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値300kJ以上に対して302kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値500kJ以上に対して503kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値750kJ以上に対して753kJのエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値300ｋJ以上のエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値500ｋJ以上のエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値300ｋJ以上のエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。",null,"○：・実物大重錘衝突実験を実施し、目標値500ｋJ以上のエネルギー補足機能を保持していることを確認している（自社試験）。"]
[null,null,null,"実証試験結果",null,"土被り部用及び土砂部用アンカーの耐力確認試験を実施し、引張荷重の目標値25kNに対して、26kNを確認している（自社試験）。",null,"・サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験を実施し、7500時間照射後（30年相当）の引張強さ保持率60%を確認（自社基準）。\n・衝突試験を実施し、基準値11kJの結果を確認（性能検証実験）。・燃焼試験を実施し、燃焼部位は溶融したが、燃焼部以外への延焼がないことを確認（自社試験）。",null,"アンカー連結板、ワイヤロープ、シャックルの組立材料による引張試験を実施し、引張強度25kN以上を確認している（自社試験）。",null,"・実物大重錘衝突実験を実施し、衝突時の最大の突出量2.6ｍを確認。また、1回目の衝突後、連続して2回目の衝突実験を実施し、重錘の受け止めの成功を確認（自社実験）。・落石衝撃補強を施した支柱背面への重錘衝突実験を実施し、衝突した重錘の受け流し及び支柱の損傷がないことを確認（自社試験）。",null,"-",null,"-",null,"・STKネット（落石防護網用φ3.0×50mm目）について、重錘試験を実施し、17kJのエネルギーの吸収を確認した（補完情報より）。・高耐久ＳＴＫネットの耐候性試験（JIS L 1196-1999）を実施し、初期のネット素線（φ3.0ｍｍ）の引張強さ322N/mm2に対し、暴露時間11,000時間後で298N/mm2を確認している（民間委託）。・ヒートサイクル試験を実施し、初期のネット素線（φ3.0ｍｍ）の引張強さ333N/mm2に対し、耐寒試験（1サイクル-20℃～5℃）110回後で336N/mm2、耐熱試験（1サイクル5℃～80℃）110回後で328N/mm2を確認している（民間委託）。・温度依存性試験を実施し、初期のネット素線（φ3.0ｍｍ）の引張強さ333N/mm2に対し、耐寒時（-40～0℃）で438～359N/mm2、耐熱時（30～80℃)で335～259kN/㎜2以上を確認している（民間委託）。・耐電圧試験を実施し、直流11～20ｋV及び交流5～11ｋVにおいて、外観に異常がないことを確認している（民間委託）。",null,"・STKネット（落石防護網用φ3.0×50mm目）について、重錘試験を実施し、17kJのエネルギーの吸収を確認した（補完情報より）。・高耐久ＳＴＫネットの耐候性試験（JIS L 1196-1999）を実施し、初期のネット素線（φ3.0ｍｍ）の引張強さ322N/mm2に対し、暴露時間11,000時間後で298N/mm2を確認している（民間委託）。・ヒートサイクル試験を実施し、初期のネット素線（φ3.0ｍｍ）の引張強さ333N/mm2に対し、耐寒試験（1サイクル-20℃～5℃）110回後で336N/mm2、耐熱試験（1サイクル5℃～80℃）110回後で328N/mm2を確認している（民間委託）。・温度依存性試験を実施し、初期のネット素線（φ3.0ｍｍ）の引張強さ333N/mm2に対し、耐寒時（-40～0℃）で438～359N/mm2、耐熱時（30～80℃)で335～259kN/㎜2以上を確認している（民間委託）。・耐電圧試験を実施し、直流11～20ｋV及び交流5～11ｋVにおいて、外観に異常がないことを確認している（民間委託）。",null,"・テンションバー（張力維持装置）耐久試験を実施し、11万回以上の伸縮運動に対し破損・損傷がないことを確認（自社試験）。・土中用アンカーについて、引張り試験(せん断試験)及び引抜試験を実施し、変位量の基準値110ｍｍ以内及び抜け破損がないことを確認（自社試験）。",null,"土砂部用スウィングアンカーの耐力確認試験を実施し、目標値25kNに対して、引張荷重25kNを確認している（自社試験）。",null,"寝かせた可動式の試験架台に大型土のう(25kN)を設置、その上にJ-ワイド伏工の最小単位(2.5×2.5m)を設置し、架台を0度から90度まで変更させ、土のうを保持できたことを確認した。また、最大荷重作用時のﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ発生張力が11.3kNであり、許容張力32.3kN以下であることを確認し、高強度金網の残留変位がないことを確認している（自社試験）。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"自社試験において、次のとおりの確認試験を実施し、基準値を満たしていることを確認している。・落石捕捉性能と変形性能の確認　・支持耐力と変形性能の確認　・柵高を75%（3.0m）にした場合の支持耐力と変形性能の確認　・補修ネットに衝突させた場合の指示耐力と変形性能の確認",null,"自社試験において、次のとおりの確認試験を実施し、基準値を満たしていることを確認している。・落石捕捉性能と変形性能の確認　・支持耐力と変形性能の確認　・柵高を75%（3.0m）にした場合の支持耐力と変形性能の確認　・補修ネットに衝突させた場合の指示耐力と変形性能の確認",null,"自社試験において、次のとおりの確認試験を実施し、基準値を満たしていることを確認している。・落石捕捉性能と変形性能の確認　・支持耐力と変形性能の確認　・柵高を75%（3.0m）にした場合の支持耐力と変形性能の確認　・補修ネットに衝突させた場合の指示耐力と変形性能の確認",null,"自社試験において、次のとおりの確認試験を実施し、基準値を満たしていることを確認している。・落石捕捉性能と変形性能の確認　・支持耐力と変形性能の確認　・柵高を75%（3.0m）にした場合の支持耐力と変形性能の確認　・補修ネットに衝突させた場合の指示耐力と変形性能の確認",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,"⑯","九州のフィールドへの適応性","施工実績\n（過去３年）","国土交通省：活用効果調査表数","7件（九州で1件）",null,"7件（九州で2件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"22件（九州で4件）",null,"22件（九州で4件）",null,"20件（九州で16件）",null,"20件（九州で16件）",null,"23件（九州で15件）",null,"28件（九州で3件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"2件（九州で0件）",null,"2件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"62件（九州で20件）",null,"62件（九州で20件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"24件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"11件（九州で2件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"44件（九州で15件）",null,"62件（九州で9件）",null,"62件（九州で9件）",null,"62件（九州で9件）",null,"62件（九州で9件）",null,"62件（九州で9件）",null,"62件（九州で9件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）"]
[null,null,null,null,"地方自治体：開発者ヒアリング","91件（九州で7件）",null,"128件（九州で24件）",null,"105件（九州で0件）",null,"86件（九州で0件）",null,"120件（九州で13件）",null,"120件（九州で13件）",null,"153件（九州で40件）",null,"153件（九州で40件）",null,"90件（九州で67件）",null,"89件（九州で5件）",null,"26件（九州で1件）",null,"148件（九州で60件）",null,"174件（九州で16件）",null,"174件（九州で16件）",null,"174件（九州で16件）",null,"174件（九州で16件）",null,"34件（九州で1件）",null,"34件（九州で1件）",null,"34件（九州で1件）",null,"34件（九州で1件）",null,"1件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"25件（九州で2件）",null,"25件（九州で2件）",null,"9件（九州で3件）",null,"9件（九州で3件）",null,"9件（九州で3件）",null,"9件（九州で3件）",null,"9件（九州で3件）",null,"9件（九州で3件）",null,"9件（九州で3件）",null,"9件（九州で3件）",null,"31件（九州で4件）",null,"31件（九州で4件）",null,"31件（九州で4件）",null,"31件（九州で4件）",null,"82件（九州で6件）",null,"82件（九州で6件）",null,"82件（九州で6件）",null,"72件（九州で21件）",null,"72件（九州で21件）",null,"72件（九州で21件）",null,"72件（九州で21件）",null,"254件（九州で21件）",null,"254件（九州で21件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"526件（九州で107件）",null,"77件（九州で10件）",null,"77件（九州で10件）",null,"77件（九州で10件）",null,"77件（九州で10件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"45件（九州で3件）",null,"26件（九州で5件）",null,"26件（九州で5件）",null,"26件（九州で5件）",null,"26件（九州で5件）",null,"26件（九州で5件）",null,"26件（九州で5件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"18件（九州で1件）",null,"18件（九州で1件）",null,"18件（九州で1件）",null,"18件（九州で1件）"]
[null,null,null,null,"その他：開発者ヒアリング","10件（九州で1件）",null,"22件（九州で1件）",null,"20件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"207件（九州で48件）",null,"207件（九州で48件）",null,"0件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"2件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"6件（九州で0件）",null,"6件（九州で0件）",null,"6件（九州で0件）",null,"6件（九州で0件）",null,"2件（九州で2件）",null,"2件（九州で2件）",null,"2件（九州で2件）",null,"2件（九州で2件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"5件（九州で件）",null,"5件（九州で件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"3件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"10件（九州で0件）",null,"10件（九州で0件）",null,"10件（九州で0件）",null,"8件（九州で6件）",null,"8件（九州で6件）",null,"8件（九州で6件）",null,"8件（九州で6件）",null,"35件（九州で2件）",null,"35件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"13件（九州で2件）",null,"7件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"7件（九州で0件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"9件（九州で1件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"0件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）",null,"1件（九州で0件）"]
[null,"⑰","特許等","特許",null,"第6230854号　ネット構造物及びその施工方法",null,"第6363468 土木用網地、第6991526号 防護柵の支柱ユニット及び防護柵",null,"第6466519号　落石対策に使用するアンカーへのロープ留め具及びこれを用いた落石防護網工の方法",null,"第6550185号　ポケット式落石防護網における支柱、上段横ロープ及び吊りロープ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"第7262331号「落石予防構造体」",null,"特許第6130092号「衝撃吸収体」、特許第6343706号「衝撃吸収体」、特許第6355291号「衝撃吸収体」",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"第4936232号「雪崩・落石等防護体」",null,"第4936232号「雪崩・落石等防護体」",null,"第4936232号「雪崩・落石等防護体」",null,"第4936232号「雪崩・落石等防護体」",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"第6644975号「防護柵」",null,"第6644975号「防護柵」",null,"第6644975号「防護柵」",null,"第6644975号「防護柵」",null,"第6644975号「防護柵」",null,"第6644975号「防護柵」",null,"第6644975号「防護柵」",null,"第6644975号「防護柵」",null,"特許第6654268号「防護柵及び防護柵の補強構造」",null,"特許第6654268号「防護柵及び防護柵の補強構造」",null,"特許第6654268号「防護柵及び防護柵の補強構造」",null,"特許第6654268号「防護柵及び防護柵の補強構造」",null,"特許第5830747号「防護柵」",null,"特許第5830747号「防護柵」",null,"特許第5830747号「防護柵」",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"第4115422号「防護柵」　第4704143号「防護柵の施工方法」",null,"第4115422号「防護柵」　第4704143号「防護柵の施工方法」",null,"特開2013-249695「防護柵」、特開2013-234495「防護柵」、特開2015-081413「防護柵」",null,"【公開番号】特開2013-249695　　【公開番号】特開2013-234495　　　【公開番号】特開2015-081413",null,"【公開番号】特開2013-249695　　【公開番号】特開2013-234495　　　【公開番号】特開2015-081413",null,"【公開番号】特開2013-249695　　【公開番号】特開2013-234495　　　【公開番号】特開2015-081413",null,"【公開番号】特開2013-249695　　【公開番号】特開2013-234495　　　【公開番号】特開2015-081413",null,"【公開番号】特開2013-249695　　【公開番号】特開2013-234495　　　【公開番号】特開2015-081413",null,"特許第5919098号、第5996258号、第5953281号「防護柵」",null,"特許第5919098号、第5996258号、第5953281号「防護柵」",null,"特許第5919098号、第5996258号、第5953281号「防護柵」",null,"特許第5919098号、第5996258号、第5953281号「防護柵」",null,"特許第5919098号、第5996258号、第5953281号「防護柵」",null,"特許第5919098号、第5996258号、第5953281号「防護柵」",null,"第4188998号「衝撃吸収防護柵」、第6675631号「衝撃吸収柵」",null,"第4188998号「衝撃吸収防護柵」、第6675631号「衝撃吸収柵」",null,"第4188998号「衝撃吸収防護柵」、第6675631号「衝撃吸収柵」",null,"第4188998号「衝撃吸収防護柵」、第6675631号「衝撃吸収柵」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第4613864号「防護柵とその施工方法」 第5561208号「耐荷材の補強構造」",null,"第5978022号「落石防護柵」",null,"第5978022号「落石防護柵」",null,"第5978022号「落石防護柵」",null,"第5978022号「落石防護柵」",null,"第5978022号「落石防護柵」",null,"第5978022号「落石防護柵」",null,"第7202586号「防護柵」",null,"第7202586号「防護柵」",null,"第7202586号「防護柵」",null,"第7202586号「防護柵」",null,"第7202586号「防護柵」",null,"第7202586号「防護柵」",null,"第7200420号「防護柵、緩衝装置及びその製造方法」",null,"第7200420号「防護柵、緩衝装置及びその製造方法」",null,"第7200420号「防護柵、緩衝装置及びその製造方法」",null,"第7200420号「防護柵、緩衝装置及びその製造方法」"]
[null,null,null,"建設技術審査証明",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"（財）土木研究センター　建技審証第2401号（2024/07/17）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"建設機械施工技術　建審証第0801号",null,"建設機械施工技術　建審証第0801号",null,"建設機械施工技術　建審証第0801号",null,"建設機械施工技術　建審証第0801号",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"財団法人　砂防・地すべり技術センター第0204号平成14年12月24日",null,"財団法人　砂防・地すべり技術センター第0204号平成14年12月24日",null,"財団法人　砂防・地すべり技術センター第0204号平成14年12月24日",null,"財団法人　砂防・地すべり技術センター第0204号平成14年12月24日",null,"財団法人　砂防・地すべり技術センター第0204号平成14年12月24日",null,"財団法人　砂防・地すべり技術センター第0204号平成14年12月24日",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,"⑱","生産供給体制（機械保有台数等）",null,null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数\n納期：受注後約2週間",null,"技術提供可能地域：全国\n販売拠点：福岡　鹿児島　東京　福井　札幌　仙台　名古屋　大阪　広島　愛媛　盛岡　新潟　金沢　岡山　沖縄",null,"全国供給可能",null,"全国供給可能",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数\n納期：受注後約1ヵ月",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数\n納期：受注後約1ヵ月",null,"全国３1社の代理店で対応。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編網機2台で生産、納期は約１か月。",null,"全国３1社の代理店で対応。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編網機2台で生産、納期は約１か月。",null,"技術提供可能地域：全国、販売拠点：熊本県、納期：1ヵ月程度",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数\n納期：受注後約2週間",null,"-",null,"技術提供可能地域：全国、販売拠点：新潟県\n納期：通常約1ヶ月　※特殊品（アルミ亜鉛合金メッキ品等）は約3ヶ月の場合あり",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数,納期：受注後約2週間,エアハンマー　7台（九州管内）",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数,納期：受注後約2週間,エアハンマー　7台（九州管内）",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数,納期：受注後約2週間,エアハンマー　7台（九州管内）",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数,納期：受注後約2週間,エアハンマー　7台（九州管内）",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国,販売拠点：北海道、宮城県、新潟県、長野県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県,納期：約3か月",null,"技術提供可能地域：全国,販売拠点：北海道、宮城県、新潟県、長野県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県,納期：約3か月",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数,納期：受注後約2カ月",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数,納期：受注後約2カ月",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"弊社尼崎製造所にて製作\n技術提供可能な地域については日本全国",null,"弊社尼崎製造所にて製作\n技術提供可能な地域については日本全国",null,"弊社尼崎製造所にて製作\n技術提供可能な地域については日本全国",null,"弊社尼崎製造所にて製作\n技術提供可能な地域については日本全国",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"技術提供可能地域：日本全域対応可能,拠点（九州）：九州工場（福岡県直方市）,納期：約１か月",null,"技術提供可能地域：日本全域対応可能,拠点（九州）：九州工場（福岡県直方市）,納期：約１か月",null,"技術提供可能地域：日本全域対応可能,拠点（九州）：九州工場（福岡県直方市）,納期：約１か月",null,"技術提供可能地域：日本全域対応可能,拠点（九州）：九州工場（福岡県直方市）,納期：約１か月",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、納期：約40日",null,"技術提供可能地域：全国、販売拠点：北海道、宮城県、新潟県、長野県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県　納期：約2か月",null,"技術提供可能地域：全国、販売拠点：北海道、宮城県、新潟県、長野県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県　納期：約2か月",null,"技術提供可能地域：全国、販売拠点：北海道、宮城県、新潟県、長野県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県　納期：約2か月",null,"技術提供可能地域：全国、販売拠点：北海道、宮城県、新潟県、長野県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県　納期：約2か月",null,"技術提供可能地域：全国、販売拠点：北海道、宮城県、新潟県、長野県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県　納期：約2か月",null,"技術提供可能地域：全国、販売拠点：北海道、宮城県、新潟県、長野県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県　納期：約2か月",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能\n・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"・全国提供可能・製造拠点：長崎県,兵庫県（納期約2ヵ月）",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数\n納期：受注後約2週間",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数\n納期：受注後約2週間",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数\n納期：受注後約2週間",null,"技術提供可能地域：全国　販売拠点：東京都、大阪府、福岡県他多数\n納期：受注後約2週間"]
[null,"⑲","維持管理",null,null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"通常時は道路パトロールなどで点検を行っているが、地震発生時などの異常時には、破損がないか点検を行う",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"従来技術（覆式落石防護網工）と同様。",null,"一般的なひし形金網仕様の落石対策工と変わらない。",null,"落石を発生源で押さえ込む構造となっている為、定期的な管理はほとんどする必要が無い。但し、経年変化による影響の有無の確認は必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"経年劣化による腐食等の定期的な確認、地震等発生後の補足している岩の変状及び各部材破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要",null,"落石を受け、緩衝金具部ワイヤロープのスリップが確認された場合や金網に著しい変形が確認された場合など部材の損傷や変形がある場合は部分的な部材交換が必要となる。",null,"落石を受け、緩衝金具部ワイヤロープのスリップが確認された場合や金網に著しい変形が確認された場合など部材の損傷や変形がある場合は部分的な部材交換が必要となる。",null,"落石を受け、緩衝金具部ワイヤロープのスリップが確認された場合や金網に著しい変形が確認された場合など部材の損傷や変形がある場合は部分的な部材交換が必要となる。",null,"堆積土砂または落石による各部材の変形・損傷がないかを確認するとともに、支柱の設置角度、上部ケーブルのたわみ、ブレーキエレメントの作動量、アンカーの浮き上がり等を確認する。",null,"堆積土砂または落石による各部材の変形・損傷がないかを確認するとともに、支柱の設置角度、上部ケーブルのたわみ、ブレーキエレメントの作動量、アンカーの浮き上がり等を確認する。",null,"堆積土砂または落石による各部材の変形・損傷がないかを確認するとともに、支柱の設置角度、上部ケーブルのたわみ、ブレーキエレメントの作動量、アンカーの浮き上がり等を確認する。",null,"堆積土砂または落石による各部材の変形・損傷がないかを確認するとともに、支柱の設置角度、上部ケーブルのたわみ、ブレーキエレメントの作動量、アンカーの浮き上がり等を確認する。",null,"イージーネットの損傷状況把握と緩衝装置・上下段ワイヤーのスリップ状況把握及び取替えの必要性の有無。",null,"イージーネットの損傷状況把握と緩衝装置・上下段ワイヤーのスリップ状況把握及び取替えの必要性の有無。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石発生による変形、緩衝装置の状態及び経年劣化による腐食等の確認、捕捉した落石の除去及び地震等発生後の破損の有無の確認等が必要。",null,"落石補足後金網が損傷した場合、損傷した箇所のみ交換を行う",null,"落石補足後金網が損傷した場合、損傷した箇所のみ交換を行う",null,"落石補足後金網が損傷した場合、損傷した箇所のみ交換を行う",null,"落石補足後金網が損傷した場合、損傷した箇所のみ交換を行う",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"外観に著しい損傷や腐食等が確認された場合や落石等により被災した場合は、緩衝金具スリップ余長や、支柱の曲がりや柵面の確認を行い、必要に応じて補修・交換する。",null,"日常的に発生する小規模落石では維持管理の必要はなく、中規模～大規模落石捕捉時には点検を行い、部材の損傷状況による交換基準に達したもののみを対象に部材の交換を行う。",null,"日常的に発生する小規模落石では維持管理の必要はなく、中規模～大規模落石捕捉時には点検を行い、部材の損傷状況による交換基準に達したもののみを対象に部材の交換を行う。",null,"日常的に発生する小規模落石では維持管理の必要はなく、中規模～大規模落石捕捉時には点検を行い、部材の損傷状況による交換基準に達したもののみを対象に部材の交換を行う。",null,"日常的に発生する小規模落石では維持管理の必要はなく、中規模～大規模落石捕捉時には点検を行い、部材の損傷状況による交換基準に達したもののみを対象に部材の交換を行う。",null,"日常的に発生する小規模落石では維持管理の必要はなく、中規模～大規模落石捕捉時には点検を行い、部材の損傷状況による交換基準に達したもののみを対象に部材の交換を行う。",null,"日常的に発生する小規模落石では維持管理の必要はなく、中規模～大規模落石捕捉時には点検を行い、部材の損傷状況による交換基準に達したもののみを対象に部材の交換を行う。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能。",null,"落石を防護した場合、損傷の大きな支柱を撤去して再設置する必要がある。",null,"落石を防護した場合、損傷の大きな支柱を撤去して再設置する必要がある。",null,"落石を防護した場合、損傷の大きな支柱を撤去して再設置する必要がある。",null,"落石を防護した場合、損傷の大きな支柱を撤去して再設置する必要がある。"]
[null,"⑳","留意点",null,null,"アンカー耐力が十分に得られる地盤に適用する。草木の伐採ができない現場には適用できない。",null,"-",null,"厚ネット使用時は十手形ピンアンカーを打ち込み、斜面に密着させる必要がある。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"ネットの耐久性が高い(60年以上)が、ネット以外の他の部材の高耐久性が望ましい。",null,"ネットの耐久性が高い(60年以上)が、ネット以外の部材の高耐久性が望ましい。",null,"対象岩塊までの資材搬入は、道路際以外モノレールを基本としている。",null,"アンカー耐力が十分に得られる地盤に適用する。草木の伐採ができない現場には適用できない。",null,"施工時には、品質を左右するアンカーの耐力確認・打設角度、ワイヤロープの設置間隔に留意する。",null,"設計設置延長が40mを超える場合は、工区を分割し工区の重ね幅2.5m（KB-NH3.2-1型）を設けること。",null,"落石を防護した場合、損傷の大きな支柱を撤去して再設置する必要がある。",null,"落石を防護した場合、損傷の大きな支柱を撤去して再設置する必要がある。",null,"落石を防護した場合、損傷の大きな支柱を撤去して再設置する必要がある。",null,"落石を防護した場合、損傷の大きな支柱を撤去して再設置する必要がある。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"・部材の経年劣化による腐食に留意する。腐食の度合いが進行している場合は,部材の交換が必要となる。",null,"落石を受け、緩衝金具部ワイヤロープのスリップが確認された場合や金網に著しい変形が確認された場合、部分的な部材交換が必要となる。",null,"-",null,"-",null,"柵背面に落石や崩壊土砂の堆積が確認された場合は、機能低下が懸念されることから、堆積物の撤去を行い、損傷が確認された部材は交換が必要である。",null,"柵背面に落石や崩壊土砂の堆積が確認された場合は、機能低下が懸念されることから、堆積物の撤去を行い、損傷が確認された部材は交換が必要である。",null,"柵背面に落石や崩壊土砂の堆積が確認された場合は、機能低下が懸念されることから、堆積物の撤去を行い、損傷が確認された部材は交換が必要である。",null,"柵背面に落石や崩壊土砂の堆積が確認された場合は、機能低下が懸念されることから、堆積物の撤去を行い、損傷が確認された部材は交換が必要である。",null,"柵背面に落石や崩壊土砂の堆積が確認された場合は、機能低下が懸念されることから、堆積物の撤去を行い、損傷が確認された部材は交換が必要である。",null,"柵背面に落石や崩壊土砂の堆積が確認された場合は、機能低下が懸念されることから、堆積物の撤去を行い、損傷が確認された部材は交換が必要である。",null,"柵背面に落石や崩壊土砂の堆積が確認された場合は、機能低下が懸念されることから、堆積物の撤去を行い、損傷が確認された部材は交換が必要である。",null,"柵背面に落石や崩壊土砂の堆積が確認された場合は、機能低下が懸念されることから、堆積物の撤去を行い、損傷が確認された部材は交換が必要である。",null,"・部材の経年劣化による腐食に留意する。腐食の度合いが進行している場合は、部材の交換が必要となる。",null,"・部材の経年劣化による腐食に留意する。腐食の度合いが進行している場合は、部材の交換が必要となる。",null,"・部材の経年劣化による腐食に留意する。腐食の度合いが進行している場合は、部材の交換が必要となる。",null,"・部材の経年劣化による腐食に留意する。腐食の度合いが進行している場合は、部材の交換が必要となる。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"捕捉時にネットの突出量を確保する必要がある。",null,"捕捉時にネットの突出量を確保する必要がある。",null,"捕捉時にネットの突出量を確保する必要がある。",null,"捕捉時にネットの突出量を確保する必要がある。",null,"-",null,"-",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"部品構成は1スパンごと独立しているため、対象とするスパン単位での補修・交換が可能である。軽微な損傷の場合は部分的な補修・交換が可能である。",null,"堆積土砂の可能性のある斜面で設置した場合、堆積土砂で緩衝金具が作動してしまう恐れがある。",null,"堆積土砂の可能性のある斜面で設置した場合、堆積土砂で緩衝金具が作動してしまう恐れがある。",null,"堆積土砂の可能性のある斜面で設置した場合、堆積土砂で緩衝金具が作動してしまう恐れがある。",null,"堆積土砂の可能性のある斜面で設置した場合、堆積土砂で緩衝金具が作動してしまう恐れがある。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"作業用クレーン(16t～25t程度を標準)または仮設足場の設置が可能であること。",null,"防護対象から防護柵までは一定値以上の離隔が必要",null,"防護対象から防護柵までは一定値以上の離隔が必要",null,"防護対象から防護柵までは一定値以上の離隔が必要",null,"防護対象から防護柵までは一定値以上の離隔が必要",null,"防護対象から防護柵までは一定値以上の離隔が必要",null,"防護対象から防護柵までは一定値以上の離隔が必要",null,"ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要。",null,"ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要。",null,"ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要。",null,"ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要。",null,"ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要。",null,"ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,"㉑","備考",null,null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"ネットは２回ひねりきっ甲形のため、部分的な破損個所は、ネットの当て補修が可能。",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
["発注者ニーズへの適応性","㉒","従来技術との比較評価","エネルギー吸収の性能",null,"○:従来技術と比べて、対応可能な落石重量が大きくなる。",null,"△:吸収エネルギーの規模は小さいが、落石対策便覧で規定する評価法で照査している。",null,"○:従来技術と比べて、対応可能な落石重量は大きい。",null,"○:最大200kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1100kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1100kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:従来技術と比べて、対応可能な落石重量が大きくなる。",null,"-:従来技術と比べて、吸収可能なエネルギーが小さい。",null,"○:来技術と比べて、対応可能な落石重量は大きい。",null,"○:従来技術と比べて、対応可能な落石重量が大きく、単位当たりの落石重量に対する経済効果も向上する。",null,"○:ワイヤロープと一体化した高強度金網を受圧面としているため、従来技術（覆式落石防護網工）より大きな落石荷重に対応可能。",null,"○：最大5000kJの落石エネルギーを吸収できる仕様もあるため、従来技術より優れる。",null,"△:最大50kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術と同程度。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"△:最大50kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術と同程度。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大211kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大211kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大200kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大300kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大300kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大320kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大520kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大720kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大320kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大520kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大720kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"△:最大50kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術と同程度。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"△:最大50kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術と同程度。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大200kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大300kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大250kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1100kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"△:最大50kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術と同程度。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大150kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大250kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大750kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1100kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大150kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大250kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大750kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1100kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"△:最大50kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術と同程度である。",null,"○:最大110kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大200kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大300kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大780kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1150kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1630kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大780kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1150kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1630kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大780kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1150kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1630kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大250kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大750kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1100kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大1100kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大300kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大750kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大300kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大500kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○:最大750kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○：最大300kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○：最大550kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○：最大300kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。",null,"○：最大550kJの落石エネルギーを吸収できるため、従来技術より優れる。"]
[null,"㉓",null,"経済性（LCC）","塩害地域","○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:化学繊維であり錆等による腐食が発生しないため、取り換え費用がかからないことから、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"△:塩害、温泉対策の仕様がないため、従来技術と同程度。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:ポリエステルモノフィラメント製のネットであり、耐防蝕性に優れているため、ライフサイクルコスト低減が期待できる。",null,"○:ポリエステルモノフィラメント製のネットであり、耐防蝕性に優れているため、ライフサイクルコスト低減が期待できる。",null,"○:亜鉛アルミ合金めっきを施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:亜鉛・アルミ合金メッキを標準としており、耐用年数が向上するためライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"△：塩害、温泉対策の仕様がないため、従来技術と同程度。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:溶融亜鉛めっき部材を標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:溶融亜鉛めっき部材を標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:アルミ亜鉛合金めっきを施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:アルミ亜鉛合金めっきを施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:アルミ亜鉛合金めっきを施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:アルミ亜鉛合金めっきを施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材の使用が可能な為、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材の使用が可能な為、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材の使用が可能な為、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材の使用が可能な為、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:ネットはポリエチレン製で紫外線に対する対候性を有しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ネットはポリエチレン製で紫外線に対する対候性を有しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:リングパネルは、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○：変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○：変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○：変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○：変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。"]
[null,"㉔","判定の凡例\n○：従来技術より優れる\n-：従来技術と同程度\n-：上記以外",null,"塩害の影響をうけない地域","○:亜鉛・アルミ合金めっきを施した部材を使用しており、耐用年数が向上するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:従来技術に比べて直工費は高くなるが、耐用年数が向上するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:アンカーを設置することで、落石を現位置で抑え込むため、落石の除去等の維持管理が原則不要となり、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である（高耐久仕様：亜鉛アルミ合金めっきでも対応可能）。",null,"○:亜鉛・アルミ合金めっきを施した部材を使用しており、耐用年数が向上するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:亜鉛・アルミ合金めっきを施した部材を使用しており、耐用年数が向上するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:従来技術に比べ材料コストは高くなるが、耐用年数が向上するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:従来技術に比べ材料コストは高くなるが、耐用年数が向上するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:ロープ交点にアンカーを設置することで、落石を現位置で抑え込むため、落石の除去等の維持管理が原則不要となり、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:亜鉛・アルミ合金めっきを施した部材を使用しており、耐用年数が向上するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:亜鉛・アルミ合金メッキを標準としており、耐用年数が向上するためライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である（高耐久仕様：亜鉛アルミ合金めっきでも対応可能）。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:溶融亜鉛めっき部材を標準仕様としており、従来技術と同程度である。部分的に亜鉛アルミ合金めっきを使用しており、その点においては従来技術より優れる。",null,"△:溶融亜鉛めっき部材を標準仕様としており、従来技術と同程度である。部分的に亜鉛アルミ合金めっきを使用しており、その点においては従来技術より優れる。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:線線材はアルミ合金めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:線線材はアルミ合金めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:線線材はアルミ合金めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:線線材はアルミ合金めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"○:ネットはポリエチレン製で紫外線に対する対候性を有しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ネットはポリエチレン製で紫外線に対する対候性を有しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:リングパネルは、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:金網は溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:金網は溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:金網は溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。"]
[null,"㉕",null,"耐久性\n（塩害）","塩害地域","○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:化学繊維のため錆等による腐食が発生せず、耐食性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"△:塩害、温泉対策の仕様がないため、従来技術と同程度。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:塩酸、硫酸、硝酸などに対して強度低下がなく、耐防蝕性に優れている。",null,"○:塩酸、硫酸、硝酸などに対して強度低下がなく、耐防蝕性に優れている。",null,"○:亜鉛アルミ合金めっきを施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:亜鉛・アルミ合金メッキを標準としており、材料コストは増加するが、耐久性は向上している。",null,"△：塩害、温泉対策の仕様がないため、従来技術と同程度。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"△:溶融亜鉛めっき部材を標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:溶融亜鉛めっき部材を標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:アルミ亜鉛合金めっきを施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:アルミ亜鉛合金めっきを施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:アルミ亜鉛合金めっきを施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:アルミ亜鉛合金めっきを施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○:ネットはポリエチレン製で紫外線に対する対候性を有しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:ネットはポリエチレン製で紫外線に対する対候性を有しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:リングパネルは、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:リングネットのみ「亜鉛アルミ合金メッキ＋PETコーティング」を施した耐用年数の長い部材を使用するため、ライフサイクルコストの低減が期待できる。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○：変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○：変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○：変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。",null,"○：変性飽和ポリエステル樹脂塗装を施した塩害地域対応部材を使用するため、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性を有している。"]
[null,"㉖",null,null,"塩害の影響をうけない地域","○:亜鉛・アルミ合金めっきを施した部材を使用しており、高い防錆を有している。",null,"○:耐候性に優れたポリエステル繊維を使用しており、長期の設置が可能である。",null,"○:亜鉛・アルミ合金めっきを施した耐久性の高い部材を標準仕様としているため、コストは増加するが、耐久性は向上している。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である（高耐久仕様：亜鉛アルミ合金めっきでも対応可能）。",null,"○:亜鉛・アルミ合金めっきを施した部材を使用しており、塩害を受けない地域でも高い防錆を有している。",null,"○:亜鉛・アルミ合金めっきを施した部材を使用しており、塩害を受けない地域でも高い防錆を有している。",null,"○:耐久性に優れており、耐久性は向上している。",null,"○:耐久性に優れており、耐久性は向上している。",null,"△:従来技術と同程度である。",null,"○:亜鉛・アルミ合金めっきを施した部材を使用しており、塩害を受けない地域でも高い防錆を有している。",null,"○:亜鉛・アルミ合金メッキを標準としており、材料コストは増加するが、耐久性は向上している。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である（高耐久仕様：亜鉛アルミ合金めっきでも対応可能）。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:溶融亜鉛めっき部材を標準仕様としており、従来技術と同程度である。部分的に亜鉛アルミ合金めっきを使用しており、その点においては従来技術より優れる。",null,"△:溶融亜鉛めっき部材を標準仕様としており、従来技術と同程度である。部分的に亜鉛アルミ合金めっきを使用しており、その点においては従来技術より優れる。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:金網、ロープ等は、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"△:線線材はアルミ合金めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:線線材はアルミ合金めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:線線材はアルミ合金めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△:線線材はアルミ合金めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"○:ネットはポリエチレン製で紫外線に対する対候性を有しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"○:ネットはポリエチレン製で紫外線に対する対候性を有しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:リングパネルは、溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを施した耐久性に優れた部材を使用しているため、高い耐食性と耐酸性・耐アルカリ性を有している。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:金網は溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、耐久性に優れる。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:金網は溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、耐久性に優れる。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"○:金網は溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、耐久性に優れる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"○:ワイヤーロープ・リングネットは溶融亜鉛アルミニウム合金メッキを標準仕様としているため、ライフサイクルコストの低減に期待できる。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△:各部材は溶融亜鉛メッキを標準仕様としているため、従来技術と同程度である。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。",null,"△：亜鉛めっきを標準仕様としており、従来技術と同程度である。"]
[null,"㉗",null,"維持管理の確実性及び容易さ",null,"○:ロープ交点にアンカーを設置することで、落石を現位置で抑え込むため、落石の除去等の維持管理を低減できる。",null,"○:耐候性に優れたポリエステル繊維を使用しているため、取り換えなどの維持管理負担を軽減できる。",null,"○:アンカーを設置することで、落石を現位置で抑え込むため、落石の除去等の維持管理が原則不要となる。",null,"△:従来技術と同様の部材構成であり、維持管理は同程度である。",null,"△:従来技術（ポケット式落石防護網工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（ポケット式落石防護網工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術と同様の部材構成であり、維持管理は同程度である。",null,"△:従来技術と同様の部材構成であり、維持管理は同程度である。",null,"○:落石を発生源で押さえ込む構造となっている為、堆積物の除去のような定期的な管理はほとんどする必要が無い。",null,"○:アンカーを設置することで、落石を現位置で抑え込むため、落石の除去等の維持管理が原則不要となる。",null,"○:ロープ交点にアンカーを設置することで、落石を現位置にて抑え込むため、落石除去等の維持管理を低減できる。",null,"△：従来技術と同様の部材構成であり、維持管理は同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）に比べ緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"○:1スパンでの独立した構造である為、落石捕捉時に損傷した場合、1スパン毎の交換が可能である。",null,"○:1スパンでの独立した構造である為、落石捕捉時に損傷した場合、1スパン毎の交換が可能である。",null,"○:1スパンでの独立した構造である為、落石捕捉時に損傷した場合、1スパン毎の交換が可能である。",null,"○:1スパンでの独立した構造である為、落石捕捉時に損傷した場合、1スパン毎の交換が可能である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"-:対象範囲が異なる事より比較対象外。",null,"-:対象範囲が異なる事より比較対象外。",null,"-:対象範囲が異なる事より比較対象外。",null,"-:対象範囲が異なる事より比較対象外。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と同様の部材構成であり、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△:従来技術（落石防護柵工）と比較して、緩衝装置が追加されているが、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"○:従来技術（落石防護柵工）と比較して、1スパン毎に構造が独立しているため、落石を捕捉したスパンのみを補修・交換することが可能となり向上する。",null,"△：従来技術（落石防護柵工）と比較して、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△：従来技術（落石防護柵工）と比較して、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△：従来技術（落石防護柵工）と比較して、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。",null,"△：従来技術（落石防護柵工）と比較して、維持管理の確実性及び容易さは同程度である。"]
["㉘",null,"耐久性等",null,null,"・ロープ、巻付グリップ、ハニーネット、結合コイルは、亜鉛・アルミ合金めっき仕様を標準とし、塩害地域では、変形飽和ポリエステル樹脂塗装（タフコーティッド仕様）で対応することにより、耐久性及び耐用年数の向上が期待できる（補完情報より）。\n・金網の併用が可能なロープ伏せ工であり、浮き石、転石の大きさに対する適用性が良い（WGからのコメント）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・化学繊維のため錆等による腐食が発生せず、耐食性を有している（補完情報より）。\n・耐候性について、サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験を実施し、30年相当の耐久性を確認している（NETIS情報より）。\n・耐火性について、燃焼試験を実施し、燃焼部位は溶融したが、燃焼部以外への延焼がないことを確認している（NETIS情報より）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・亜鉛・アルミ合金めっき部材を用いるため、耐久性が高く耐用年数が長くなることが期待できる（補完情報より）。\n・変性飽和ポリエステル樹脂塗装部材を用いた場合、高い耐食性と耐酸・耐アルカリ性が期待できる（補完情報より）。\n・金網の併用が可能なロープ伏せ工であり、浮き石、転石の大きさに対する適用性が良い（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・支柱間隔を最大15mまで拡張できるため、落石の衝突リスク軽減が期待できる（NETIS情報より）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、落石エネルギー基準値（目標値）3.2型60kJ、4.0型150kJ、5.0型200kJに対して、76kJ、187kJ、262kJの結果を確認し、複数回の落石に対応可能であること及び衝突補強機構を設けた支柱に損傷がないことを確認している（自社試験）（補完情報より）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・支柱間隔を12～39mまで拡張できるため、支柱への落石の衝突リスク軽減が期待できる（NETIS情報より）。\n・縦横ロープ（主、補強）を0.5～1.0m間隔と密に配置したため、落石がロープに当る確率が高く、伝達機能がよくなり、全体の吸収エネルギーが高くなる（NETIS情報より）。\n・金網、ロープ、巻付グリップ、結合コイルは亜鉛・アルミ合金めっき仕様（アルミ11％）を標準とし、塩害地域では、変形飽和ポリエステル樹脂塗装（タフコーティッド仕様）で対応することにより、耐久性及び耐用年数の向上が期待できる（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・支柱間隔を12～39mまで拡張できるため、支柱への落石の衝突リスク軽減が期待できる（NETIS情報より）。\n・縦横ロープ（主、補強）を0.5～1.0m間隔と密に配置したため、落石がロープに当る確率が高く、伝達機能がよくなり、全体の吸収エネルギーが高くなる（NETIS情報より）。\n・金網、ロープ、巻付グリップ、結合コイルは亜鉛・アルミ合金めっき仕様（アルミ11％）を標準とし、塩害地域では、変形飽和ポリエステル樹脂塗装（タフコーティッド仕様）で対応することにより、耐久性及び耐用年数の向上が期待できる（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・耐久性、強度に優れたポリエステルモノフィラメントを亀甲状に編みこんでいることで連続破断しにくく、従来の金網に見られる錆や腐食が無く、酸などにも強いため、海岸地帯や火山地帯、工業地帯などでの利用が効果的（NETIS情報より）。\n・耐候性について、サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験を実施し、11,000時間のネット素線の引張強さ結果から推定した強度低減率より、耐用年数を60年以上と設定している（60年後の強度低減率：17.1％（推定））（補完情報より）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・耐久性、強度に優れたポリエステルモノフィラメントを亀甲状に編みこんでいることで連続破断しにくく、従来の金網に見られる錆や腐食が無く、酸などにも強いため、海岸地帯や火山地帯、工業地帯などでの利用が効果的（NETIS情報より）。\n・耐候性について、サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験を実施し、11,000時間のネット素線の引張強さ結果から推定した強度低減率より、耐用年数を60年以上と設定している（60年後の強度低減率：17.1％（推定））（補完情報より）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・テンションバー耐久試験（張力維持装置）を実施し、11万回以上の伸縮運動に対し破損・損傷がないことを確認している（補完情報より）。\n・土中用アンカーについて、引張り試験(せん断試験)及び引抜試験を実施し、変位量の基準値110ｍｍ以内及び抜け破損がないことを確認している（補完情報より）。\n・金網の併用が可能なロープ伏せ工であり、浮き石、転石の大きさに対する適用性が良い（WGからのコメント）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・ロープ、巻付グリップ、厚ネット、結合コイルは、亜鉛・アルミ合金めっき仕様を標準とし、塩害地域では、変形飽和ポリエステル樹脂塗装（タフコーティッド仕様）で対応することにより、耐久性及び耐用年数の向上が期待できる（補完情報より）。\n・金網の併用が可能なロープ伏せ工であり、浮き石、転石の固定効果がある（WGからのコメント）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・亜鉛・アルミ合金めっき（アルミ11％含有）部材を用いるため、耐用年数が長くなり、耐久性の向上が図れる（NETIS情報・補完情報より）。\n・高強度金網を併用することで、従来のワイヤロープ伏工と比較して、ワイヤロープの設置間隔が拡張され、アンカー及びクリップ類の部材数が削減された（NETIS情報より）。",null,"・実物大重錘衝突実験を実施し、落石エネルギー基準値（目標値）KB-NH3.2-1型200kJからKB-NF5.0-2型5000kJとKB-RS5.0　2700ｋJにおいて、201kJから5424kJと2751ｋJの結果を確認（自社試験）（補完情報より）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。",null,"・高耐久仕様（変性飽和ポリエステル樹脂塗装）により高塩害箇所への対応も可能（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式SS-30-50、延長6.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱本数2本、支柱間隔6.0ｍ、重錘重量0.17ｔ、重錘衝突速度25.7ｍ/s、衝突エネルギー56kJの条件において、阻止面の最大張出量は1.4ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・高耐久仕様（変性飽和ポリエステル樹脂塗装）により高塩害箇所への対応も可能（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式SS-30-110、延長6.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱本数2本、支柱間隔6.0ｍ、重錘重量0.33ｔ、重錘衝突速度25.7ｍ/s、衝突エネルギー118kJの条件において、阻止面の最大張出量は1.8ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・高耐久仕様（変性飽和ポリエステル樹脂塗装）により高塩害箇所への対応も可能（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式SS-30-50、延長6.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱本数2本、支柱間隔6.0ｍ、重錘重量0.17ｔ、重錘衝突速度25.7ｍ/s、衝突エネルギー56kJの条件において、阻止面の最大張出量は1.4ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・高耐久仕様（変性飽和ポリエステル樹脂塗装）により高塩害箇所への対応も可能（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式SS-30-110、延長6.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱本数2本、支柱間隔6.0ｍ、重錘重量0.33ｔ、重錘衝突速度25.7ｍ/s、衝突エネルギー118kJの条件において、阻止面の最大張出量は1.8ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-110kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量0.35t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー119.8kJの条件においての最大変形量は、2.482ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-211kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量0.70t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー219.5kJの条件においての最大変形量は、3.047ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-110kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量0.35t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー119.8kJの条件においての最大変形量は、2.482ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-211kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量0.70t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー219.5kJの条件においての最大変形量は、3.047ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1,499ｋｇ、衝突エネルギー514kJの条件において、柵最大変形量は、1.34ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、延長15.0ｍ、柵高2.5ｍ、支柱本数4本、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量902ｋｇ、重錘衝突速度21.5ｍ/s、衝突エネルギー208.4kJの条件で阻止面の最大張出量は、2.4ｍであることを確認。",null,"・新たな支柱構造、金網、衝撃緩和装置の組み合わせで落石エネルギーを効率よく吸収し、部材への負担を軽減する（NETIS情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、BFS-30、延長27.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔9.0ｍ、重錘重量1.03ｔ、重錘衝突速度25.3ｍ/s、衝突エネルギー319kJの条件で阻止面の最大張出量は、3.8ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・新たな支柱構造、金網、衝撃緩和装置の組み合わせで落石エネルギーを効率よく吸収し、部材への負担を軽減する（NETIS情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、BFS-30、延長27.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔9.0ｍ、重錘重量1.03ｔ、重錘衝突速度25.3ｍ/s、衝突エネルギー319kJの条件で阻止面の最大張出量は、3.8ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-110kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量0.35t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー119.8kJの条件においての最大変形量は、2.773ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-320kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1.00t、重錘衝突速度25.6ｍ/s、衝突エネルギー328.3kJの条件においての最大変形量は、3.062ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-520kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1.60t、重錘衝突速度25.6ｍ/s、衝突エネルギー525.3kJの条件においての最大変形量は、3.675ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-720kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量2.20t、重錘衝突速度25.6ｍ/s、衝突エネルギー722.3kJの条件においての最大変形量は、3.474ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-110kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量0.35t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー119.8kJの条件においての最大変形量は、2.773ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-320kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1.00t、重錘衝突速度25.6ｍ/s、衝突エネルギー328.3kJの条件においての最大変形量は、3.062ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-520kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1.60t、重錘衝突速度25.6ｍ/s、衝突エネルギー525.3kJの条件においての最大変形量は、3.675ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-720kJ、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量2.20t、重錘衝突速度25.6ｍ/s、衝突エネルギー722.3kJの条件においての最大変形量は、3.474ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LB50、延長9.0ｍ、柵高3.5ｍ、支柱間隔.3.0ｍ、重錘重量165㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー51kJの条件においての最大変形量は、2.7ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LB110、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔.5.0ｍ、重錘重量330㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー113kJの条件においての最大変形量は、3.08ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LB50、延長9.0ｍ、柵高3.5ｍ、支柱間隔.3.0ｍ、重錘重量165㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー51kJの条件においての最大変形量は、2.7ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LB110、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔.5.0ｍ、重錘重量330㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー113kJの条件においての最大変形量は、3.08ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-R110、延長15.0ｍ、柵高2.5ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量0.35t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー119.8kJの条件においての最大変形量は、2.697ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-R200、延長15.0ｍ、柵高2.5ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量0.70t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー219.5kJの条件においての最大変形量は、3.590ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE-R300、延長15.0ｍ、柵高2.5ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1.00t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー313.6kJの条件においての最大変形量は、3.983ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、一部部材に限り、SKポリコート(飽和ポリエステル樹脂コーティング）を採用することが可能（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・塩害地域における仕様として、一部部材に限り、SKポリコート(飽和ポリエステル樹脂コーティング）を採用することが可能（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・塩害地域における仕様として、一部部材に限り、SKポリコート(飽和ポリエステル樹脂コーティング）を採用することが可能（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・塩害地域における仕様として、一部部材に限り、SKポリコート(飽和ポリエステル樹脂コーティング）を採用することが可能（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式ES50B、延長18.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔6.0ｍ、重錘重量0.25t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー78.4kJの条件においての最大変形量は、3.156ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式ES110B、延長18.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔6.0ｍ、重錘重量0.49t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー153.7kJの条件においての最大変形量は、3.409ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP150（サイドロープ無し）、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量511㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー160kJの条件においての最大変形量は、2.8ｍ(端末スパン)であることを確認(補完情報より)。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP250、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量815㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー255kJの条件においての最大変形量は、2.30ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP500、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1580㎏、重錘衝突速度25.2ｍ/s、衝突エネルギー503kJの条件においての最大変形量は、2.34ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP750、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量2400㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー753kJの条件においての最大変形量は、2.35ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP1100、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量3200㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー1104kJの条件においての最大変形量は、2.57ｍ（中間スパン）であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP1500、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量4800㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー1506kJの条件においての最大変形量は、2.6ｍ（端末スパン）であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP150（サイドロープ無し）、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量511㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー160kJの条件においての最大変形量は、2.8ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP250、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量815㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー255kJの条件においての最大変形量は、2.30ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP500、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1580㎏、重錘衝突速度25.2ｍ/s、衝突エネルギー503kJの条件においての最大変形量は、2.34ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP750、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量2400㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー753kJの条件においての最大変形量は、2.35ｍ(端末スパン)であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP1100、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量3200㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー1104kJの条件においての最大変形量は、2.57ｍ（中間スパン）であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害地域における仕様として、金網部品類のアルミ亜鉛合金メッキがある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式LP1500、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量4800㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー1506kJの条件においての最大変形量は、2.6ｍ（端末スパン）であることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式ARC50、延長15.0ｍ、柵高2.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量193ｋｇ、重錘衝突速度25.3ｍ/s、衝突エネルギー61kJの条件においての最大変形量は、4.1ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式ARC110、延長15.0ｍ、柵高2.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量340ｋｇ、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー116kJの条件においての最大変形量は、3.7ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式ARC200、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量697ｋｇ、重錘衝突速度25.3ｍ/s、衝突エネルギー223kJの条件においての最大変形量は、4.4ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式ARC300、延長15.0ｍ、柵高3.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1,008ｋｇ、重錘衝突速度25.1ｍ/s、衝突エネルギー316kJの条件においての最大変形量は、5.3ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE500kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1.6t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー501.8kJの条件においての最大変形量は、2.726ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE780kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量2.5t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー784kJの条件においての最大変形量は、2.888ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE1150kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量3.2t、重錘衝突速度25.6ｍ/s、衝突エネルギー1150.6kJの条件においての最大変形量は、2.925ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE1630kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量5.20t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー1630.7kJの条件においての最大変形量は、3.124ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE500kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1.6t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー501.8kJの条件においての最大変形量は、2.726ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE780kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量2.5t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー784kJの条件においての最大変形量は、2.888ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE1150kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量3.2t、重錘衝突速度25.6ｍ/s、衝突エネルギー1150.6kJの条件においての最大変形量は、2.925ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE1630kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量5.20t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー1630.7kJの条件においての最大変形量は、3.124ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE500kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1.6t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー501.8kJの条件においての最大変形量は、2.726ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE780kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量2.5t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー784kJの条件においての最大変形量は、2.888ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE1150kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量3.2t、重錘衝突速度25.6ｍ/s、衝突エネルギー1150.6kJの条件においての最大変形量は、2.925ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TYPE1630kJ、延長15.0ｍ、柵高4.0ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量5.20t、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー1630.7kJの条件においての最大変形量は、3.124ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要件等（WGからのコメント）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式DF300、延長15.0ｍ、柵高3.5ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量965㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー302kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで2.36ｍ、端末スパンで2.50ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式DF500、延長15.0ｍ、柵高3.5ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1580㎏、重錘衝突速度25.2ｍ/s、衝突エネルギー503kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで2.01ｍ、端末スパンで2.76ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式DF750、延長15.0ｍ、柵高3.5ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量2400㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー753kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで1.72ｍ、端末スパンで2.49ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式DF300、延長15.0ｍ、柵高3.5ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量965㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー302kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで2.36ｍ、端末スパンで2.50ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式DF500、延長15.0ｍ、柵高3.5ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量1580㎏、重錘衝突速度25.2ｍ/s、衝突エネルギー503kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで2.01ｍ、端末スパンで2.76ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・温泉地域などの酸に対する影響がある場合には、金網部品にアルミ亜鉛合金メッキを施した仕様がある（補完情報より）。\n・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式DF750、延長15.0ｍ、柵高3.5ｍ、支柱間隔5.0ｍ、重錘重量2400㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー753kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで1.72ｍ、端末スパンで2.49ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の酸に対する影響がある場合は、タフコーティッド（変性飽和ポリエステル樹脂塗装）仕様での対応が可能（補完情報より）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TGF-33-300、延長30.0ｍ、柵高3.3ｍ、支柱間隔10.0ｍ、重錘重量980㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー300kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで2.0ｍ、端末スパンで2.0ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の酸に対する影響がある場合は、タフコーティッド（変性飽和ポリエステル樹脂塗装）仕様での対応が可能（補完情報より）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TGF-33-550、延長30.0ｍ、柵高3.3ｍ、支柱間隔10.0ｍ、重錘重量1720㎏、重錘衝突速度25.7ｍ/s、衝突エネルギー550kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで2.4ｍ、端末スパンで2.7ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の酸に対する影響がある場合は、タフコーティッド（変性飽和ポリエステル樹脂塗装）仕様での対応が可能（補完情報より）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TGF-33-300、延長30.0ｍ、柵高3.3ｍ、支柱間隔10.0ｍ、重錘重量980㎏、重錘衝突速度25.0ｍ/s、衝突エネルギー300kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで2.0ｍ、端末スパンで2.0ｍであることを確認（補完情報より）。",null,"・塩害対策仕様については、現場条件に応じ、適宜検討すること（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の特殊条件については、現場条件に応じ、施工実績、開発会社の意見等を勘案して要検討（WGからのコメント）。\n・温泉地域等の酸に対する影響がある場合は、タフコーティッド（変性飽和ポリエステル樹脂塗装）仕様での対応が可能（補完情報より）。\n・実物大重錘衝突実験を実施し、型式TGF-33-550、延長30.0ｍ、柵高3.3ｍ、支柱間隔10.0ｍ、重錘重量1720㎏、重錘衝突速度25.7ｍ/s、衝突エネルギー550kJの条件においての阻止面の最大張り出し量は、中間スパンで2.4ｍ、端末スパンで2.7ｍであることを確認（補完情報より）。"]
["㉙",null,"施工性(留意事項含む）",null,null,"・土砂部用アンカーにおいて、標準型で耐力を満足しない場合は、アンカー長の延長や太径の規格への変更を検討する（NETIS情報より）。\n・土質条件よりアンカー種別を確認する（NETIS情報より）。",null,"・GMネットの重量（0.68kg/㎡）は従来技術の1/4程度であり、作業性がよい（NETIS情報より）。\n・形状保持性の高い繊維網（モノフィラメントを形状保持材として挿入）であるため、現地加工が容易である（NETIS情報より）。",null,"・周囲への張出しが不要であり、架設面積及び用地面積の縮小が図れ、施工範囲周辺の施設等の影響を軽減できる（NETIS情報より）。\n・施工範囲の端部にアンカー連結板を用いるため、新たなロープの連結が容易であり、隣接工区への延伸施工ができる（NETIS情報より）。",null,"・支柱間隔を最大15mまで拡張できるため、支柱及びアンカー設置本数が減少するため、施工性の向上が期待できる（NETIS情報より）。",null,"・アンカーは岩部を対象にした岩部用アンカーを基本とする。表土がある場合は表土を掘削し、岩用アンカーとコンクリートを組み合わせて岩着する（NETIS情報より）。",null,"・アンカーは岩部を対象にした岩部用アンカーを基本とする。表土がある場合は表土を掘削し、岩用アンカーとコンクリートを組み合わせて岩着する（NETIS情報より）。",null,"・高耐久STKネットの重量（0.59kg/m2）は従来技術の約1/5であり、作業性がよい（補完情報より）。\n・ネットは、絶縁性であるため、感電がなく安全である（補完情報より）。",null,"・高耐久STKネットの重量（0.59kg/m2）は従来技術の約1/5であり、作業性がよい（補完情報より）。\n・ネットは、絶縁性であるため、感電がなく安全である（補完情報より）。",null,"・テンションバーは、季節による寒暖差でワイヤロープが伸縮することを考慮して設置すること（NETIS情報より）。\n・テンションバーの伸び量は、5mm以上～11mm以下とし、テンションバーの伸びを確認する（補完情報より）。",null,"・本工法は斜面に添わせて架設することから縦及び横主ロープ間隔は斜面の起伏の影響を受け易い為、アンカー位置のマーキングは、施工面の通りの良い箇所に縦及び横方向の管理基本軸を設ける（NETIS情報より）。\n・巨木など、伐採できない場合は、その部分を避けての施工も可能である（NETIS情報より）。",null,"・高強度金網を併用することで、従来のワイヤロープ伏工と比較して、ワイヤロープの設置間隔が拡張され、ワイヤロープ張作業等が削減できるため、施工性の向上が図れる（NETIS情報より）。\n・張出のアンカーを必要としないため、余分な用地取得が不要である（NETIS情報・補完情報より）。",null,"・金網同士の結合部（ラップ部）には結合コイルを隙間なく2列配置すること（NETIS情報より）。\n・特に効果の高い適用範囲は、大規模な落石エネルギーに対応可なため、斜面上方の用地取得や落石予防工の設置が困難な箇所や大規模な不安定岩塊が多く存在し、落石予防工と落石防護工の併用が必要となる斜面である（補完情報より）。",null,"・施工機械はエアーハンマー式削孔機械を用いる（NETIS情報より）。\n・特に効果の高い適用範囲として、基礎設置が困難な路肩の狭い斜面、縦断、平面勾配が大きな斜面、短い延長で落石対策が必要な箇所である（補完情報より）。",null,"・施工機械はエアーハンマー式削孔機械を用いる（NETIS情報より）。\n・特に効果の高い適用範囲として、基礎設置が困難な路肩の狭い斜面、縦断、平面勾配が大きな斜面、短い延長で落石対策が必要な箇所である（補完情報より）。",null,"・施工機械はエアーハンマー式削孔機械を用いる（NETIS情報より）。\n・特に効果の高い適用範囲として、基礎設置が困難な路肩の狭い斜面、縦断、平面勾配が大きな斜面、短い延長で落石対策が必要な箇所である（補完情報より）。",null,"・施工機械はエアーハンマー式削孔機械を用いる（NETIS情報より）。\n・特に効果の高い適用範囲として、基礎設置が困難な路肩の狭い斜面、縦断、平面勾配が大きな斜面、短い延長で落石対策が必要な箇所である（補完情報より）。",null,"・設計時は、支柱根入部設計時の地盤状況(N値等)の設定は、ボーリング等の地質調査を行い確認する。また、落石を受けた場合、支柱の塑性変形と緩衝金具内のロープの滑りにより柵に突出量が発生するため、柵の突出量が防護対象施設に干渉しない位置での計画が必要となる（補完情報より）。\n・施工時は、削孔機械用の足場が必要となる場合がある（補完情報より）。\n・ワイヤロープの余長管理が必要となる（補完情報より）。",null,"・設計時は、支柱根入部設計時の地盤状況(N値等)の設定は、ボーリング等の地質調査を行い確認する。また、落石を受けた場合、支柱の塑性変形と緩衝金具内のロープの滑りにより柵に突出量が発生するため、柵の突出量が防護対象施設に干渉しない位置での計画が必要となる（補完情報より）。\n・施工時は、削孔機械用の足場が必要となる場合がある（補完情報より）。\n・ワイヤロープの余長管理が必要となる（補完情報より）。",null,"・設計時は、支柱根入部設計時の地盤状況(N値等)の設定は、ボーリング等の地質調査を行い確認する。また、落石を受けた場合、支柱の塑性変形と緩衝金具内のロープの滑りにより柵に突出量が発生するため、柵の突出量が防護対象施設に干渉しない位置での計画が必要となる（補完情報より）。\n・施工時は、削孔機械用の足場が必要となる場合がある（補完情報より）。\n・ワイヤロープの余長管理が必要となる（補完情報より）。",null,"・設計時は、支柱根入部設計時の地盤状況(N値等)の設定は、ボーリング等の地質調査を行い確認する。また、落石を受けた場合、支柱の塑性変形と緩衝金具内のロープの滑りにより柵に突出量が発生するため、柵の突出量が防護対象施設に干渉しない位置での計画が必要となる（補完情報より）。\n・施工時は、削孔機械用の足場が必要となる場合がある（補完情報より）。\n・ワイヤロープの余長管理が必要となる（補完情報より）。",null,"・柵設置箇所は、設置後に表層が洗掘されて柵と地山の間に隙間ができてしまう可能性がある。そのため,施工前に十分に法面清掃を行う必要がある（NETIS情報より）。\n・特に効果の高い適用範囲は、道路際や家屋背面などで設置範囲が狭く、コンクリート構造物が設置できない狭隘な箇所である（補完情報より）。",null,"・擁壁がカーブ形状の場合、間隔保持材(全ねじ異形棒鋼)が設置できないことが考えられる。この場合、同様の効果を得られるワイヤロープに仕様を変更する必要がある（NETIS情報より）。\n・特に効果の高い適用範囲は、既設擁壁上に設置が求められる場所や道路際等の建築限界に近接している場所である(補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、長大斜面のような落下高が高く、落石エネルギーが大きくなる条件で斜面中腹に設置できる場所やコンクリート基礎の打設が困難な急勾配斜面である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、長大斜面のような落下高が高く、落石エネルギーが大きくなる条件で斜面中腹に設置できる場所やコンクリート基礎の打設が困難な急勾配斜面である（補完情報より）。",null,"・設計時には、突出量を考慮し防護対象からのクリアランスをとること（補完情報より）。\n・施工時、現場条件に応じて大口径ボーリング施工用の仮設足場が必要となる（補完情報より）。\n・ワイヤロープ緩衝装置部ではスリップ余長の管理を必要とする（補完情報より）。",null,"・設計時には、突出量を考慮し防護対象からのクリアランスをとること（補完情報より）。\n・施工時、現場条件に応じて大口径ボーリング施工用の仮設足場が必要となる（補完情報より）。\n・ワイヤロープ緩衝装置部ではスリップ余長の管理を必要とする（補完情報より）。",null,"・設計時には、突出量を考慮し防護対象からのクリアランスをとること（補完情報より）。\n・施工時、現場条件に応じて大口径ボーリング施工用の仮設足場が必要となる（補完情報より）。\n・ワイヤロープ緩衝装置部ではスリップ余長の管理を必要とする（補完情報より）。",null,"・設計時には、突出量を考慮し防護対象からのクリアランスをとること（補完情報より）。\n・施工時、現場条件に応じて大口径ボーリング施工用の仮設足場が必要となる（補完情報より）。\n・ワイヤロープ緩衝装置部ではスリップ余長の管理を必要とする（補完情報より）。",null,"・設計時には、突出量を考慮し防護対象からのクリアランスをとること（補完情報より）。\n・施工時、現場条件に応じて大口径ボーリング施工用の仮設足場が必要となる（補完情報より）。\n・ワイヤロープ緩衝装置部ではスリップ余長の管理を必要とする（補完情報より）。",null,"・設計時には、突出量を考慮し防護対象からのクリアランスをとること（補完情報より）。\n・施工時、現場条件に応じて大口径ボーリング施工用の仮設足場が必要となる（補完情報より）。\n・ワイヤロープ緩衝装置部ではスリップ余長の管理を必要とする（補完情報より）。",null,"・設計時には、突出量を考慮し防護対象からのクリアランスをとること（補完情報より）。\n・施工時、現場条件に応じて大口径ボーリング施工用の仮設足場が必要となる（補完情報より）。\n・ワイヤロープ緩衝装置部ではスリップ余長の管理を必要とする（補完情報より）。",null,"・設計時には、突出量を考慮し防護対象からのクリアランスをとること（補完情報より）。\n・施工時、現場条件に応じて大口径ボーリング施工用の仮設足場が必要となる（補完情報より）。\n・ワイヤロープ緩衝装置部ではスリップ余長の管理を必要とする（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、基礎を必要とせず仮設防護柵としても活用可能であり、張出量が少ないため、道路際での設置にも有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、基礎を必要とせず仮設防護柵としても活用可能であり、張出量が少ないため、道路際での設置にも有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、基礎を必要とせず仮設防護柵としても活用可能であり、張出量が少ないため、道路際での設置にも有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、基礎を必要とせず仮設防護柵としても活用可能であり、張出量が少ないため、道路際での設置にも有効である（補完情報より）。",null,"・斜面上に設置するため、道路脇に擁壁設置スペースがない場所では特に効果が高い（補完情報より）。\n・上部工架設用の足場が必要。また、現場状況に応じて、別途削孔機械用の足場が必要となることもある（補完情報より）。\n・保全対象物から落石衝突時の金網突出量(4m程度)の離隔を確保する（補完情報より）。",null,"・斜面上に設置するため、道路脇に擁壁設置スペースがない場所では特に効果が高い（補完情報より）。\n・上部工架設用の足場が必要。また、現場状況に応じて、別途削孔機械用の足場が必要となることもある（補完情報より）。\n・保全対象物から落石衝突時の金網突出量(4m程度)の離隔を確保する（補完情報より）。",null,"・斜面上に設置するため、道路脇に擁壁設置スペースがない場所では特に効果が高い（補完情報より）。\n・上部工架設用の足場が必要。また、現場状況に応じて、別途削孔機械用の足場が必要となることもある（補完情報より）。\n・保全対象物から落石衝突時の金網突出量(4m程度)の離隔を確保する（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、急傾斜地や長大斜面下部である（補完情報より）。\n・起伏の凹凸部でネットの下部と地山との間に隙間ができないように設置すること（NETIS情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、急傾斜地や長大斜面下部である（補完情報より）。\n・起伏の凹凸部でネットの下部と地山との間に隙間ができないように設置すること（NETIS情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、急傾斜地や長大斜面下部である（補完情報より）。\n・起伏の凹凸部でネットの下部と地山との間に隙間ができないように設置すること（NETIS情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、急傾斜地や長大斜面下部である（補完情報より）。\n・起伏の凹凸部でネットの下部と地山との間に隙間ができないように設置すること（NETIS情報より）。",null,"・地盤条件の確認(極限周面摩擦値：地盤種類N値により推定することが多い)が必要（補完情報より）。\n・イージーネットの伸びにより道路際での設置は不適（補完情報より）。",null,"・地盤条件の確認(極限周面摩擦値：地盤種類N値により推定することが多い)が必要（補完情報より）。\n・イージーネットの伸びにより道路際での設置は不適（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高く、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・緩衝金具の効果により、アンカーに一定以上の負荷がかからないため、地盤の悪い箇所への適用性に優れる（補完情報より）。",null,"・緩衝金具の効果により、アンカーに一定以上の負荷がかからないため、地盤の悪い箇所への適用性に優れる（補完情報より）。",null,"・緩衝金具の効果により、アンカーに一定以上の負荷がかからないため、地盤の悪い箇所への適用性に優れる（補完情報より）。",null,"・緩衝金具の効果により、アンカーに一定以上の負荷がかからないため、地盤の悪い箇所への適用性に優れる（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、落石エネルギー1630kJ以下の落石や崩壊土砂の危険性のある斜面。また、杭式基礎の場合、比較的脆弱な地盤でも値入長をのばすことにより対応可能である（補完情報より）。",null,"・落石の発生源対策ができない場合には、対応できる落石運動エネルギーが大きいため、待受け型防護柵が効果的である。また、樹木の伐採や地山の掘削を少なくできるため、自然環境や景観性を重視した防災対策にも効果的である（NETIS・補完情報より）。",null,"・落石の発生源対策ができない場合には、対応できる落石運動エネルギーが大きいため、待受け型防護柵が効果的である。また、樹木の伐採や地山の掘削を少なくできるため、自然環境や景観性を重視した防災対策にも効果的である（NETIS・補完情報より）。",null,"・落石の発生源対策ができない場合には、対応できる落石運動エネルギーが大きいため、待受け型防護柵が効果的である。また、樹木の伐採や地山の掘削を少なくできるため、自然環境や景観性を重視した防災対策にも効果的である（NETIS・補完情報より）。",null,"・落石の発生源対策ができない場合には、対応できる落石運動エネルギーが大きいため、待受け型防護柵が効果的である。また、樹木の伐採や地山の掘削を少なくできるため、自然環境や景観性を重視した防災対策にも効果的である（NETIS・補完情報より）。",null,"・落石の発生源対策ができない場合には、対応できる落石運動エネルギーが大きいため、待受け型防護柵が効果的である。また、樹木の伐採や地山の掘削を少なくできるため、自然環境や景観性を重視した防災対策にも効果的である（NETIS・補完情報より）。",null,"・落石の発生源対策ができない場合には、対応できる落石運動エネルギーが大きいため、待受け型防護柵が効果的である。また、樹木の伐採や地山の掘削を少なくできるため、自然環境や景観性を重視した防災対策にも効果的である（NETIS・補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高い。また、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高い。また、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高い。また、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高い。また、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高い。また、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲は、従来型落石防護柵（H鋼）で防護出来ない50kJ以上の落石エネルギーに対して効果が高い。また、張出量が少ないため、道路際での設置に有効である（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲　①交通量が多く、長期間の規制が出来ない箇所。②平面勾配が少なく、直線的な斜面の沿道（補完情報より）。\n・杭削孔にはダウンザホールハンマを用いるため、機械を据えるスペースの確保が必要となる（補完情報より）。\n・25t吊ラフテレーンクレーンを使用する場合は風速に留意する（強風時は使用禁止とする）（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲　①交通量が多く、長期間の規制が出来ない箇所。②平面勾配が少なく、直線的な斜面の沿道（補完情報より）。\n・杭削孔にはダウンザホールハンマを用いるため、機械を据えるスペースの確保が必要となる（補完情報より）。\n・25t吊ラフテレーンクレーンを使用する場合は風速に留意する（強風時は使用禁止とする）（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲　①交通量が多く、長期間の規制が出来ない箇所。②平面勾配が少なく、直線的な斜面の沿道（補完情報より）。\n・杭削孔にはダウンザホールハンマを用いるため、機械を据えるスペースの確保が必要となる（補完情報より）。\n・25t吊ラフテレーンクレーンを使用する場合は風速に留意する（強風時は使用禁止とする）（補完情報より）。",null,"・特に効果の高い適用範囲　①交通量が多く、長期間の規制が出来ない箇所。②平面勾配が少なく、直線的な斜面の沿道（補完情報より）。\n・杭削孔にはダウンザホールハンマを用いるため、機械を据えるスペースの確保が必要となる（補完情報より）。\n・25t吊ラフテレーンクレーンを使用する場合は風速に留意する（強風時は使用禁止とする）（補完情報より）。"]
["㉚",null,"その他（留意事項含む）",null,null,"・ネット間隔よりも小さい転石等が点在する場合は、ハニーネットを併用することで対応可能（NETIS情報より）。\n・ワイヤロープ及びハニーネット（金網）をアンカーで固定させ落石を予防するため、基本的にはメンテナンスフリーであるが、一般的な維持管理（落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認及び捕捉した落石の除去等）や地震等発生後の破損の有無の確認は必要である（NETIS情報・補完情報より）。\n・試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・衝突試験は、防護柵において実施された結果である（補完情報より）。\n・試験結果は、自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・周囲への張出しが不要であり、架設面積及び用地面積の縮小が図れ、環境への配慮が必要な斜面では立竹木の伐採を最小限にできる（NETIS情報より）。\n・ワイヤロープ及び厚ネット（金網）をアンカーで固定させ落石を予防するため、基本的にはメンテナンスフリーだが、一般的な維持管理（落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認及び捕捉した落石の除去等）や地震等発生後の破損の有無の確認は必要である（NETIS情報・補完情報より）。\n・試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・支柱高を高く設置することで、ネットの設置面積を縮小できるため、伐採範囲が減少し、環境への負荷低減が期待できる（NETIS情報より）。\n・落石に対する耐久性の向上により、基本的にはメンテナンスフリーだが、一般的な維持管理（落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認及び捕捉した落石の除去等）や地震等発生後の破損の有無の確認は必要である（NETIS情報・補完情報より）。\n・試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・技術概要にメンテナンスフリーとあるが、一般的な維持管理（落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認及び捕捉した落石の除去等）や地震等発生後の破損の有無の確認は必要である（補完情報より）。\n・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・技術概要にメンテナンスフリーとあるが、一般的な維持管理（落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認及び捕捉した落石の除去等）や地震等発生後の破損の有無の確認は必要である（補完情報より）。\n・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・本技術は、金網に関する技術であり、他の部材（ロープ、アンカー等）は従来技術と同様の規格となるため、現場条件に応じて仕様の検討が必要である（補完情報より）。\n・ネットはポリエステル樹脂製のため、230℃以上の環境下での使用は不可（補完情報より）。\n・試験結果は民間企業への委託によるものである（補完情報より）。",null,"・本技術は、金網に関する技術であり、他の部材（ロープ、アンカー等）は従来技術と同様の規格となるため、現場条件に応じて仕様の検討が必要である（補完情報より）。\n・ネットはポリエステル樹脂製のため、230℃以上の環境下での使用は不可（補完情報より）。\n・試験結果は民間企業への委託によるものである（補完情報より）。",null,"・ロープ間隔よりも小さい転石等が点在する場合は、金網（3型）を併用することで対応可能（補完情報より）。\n・３型は、立木が少ない個所で50φ以下の転石まで予防可能（下方に他の防護施設がない場合）（補完情報より）。\n・試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・ワイヤロープ及び厚ネットをアンカーで固定させ落石を予防するため、基本的にはメンテナンスフリーであるが、一般的な維持管理（落石発生による変形や経年劣化による腐食等の確認及び捕捉した落石の除去等）や地震等発生後の破損の有無の確認は必要である（NETIS情報・補完情報より）。\n・試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・ワイヤロープと高強度金網を一体化させたワイヤロープ伏工であり、ロープ交点をアンカーで固定させ落石を予防するため、基本的にはメンテナンスフリーだが、一般的な維持管理（経年劣化による腐食等の定期的な確認）や地震等発生後の補足している岩の変状及び各部材破損の有無の確認は必要である（NETIS情報・補完情報より）。\n・試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・ネットタイプのKB-NH3.2-1型、KB-NH3.2-2型、KB-NH4.0-1型、KB-NH5.0-1型、KB-NF5.0-1型は建設技術審査証明を取得しており、建設技術審査証明の適用範囲は設置高さ30m以下、支柱間隔14m以下となる（補完情報より）。\n・強靭防護網は、ネットタイプとロープタイプの2タイプがあり、ネットタイプは、金網の強度を向上させた硬厚金網および高強度金網を主とした阻止面構成であり、ロープタイプは、ワイヤロープを縦横に密に配置しワイヤロープを主とした阻止面構成になっている（NETIS情報より）。\n・落石発生時を想定し、ネットの変形が保全対象となる道路へ及ぼす影響を確認すること（NETIS情報より)。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。\n・鋼管杭の設計杭長が6mを超える場合は適用不可（補完情報より）。\n・衝突時は張り出しするので、道路建築限界の確認が必要（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。\n・鋼管杭の設計杭長が6mを超える場合は適用不可（補完情報より）。\n・衝突時は張り出しするので、道路建築限界の確認が必要（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。\n・鋼管杭の設計杭長が6mを超える場合は適用不可（補完情報より）。\n・衝突時は張り出しするので、道路建築限界の確認が必要（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。\n・鋼管杭の設計杭長が6mを超える場合は適用不可（補完情報より）。\n・衝突時は張り出しするので、道路建築限界の確認が必要（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。\n・既設構造物上(擁壁等上)に設置する場合、構造物高さが2m以上から対応が可能(補完情報より）。\n・留意事項として、構造物前面の勾配の調査が必要、構造物表面に極端な凹凸がある場合は別途検討が必要、鉄筋コンクリート擁壁の場合は鉄筋位置の確認が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。\n・適用不可範囲は、用地が狭く、吊ロープ及び横ロープアンカーが設置できない場所、アンカーの耐力が期待できない場所、設置箇所が地すべり面内であるとき及び雪崩や土石流が発生しやすい場所である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。\n・適用不可範囲は、用地が狭く、吊ロープ及び横ロープアンカーが設置できない場所、アンカーの耐力が期待できない場所、設置箇所が地すべり面内であるとき及び雪崩や土石流が発生しやすい場所である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・積雪地域においては、積雪用の柵構造を用意している（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・積雪地域においては、積雪用の柵構造を用意している（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・積雪地域においては、積雪用の柵構造を用意している（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・積雪地域においては、積雪用の柵構造を用意している（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・積雪地域においては、積雪用の柵構造を用意している（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・積雪地域においては、積雪用の柵構造を用意している（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・積雪地域においては、積雪用の柵構造を用意している（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・積雪地域においては、積雪用の柵構造を用意している（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は落石防護柵に関する情報であり、崩壊土砂（TYPE-E）、雪崩予防（TYPE-S）に関する情報は、別途調査が必要となる（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は落石防護柵に関する情報であり、崩壊土砂（TYPE-E）、雪崩予防（TYPE-S）に関する情報は、別途調査が必要となる（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は落石防護柵に関する情報であり、崩壊土砂（TYPE-E）、雪崩予防（TYPE-S）に関する情報は、別途調査が必要となる（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社基準によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・落石エネルギーによりイージーネットの選定と、現場条件によるタイプの選定が可能。落石対策はスタンダードタイプ(ポケット式)、マルチタイプ(立木式)、カバータイプ(覆式)の3タイプを選択することができる（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・落石エネルギーによりイージーネットの選定と、現場条件によるタイプの選定が可能。落石対策はスタンダードタイプ(ポケット式)、マルチタイプ(立木式)、カバータイプ(覆式)の3タイプを選択することができる（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・ダウンザホールハンマー工で大型重機を使用する為、搬入・設置計画が必要である（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。\n・崩壊土砂兼用柵とする場合は、別途検討が必要である（WGからのコメント）。\n・擁壁一体型とする場合は、擁壁の転倒等に対する検討を行うこと（WGからのコメント）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。\n・崩壊土砂兼用柵とする場合は、別途検討が必要である（WGからのコメント）。\n・擁壁一体型とする場合は、擁壁の転倒等に対する検討を行うこと（WGからのコメント）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。\n・崩壊土砂兼用柵とする場合は、別途検討が必要である（WGからのコメント）。\n・擁壁一体型とする場合は、擁壁の転倒等に対する検討を行うこと（WGからのコメント）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。\n・本比較表は、中・大規模な落石に対応するHRF(ハイパワーロックフェンス)工法で比較しており、対応落石エネルギーは500kJ～1630kJである。その他、比較的小規模な落石に対応するPCF（パワーキャッチフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～500kJ）や、崩壊土砂に対応するHEF（ハイパワーアースフェンス）工法（対応落石エネルギー250kJ～1100kJ、崩壊土砂と落石の兼用防護柵）もある（NETIS ・補完情報より）。\n・崩壊土砂兼用柵とする場合は、別途検討が必要である（WGからのコメント）。\n・擁壁一体型とする場合は、擁壁の転倒等に対する検討を行うこと（WGからのコメント）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・実物大試験結果は自社試験によるものである（補完情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・実物大試験結果は自社試験によるものである。\n・特殊形状の緩衝装置を用いており、落石捕捉時の張り出し量が少ないため、保全対象物からの離隔距離を少なくできる（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・実物大試験結果は自社試験によるものである。\n・特殊形状の緩衝装置を用いており、落石捕捉時の張り出し量が少ないため、保全対象物からの離隔距離を少なくできる（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・実物大試験結果は自社試験によるものである。\n・特殊形状の緩衝装置を用いており、落石捕捉時の張り出し量が少ないため、保全対象物からの離隔距離を少なくできる（NETIS情報より）。",null,"・九州地方（国土交通省）での活用実績はない（評価情報より）。\n・実物大試験結果は自社試験によるものである。\n・特殊形状の緩衝装置を用いており、落石捕捉時の張り出し量が少ないため、保全対象物からの離隔距離を少なくできる（NETIS情報より）。"]
[]
[]
[]
[null,null,"費用","施工費用",null,{"$f":"G37","v":14630},null,{"$f":"I37","v":2712},null,{"$f":"K37","v":16300},null,{"$f":"M37","v":5300},null,{"$f":"O37","v":9800},null,{"$f":"Q37","v":14950},null,{"$f":"S37","v":2636},null,{"$f":"U37","v":3481},null,{"$f":"W37","v":13022},null,{"$f":"Y37","v":18710},null,{"$f":"AA37","v":10934},null,{"$f":"AC37","v":"4,836円/m2"},null,{"$f":"AE37","v":72000},null,{"$f":"AG37","v":97760},null,{"$f":"AI37","v":65100},null,{"$f":"AK37","v":89070},null,{"$f":"AM37","v":99158},null,{"$f":"AO37","v":100816},null,{"$f":"AQ37","v":54738},null,{"$f":"AS37","v":56397},null,{"$f":"AU37","v":124555},null,{"$f":"AW37","v":184494},null,{"$f":"AY37","v":122700},null,{"$f":"BA37","v":122700},null,{"$f":"BC37","v":98391},null,{"$f":"BE37","v":99107},null,{"$f":"BG37","v":100630},null,{"$f":"BI37","v":110463},null,{"$f":"BK37","v":58049},null,{"$f":"BM37","v":58765},null,{"$f":"BO37","v":60404},null,{"$f":"BQ37","v":70238},null,{"$f":"BS37","v":46663},null,{"$f":"BU37","v":42258},null,{"$f":"BW37","v":46663},null,{"$f":"BY37","v":42258},null,{"$f":"CA37","v":138937},null,{"$f":"CC37","v":144164},null,{"$f":"CE37","v":153479},null,{"$f":"CG37","v":192898},null,{"$f":"CI37","v":215411},null,{"$f":"CK37","v":226244},null,{"$f":"CM37","v":262553},null,{"$f":"CO37","v":129151},null,{"$f":"CQ37","v":165608},null,{"$f":"CS37","v":73027},null,{"$f":"CU37","v":122053},null,{"$f":"CW37","v":120537},null,{"$f":"CY37","v":124422},null,{"$f":"DA37","v":124963},null,{"$f":"DC37","v":140786},null,{"$f":"DE37","v":70067},null,{"$f":"DG37","v":60665},null,{"$f":"DI37","v":58487},null,{"$f":"DK37","v":62234},null,{"$f":"DM37","v":63256},null,{"$f":"DO37","v":77332},null,{"$f":"DQ37","v":65800},null,{"$f":"DS37","v":82100},null,{"$f":"DU37","v":93100},null,{"$f":"DW37","v":91700},null,{"$f":"DY37","v":146414},null,{"$f":"EA37","v":146414},null,{"$f":"EC37","v":158254},null,{"$f":"EE37","v":176437},null,{"$f":"EG37","v":74389},null,{"$f":"EI37","v":74389},null,{"$f":"EK37","v":86579},null,{"$f":"EM37","v":105262},null,{"$f":"EO37","v":235387},null,{"$f":"EQ37","v":296926},null,{"$f":"ES37","v":303399},null,{"$f":"EU37","v":340364},null,{"$f":"EW37","v":187571},null,{"$f":"EY37","v":196363},null,{"$f":"FA37","v":207223},null,{"$f":"FC37","v":222416},null,{"$f":"FE37","v":214186},null,{"$f":"FG37","v":238648},null,{"$f":"FI37","v":107469},null,{"$f":"FK37","v":103106},null,{"$f":"FM37","v":106348},null,{"$f":"FO37","v":52669},null,{"$f":"FQ37","v":42085},null,{"$f":"FS37","v":50250},null,{"$f":"FU37","v":"84,000円/m"},null,{"$f":"FW37","v":"92,000円/m"},null,{"$f":"FY37","v":"70,000円/m"},null,{"$f":"GA37","v":"78,000円/m"}]
[null,null,null,"改良材材料費",null,{"$f":"G38","v":15110},null,3520,null,16300,null,7600,null,19700,null,34050,null,5947,null,8316,null,14535,null,16740,null,11346,null,"21,131円/m2",null,140500,null,147300,null,137290,null,144090,null,122855,null,160187,null,122855,null,160187,null,466434,null,193539,null,139440,null,139440,null,137381,null,164664,null,199889,null,236547,null,137381,null,164664,null,199889,null,236547,null,113194,null,140689,null,113194,null,140689,null,129160,null,142571,null,201912,null,263253,null,379514,null,411207,null,501444,null,122686,null,133931,null,171865,null,264067,null,354613,null,355765,null,411455,null,594730,null,171865,null,264067,null,349702,null,350013,null,407347,null,588403,null,73800,null,99400,null,128500,null,138700,null,369697,null,385384,null,432243,null,514596,null,369697,null,385384,null,432243,null,514596,null,301027,null,316714,null,355337,null,437690,null,369522,null,418962,null,494996,null,557590,null,427596,null,530713,null,178523,null,319838,null,359575,null,178523,null,315312,null,353205,null,"185,000円/m",null,"248,000円/m",null,"185,000円/m",null,"248,000円/m"]
[null,null,null,"合計",null,29740,null,{"$f":"I39","v":6232},null,32600,null,12900,null,29500,null,49000,null,8583,null,11797,null,27557,null,35450,null,22280,null,"25,967円/m2",null,212500,null,245060,null,202390,null,233160,null,222013,null,261003,null,177593,null,216584,null,590989,null,378033,null,262140,null,262140,null,235772,null,263771,null,300519,null,347010,null,195430,null,223429,null,260293,null,306785,null,159857,null,182947,null,159857,null,182947,null,268097,null,286735,null,355391,null,456151,null,594925,null,637451,null,763997,null,251837,null,299539,null,244892,null,386120,null,475150,null,480187,null,536418,null,735516,null,241932,null,324732,null,408189,null,412248,null,470603,null,665735,null,139600,null,181500,null,221600,null,230400,null,516111,null,531798,null,590497,null,691033,null,444086,null,459773,null,518822,null,619858,null,536414,null,613640,null,658736,null,778054,null,557093,null,615325,null,702219,null,780007,null,641782,null,769361,null,285992,null,422944,null,465923,null,231192,null,357397,null,403455,null,"269,000円/m",null,"340,000円/m",null,"255,000円/m",null,"326,000円/m"]
[null,null,null,"標準施工規模",null,"144m2",null,"1,000m2",null,"400m2",null,"720m2",null,"593m2",null,"569m2",null,"640m2",null,"600m2",null,"150m2",null,"144m2",null,"400m2",null,"390m2",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m",null,"60m"]
[null,null,"施工日数",null,null,0.05,null,8.9999999999999993E-3,null,0.05,null,2.5000000000000001E-2,null,0.04,null,0.06,null,0.01,null,1.4E-2,null,9.9000000000000005E-2,null,0.04,null,"未回答",null,"0.022日/m2",null,0.23799999999999999,null,0.26300000000000001,null,0.222,null,0.25,null,0.52600000000000002,null,0.52600000000000002,null,0.26300000000000001,null,0.28599999999999998,null,0.76900000000000002,null,0.66700000000000004,null,0.5,null,0.5,null,0.625,null,0.625,null,0.625,null,0.66700000000000004,null,0.25,null,0.25,null,0.25,null,0.30299999999999999,null,0.30299999999999999,null,0.28599999999999998,null,0.30299999999999999,null,0.28599999999999998,null,0.76900000000000002,null,0.83299999999999996,null,0.90900000000000003,null,1.2,null,1.28,null,1.32,null,1.42,null,0.66700000000000004,null,0.71399999999999997,null,0.45500000000000002,null,0.66700000000000004,null,0.71399999999999997,null,0.66700000000000004,null,0.66700000000000004,null,0.76900000000000002,null,0.45500000000000002,null,0.37,null,0.4,null,0.35699999999999998,null,0.37,null,0.47599999999999998,null,0.435,null,0.51800000000000002,null,0.56799999999999995,null,0.56799999999999995,null,0.76900000000000002,null,0.76900000000000002,null,0.76900000000000002,null,0.90900000000000003,null,0.38500000000000001,null,0.38500000000000001,null,0.435,null,0.52600000000000002,null,0.45500000000000002,null,0.45500000000000002,null,0.5,null,0.55600000000000005,null,1,null,1,null,1,null,1.111,null,1,null,1.111,null,0.55600000000000005,null,0.55600000000000005,null,0.55600000000000005,null,0.25,null,0.25,null,0.25,null,"0.256日/m",null,"0.286日/m",null,"0.244日/m",null,"0.250日/m"]
[null,null,null,"経済性",null,{"$f":"G44","v":"-"},null,{"$f":"I44","v":"（6,232-8,020）/8,020=-22.3%"},null,{"$f":"K44","v":"-"},null,{"$f":"M44","v":"-"},null,{"$f":"O44","v":"-"},null,{"$f":"Q44","v":"-"},null,{"$f":"S44","v":"（8,583-8,020）/8,020=7.0%"},null,{"$f":"U44","v":"-"},null,{"$f":"W44","v":"-"},null,{"$f":"Y44","v":"-"},null,{"$f":"AA44","v":"-"},null,{"$f":"AC44","v":"-"},null,{"$f":"AE44","v":"-"},null,{"$f":"AG44","v":"-"},null,{"$f":"AI44","v":"（202,390-101,722）/101,722=99.0%"},null,{"$f":"AK44","v":"-"},null,{"$f":"AM44","v":"-"},null,{"$f":"AO44","v":"-"},null,{"$f":"AQ44","v":"-"},null,{"$f":"AS44","v":"-"},null,{"$f":"AU44","v":"-"},null,{"$f":"AW44","v":"-"},null,{"$f":"AY44","v":"-"},null,{"$f":"BA44","v":"-"},null,{"$f":"BC44","v":"-"},null,{"$f":"BE44","v":"-"},null,{"$f":"BG44","v":"-"},null,{"$f":"BI44","v":"-"},null,{"$f":"BK44","v":"-"},null,{"$f":"BM44","v":"-"},null,{"$f":"BO44","v":"-"},null,{"$f":"BQ44","v":"-"},null,{"$f":"BS44","v":"-"},null,{"$f":"BU44","v":"-"},null,{"$f":"BW44","v":"（159,857-101,722）/101,722=57.2%"},null,{"$f":"BY44","v":"-"},null,{"$f":"CA44","v":"-"},null,{"$f":"CC44","v":"-"},null,{"$f":"CE44","v":"-"},null,{"$f":"CG44","v":"-"},null,{"$f":"CI44","v":"-"},null,{"$f":"CK44","v":"-"},null,{"$f":"CM44","v":"-"},null,{"$f":"CO44","v":"-"},null,{"$f":"CQ44","v":"-"},null,{"$f":"CS44","v":"-"},null,{"$f":"CU44","v":"-"},null,{"$f":"CW44","v":"-"},null,{"$f":"CY44","v":"-"},null,{"$f":"DA44","v":"-"},null,{"$f":"DC44","v":"-"},null,{"$f":"DE44","v":"-"},null,{"$f":"DG44","v":"-"},null,{"$f":"DI44","v":"-"},null,{"$f":"DK44","v":"-"},null,{"$f":"DM44","v":"-"},null,{"$f":"DO44","v":"-"},null,{"$f":"DQ44","v":"-"},null,{"$f":"DS44","v":"-"},null,{"$f":"DU44","v":"-"},null,{"$f":"DW44","v":"-"},null,{"$f":"DY44","v":"-"},null,{"$f":"EA44","v":"-"},null,{"$f":"EC44","v":"-"},null,{"$f":"EE44","v":"-"},null,{"$f":"EG44","v":"-"},null,{"$f":"EI44","v":"-"},null,{"$f":"EK44","v":"-"},null,{"$f":"EM44","v":"-"},null,{"$f":"EO44","v":"-"},null,{"$f":"EQ44","v":"-"},null,{"$f":"ES44","v":"-"},null,{"$f":"EU44","v":"-"},null,{"$f":"EW44","v":"-"},null,{"$f":"EY44","v":"-"},null,{"$f":"FA44","v":"-"},null,{"$f":"FC44","v":"-"},null,{"$f":"FE44","v":"-"},null,{"$f":"FG44","v":"-"},null,{"$f":"FI44","v":"-"},null,{"$f":"FK44","v":"-"},null,{"$f":"FM44","v":"-"},null,{"$f":"FO44","v":"-"},null,{"$f":"FQ44","v":"-"},null,{"$f":"FS44","v":"-"},null,{"$f":"FU44","v":"-"},null,{"$f":"FW44","v":"-"},null,{"$f":"FY44","v":"-"},null,{"$f":"GA44","v":"-"}]
[null,null,null,"工程",null,{"$f":"G45","v":"-"},null,{"$f":"I45","v":"（0.009-0.013）/0.013=-30.8%"},null,{"$f":"K45","v":"-"},null,{"$f":"M45","v":"-"},null,{"$f":"O45","v":"-"},null,{"$f":"Q45","v":"-"},null,{"$f":"S45","v":"（0.010-0.013）/0.013=-23.1%"},null,{"$f":"U45","v":"-"},null,{"$f":"W45","v":"-"},null,{"$f":"Y45","v":"-"},null,{"$f":"AA45","v":"-"},null,{"$f":"AC45","v":"-"},null,{"$f":"AE45","v":"-"},null,{"$f":"AG45","v":"-"},null,{"$f":"AI45","v":"（0.222-0.307）/0.307=-27.7%"},null,{"$f":"AK45","v":"-"},null,{"$f":"AM45","v":"-"},null,{"$f":"AO45","v":"-"},null,{"$f":"AQ45","v":"-"},null,{"$f":"AS45","v":"-"},null,{"$f":"AU45","v":"-"},null,{"$f":"AW45","v":"-"},null,{"$f":"AY45","v":"-"},null,{"$f":"BA45","v":"-"},null,{"$f":"BC45","v":"-"},null,{"$f":"BE45","v":"-"},null,{"$f":"BG45","v":"-"},null,{"$f":"BI45","v":"-"},null,{"$f":"BK45","v":"-"},null,{"$f":"BM45","v":"-"},null,{"$f":"BO45","v":"-"},null,{"$f":"BQ45","v":"-"},null,{"$f":"BS45","v":"-"},null,{"$f":"BU45","v":"-"},null,{"$f":"BW45","v":"（0.303-0.307）/0.307=-1.3%"},null,{"$f":"BY45","v":"-"},null,{"$f":"CA45","v":"-"},null,{"$f":"CC45","v":"-"},null,{"$f":"CE45","v":"-"},null,{"$f":"CG45","v":"-"},null,{"$f":"CI45","v":"-"},null,{"$f":"CK45","v":"-"},null,{"$f":"CM45","v":"-"},null,{"$f":"CO45","v":"-"},null,{"$f":"CQ45","v":"-"},null,{"$f":"CS45","v":"-"},null,{"$f":"CU45","v":"-"},null,{"$f":"CW45","v":"-"},null,{"$f":"CY45","v":"-"},null,{"$f":"DA45","v":"-"},null,{"$f":"DC45","v":"-"},null,{"$f":"DE45","v":"-"},null,{"$f":"DG45","v":"-"},null,{"$f":"DI45","v":"-"},null,{"$f":"DK45","v":"-"},null,{"$f":"DM45","v":"-"},null,{"$f":"DO45","v":"-"},null,{"$f":"DQ45","v":"-"},null,{"$f":"DS45","v":"-"},null,{"$f":"DU45","v":"-"},null,{"$f":"DW45","v":"-"},null,{"$f":"DY45","v":"-"},null,{"$f":"EA45","v":"-"},null,{"$f":"EC45","v":"-"},null,{"$f":"EE45","v":"-"},null,{"$f":"EG45","v":"-"},null,{"$f":"EI45","v":"-"},null,{"$f":"EK45","v":"-"},null,{"$f":"EM45","v":"-"},null,{"$f":"EO45","v":"-"},null,{"$f":"EQ45","v":"-"},null,{"$f":"ES45","v":"-"},null,{"$f":"EU45","v":"-"},null,{"$f":"EW45","v":"-"},null,{"$f":"EY45","v":"-"},null,{"$f":"FA45","v":"-"},null,{"$f":"FC45","v":"-"},null,{"$f":"FE45","v":"-"},null,{"$f":"FG45","v":"-"},null,{"$f":"FI45","v":"-"},null,{"$f":"FK45","v":"-"},null,{"$f":"FM45","v":"-"},null,{"$f":"FO45","v":"-"},null,{"$f":"FQ45","v":"-"},null,{"$f":"FS45","v":"-"},null,{"$f":"FU45","v":"-"},null,{"$f":"FW45","v":"-"},null,{"$f":"FY45","v":"-"},null,{"$f":"GA45","v":"-"}]
[null,null,null,"主要部材",null,{"$f":"G51","v":"プラスネット工（ハニーネット併用）"},null,{"$f":"I51","v":"ＧＭネット"},null,{"$f":"K51","v":"フリーネット工"},null,{"$f":"M51","v":"オープンロックネット工法"},null,{"$f":"O51","v":"カーテンネット工　CN-5.0ZA型"},null,{"$f":"Q51","v":"カーテンネット工　CN-5.0ZA型"},null,{"$f":"S51","v":"高耐久STKネット"},null,{"$f":"U51","v":"高耐久STKネット"},null,{"$f":"W51","v":"ワイヤーネットワーク工法"},null,{"$f":"Y51","v":"マイティーネット工　MN2×2-30×3.2型"},null,{"$f":"AA51","v":"Ｊ-ワイド伏工"},null,{"$f":"AC51","v":"KB-NH3.2-1型"},null,{"$f":"AE51","v":"S・シールド"},null,{"$f":"AG51","v":"S・シールド"},null,{"$f":"AI51","v":"S・シールド"},null,{"$f":"AK51","v":"S・シールド"},null,{"$f":"AM51","v":"パイルロックフェンス-Plus　110kJ"},null,{"$f":"AO51","v":"パイルロックフェンス-Plus　211kJ"},null,{"$f":"AQ51","v":"パイルロックフェンス-Plus　110kJ"},null,{"$f":"AS51","v":"パイルロックフェンス-Plus　200kJ"},null,{"$f":"AU51","v":"LDB-500"},null,{"$f":"AW51","v":"LDB-500"},null,{"$f":"AY51","v":"ビストフェンス（BFS-30G）"},null,{"$f":"BA51","v":"ビストフェンス（BFS-30G）"},null,{"$f":"BC51","v":"TYPE-110"},null,{"$f":"BE51","v":"TYPE-320"},null,{"$f":"BG51","v":"TYPE-520"},null,{"$f":"BI51","v":"TYPE-720"},null,{"$f":"BK51","v":"TYPE-110"},null,{"$f":"BM51","v":"TYPE-320"},null,{"$f":"BO51","v":"TYPE-520"},null,{"$f":"BQ51","v":"TYPE-720"},null,{"$f":"BS51","v":"ライトバリア（LB50）"},null,{"$f":"BU51","v":"ライトバリア（LB110）"},null,{"$f":"BW51","v":"ライトバリア（LB50）"},null,{"$f":"BY51","v":"ライトバリア（LB110）"},null,{"$f":"CA51","v":"TYPE-R110"},null,{"$f":"CC51","v":"TYPE-R200"},null,{"$f":"CE51","v":"TYPE-R300"},null,{"$f":"CG51","v":"HJN-250"},null,{"$f":"CI51","v":"HJN-500"},null,{"$f":"CK51","v":"HJN-1100"},null,{"$f":"CM51","v":"HJN-1500"},null,{"$f":"CO51","v":"イージーネットスタンダードタイプ（本設50kJ対応）"},null,{"$f":"CQ51","v":"イージーネットスタンダードタイプ（本設110kJ対応）"},null,{"$f":"CS51","v":"LP150"},null,{"$f":"CU51","v":"LP250"},null,{"$f":"CW51","v":"LP500"},null,{"$f":"CY51","v":"LP750"},null,{"$f":"DA51","v":"LP1100"},null,{"$f":"DC51","v":"LP1500"},null,{"$f":"DE51","v":"LP150"},null,{"$f":"DG51","v":"LP250"},null,{"$f":"DI51","v":"LP500"},null,{"$f":"DK51","v":"LP750"},null,{"$f":"DM51","v":"LP1100"},null,{"$f":"DO51","v":"LP1500"},null,{"$f":"DQ51","v":"ARC50"},null,{"$f":"DS51","v":"ARC110"},null,{"$f":"DU51","v":"ARC200"},null,{"$f":"DW51","v":"ARC300"},null,{"$f":"DY51","v":"TYPE-500kJ"},null,{"$f":"EA51","v":"TYPE-780kJ"},null,{"$f":"EC51","v":"TYPE-1150kJ"},null,{"$f":"EE51","v":"TYPE-1630kJ"},null,{"$f":"EG51","v":"TYPE-500kJ"},null,{"$f":"EI51","v":"TYPE-780kJ"},null,{"$f":"EK51","v":"TYPE-1150kJ"},null,{"$f":"EM51","v":"TYPE-1630kJ"},null,{"$f":"EO51","v":"TYPE-500kJ"},null,{"$f":"EQ51","v":"TYPE-780kJ"},null,{"$f":"ES51","v":"TYPE-1150kJ"},null,{"$f":"EU51","v":"TYPE-1630kJ"},null,{"$f":"EW51","v":"RX-025"},null,{"$f":"EY51","v":"RX-075"},null,{"$f":"FA51","v":"RX-110"},null,{"$f":"FC51","v":"RX-150"},null,{"$f":"FE51","v":"RXE-500"},null,{"$f":"FG51","v":"RXE-1100"},null,{"$f":"FI51","v":"ダブルフェンス（DF300）"},null,{"$f":"FK51","v":"ダブルフェンス（DF500）"},null,{"$f":"FM51","v":"ダブルフェンス（DF750）"},null,{"$f":"FO51","v":"ダブルフェンス（DF300）"},null,{"$f":"FQ51","v":"ダブルフェンス（DF500）"},null,{"$f":"FS51","v":"ダブルフェンス（DF750）"},null,{"$f":"FU51","v":"TGF-30-300"},null,{"$f":"FW51","v":"TGF-30-550"},null,{"$f":"FY51","v":"TGF-30-300"},null,{"$f":"GA51","v":"TGF-30-550"}]
[null,null,null,"ロープ①","名称",{"$f":"G52","v":"縦・横ロープ"},null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤーロープ",null,"ワイヤロープ",null,"縦・横ロープ",null,"縦・横ロープ",null,"ワイヤーロープ",null,"ワイヤーロープ",null,"ワイヤロープ",null,"縦・横ロープ",null,"縦・横 主ロープ",null,"高強度ロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"横ロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"横ロープ",null,"横ロープ",null,"横ロープ",null,"横ロープ(KTロープ)",null,"横ロープ",null,"横ロープ",null,"横ロープ",null,"横ロープ(KTロープ)",null,"山側上部ロープ",null,"上下ﾛｰﾌﾟ",null,"上下ﾛｰﾌﾟ",null,"上下ﾛｰﾌﾟ",null,"横ロープ",null,"横ロープ",null,"横ロープ",null,"継ロープ",null,"継ロープ",null,"継ロープ",null,"継ロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ガイドロープ",null,"メインケーブル",null,"ガイドロープ",null,"ガイドロープ",null,"ガイドロープ",null,"ガイドロープ",null,"ガイドロープ",null,"メインケーブル",null,"ガイドロープ",null,"ガイドロープ",null,"ガイドロープ",null,"ガイドロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"サポートロープ",null,"サポートロープ",null,"サポートロープ",null,"サポートロープ",null,"サポートロープ",null,"サポートロープ",null,"山側上・下部ロープ",null,"山側上・下部ロープ",null,"山側上・下部ロープ",null,"山側上・下部ロープ",null,"山側上・下部ロープ",null,"山側上・下部ロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ",null,"ワイヤロープ"]
[null,null,null,null,"規格","3×7　ZA/O　12φ",null,{"$f":"I53","v":"3×7　G/O　12φ"},null,"3×7　ZA/O　12φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7　ZA/O　18φ",null,"3×7　ZA/O　18φ",null,"3×7　ZA/O　18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7　G/O　12φ",null,"3×7　ZA/O　12φ",null,"3×7 ZA/0 14φ",null,"7×19φ18　AZ/O",null,"3×7 G/O 18φ",null,"3×7 G/O 18φ",null,"3×7 G/O 18φ",null,"3×7 G/O 18φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"φ18",null,"φ14",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 18φ",null,"3×7+(3) G/O 18φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 18φ",null,"3×7+(3) G/O 18φ",null,"7×19　φ16　L=31.0m",null,"φ12㎜3×7",null,"φ12㎜3×7",null,"φ12㎜3×7",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"FC6×S(19) φ12",null,"FC6×S(19) φ12",null,"FC6×S(19) φ12",null,"FC6×S(19) φ12",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"7×19 AZ/O 12φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"7×19 AZ/O 12φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"7×7 AZ/O 12φ",null,"3×7G/O 12φ",null,"3×7G/O 12φ",null,"3×7G/O 12φ",null,"3×7G/O 12φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"KTロープ 18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"KTロープ 18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"3×7　G/O　18φ",null,"KTロープ 18φ",null,"φ12mm",null,"φ14mm(φ16mm)",null,"φ16mm(φ18mm)",null,"φ20mm(φ22mm)",null,"φ18mm",null,"φ22mm",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"3×7　G/O 18φ",null,"3×7　G/O 18φ",null,"3×7　G/O 18φ",null,"3×7　G/O 18φ"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","破断荷重 70.0kN",null,"破断荷重 70kN",null,"破断荷重 70kN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 160kN",null,"破断荷重 160kN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 68.6kN",null,"破断荷重 70.0kN",null,"破断荷重 119kN",null,"破断荷重204kN以上",null,"破断荷重160kN以上",null,"破断荷重160kN以上",null,"破断荷重160kN以上",null,"破断荷重160kN以上",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重204kN",null,"破断荷重124kN",null,"破断荷重　160kN以上",null,"破断荷重　160kN以上",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重　139ｋN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重　139ｋN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　78.8kN",null,"破断荷重　78.8kN",null,"破断荷重　78.8kN",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重 118kN",null,"破断荷重 139kN",null,"引張荷重：83.6kN",null,"引張荷重：83.6kN",null,"引張荷重：83.6kN",null,"引張荷重：83.6kN",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重 92.8kN",null,"破断荷重 89.4kN",null,"破断荷重92.8ｋN",null,"破断荷重92.8ｋN",null,"破断荷重92.8ｋN",null,"破断荷重92.8ｋN",null,"破断荷重 92.8kN",null,"破断荷重 89.4kN",null,"破断荷重92.8ｋN",null,"破断荷重92.8ｋN",null,"破断荷重92.8ｋN",null,"破断荷重92.8ｋN",null,"破断荷重　78.8ｋN",null,"破断荷重　78.8ｋN",null,"破断荷重　78.8ｋN",null,"破断荷重　78.8ｋN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 157kN",null,"-",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 157kN",null,"-",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 157kN",null,"破断荷重 157kN",null,"-",null,"破断荷重90.7kN",null,"破断荷重124kN(161kN)",null,"破断荷重161kN(204kN)",null,"破断荷重252kN(305kN)",null,"破断荷重204kN",null,"破断荷重305kN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　160ｋN以上",null,"破断荷重　160kN以上",null,"破断荷重　160ｋN以上",null,"破断荷重　160kN以上"]
[null,null,null,"ロープ②","名称","-",null,"-",null,"連結ロープ",null,"ワイヤロープ",null,"縦補強・横補強ロープ",null,"縦補強・横補強ロープ",null,"-",null,"ワイヤーロープ",null,"端部ロープ",null,"-",null,"-",null,"ワイヤロープ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"クロスロープ",null,"クロスロープ",null,"クロスロープ",null,"クロスロープ",null,"クロスロープ",null,"クロスロープ",null,"クロスロープ",null,"クロスロープ",null,"山側下部ロープ",null,"斜めﾛｰﾌﾟ",null,"斜めﾛｰﾌﾟ",null,"斜めﾛｰﾌﾟ",null,"クロスロープ",null,"クロスロープ",null,"クロスロープ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"繊維ロープ",null,"繊維ロープ",null,"上・下部ロープ",null,"-",null,"メインケーブル",null,"メインケーブル",null,"メインケーブル",null,"メインケーブル",null,"上・下部ロープ",null,"-",null,"メインケーブル",null,"メインケーブル",null,"メインケーブル",null,"メインケーブル",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"ラテラルロープ",null,"ラテラルロープ",null,"ラテラルロープ",null,"ラテラルロープ",null,"ラテラルロープ",null,"ラテラルロープ",null,"谷側ロープ",null,"谷側ロープ",null,"谷側ロープ",null,"谷側ロープ",null,"谷側ロープ",null,"谷側ロープ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,null,"規格","-",null,"-",null,"3×7　ZA/O　12φ L-2.0用",null,"3×7　G/O　16φ",null,"3×7　ZA/O　14φ",null,"3×7　ZA/O　14φ",null,"-",null,"3×7　G/O　14φ",null,"3×7　G/O　16φ",null,"-",null,"-",null,"3×7φ14　G/O",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"6×24 AZ/O 11φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 11φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"7×19　φ16　L=18.0m",null,"φ12㎜3×7",null,"φ12㎜3×7",null,"φ12㎜3×7",null,"6×24 AZ/O 11φ",null,"6×24 AZ/O 11φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"テトロントエル 12φ",null,"テトロントエル 12φ",null,"7×19 AZ/O 12φ",null,"-",null,"7×19 AZ/O 16φ",null,"7×19 AZ/O 16φ",null,"7×19 AZ/O 16φ",null,"7×19 AZ/O 16φ",null,"7×19 AZ/O 12φ",null,"-",null,"7×19 AZ/O 16φ",null,"7×19 AZ/O 16φ",null,"7×19 AZ/O 16φ",null,"7×19 AZ/O 16φ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ18mm",null,"φ20mm(φ22mm)",null,"φ20mm(φ22mm)",null,"φ22mm",null,"φ14mm",null,"φ16mm(φ18mm)",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"7×19　φ16",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-",null,"-",null,"破断荷重 70kN",null,"破断荷重 118kN",null,"破断荷重 110kN",null,"破断荷重 110kN",null,"-",null,"破断荷重 98.1kN",null,"破断荷重 118kN",null,"-",null,"-",null,"破断荷重109kN以上",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"破断荷重 45.8kN",null,"破断荷重　117ｋN",null,"破断荷重 117kN",null,"破断荷重 117kN",null,"破断荷重 45.8kN",null,"破断荷重　117ｋN",null,"破断荷重 117kN",null,"破断荷重 117kN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　78.8kN",null,"破断荷重　78.8kN",null,"破断荷重　78.8kN",null,"破断荷重 45.8kN",null,"破断荷重 45.8kN",null,"破断荷重 117kN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"引張強度　28.8ｋN以上",null,"引張強度　28.8ｋN以上",null,"破断荷重 89.4kN",null,"-",null,"破断荷重159ｋN",null,"破断荷重159ｋN",null,"破断荷重159ｋN",null,"破断荷重159ｋN",null,"破断荷重 89.4kN",null,"-",null,"破断荷重159ｋN",null,"破断荷重159ｋN",null,"破断荷重159ｋN",null,"破断荷重159ｋN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"破断荷重204kN",null,"破断荷重252kN(305kN)",null,"破断荷重252kN(305kN)",null,"破断荷重305kN",null,"破断荷重124kN",null,"破断荷重161kN(204kN)",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"破断荷重　159ｋN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"ロープ③","名称","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"最上段横ロープ",null,"最上段横ロープ",null,"岩盤用アンカー",null,"岩盤用アンカー",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"縦ロープ",null,"縦ロープ",null,"縦ロープ",null,"縦ロープ",null,"縦ロープ",null,"縦ロープ",null,"縦ロープ",null,"縦ロープ",null,"谷側ロープ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"控えロープ（背面）",null,"控えロープ（背面・側面・斜方向）",null,"控えロープ（背面）",null,"PC鋼棒アンカー",null,"PC鋼棒アンカー",null,"PC鋼棒アンカー",null,"PC鋼棒アンカー",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"リテイニングロープ",null,"リテイニングロープ",null,"リテイニングロープ",null,"リテイニングロープ",null,"リテイニングロープ",null,"リテイニングロープ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,null,"規格","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"7×7　ZA/O　24φ",null,"7×7　ZA/O　24φ",null,"Ｄ32",null,"Ｄ32",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"6×24 AZ/O 16φ",null,"7×19　φ16　L=6.7m",null,"-",null,"-",null,"-",null,"6×24 AZ/O 18φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"3×7 G/O 16φ",null,"PC鋼棒D32",null,"PC鋼棒D32",null,"PC鋼棒D32",null,"PC鋼棒D32",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ14mm(φ16mm)",null,"φ14mm(φ16mm)",null,"φ16mm(φ18mm)",null,"φ18mm(φ20mm)",null,"φ14mm",null,"φ18mm",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"破断荷重 372kN",null,"破断荷重 372kN",null,"87KN",null,"87KN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"破断荷重 117kN",null,"破断荷重　117ｋN",null,"破断荷重 117kN",null,"破断荷重 117kN",null,"破断荷重 117kN",null,"破断荷重　117ｋN",null,"破断荷重 117kN",null,"破断荷重 117kN",null,{"$f":"BS60","v":"破断荷重　159ｋN"},null,"-",null,"-",null,"-",null,"破断荷重 148kN",null,"破断荷重 139kN",null,"破断荷重 139kN",null,"降伏点荷重 748kN以上",null,"降伏点荷重 748kN以上",null,"降伏点荷重 748kN以上",null,"降伏点荷重 748kN以上",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"破断荷重124kN(161kN)",null,"破断荷重124kN(161kN)",null,"破断荷重161kN(204kN)",null,"破断荷重204kN(252kN)",null,"破断荷重124kN",null,"破断荷重204kN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"アンカー①","名称","岩部用アンカー",null,{"$f":"I61","v":"岩部用アンカー"},null,"岩用セメントアンカー",null,"アンカー",null,"支柱基礎（岩盤用）アンカー",null,"支柱基礎（岩盤用）アンカー",null,"-",null,"土中用アンカー",null,"岩部用交点アンカー",null,"岩部用アンカー",null,"DCロックアンカー岩部用",null,"アンカー",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"サイドアンカー",null,"アンカー金物",null,"アンカー金物",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"縦ロープ",null,"縦ロープ",null,"縦ロープ",null,"L型ピンアンカー",null,"L型ピンアンカー",null,"L型ピンアンカー",null,"L型ピンアンカー",null,"ネット固定用補助アンカー",null,"ネット固定用補助アンカー",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"アンカー（自穿孔ロッド）",null,"アンカー（自穿孔ロッド）",null,"アンカー（自穿孔ロッド）",null,"アンカー（自穿孔ロッド）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"ラテラルアンカー",null,"ラテラルアンカー",null,"ラテラルアンカー",null,"ラテラルアンカー",null,"サポートロープアンカー",null,"サポートロープアンカー",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"基礎杭",null,"基礎杭",null,"基礎杭",null,"基礎杭"]
[null,null,null,null,"規格","D22（M20）×1100",null,"D22×1100",null,"D22（M20）×1100",null,"D29（M27）×1100",null,"M33×1200",null,"M33×1200",null,"-",null,"各種",null,"D29mm×1100",null,"D22（M20）×1100",null,"D25×1200,D25×1700",null,"PBタイプ　D29",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"D32",null,"19×300×450",null,"19×300×450",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"6×24 AZ/O 12φ",null,"6×24 AZ/O 12φ",null,"6×24 AZ/O 12φ",null,"φ13×500",null,"φ13×500",null,"φ13×500",null,"φ13×500",null,"φ13×L500",null,"φ13×L500",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ28.5mm(中空φ14.5mm)",null,"φ28.5mm(中空φ14.5mm)",null,"φ28.5mm(中空φ14.5mm)",null,"φ28.5mm(中空φ14.5mm)",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ14.5mm×2",null,"φ18.5mm×2",null,"φ18.5mm×2(φ22.5mm×2)",null,"φ22.5mm×2",null,"φ18.5mm×2",null,"φ18.5mm×2",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"355.6φ×6.4　STK400",null,"355.6φ×6.4　STK400",null,"355.6φ×6.4　STK400",null,"355.6φ×6.4　STK400"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","許容せん断力 25.2kN",null,"許容せん断力 29.4kN",null,"許容せん断力 25.2kN",null,"許容せん断力 47.2kN",null,"許容せん断力 61.5kN",null,"許容せん断力 61.5kN",null,"-",null,"-",null,"許容引張力　46.4ｋN",null,"許容せん断力 25.2kN",null,"標準耐力36.3kN",null,"降伏点390～510N/㎟以上",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"SD490",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"破断荷重 65.9kN",null,"破断荷重 65.9kN",null,"破断荷重 65.9kN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"許容荷重195kN",null,"許容荷重318kN",null,"許容荷重318kN(470kN)",null,"許容荷重470kN",null,"許容荷重318kN",null,"許容荷重318kN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上"]
[null,null,null,"アンカー②","名称","土砂部用アンカー",null,"-",null,"土砂用クロスウィングアンカー",null,"アンカー",null,"アンカー金物用アンカー",null,"アンカー金物用アンカー",null,"土中用アンカー",null,"高耐久ＳＴＫネット",null,"土中用交点アンカー",null,"土砂部用スウィングアンカー",null,"プラスアンカー土砂部用",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"TSKセメントアンカー",null,"TSKセメントアンカー",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"控えロープ（側面・斜方向）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"アップスロープアンカー",null,"アップスロープアンカー",null,"アップスロープアンカー",null,"アップスロープアンカー",null,"アップスロープアンカー",null,"アップスロープアンカー",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,null,"規格","φ114.3×4.5-1400、D22(M20)×750",null,"-",null,"114.3φ×4.5×1630",null,"D38（M36）×1200",null,"M30×1200",null,"M30×1200",null,"各種",null,"φ3.0×50mm目",null,"径29mm×1100",null,"φ114.3×4.5-1350 311φ×430",null,"D25×1700,φ114.3×4.5×1630",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"M33×1200",null,"M33×1200",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"3×7 G/O 16φ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ14.5mm×2",null,"φ14.5mm×2",null,"φ18.5mm×2",null,"φ18.5mm×2",null,"φ14.5mm×2",null,"φ14.5mm×2",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","標準耐力 25kN",null,"-",null,"標準耐力 25kN",null,"許容せん断力 84.1kN",null,"許容せん断力 50.2kN",null,"許容せん断力 50.2kN",null,"-",null,"36kN/ｍ",null,"標準耐力　15.08ｋN",null,"標準耐力 25kN",null,"標準耐力35kN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"引張強さ　400N/m㎡～511N/m㎡",null,"引張強さ　400N/m㎡～511N/m㎡",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"破断荷重 139kN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"許容荷重195kN",null,"許容荷重195kN",null,"許容荷重318kN",null,"許容荷重318kN",null,"許容荷重195kN",null,"許容荷重195kN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,{"$f":"GA66","v":"-"}]
[null,null,null,"金網①","名称","ハニーネット",null,"ＧＭネット",null,"厚ネット",null,"金網",null,"TSKイーアンカー",null,"TSKイーアンカー",null,"高耐久ＳＴＫネット",null,"-",null,"金網",null,"厚ネット",null,"J-SSネット",null,"高強度金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"TECCOネット",null,"TECCOネット",null,"ビスト金網",null,"ビスト金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"ケーブルネット",null,"ケーブルネット",null,"ケーブルネット",null,"ケーブルネット",null,"-",null,"-",null,"金網",null,"金網",null,"高強度金網",null,"金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"金網",null,"金網",null,"高強度金網",null,"金網",null,"高強度金網",null,"高強度金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,{"$f":"EE67","v":"高強度金網"},null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"高強度金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"高強度金網",null,"リングネット",null,"リングネット",null,"リングネット",null,"リングネット",null,"リングネット",null,"リングネット",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網",null,"金網"]
[null,null,null,null,"規格","3.2φ×64×30 ZA-300",null,"線径2.7mm×目合い50ｍｍ",null,"3.2φ×42×30",null,"4.0φ×50×50",null,"38φ×1200",null,"38φ×1200",null,"φ3.0×50mm目",null,"-",null,"2.6φ50×50 ZG-3 ",null,"3.2φ×42×30　ZA300",null,"ZAφ3.2×46×46",null,"φ5.0×50×50　SWGF-2",null,"3.2φ×50×50　Z-GS3",null,"4.0φ×50×50　Z-GS3",null,"3.2φ×50×50　Z-GS3",null,"4.0φ×50×50　Z-GS3",null,"3.2φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"3.2φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"G65/4",null,"P65-3",null,"PW4.0φ×50　GF-4",null,"PW4.0φ×50　GF-4",null,"3.2φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"3.2φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,{"$f":"BS68","v":"φ4.0×50×50㎜"},null,"φ5.0×50×50㎜",null,"φ4.0×50×50㎜",null,"φ5.0×50×50㎜",null,"3.2φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"300×300 (φ9/φ11)",null,"200×200 (φ9/φ11)",null,"200×200 (φ9/φ11)",null,"150×150 (φ9/φ11)",null,"-",null,"-",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×52×52",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×52×52",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"4.0φ×40×40",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"4.0φ×40×40",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"4.0φ×40×40",null,"R5/3/300",null,"R7/3/300",null,"R12/3/300",null,"R12/3/300",null,"R7/3/350",null,"R7/3/300",null,"4.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"4.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","許容張力30.2kN/ｍ",null,{"$f":"I69","v":"金網張力 21kN/m"},null,"金網張力 17.2kN/m",null,"金網張力 26.5kN/m",null,"許容せん断力 95.6kN",null,"許容せん断力 95.6kN",null,"36kN/ｍ",null,"-",null,"引張強さ11.2kN/m",null,"許容引張力 23.6kN/m",null,"金網張力85.6kN/m",null,"引張強さ900N/㎟以上",null,"金網張力17.0kN/m",null,"金網張力17.0kN/m",null,"金網張力17.0kN/m",null,"金網張力26.5kN/m",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"素線強度1,770N/mm2",null,"素線強度1,770N/mm2",null,"引張強さ　1400N/m㎡以上",null,"引張強さ　1400N/m㎡以上",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"金網張力26.5kN/m",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"引張荷重φ9：52.2kN、φ11：64.4kN",null,"引張荷重φ9：52.2kN、φ11：64.4kN",null,"引張荷重φ9：52.2kN、φ11：64.4kN",null,"引張荷重φ9：52.2kN、φ11：64.4kN",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"引張強さ780N/mm2",null,"引張強さ780N/mm2",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"引張強さ780N/mm2",null,"引張強さ780N/mm2",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"素線の引張強度1,770N/mm2",null,"素線の引張強度1,770N/mm2",null,"素線の引張強度1,770N/mm2",null,"素線の引張強度1,770N/mm2",null,"素線の引張強度1,770N/mm2",null,"素線の引張強度1,770N/mm2",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"引張強さ　290N/m㎡～540N/m㎡",null,"引張強さ　290N/m㎡～540N/m㎡",null,"引張強さ　290N/m㎡～540N/m㎡",null,"引張強さ　290N/m㎡～540N/m㎡"]
[null,null,null,"金網②","名称","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"金網",null,"金網",null,"-",null,"ポケット支柱",null,"-",null,"-",null,"-",null,"硬厚金網",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"TECCOネット",null,"金網",null,"金網",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"ひし形金網",null,"ひし形金網",null,"ひし形金網",null,"ひし形金網",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"リングパネル",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"支柱",null,"支柱",null,"支柱",null,"支柱",null,"支柱",null,"支柱",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,null,"規格","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"5.0φ×50×50",null,"5.0φ×50×50",null,"-",null,"H=2.5m（SS400）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ3.2×48×48　SWMGH-4",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"G80-4",null,"4.0φ×50×50　Z-GS4",null,"4.0φ×50×50　Z-GS4",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ2.6×50×50",null,"φ2.6×50×50",null,"φ2.6×50×50",null,"φ2.6×50×50",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ350　素線φ3.2",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"H-150～H-200",null,"H-150～H-200",null,"H-150～H-200",null,"H-150～H-200",null,"H-150×150×7×11",null,"H-150×150×7×11",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"許容強度31.1kN/m",null,"許容強度31.1kN/m",null,"-",null,"引張強さ 400～511N/㎟",null,"-",null,"-",null,"-",null,"引張強さ600N/㎟以上",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"素線強度1,770N/mm2",null,"金網張力26.5kN/m",null,"金網張力26.5kN/m",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"SS400",null,"SS400",null,"SS400",null,"SS400",null,"SN490",null,"SN490",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-"]
[null,null,null,"支柱①","名称","-",null,"-",null,"-",null,"支柱",null,"支柱",null,"支柱",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"支柱",null,"端末支柱",null,"端末支柱",null,"端末支柱",null,"端末支柱",null,"支柱(三重管)",null,"支柱(三重管)",null,"支柱(三重管)",null,"支柱(三重管)",null,"支柱(鋼管)",null,"支柱(鋼管)",null,"ビスト支柱",null,"ビスト支柱",null,"端末支柱（内部補強材有）",null,"端末支柱（内部補強材有）",null,"端末支柱（内部補強材有）",null,"端末支柱（内部補強材有）",null,"端末支柱（内部補強材有）",null,"端末支柱（内部補強材有）",null,"端末支柱（内部補強材有）",null,"端末支柱（内部補強材有）",null,"端末柱",null,"支柱（LB110）",null,"支柱（LB50）",null,"支柱（LB110）",null,"支柱ユニット（端末）",null,"支柱ユニット（端末）",null,"支柱ユニット（端末）",null,"支柱",null,"支柱",null,"支柱",null,"支柱",null,"中間柱",null,"中間柱",null,"支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"端末柱(モルタル充填鋼管）",null,"中間支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"端末柱(モルタル充填鋼管）",null,"中間支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"端末支柱",null,"端末支柱",null,"端末支柱",null,"端末支柱",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"支柱（内部補強材有）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"支柱",null,"支柱",null,"支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）",null,"支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）",null,"支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）",null,"支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）",null,"支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）",null,"支柱（コンクリート/モルタル充填鋼管）",null,"端末支柱",null,"端末支柱",null,"端末支柱",null,"端末支柱"]
[null,null,null,null,"規格","-",null,"-",null,"-",null,"H＝3ｍ（SS400）",null,"H-200×200×8×12",null,"H-200×200×8×12",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ101.6　t=4.2",null,"114.3φ×8.0",null,"114.3φ×8.0",null,"114.3φ×8.0",null,"114.3φ×8.0",null,"外側鋼管φ165.2×t3.7mm",null,"外側鋼管φ165.2×t3.7mm",null,"外側鋼管φ165.2×t3.7mm",null,"外側鋼管φ165.2×t3.7mm",null,"φ318.5-11.3",null,"角型鋼管175×175×12",null,"127.0φ×4.5",null,"127.0φ×4.5",null,"φ165.2×t11",null,"φ165.2×t11",null,"φ216.3×t12.7",null,"φ216.3×t12.7",null,"φ165.2×t11",null,"φ165.2×t11",null,"φ216.3×t12.7",null,"φ216.3×t12.7",null,"φ165.2-ｔ6.0_D25*8",null,"φ89.1　ｔ＝7.6㎜",null,"φ76.3　ｔ＝5.2㎜",null,"φ89.1　ｔ＝7.6㎜",null,"φ130×t4.0 ",null,"φ130×t4.0 ",null,"φ170×t6.0",null,"H110×110×6×8",null,"H150×150×7×11",null,"H150×150×7×11",null,"H150×150×7×11",null,"■110×110×t4.5",null,"■110×110×t4.5",null,"φ114.3×ｔ6.0（D19×8）",null,"φ216.3×ｔ5.8（D16×9）",null,"φ216.3×ｔ8.2（D25×9）",null,"φ267.4×ｔ6.6（D32×9）",null,"φ267.4×ｔ12.7（D38×9）",null,"φ267.4×ｔ12.7（D38×9）",null,"φ114.3×ｔ6.0（D19×8）",null,"φ216.3×ｔ5.8（D16×9）",null,"φ216.3×ｔ8.2（D25×9）",null,"φ267.4×ｔ6.6（D32×9）",null,"φ267.4×ｔ12.7（D38×9）",null,"φ267.4×ｔ12.7（D38×9）",null,"φ89.1×ｔ3.2",null,"φ114.3×ｔ4.5",null,"φ114.3×ｔ4.5",null,"φ114.3×ｔ4.5",null,"φ216.3×ｔ12.7",null,"φ216.3×ｔ12.7",null,"φ267.4×ｔ12.7",null,"φ267.4×ｔ12.7",null,"φ216.3×ｔ12.7",null,"φ216.3×ｔ12.7",null,"φ267.4×ｔ12.7",null,"φ267.4×ｔ12.7",null,"φ216.3×ｔ12.7",null,"φ216.3×ｔ12.7",null,"φ267.4×ｔ12.7",null,"φ267.4×ｔ12.7",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"H-175×175×7.5×11",null,"H-175×175×7.5×11",null,"φ165.2×ｔ6.0（D25×8）",null,"φ216.3×ｔ5.8（D29×8）",null,"φ267.4×ｔ6.6（D32×9）",null,"φ165.2×ｔ6.0（D25×8）",null,"φ216.3×ｔ5.8（D29×8）",null,"φ267.4×ｔ6.6（D32×9）",null,"267.4φ×6.6　STK400",null,"267.4φ×9.3　STK400",null,"267.4φ×6.6　STK400",null,"267.4φ×9.3　STK400"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-",null,"-",null,"-",null,"引張強さ 400～511N/㎟",null,"許容圧縮応力度 72.5N/㎟",null,"許容圧縮応力度 72.5N/㎟",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"引張強さ400N/㎟以上",null,"引張強度390N/ｍｍ2以上",null,"引張強度390N/ｍｍ2以上",null,"引張強度390N/ｍｍ2以上",null,"引張強度390N/ｍｍ2以上",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK490",null,"STKR400",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"塑性抵抗モーメント　140Mu",null,"塑性抵抗モーメント30Mu",null,"塑性抵抗モーメント　15Mu",null,"塑性抵抗モーメント30Mu",null,"STK400 ",null,"STK400 ",null,"STK400 ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"STKR400",null,"STKR400",null,"塑性抵抗モーメント60kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント175kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント300kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント430kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント750kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント750kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント60kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント175kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント300kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント430kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント750kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント750kN・ｍ",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"SN490",null,"SN490",null,"塑性抵抗モーメント　140kN・m",null,"-",null,"-",null,"塑性抵抗モーメント　140kN・m",null,"-",null,"-",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上"]
[null,null,null,"支柱②","名称","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"中間支柱",null,"中間支柱",null,"中間支柱",null,"中間支柱",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"支柱(H鋼)",null,"-",null,"-",null,"-",null,"中間柱（内部補強材有）",null,"中間柱（内部補強材有）",null,"中間柱（内部補強材有）",null,"中間柱（内部補強材有）",null,"中間柱（内部補強材有）",null,"中間柱（内部補強材有）",null,"中間柱（内部補強材有）",null,"中間柱（内部補強材有）",null,{"$f":"BS76","v":"中間柱"},null,"-",null,"-",null,"-",null,"支柱ユニット（中間）",null,"支柱ユニット（中間）",null,"支柱ユニット（中間）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"端末柱",null,"端末柱",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"中間柱(モルタル充填鋼管）",null,"端末支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"中間柱(モルタル充填鋼管）",null,"端末支柱(コンクリート充填鋼管）",null,"中間支柱",null,"中間支柱",null,"中間支柱",null,"中間支柱",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"支柱",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"中間支柱",null,"中間支柱",null,"中間支柱",null,"中間支柱"]
[null,null,null,null,"規格","-",null,{"$f":"I77","v":"-"},null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"114.3φ×8.0",null,"114.3φ×8.0",null,"114.3φ×8.0",null,"114.3φ×8.0",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"H-200×200×8×12",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ165.2×t11",null,"φ165.2×t11",null,"φ216.3×t12.7",null,"φ216.3×t12.7",null,"φ165.2×t11",null,"φ165.2×t11",null,"φ216.3×t12.7",null,"φ216.3×t12.7",null,"φ165.2-ｔ6.0_D25*8",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ130×t4.0 ",null,"φ130×t4.0 ",null,"φ170×t6.0",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"■110×110×t4.5",null,"■110×110×t4.5",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ267.4×ｔ6.6（D32×9）",null,"φ267.4×ｔ12.7（D41×11）",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"φ267.4×ｔ6.6（D32×9）",null,"φ267.4×ｔ12.7（D41×11）",null,"φ89.1×ｔ3.2",null,"φ114.3×ｔ4.5",null,"φ114.3×ｔ4.5",null,"φ114.3×ｔ4.5",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,{"$f":"EO77","v":"-"},null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"H-200×200×8×12",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"267.4φ×6.6　STK400",null,"267.4φ×9.3　STK400",null,"267.4φ×6.6　STK400",null,"267.4φ×9.3　STK400"]
[null,null,null,null,"設計基準強度","-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"引張強度390N/ｍｍ2以上",null,"引張強度390N/ｍｍ2以上",null,"引張強度390N/ｍｍ2以上",null,"引張強度390N/ｍｍ2以上",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"SM490",null,"-",null,"-",null,"-",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"塑性抵抗モーメント　140Mu",null,"-",null,"-",null,"-",null,"STK400 ",null,"STK400 ",null,"STK400 ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"STKR400",null,"STKR400",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"塑性抵抗モーメント430kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント820kN・ｍ",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"塑性抵抗モーメント430kN・ｍ",null,"塑性抵抗モーメント820kN・ｍ",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"STK400",null,"-",null,"-",null,"-",null,{"$f":"EE78","v":"-"},null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"SN490",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上",null,"耐力　235N/m㎡以上"]
[null,null,null,"その他部材",null,"土被り部用アンカー（上部材φ114.3×4.5-1110、下部材D22（M20）×750）、十字アンカーグリップ（50×95）、巻付グリップ（φ12用-800）、Vクリップ、十手形ピンアンカー、ネジリアンカー、結合コイル",null,"巻付グリップ（φ12用）、クロスクリップ（φ12用）、ジョイントコイル（コイルピッチ29mm、46mm）",null,"巻付グリップ（12φ-800）、岩用連結板、土砂用連結板、\n十字アンカーグリップ、結合コイル、十手形ピンアンカー",null,"巻付グリップ（18φ-1350、16φ-1200、12φ-800）、クロスクリップ（大、小）、三方クリップ大、結合コイル、ターンバックル",null,"アンカー金物、リギンスクリュー、ワイヤグリップ、巻付グリップ、吊金具、クロスクリップ、結合コイル",null,"アンカー金物、リギンスクリュー、ワイヤグリップ、巻付グリップ、吊金具、クロスクリップ、結合コイル",null,"巻付グリップ（φ12～18用）、クロスクリップ（φ12～18用）、結合コイル（3.2×50×110、4.0×70×300）",null,"巻付グリップ（φ12～18用）、クロスクリップ（φ12～18用）、結合コイル（3.2×50×110、4.0×70×300）、三方グリップ、ターンバックル",null,"端部土中用アンカー（R29-1500（R型鋼板付））、クロスクリップ、ワイヤークリップ、Sクリップ、三方Aクリップ、巻付グリップ、テンションバー、ターンバックル、Sプレート、バランスプレート、結合コイル",null,"巻付グリップ、十手形ピンアンカー、ネジリアンカー、Vクリップ、結合コイル、十字アンカーグリップ、十字グリップ",null,"巻付グリップ（φ14）、交差アンカークリップ、結合コイル",null,"-",null,"・サポート：89.1φ×3.2　・鋼管杭139.8φ×6.0",null,"・サポート：114.3φ×4.5　・鋼管杭139.8φ×6.0",null,"・サポート：89.1φ×3.2　・鋼管杭139.8φ×6.0",null,"・サポート：114.3φ×4.5　・鋼管杭139.8φ×6.0",null,"・支柱キャップ・支柱キャップスペーサー・サポートロープ連結金具・シャックル・巻付グリップ・結合コイル・緩衝金具・ストッパー・間隔保持材・端末筋・端末筋止め金具",null,"・支柱キャップ・支柱キャップスペーサー・サポートロープ連結金具・シャックル・巻付グリップ・結合コイル・緩衝金具・ストッパー・間隔保持材・端末筋・端末筋止め金具",null,"・支柱キャップ・支柱キャップスペーサー・サポートロープ連結金具・シャックル・巻付グリップ・結合コイル・緩衝金具・ストッパー・間隔保持材・端末筋・端末筋止め金具",null,"・支柱キャップ・支柱キャップスペーサー・サポートロープ連結金具・シャックル・巻付グリップ・結合コイル・緩衝金具・ストッパー・間隔保持材・端末筋・端末筋止め金具",null,"・上弦材　・間隔保持材　・Uブレーキ",null,"・上弦材　・間隔保持材　・全ねじ異形棒鋼D19、D32、D35",null,"・TSKセメントアンカー（D22(M20)×1100）・EA装置（KE　3×7　SS/O 18φ）",null,"・TSKセメントアンカー（D22(M20)×1100）・EA装置（KE　3×7　SS/O 18φ）",null,"・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル",null,"・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル",null,"・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル",null,"・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル",null,"・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル",null,"・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル",null,"・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル",null,"・緩衝装置・ストッパー・支柱キャップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ワイヤーロープシンブル・結合コイル",null,"・トップスペーサー　・カップリング　・ヘッドバンド　・結合コイル　・端末、トップ、クロスロープ　・ワイヤグリップ",null,"・トップスペーサー　・カップリング　・ヘッドバンド　・結合コイル　・端末、トップ、クロスロープ　・ワイヤグリップ",null,"・トップスペーサー　・カップリング　・ヘッドバンド　・結合コイル　・端末、トップ、クロスロープ　・ワイヤグリップ",null,"・トップスペーサー　・カップリング　・ヘッドバンド　・結合コイル　・端末、トップ、クロスロープ　・ワイヤグリップ",null,"・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・巻付グリップ・緩衝金具・アンカーボルト・結合コイル",null,"・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・巻付グリップ・緩衝金具・アンカーボルト・結合コイル",null,"・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・巻付グリップ・緩衝金具・アンカーボルト・結合コイル",null,"・保持、上下部、サイドケーブル・ブレーキエレメント・シャックル・リンク・ワイヤグリップ・結束線",null,"・保持、上下部、サイドケーブル・ブレーキエレメント・シャックル・リンク・ワイヤグリップ・結束線",null,"・保持、上下部、サイドケーブル・ブレーキエレメント・シャックル・リンク・ワイヤグリップ・結束線",null,"・保持、上下部、サイドケーブル・ブレーキエレメント・シャックル・リンク・ワイヤグリップ・結束線",null,"・ベースプレート・アンカープレート・巻付グリップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ST装置(緩衝装置)・ストッパー・アンカー連結具・アンカーボルト",null,"・ベースプレート・アンカープレート・巻付グリップ・ターンバックル・シャックル・ワイヤクリップ・ST装置(緩衝装置)・ストッパー・アンカー連結具・アンカーボルト",null,"・トップスペーサー・カップリング・緩衝装置・結合コイル・エンドシャックル・端末筋固定ロープ\t\t",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t",null,"・トップスペーサー・カップリング・緩衝装置・結合コイル・エンドシャックル・端末筋固定ロープ\t\t",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t",null,"・トップスペーサー・ヘッドキャップ・カップリング・ディスタンスキーパー・サスペンドバンド・ハンガー・緩衝装置・ケーブルクリップ・結合コイル・リンクシャックル\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t",null,"・緩衝金具　・結合コイル",null,"・緩衝金具　・結合コイル",null,"・緩衝金具　・結合コイル",null,"・緩衝金具　・結合コイル",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具A　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・ＫＴ用ＳＴ金具(金具2個)　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具A　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・ＫＴ用ＳＴ金具(金具2個)　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具A　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・緩衝金具B　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・サポート　・支柱キャップ　・連結装置　・ＫＴ用ＳＴ金具(金具2個)　・ストッパー　・分散維持装置　・結合コイル　・端末筋",null,"・ブレーキリングGS-8000（GS-8001）（衝撃緩和装置）\n・全ねじ異形棒鋼（D32）",null,"・ブレーキリングGS-8000(GS-8001)（衝撃緩和装置）\n・全ねじ異形棒鋼（D32）",null,"・ブレーキリングGS-8001（衝撃緩和装置）\n・全ねじ異形棒鋼（D32）",null,"・ブレーキリングGS-8002（衝撃緩和装置）\n・全ねじ異形棒鋼（D32）",null,"・Uロープφ12mm：破断荷重90.7kN・トランスミッションロープφ18mm：破断荷重204kN・バーチカルロープφ14mm：破断荷重124kN・UブレーキU-150-60/13（衝撃緩和装置）・全ねじ異形PC鋼棒",null,"・Uロープφ16mm：破断荷重161kN・トランスミッションロープφ22mm：破断荷重305kN・バーチカルロープφ16mm：破断荷重161kN・ラテラルアンカーφ18.5mm×2：許容荷重鵜318ｋN・UブレーキU-300-K1620（衝撃緩和装置）・全ねじ異形PC鋼棒",null,"・トップスペーサー　・カップリング　・緩衝装置　・結合コイル　・シャックル　・テンションバー",null,"・トップスペーサー　・緩衝装置　・結合コイル　・カップリング　・シャックル　・テンションバー",null,"・トップスペーサー　・緩衝装置　・結合コイル　・カップリング　・シャックル　・テンションバー",null,"・トップスペーサー　・カップリング　・緩衝装置　・結合コイル　・シャックル　・テンションバー",null,"・トップスペーサー　・緩衝装置　・結合コイル　・カップリング　・シャックル　・テンションバー",null,"・トップスペーサー　・緩衝装置　・結合コイル　・カップリング　・シャックル　・テンションバー",null,"・サポート（139.8φ×6.0　STK540）、耐力390N/ｍｍ2以上",null,"・サポート（139.8φ×6.0　STK540）、耐力390N/ｍｍ2以上\n・緩衝装置（34φ×55）、引張強さ290N/ｍｍ2以上",null,"・サポート（139.8φ×6.0　STK540）、耐力390N/ｍｍ2以上",null,"・サポート（139.8φ×6.0　STK540）、耐力390N/ｍｍ2以上\n・緩衝装置（34φ×55）、引張強さ290N/ｍｍ2以上"]
[null,null,null,"実物大試験の実施の有無、試験名",null,{"$f":"LEFT(F80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(H80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(J80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(L80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(N80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(P80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(R80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(T80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(V80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(X80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(Z80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(AB80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AD80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AF80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AH80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AJ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AL80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AN80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AP80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AR80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AT80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AV80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AX80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AZ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BB80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BD80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BF80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BH80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BJ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BL80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BN80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BP80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BR80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BT80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BV80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BX80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BZ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CB80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CD80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CF80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(CH80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(CJ80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(CL80,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(CN80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CP80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CR80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CT80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CV80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CX80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CZ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DB80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DD80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DF80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DH80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DJ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DL80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DN80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DP80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DR80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DT80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DV80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DX80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DZ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EB80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(ED80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EF80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EH80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EJ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EL80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EN80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EP80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(ER80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(ET80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EV80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EX80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EZ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FB80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FD80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FF80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FH80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FJ80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FL80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FN80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FP80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FR80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FT80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FV80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FX80,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FZ80,1)","v":"○"}]
[null,null,null,"品質・出来形",null,{"$f":"LEFT(F46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(H46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(J46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(L46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(N46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(P46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(R46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(T46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(V46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(X46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(Z46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AB46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AD46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AF46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AH46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AJ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AL46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AN46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AP46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AR46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AT46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AV46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AX46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(AZ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BB46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BD46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BF46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BH46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BJ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BL46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BN46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BP46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BR46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BT46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BV46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BX46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(BZ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CB46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CD46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CF46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CH46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CJ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CL46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CN46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CP46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CR46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CT46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CV46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CX46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(CZ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DB46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DD46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DF46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DH46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DJ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DL46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DN46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DP46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DR46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DT46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DV46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DX46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(DZ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EB46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(ED46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EF46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EH46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EJ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EL46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EN46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EP46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(ER46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(ET46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EV46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EX46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(EZ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FB46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FD46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FF46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FH46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FJ46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FL46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FN46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FP46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FR46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FT46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FV46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FX46,1)","v":"/"},null,{"$f":"LEFT(FZ46,1)","v":"/"}]
[null,null,null,"安全性",null,{"$f":"LEFT(F47,1)","v":"△"},null,"○",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"△",null,"△",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○"]
[null,null,null,"施工性",null,"-",null,{"$f":"LEFT(H48,1)","v":"○"},null,"-",null,"○",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"○",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○"]
[null,null,null,"環境",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○"]
[null,null,null,"エネルギー吸収の性能",null,{"$f":"LEFT(F91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(H91,1)","v":"△"},null,{"$f":"LEFT(J91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(L91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(N91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(P91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(R91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(T91,1)","v":"-"},null,{"$f":"LEFT(V91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(X91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(Z91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AB91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AD91,1)","v":"△"},null,{"$f":"LEFT(AF91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AH91,1)","v":"△"},null,{"$f":"LEFT(AJ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AL91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AN91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AP91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AR91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AT91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AV91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AX91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(AZ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BB91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BD91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BF91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BH91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BJ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BL91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BN91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BP91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BR91,1)","v":"△"},null,{"$f":"LEFT(BT91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BV91,1)","v":"△"},null,{"$f":"LEFT(BX91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(BZ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CB91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CD91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CF91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CH91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CJ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CL91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CN91,1)","v":"△"},null,{"$f":"LEFT(CP91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CR91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CT91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CV91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CX91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(CZ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DB91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DD91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DF91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DH91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DJ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DL91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DN91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DP91,1)","v":"△"},null,{"$f":"LEFT(DR91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DT91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DV91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DX91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(DZ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EB91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(ED91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EF91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EH91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EJ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EL91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EN91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EP91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(ER91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(ET91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EV91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EX91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(EZ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FB91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FD91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FF91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FH91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FJ91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FL91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FN91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FP91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FR91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FT91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FV91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FX91,1)","v":"○"},null,{"$f":"LEFT(FZ91,1)","v":"○"}]
[null,null,null,"経済性（LCC）","塩害地域",{"$f":"LEFT(F92,1)","v":"○"},null,"○",null,"○",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○"]
[null,null,null,null,"塩害の影響をうけない地域","○",null,{"$f":"LEFT(H93,1)","v":"○"},null,"○",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△"]
[null,null,null,"耐久性\n（塩害）","塩害地域","○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○"]
[null,null,null,null,"塩害の影響をうけない地域","○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△"]
[null,null,null,"維持管理の確実性及び容易さ",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"-",null,"-",null,"-",null,"-",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"○",null,"△",null,"△",null,"△",null,"△"]

{"sheet":"仕様の整理","index":5,"n_rows":92,"n_cols":69,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,23,1,24],[1,32,2,32],[0,57,1,57],[0,50,1,50],[1,29,1,30],[1,27,1,28],[1,26,2,26],[1,31,2,31],[0,46,0,47],[0,42,0,43],[0,44,1,44],[0,35,0,38],[1,34,2,34],[0,39,1,39],[1,33,2,33],[0,55,0,56],[1,8,2,8],[1,19,1,22],[1,17,1,18],[1,14,1,16],[1,10,1,13],[1,9,2,9],[2,55,2,56],[1,51,2,51],[1,54,2,54],[1,40,2,40],[1,41,2,41],[1,45,2,45],[0,49,1,49],[0,52,0,53],[2,52,2,53]]}
[null," 対象工種の仕様の整理",null,null,"登録技術：",{"$f":"SUMPRODUCT((E4:E1000<>\"\")/COUNTIF(E4:E1000,E4:E1000&\"\"))&\"技術\"&MAX(B:B)&\"仕様\"","v":"26技術93仕様"},"検索結果：",{"$f":"\"\"&SUM(IF((A4:A1000<>\"\")*(A4:A1000<>\"-\")*(E4:E1000<>\"\"),1/COUNTIFS(A4:A1000,\"<>\",A4:A1000,\"<>-\",E4:E1000,E4:E1000)))&\"技術\"&COUNT(A:A)&\"仕様\"","v":"7技術7仕様"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"検索!R8","v":"落石予防工"},null,"工種",null,null,null,"落石の大きさ",null,null,"工種",null,"可能吸収エネルギー",null,"設置個所",null,"地域特性","発注者ニーズ","エネルギー吸収の性能",null,"経済性（LCC）",null,null,"耐久性（塩害）",null,"維持管理の確実性及び容易さ","→絶対順位"]
[null,"基本情報",null,null,null,null,null,null,"落石予防工\n落石防護工","防止網\n防護柵","落石予防工",null,null,null,"落石の大きさ",null,null,"落石防護工",null,"可能吸収エネルギー",null,null,null,"設置個所",null,"地域特性","エネルギー吸収の性能","ライフサイクルコストの低減",null,"耐久性の向上",null,"維持管理の確実性及び容易さ","条件一致","落石予防工の条件にあうもの","→工種の条件に合う\nチェックが全てなしの場合は表示する","覆式落石防護網工","ロープ伏せ工","ロープ掛け工","ロープ伏せ工+地山補強土工",null,"落石防護工の条件にあうもの","→工種の条件に合う\nチェックが全てなしの場合は表示する","ポケット式落石防護網","落石防護柵（ストーンガード)",null,"→設置個所の条件に合う\nチェックが全てなしの場合は表示する","道路路肩付近の平場","斜面上","塩害地域",null,null,"→経済性の条件に合う\nチェックが全てなしの場合は表示する","塩害地域","塩害の影響をうけない地域","→耐久性の条件に合う\nチェックが全てなしの場合は表示する","塩害地域","塩害の影響をうけない地域"]
["検索順位","番号","技術\n番号","技術名","NETIS登録番号","技術の種類","審議終了技術","更新日",null,null,"覆式落石防護網工","ロープ伏せ工","ロープ掛け工","ロープ伏せ工+地山補強土工","巨礫","中規模","小中規模","ポケット式落石防護網","落石防護柵（ストーンガード)","e＜100kJ","100ｋJ≦e＜400ｋJ","400ｋJ≦e＜900ｋJ","900ｋJ≦e","道路路肩付近の平場","斜面上","塩害地域",null,"塩害地域","塩害の影響をうけない地域","塩害地域","塩害の影響をうけない地域",null,null,null,null,{"$f":"IF(検索!$Q9=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(検索!$Q10=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(検索!$Q11=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(検索!$Q12=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"検索!R13","v":"巨礫"},null,null,{"$f":"IF(検索!Q14=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(検索!Q15=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"検索!R16","v":""},null,{"$f":"IF(検索!Q17=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(検索!$Q18=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(検索!$Q19=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"検索!R20","v":"AND"},{"$f":"IF(検索!Q21=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},null,{"$f":"IF(検索!Q22=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},null,null,{"$f":"IF(検索!Q23=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},null,{"$f":"IF(検索!Q24=TRUE,\"○\",\"×\")","v":"×"},"九州本社","Aの技術","九州でA","記号","登録年度","登録番号","審議終了","仕様","地整","重み付け","絶対順位"]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG4=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ4)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E4, 仕様の整理!BQ4, \"-\"), \"-\"))","v":1},1,"1-1","プラスネット工","HK-150003-VR","事後評価済技術","○","令和7年9月","落石予防工","防止網","-","○","-","-","○","○","-","／","／","／","／","／","／","／","／","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C4,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},{"$f":"IF(AND(OR($AH4=\"◎\",$AO4=\"◎\"), $AW4=\"◎\", $AX4=\"◎\"), \"○\", \"×\")","v":"○"},{"$f":"IF(AND($AH$1=\"落石予防工\",AI4=\"○\",AN4=\"○\"),\"◎\",\"×\")","v":"◎"},{"$f":"IF(COUNTIF($AJ$3:$AM$3,\"×\")=4,\"○\",IF(COUNTIF(AJ4:AM4,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(AJ$3=K4,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AK$3=L4,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AL$3=M4,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AM$3=N4,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(OR(AND($AN$3=\"巨礫\",O4=\"○\"), AND($AN$3=\"中規模\",P4=\"○\"), AND($AN$3=\"小中規模\",Q4=\"○\")), \"○\", \"×\")","v":"○"},{"$f":"IF(AND($AH$1=\"落石防護工\",AP4=\"○\",AS4=\"○\",AT4=\"○\"),\"◎\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(COUNTIF($AQ$3:$AR$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(AQ4:AR4,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(AQ$3=R4,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AR$3=S4,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(OR(AND($AS$3=\"e ＜100kJ\",T4=\"○\"), AND($AS$3=\"100ｋJ≦ e ＜400ｋJ\",U4=\"○\"), AND($AS$3=\"400ｋJ≦ e ＜900ｋJ\",V4=\"○\"), AND($AS$3=\"900ｋJ ≦ e\",W4=\"○\")), \"○\", \"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(COUNTIF($AU$3:$AV$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(AU4:AV4,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(AU$3=X4,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AV$3=Y4,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF($AW$3=\"×\",\"◎\",IF($AW$3=Z4,\"◎\",\"×\"))","v":"◎"},{"$f":"IF(COUNTIF($AY$3:$BF$3,\"×\")=4,\"◎\",\n IF($AX$3=\"AND\",IF(AND($AY4=\"○\",$AZ4=\"○\",$BC4=\"○\",$BF4=\"○\"),\"◎\",\"×\"),\n    IF($AX$3=\"OR\", IF(OR($AY4=\"○\",$AZ4=\"○\",$BC4=\"○\",$BF4=\"○\"),\"◎\",\"×\"),\"×\")))","v":"◎"},{"$f":"IF((AND($AY$3=\"○\",OR(AA4=\"○\",AA4=\"△\"))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(COUNTIF(BA4:BB4,\"○\")>0,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($BA$3=\"○\",(AND($AW4=\"○\",OR(AB4=\"○\",AB4=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($BA$3=\"○\",(AND($AW4=\"○\",OR(AC4=\"○\",AC4=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(COUNTIF(BD4:BE4,\"○\")>0,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($BD$3=\"○\",(AND($AW4=\"○\",OR(AD4=\"○\",AD4=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($BD$3=\"○\",(AND($AW4=\"○\",OR(AE4=\"○\",AE4=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF((AND($BF$3=\"○\",OR(AF4=\"○\",AF4=\"△\"))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"HLOOKUP($C4,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"△"},{"$f":"RIGHT(E4,LEN(E4)-FIND(\"-\",E4,FIND(\"-\",E4)+1))","v":"VR"},{"$f":"IF(AND(BG4=\"◎\",BH4=\"A\"),1,2)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(BH4,条件!D:E,2,0)","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(VALUE(LEFT(MID(E4,FIND(\"-\",E4)+1,FIND(\"-\",E4,FIND(\"-\",E4)+1)-FIND(\"-\",E4)-1),2))>=90,\"19\"&LEFT(MID(E4,FIND(\"-\",E4)+1,FIND(\"-\",E4,FIND(\"-\",E4)+1)-FIND(\"-\",E4)-1),2),\"20\"&LEFT(MID(E4,FIND(\"-\",E4)+1,FIND(\"-\",E4,FIND(\"-\",E4)+1)-FIND(\"-\",E4)-1),2)),\"\")","v":"2015"},{"$f":"MID(E4, FIND(\"-\", E4) + 3, FIND(\"-\", E4, FIND(\"-\", E4) + 1) - FIND(\"-\", E4) - 3)","v":"0003"},{"$f":"IF(G4=\"\",2,1)","v":1},{"$f":"MID(C4,FIND(\"-\",C4)+1,LEN(C4))","v":"1"},{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E4,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},{"$f":"(BI4&BJ4&BK4&BL4&BM4&TEXT(BN4,\"00\")&BO4)*1","v":212015000310109},{"$f":"_xlfn.RANK.EQ(BP4,BP:BP,1)","v":1}]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG5=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ5)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E5, 仕様の整理!BQ5, \"-\"), \"-\"))","v":2},2,"4-1","GMネット","KK-170038-VE","事後評価済技術","○","令和7年9月","落石予防工","防止網","○","-","-","-","○","○","○","／","／","／","／","／","／","／","／","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C5,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},{"$f":"IF(AND(OR($AH5=\"◎\",$AO5=\"◎\"), $AW5=\"◎\", $AX5=\"◎\"), \"○\", \"×\")","v":"○"},"◎",{"$f":"IF(COUNTIF($AJ$3:$AM$3,\"×\")=4,\"○\",IF(COUNTIF(AJ5:AM5,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"×","×","×","×","○","×",{"$f":"IF(COUNTIF($AQ$3:$AR$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(AQ5:AR5,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"×","×","×",{"$f":"IF(COUNTIF($AU$3:$AV$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(AU5:AV5,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"×","×",{"$f":"IF($AW$3=\"×\",\"◎\",IF($AW$3=Z5,\"◎\",\"×\"))","v":"◎"},{"$f":"IF(COUNTIF($AY$3:$BF$3,\"×\")=4,\"◎\",\n IF($AX$3=\"AND\",IF(AND($AY5=\"○\",$AZ5=\"○\",$BC5=\"○\",$BF5=\"○\"),\"◎\",\"×\"),\n    IF($AX$3=\"OR\", IF(OR($AY5=\"○\",$AZ5=\"○\",$BC5=\"○\",$BF5=\"○\"),\"◎\",\"×\"),\"×\")))","v":"◎"},"×",{"$f":"IF(COUNTIF($AU$3:$AV$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(BA5:BB5,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(AND($BA$3=\"○\",(AND(AW5=\"○\",OR(AB5=\"○\",AB5=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($BA$3=\"○\",(AND($AW5=\"○\",OR(AC5=\"○\",AC5=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(COUNTIF($AU$3:$AV$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(BD5:BE5,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C5,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VE",{"$f":"IF(AND(BG5=\"◎\",BH5=\"A\"),1,2)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(BH5,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0038",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E5,2),条件!A:B,2,0)","v":"04"},{"$f":"(BI5&BJ5&BK5&BL5&BM5&TEXT(BN5,\"00\")&BO5)*1","v":212017003810104},{"$f":"_xlfn.RANK.EQ(BP5,BP:BP,1)","v":10}]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG6=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ6)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E6, 仕様の整理!BQ6, \"-\"), \"-\"))","v":3},3,"5-1","落石予防工フリーネット工","SK-190004-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石予防工","防止網","-","○","-","-","○","○","-","／","／","／","／","／","／","／","／","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C6,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"○","◎","○","×","×","×","×","○","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C6,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH6,条件!D:E,2,0)","v":1},"2019","0004",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E6,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},212019000410102,23]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG7=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ7)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E7, 仕様の整理!BQ7, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},4,"6-1","オープンロックネット工法","SK-210004-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防止網","／","／","／","／","／","／","／","○","-","○",null,"○","-",null,"○","-",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C7,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C7,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH7,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0004",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E7,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},212021000410102,24]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG8=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ8)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E8, 仕様の整理!BQ8, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},5,"7-1","カーテンネット工(CN工法)","SK-980029-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防止網","／","／","／","／","／","／","／","○","-","○",null,"○","-",null,"○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C8,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C8,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH8,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0029",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E8,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},221998002910102,41]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG9=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ9)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E9, 仕様の整理!BQ9, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},6,"7-2","カーテンネット工(CN工法)","SK-980029-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防止網","／","／","／","／","／","／","／","○","-","-",null,"-","○",null,"○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C9,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C9,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH9,条件!D:E,2,0)","v":2},"1998","0029",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E9,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},221998002910202,42]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG10=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ10)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E10, 仕様の整理!BQ10, \"-\"), \"-\"))","v":5},7,"8-1","高耐久STKネット","QS-030075-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石予防工","防止網","○","-","-","-","○","○","○","／","／","／","／","／","／","／","／","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C10,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"○","◎","○","×","×","×","×","○","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C10,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH10,条件!D:E,2,0)","v":2},"2003","0075",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E10,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222003007510101,77]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG11=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ11)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E11, 仕様の整理!BQ11, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},8,"8-2","高耐久STKネット","QS-030075-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防止網","／","／","／","／","／","／","／","○","-","○",null,"-","-",null,"○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"-"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C11,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C11,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"◎"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH11,条件!D:E,2,0)","v":2},"2003","0075",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E11,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222003007510201,78]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG12=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ12)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E12, 仕様の整理!BQ12, \"-\"), \"-\"))","v":6},9,"9-1","ワイヤーネットワーク工法","HR-070023-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石予防工","防止網","-","○","-","-","○","○","-","／","／","／","／","／","／","／","／","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C12,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"○","◎","○","×","×","×","×","○","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C12,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"○"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH12,条件!D:E,2,0)","v":2},"2007","0023",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E12,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222007002310106,81]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG13=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ13)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E13, 仕様の整理!BQ13, \"-\"), \"-\"))","v":7},10,"10-1","マイティーネット工","KK-100030-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石予防工","防止網","-","○","-","-","○","○","-","／","／","／","／","／","／","／","／","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C13,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"○","◎","○","×","×","×","×","○","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C13,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH13,条件!D:E,2,0)","v":2},"2010","0030",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E13,2),条件!A:B,2,0)","v":"04"},222010003010104,86]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG14=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ14)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E14, 仕様の整理!BQ14, \"-\"), \"-\"))","v":4},11,"11-1","Ｊ-ワイド伏工","KT-230156-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石予防工","防止網","-","○","-","-","○","○","-","／","／","／","／","／","／","／","／","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C14,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"○","◎","○","×","×","×","×","○","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C14,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH14,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0156",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E14,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212023015610107,36]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG15=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ15)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E15, 仕様の整理!BQ15, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},12,"12-1","強靭防護網","HR-230013-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","落石防護工","防止網","／","／","／","／","／","／","／","○","-","○","○","○","○",null,"○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C15,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×",{"$f":"IF($AW$3=\"×\",\"◎\",IF($AW$3=Z15,\"◎\",\"×\"))","v":"◎"},"◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C15,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH15,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0013",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E15,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},212023001310106,29]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG16=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ16)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E16, 仕様の整理!BQ16, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},13,"13-1","S・シールド","HK-170009-VR","事後評価済技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○","○",null,null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C16,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C16,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VR",2,{"$f":"VLOOKUP(BH16,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0009",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E16,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212017000910109,2]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG17=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ17)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E17, 仕様の整理!BQ17, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},14,"13-2","S・シールド","HK-170009-VR","事後評価済技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C17,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C17,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VR",2,{"$f":"VLOOKUP(BH17,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0009",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E17,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212017000910209,3]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG18=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ18)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E18, 仕様の整理!BQ18, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},15,"13-3","S・シールド","HK-170009-VR","事後評価済技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○","○",null,null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C18,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C18,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VR",2,{"$f":"VLOOKUP(BH18,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0009",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E18,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212017000910309,4]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG19=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ19)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E19, 仕様の整理!BQ19, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},16,"13-4","S・シールド","HK-170009-VR","事後評価済技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C19,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C19,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VR",2,{"$f":"VLOOKUP(BH19,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0009",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E19,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212017000910409,5]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG20=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ20)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E20, 仕様の整理!BQ20, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},17,"14-1","パイルロックフェンス-Plus工法(PRF-Plus工法)","CB-170016-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C20,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C20,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH20,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0016",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E20,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212017001610105,6]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG21=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ21)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E21, 仕様の整理!BQ21, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},18,"14-2","パイルロックフェンス-Plus工法(PRF-Plus工法)","CB-170016-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C21,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C21,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH21,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0016",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E21,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212017001610205,7]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG22=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ22)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E22, 仕様の整理!BQ22, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},19,"14-3","パイルロックフェンス-Plus工法(PRF-Plus工法)","CB-170016-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C22,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C22,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH22,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0016",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E22,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212017001610305,8]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG23=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ23)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E23, 仕様の整理!BQ23, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},20,"14-4","パイルロックフェンス-Plus工法(PRF-Plus工法)","CB-170016-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C23,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C23,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH23,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0016",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E23,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212017001610405,9]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG24=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ24)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E24, 仕様の整理!BQ24, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},21,"15-1","LDB-500","KT-170074-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","-",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C24,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C24,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH24,条件!D:E,2,0)","v":1},"2017","0074",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E24,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212017007410107,11]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG25=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ25)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E25, 仕様の整理!BQ25, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},22,"16-1","TFバリア","KT-180002-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","-",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C25,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C25,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH25,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0002",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E25,2),条件!A:B,2,0)","v":"07"},212018000210107,12]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG26=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ26)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E26, 仕様の整理!BQ26, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},23,"17-1","ビストフェンス","HK-180009-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C26,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C26,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH26,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0009",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E26,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212018000910109,13]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG27=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ27)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E27, 仕様の整理!BQ27, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},24,"17-2","ビストフェンス","HK-180009-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C27,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C27,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH27,条件!D:E,2,0)","v":1},"2018","0009",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E27,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212018000910209,14]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG28=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ28)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E28, 仕様の整理!BQ28, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},25,"18-1","IXI(イクシー)フェンス","HR-190003-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C28,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C28,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH28,条件!D:E,2,0)","v":1},"2019","0003",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E28,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},212019000310106,15]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG29=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ29)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E29, 仕様の整理!BQ29, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},26,"18-2","IXI(イクシー)フェンス","HR-190003-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C29,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C29,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH29,条件!D:E,2,0)","v":1},"2019","0003",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E29,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},212019000310206,16]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG30=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ30)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E30, 仕様の整理!BQ30, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},27,"18-3","IXI(イクシー)フェンス","HR-190003-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C30,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C30,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH30,条件!D:E,2,0)","v":1},"2019","0003",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E30,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},212019000310306,17]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG31=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ31)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E31, 仕様の整理!BQ31, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},28,"18-4","IXI(イクシー)フェンス","HR-190003-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C31,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C31,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH31,条件!D:E,2,0)","v":1},"2019","0003",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E31,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},212019000310406,18]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG32=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ32)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E32, 仕様の整理!BQ32, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},29,"18-5","IXI(イクシー)フェンス","HR-190003-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C32,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C32,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH32,条件!D:E,2,0)","v":1},"2019","0003",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E32,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},212019000310506,19]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG33=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ33)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E33, 仕様の整理!BQ33, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},30,"18-6","IXI(イクシー)フェンス","HR-190003-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C33,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C33,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH33,条件!D:E,2,0)","v":1},"2019","0003",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E33,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},212019000310606,20]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG34=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ34)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E34, 仕様の整理!BQ34, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},31,"18-7","IXI(イクシー)フェンス","HR-190003-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C34,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C34,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH34,条件!D:E,2,0)","v":1},"2019","0003",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E34,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},212019000310706,21]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG35=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ35)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E35, 仕様の整理!BQ35, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},32,"18-8","IXI(イクシー)フェンス","HR-190003-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C35,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C35,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH35,条件!D:E,2,0)","v":1},"2019","0003",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E35,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},212019000310806,22]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG36=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ36)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E36, 仕様の整理!BQ36, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},33,"19-1","ライトバリア","CB-210004-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○","○",null,null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C36,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×",{"$f":"IF(AND($AH$1=\"落石予防工\",AI36=\"○\",AN36=\"○\"),\"◎\",\"×\")","v":"×"},"○",{"$f":"IF(AJ$3=K36,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AK$3=L36,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AL$3=M36,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AM$3=N36,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(OR(AND($AN$3=\"巨礫\",O36=\"○\"), AND($AN$3=\"中規模\",P36=\"○\"), AND($AN$3=\"小中規模\",Q36=\"○\")), \"○\", \"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($AH$1=\"落石防護工\",AP36=\"○\",AS36=\"○\",AT36=\"○\"),\"◎\",\"×\")","v":"×"},"○",{"$f":"IF(AQ$3=R36,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AR$3=S36,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(OR(AND($AS$3=\"e ＜100kJ\",T36=\"○\"), AND($AS$3=\"100ｋJ≦ e ＜400ｋJ\",U36=\"○\"), AND($AS$3=\"400ｋJ≦ e ＜900ｋJ\",V36=\"○\"), AND($AS$3=\"900ｋJ ≦ e\",W36=\"○\")), \"○\", \"×\")","v":"×"},"○",{"$f":"IF(AU$3=X36,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AV$3=Y36,\"○\",\"×\")","v":"×"},"◎","◎",{"$f":"IF((AND($AY$3=\"○\",OR(AA36=\"○\",AA36=\"△\"))),\"○\",\"×\")","v":"×"},"○","×","×","○",{"$f":"IF(AND($BD$3=\"○\",(AND($AW36=\"○\",OR(AD36=\"○\",AD36=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($BD$3=\"○\",(AND($AW36=\"○\",OR(AE36=\"○\",AE36=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF((AND($BF$3=\"○\",OR(AF36=\"○\",AF36=\"△\"))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"HLOOKUP($C36,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},{"$f":"RIGHT(E36,LEN(E36)-FIND(\"-\",E36,FIND(\"-\",E36)+1))","v":"A"},2,{"$f":"VLOOKUP(BH36,条件!D:E,2,0)","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(VALUE(LEFT(MID(E36,FIND(\"-\",E36)+1,FIND(\"-\",E36,FIND(\"-\",E36)+1)-FIND(\"-\",E36)-1),2))>=90,\"19\"&LEFT(MID(E36,FIND(\"-\",E36)+1,FIND(\"-\",E36,FIND(\"-\",E36)+1)-FIND(\"-\",E36)-1),2),\"20\"&LEFT(MID(E36,FIND(\"-\",E36)+1,FIND(\"-\",E36,FIND(\"-\",E36)+1)-FIND(\"-\",E36)-1),2)),\"\")","v":"2021"},{"$f":"MID(E36, FIND(\"-\", E36) + 3, FIND(\"-\", E36, FIND(\"-\", E36) + 1) - FIND(\"-\", E36) - 3)","v":"0004"},{"$f":"IF(G36=\"\",2,1)","v":1},{"$f":"MID(C36,FIND(\"-\",C36)+1,LEN(C36))","v":"1"},{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E36,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212021000410105,25]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG37=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ37)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E37, 仕様の整理!BQ37, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},35,"19-3","ライトバリア","CB-210004-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C37,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○",{"$f":"IF(AND($BA$3=\"○\",(AND(AW37=\"○\",OR(AB37=\"○\",AB37=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($BA$3=\"○\",(AND($AW37=\"○\",OR(AC37=\"○\",AC37=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},"○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C37,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH37,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0004",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E37,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212021000410305,26]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG38=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ38)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E38, 仕様の整理!BQ38, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},36,"19-4","ライトバリア","CB-210004-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○","○",null,null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C38,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C38,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH38,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0004",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E38,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212021000410405,27]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG39=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ39)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E39, 仕様の整理!BQ39, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},38,"19-6","ライトバリア","CB-210004-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C39,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C39,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH39,条件!D:E,2,0)","v":1},"2021","0004",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E39,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212021000410605,28]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG40=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ40)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E40, 仕様の整理!BQ40, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},39,"20-1","ウルトラ ライティ フェンス(ULF)","HR-120013-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C40,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C40,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH40,条件!D:E,2,0)","v":2},"2012","0013",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E40,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222012001310106,87]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG41=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ41)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E41, 仕様の整理!BQ41, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},40,"20-2","ウルトラ ライティ フェンス(ULF)","HR-120013-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C41,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C41,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH41,条件!D:E,2,0)","v":2},"2012","0013",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E41,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222012001310206,88]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG42=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ42)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E42, 仕様の整理!BQ42, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},41,"20-3","ウルトラ ライティ フェンス(ULF)","HR-120013-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C42,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C42,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH42,条件!D:E,2,0)","v":2},"2012","0013",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E42,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222012001310306,89]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG43=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ43)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E43, 仕様の整理!BQ43, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},42,"21-1","ハイジュールネット工法","QS-080010-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C43,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"-"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C43,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH43,条件!D:E,2,0)","v":2},"2008","0010",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E43,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222008001010101,82]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG44=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ44)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E44, 仕様の整理!BQ44, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},43,"21-2","ハイジュールネット工法","QS-080010-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C44,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"-"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C44,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH44,条件!D:E,2,0)","v":2},"2008","0010",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E44,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222008001010201,83]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG45=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ45)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E45, 仕様の整理!BQ45, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},44,"21-3","ハイジュールネット工法","QS-080010-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C45,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"-"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C45,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH45,条件!D:E,2,0)","v":2},"2008","0010",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E45,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222008001010301,84]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG46=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ46)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E46, 仕様の整理!BQ46, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},45,"21-4","ハイジュールネット工法","QS-080010-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C46,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"-"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C46,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH46,条件!D:E,2,0)","v":2},"2008","0010",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E46,2),条件!A:B,2,0)","v":"01"},222008001010401,85]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG47=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ47)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E47, 仕様の整理!BQ47, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},46,"22-1","イージーネット工法","HR-050024-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○","○",null,null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C47,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C47,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH47,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0024",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E47,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222005002410106,79]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG48=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ48)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E48, 仕様の整理!BQ48, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},47,"22-2","イージーネット工法","HR-050024-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C48,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C48,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH48,条件!D:E,2,0)","v":2},"2005","0024",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E48,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222005002410206,80]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG49=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ49)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E49, 仕様の整理!BQ49, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},48,"23-1","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C49,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C49,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH49,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E49,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000110102,61]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG50=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ50)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E50, 仕様の整理!BQ50, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},49,"23-2","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C50,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C50,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH50,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E50,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000110202,62]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG51=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ51)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E51, 仕様の整理!BQ51, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},50,"23-3","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C51,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C51,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH51,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E51,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000110302,63]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG52=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ52)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E52, 仕様の整理!BQ52, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},51,"23-4","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C52,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C52,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH52,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E52,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000110402,64]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG53=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ53)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E53, 仕様の整理!BQ53, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},52,"23-5","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C53,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C53,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH53,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E53,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000110502,65]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG54=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ54)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E54, 仕様の整理!BQ54, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},54,"23-7","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C54,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C54,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH54,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E54,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000110702,66]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG55=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ55)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E55, 仕様の整理!BQ55, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},55,"23-8","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C55,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C55,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH55,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E55,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000110802,67]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG56=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ56)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E56, 仕様の整理!BQ56, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},56,"23-9","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C56,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C56,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH56,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"9",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E56,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000110902,68]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG57=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ57)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E57, 仕様の整理!BQ57, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},57,"23-10","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C57,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C57,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH57,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"10",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E57,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000111002,69]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG58=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ58)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E58, 仕様の整理!BQ58, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},58,"23-11","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C58,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C58,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH58,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"11",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E58,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000111102,70]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG59=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ59)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E59, 仕様の整理!BQ59, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},59,"23-12","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C59,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C59,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH59,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"12",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E59,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000111202,71]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG60=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ60)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E60, 仕様の整理!BQ60, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},61,"23-14","ループフェンス","SK-020001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C60,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C60,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH60,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0001",1,"14",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E60,2),条件!A:B,2,0)","v":"02"},222002000111402,72]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG61=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ61)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E61, 仕様の整理!BQ61, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},62,"24-1","ARC(アーク)フェンス","CB-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○","○",null,null,null,"","○","-",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C61,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C61,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH61,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E61,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},222002000410105,73]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG62=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ62)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E62, 仕様の整理!BQ62, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},63,"24-2","ARC(アーク)フェンス","CB-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","-",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C62,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C62,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH62,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E62,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},222002000410205,74]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG63=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ63)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E63, 仕様の整理!BQ63, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},64,"24-3","ARC(アーク)フェンス","CB-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","-",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C63,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C63,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH63,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E63,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},222002000410305,75]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG64=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ64)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E64, 仕様の整理!BQ64, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},65,"24-4","ARC(アーク)フェンス","CB-020004-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C64,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C64,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH64,条件!D:E,2,0)","v":2},"2002","0004",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E64,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},222002000410405,76]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG65=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ65)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E65, 仕様の整理!BQ65, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},66,"25-1","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C65,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C65,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH65,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E65,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000910106,49]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG66=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ66)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E66, 仕様の整理!BQ66, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},67,"25-2","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C66,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C66,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH66,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E66,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000910206,50]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG67=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ67)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E67, 仕様の整理!BQ67, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},68,"25-3","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C67,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C67,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH67,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E67,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000910306,51]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG68=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ68)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E68, 仕様の整理!BQ68, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},69,"25-4","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C68,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×",{"$f":"IF(AND($AH$1=\"落石予防工\",AI68=\"○\",AN68=\"○\"),\"◎\",\"×\")","v":"×"},"○",{"$f":"IF(AJ$3=K68,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AK$3=L68,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AL$3=M68,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AM$3=N68,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(OR(AND($AN$3=\"巨礫\",O68=\"○\"), AND($AN$3=\"中規模\",P68=\"○\"), AND($AN$3=\"小中規模\",Q68=\"○\")), \"○\", \"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($AH$1=\"落石防護工\",AP68=\"○\",AS68=\"○\",AT68=\"○\"),\"◎\",\"×\")","v":"×"},"○",{"$f":"IF(AQ$3=R68,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AR$3=S68,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(OR(AND($AS$3=\"e ＜100kJ\",T68=\"○\"), AND($AS$3=\"100ｋJ≦ e ＜400ｋJ\",U68=\"○\"), AND($AS$3=\"400ｋJ≦ e ＜900ｋJ\",V68=\"○\"), AND($AS$3=\"900ｋJ ≦ e\",W68=\"○\")), \"○\", \"×\")","v":"×"},"○",{"$f":"IF(AU$3=X68,\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AV$3=Y68,\"○\",\"×\")","v":"×"},"◎","◎",{"$f":"IF((AND($AY$3=\"○\",OR(AA68=\"○\",AA68=\"△\"))),\"○\",\"×\")","v":"×"},"○","×","×","○",{"$f":"IF(AND($BD$3=\"○\",(AND($AW68=\"○\",OR(AD68=\"○\",AD68=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($BD$3=\"○\",(AND($AW68=\"○\",OR(AE68=\"○\",AE68=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF((AND($BF$3=\"○\",OR(AF68=\"○\",AF68=\"△\"))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"HLOOKUP($C68,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},{"$f":"RIGHT(E68,LEN(E68)-FIND(\"-\",E68,FIND(\"-\",E68)+1))","v":"VG"},2,{"$f":"VLOOKUP(BH68,条件!D:E,2,0)","v":2},{"$f":"IFERROR(IF(VALUE(LEFT(MID(E68,FIND(\"-\",E68)+1,FIND(\"-\",E68,FIND(\"-\",E68)+1)-FIND(\"-\",E68)-1),2))>=90,\"19\"&LEFT(MID(E68,FIND(\"-\",E68)+1,FIND(\"-\",E68,FIND(\"-\",E68)+1)-FIND(\"-\",E68)-1),2),\"20\"&LEFT(MID(E68,FIND(\"-\",E68)+1,FIND(\"-\",E68,FIND(\"-\",E68)+1)-FIND(\"-\",E68)-1),2)),\"\")","v":"2001"},{"$f":"MID(E68, FIND(\"-\", E68) + 3, FIND(\"-\", E68, FIND(\"-\", E68) + 1) - FIND(\"-\", E68) - 3)","v":"0009"},{"$f":"IF(G68=\"\",2,1)","v":1},{"$f":"MID(C68,FIND(\"-\",C68)+1,LEN(C68))","v":"4"},{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E68,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000910406,52]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG69=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ69)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E69, 仕様の整理!BQ69, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},70,"25-5","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C69,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},{"$f":"IF(AND(OR($AH69=\"◎\",$AO69=\"◎\"), $AW69=\"◎\", $AX69=\"◎\"), \"○\", \"×\")","v":"×"},"×",{"$f":"IF(COUNTIF($AJ$3:$AM$3,\"×\")=4,\"○\",IF(COUNTIF(AJ69:AM69,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"×","×","×","×","×","×",{"$f":"IF(COUNTIF($AQ$3:$AR$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(AQ69:AR69,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"×","×","×",{"$f":"IF(COUNTIF($AU$3:$AV$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(AU69:AV69,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"×","×",{"$f":"IF($AW$3=\"×\",\"◎\",IF($AW$3=Z69,\"◎\",\"×\"))","v":"◎"},{"$f":"IF(COUNTIF($AY$3:$BF$3,\"×\")=4,\"◎\",\n IF($AX$3=\"AND\",IF(AND($AY69=\"○\",$AZ69=\"○\",$BC69=\"○\",$BF69=\"○\"),\"◎\",\"×\"),\n    IF($AX$3=\"OR\", IF(OR($AY69=\"○\",$AZ69=\"○\",$BC69=\"○\",$BF69=\"○\"),\"◎\",\"×\"),\"×\")))","v":"◎"},"×",{"$f":"IF(COUNTIF($AU$3:$AV$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(BA69:BB69,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},{"$f":"IF(AND($BA$3=\"○\",(AND(AW69=\"○\",OR(AB69=\"○\",AB69=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($BA$3=\"○\",(AND($AW69=\"○\",OR(AC69=\"○\",AC69=\"△\")))),\"○\",\"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(COUNTIF($AU$3:$AV$3,\"×\")=2,\"○\",IF(COUNTIF(BD69:BE69,\"○\")>0,\"○\",\"×\"))","v":"○"},"×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C69,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",{"$f":"IF(AND(BG69=\"◎\",BH69=\"A\"),1,2)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(BH69,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E69,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},{"$f":"(BI69&BJ69&BK69&BL69&BM69&TEXT(BN69,\"00\")&BO69)*1","v":222001000910506},{"$f":"_xlfn.RANK.EQ(BP69,BP:BP,1)","v":53}]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG70=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ70)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E70, 仕様の整理!BQ70, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},71,"25-6","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C70,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C70,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH70,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E70,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000910606,54]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG71=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ71)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E71, 仕様の整理!BQ71, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},72,"25-7","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C71,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C71,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH71,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"7",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E71,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000910706,55]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG72=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ72)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E72, 仕様の整理!BQ72, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},73,"25-8","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C72,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C72,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH72,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"8",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E72,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000910806,56]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG73=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ73)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E73, 仕様の整理!BQ73, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},74,"25-9","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C73,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C73,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH73,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"9",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E73,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000910906,57]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG74=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ74)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E74, 仕様の整理!BQ74, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},75,"25-10","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C74,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C74,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH74,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"10",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E74,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000911006,58]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG75=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ75)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E75, 仕様の整理!BQ75, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},76,"25-11","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C75,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C75,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH75,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"11",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E75,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000911106,59]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG76=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ76)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E76, 仕様の整理!BQ76, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},77,"25-12","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C76,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C76,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH76,条件!D:E,2,0)","v":2},"2001","0009",1,"12",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E76,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},222001000911206,60]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG77=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ77)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E77, 仕様の整理!BQ77, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},78,"26-1","リングネット工法","HR-990001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C77,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C77,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH77,条件!D:E,2,0)","v":2},"1999","0001",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E77,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},221999000110106,43]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG78=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ78)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E78, 仕様の整理!BQ78, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},79,"26-2","リングネット工法","HR-990001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C78,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C78,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH78,条件!D:E,2,0)","v":2},"1999","0001",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E78,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},221999000110206,44]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG79=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ79)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E79, 仕様の整理!BQ79, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},80,"26-3","リングネット工法","HR-990001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C79,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C79,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH79,条件!D:E,2,0)","v":2},"1999","0001",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E79,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},221999000110306,45]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG80=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ80)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E80, 仕様の整理!BQ80, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},81,"26-4","リングネット工法","HR-990001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C80,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C80,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH80,条件!D:E,2,0)","v":2},"1999","0001",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E80,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},221999000110406,46]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG81=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ81)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E81, 仕様の整理!BQ81, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},82,"26-5","リングネット工法","HR-990001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C81,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C81,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH81,条件!D:E,2,0)","v":2},"1999","0001",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E81,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},221999000110506,47]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG82=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ82)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E82, 仕様の整理!BQ82, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},83,"26-6","リングネット工法","HR-990001-VG","NETIS掲載期間終了技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,null,"○","","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C82,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C82,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"VG",2,{"$f":"VLOOKUP(BH82,条件!D:E,2,0)","v":2},"1999","0001",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E82,2),条件!A:B,2,0)","v":"06"},221999000110606,48]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG83=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ83)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E83, 仕様の整理!BQ83, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},84,"27-1","ダブルフェンス","CB-230023-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C83,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C83,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH83,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0023",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E83,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212023002310105,30]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG84=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ84)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E84, 仕様の整理!BQ84, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},85,"27-2","ダブルフェンス","CB-230023-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C84,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C84,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH84,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0023",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E84,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212023002310205,31]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG85=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ85)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E85, 仕様の整理!BQ85, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},86,"27-3","ダブルフェンス","CB-230023-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"","○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C85,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C85,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH85,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0023",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E85,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212023002310305,32]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG86=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ86)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E86, 仕様の整理!BQ86, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},87,"27-4","ダブルフェンス","CB-230023-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○",null,null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C86,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C86,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH86,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0023",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E86,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212023002310405,33]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG87=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ87)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E87, 仕様の整理!BQ87, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},88,"27-5","ダブルフェンス","CB-230023-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C87,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C87,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH87,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0023",1,"5",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E87,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212023002310505,34]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG88=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ88)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E88, 仕様の整理!BQ88, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},89,"27-6","ダブルフェンス","CB-230023-A","事後評価未実施技術","○","令和7年9月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,null,"○",null,"○","","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C88,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"○"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C88,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH88,条件!D:E,2,0)","v":1},"2023","0023",1,"6",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E88,2),条件!A:B,2,0)","v":"05"},212023002310605,35]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG89=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ89)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E89, 仕様の整理!BQ89, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},90,"28-1","TSガードフェンス","HK-240009-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○","○",null,null,"○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C89,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},{"$f":"IF(AND(OR($AH89=\"◎\",$AO89=\"◎\"), $AW89=\"◎\", $AX89=\"◎\"), \"○\", \"×\")","v":"×"},{"$f":"IF(AND($AH$1=\"落石予防工\",AI89=\"○\",AN89=\"○\"),\"◎\",\"×\")","v":"×"},"○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C89,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH89,条件!D:E,2,0)","v":1},"2024","0009",1,"1",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E89,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212024000910109,37]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG90=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ90)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E90, 仕様の整理!BQ90, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},91,"28-2","TSガードフェンス","HK-240009-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○","○",null,null,"○","○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C90,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C90,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH90,条件!D:E,2,0)","v":1},"2024","0009",1,"2",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E90,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212024000910209,38]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG91=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ91)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E91, 仕様の整理!BQ91, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},92,"28-3","TSガードフェンス","HK-240009-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○","○",null,"○",null,"○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C91,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C91,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH91,条件!D:E,2,0)","v":1},"2024","0009",1,"3",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E91,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212024000910309,39]
[{"$f":"IF(検索!$U$1=\"条件検索\", IF(AG92=\"○\", COUNTIFS(AG:AG,\"○\",BQ:BQ,\"<\"&BQ92)+1, \"-\"), IF(検索!$U$1=\"技術名検索\", IF(検索!$B$30=仕様の整理!E92, 仕様の整理!BQ92, \"-\"), \"-\"))","v":"-"},93,"28-4","TSガードフェンス","HK-240009-A","事後評価未実施技術","○","令和7年12月","落石防護工","防護柵","／","／","／","／","／","／","／","-","○",null,"○","○",null,"○",null,"○",{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$1048576,91,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$1048576,92,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$1048576,93,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$1048576,94,0),1)","v":"○"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$1048576,95,0),1)","v":"△"},{"$f":"LEFT(HLOOKUP($C92,DB!$1:$1048576,96,0),1)","v":"△"},"×","×","○","×","×","×","×","×","×","○","×","×","×","○","×","×","◎","◎","×","○","×","×","○","×","×","×",{"$f":"HLOOKUP($C92,DB!$1:$1048576,9,0)","v":"-"},"A",2,{"$f":"VLOOKUP(BH92,条件!D:E,2,0)","v":1},"2024","0009",1,"4",{"$f":"VLOOKUP(LEFT(E92,2),条件!A:B,2,0)","v":"09"},212024000910409,40]

{"sheet":"条件","index":6,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,"検索用",null,null,"※技術名に仕様が追記されているので、調整すること"]
["QS","01",null,"VR",1,null,"HK-150003-VR","プラスネット工",{"$f":"IF(LEN(G2)-LEN(SUBSTITUTE(G2,\"-\",\"\"))>=2,LEFT(G2,FIND(\"-\",G2,FIND(\"-\",G2)+1)-1),G2)","v":"HK-150003"}]
["QSK","01",null,"VE",1,null,"KK-170038-VE","GMネット",{"$f":"IF(LEN(G3)-LEN(SUBSTITUTE(G3,\"-\",\"\"))>=2,LEFT(G3,FIND(\"-\",G3,FIND(\"-\",G3)+1)-1),G3)","v":"KK-170038"}]
["SK","02",null,"AE",1,null,"SK-190004-A","落石予防工フリーネット工","SK-190004"]
["SKK","02",null,"A",1,null,"SK-210004-A","オープンロックネット工法","SK-210004"]
["CG","03",null,"VG",2,null,"SK-980029-VG","カーテンネット工(CN工法)","SK-980029"]
["CGK","03",null,null,null,null,"QS-030075-VG","高耐久STKネット","QS-030075"]
["KK","04",null,null,null,null,"HR-070023-VG","ワイヤーネットワーク工法","HR-070023"]
["KKK","04",null,null,null,null,"KK-100030-VG","マイティーネット工","KK-100030"]
["CB","05",null,null,null,null,"KT-230156-A","Ｊ-ワイド伏工","KT-230156"]
["CBK","05",null,null,null,null,"HR-230013-A","強靭防護網","HR-230013"]
["HR","06",null,null,null,null,"HK-170009-VR","S・シールド","HK-170009"]
["HRK","06",null,null,null,null,"CB-170016-A","パイルロックフェンス-Plus工法(PRF-Plus工法)","CB-170016"]
["KT","07",null,null,null,null,"KT-170074-A","LDB-500","KT-170074"]
["KTK","07",null,null,null,null,"KT-180002-A","TFバリア","KT-180002"]
["TH","08",null,null,null,null,"HK-180009-A","ビストフェンス","HK-180009"]
["THK","08",null,null,null,null,"HR-190003-A","IXI(イクシー)フェンス","HR-190003"]
["HK","09",null,null,null,null,"CB-210004-A","ライトバリア","CB-210004"]
["HKK","09",null,null,null,null,"HR-120013-VG","ウルトラ ライティ フェンス(ULF)","HR-120013"]
["TS",10,null,null,null,null,"QS-080010-VG","ハイジュールネット工法","QS-080010"]
[null,null,null,null,null,null,"HR-050024-VG","イージーネット工法","HR-050024"]
[null,null,null,null,null,null,"SK-020001-VG","ループフェンス","SK-020001"]
[null,null,null,null,null,null,"CB-020004-VG","ARC(アーク)フェンス","CB-020004"]
[null,null,null,null,null,null,"HR-010009-VG","ハイパワーロックフェンス工法 (HRF工法)","HR-010009"]
[null,null,null,null,null,null,"HR-990001-VG","リングネット工法","HR-990001"]
[null,null,null,null,null,null,"CB-230023-A","ダブルフェンス","CB-230023"]
[null,null,null,null,null,null,"HK-240009-A","TSガードフェンス","HK-240009"]

{"sheet":"同意書","index":7,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,18],[4,2,4,18],[5,2,5,18]]}
[]
[null,"工法比較表データベース借用同意書"]
[]
[null,"業務名・工事名","あ"]
[null,"会社名","あ"]
[null,"氏名","あ"]
[]
[]
[]
[null,"借用者は、工法比較法データベース（以下「DB」と称する）を九州技術事務所から借用する場合に際し、以下の事項を遵守することを同意いたします。 "]
[null,"（使用目的）","1).借用者は、DBを借用申請書に記載された業務・工事にのみ使用します。なお、DBのリバースエンジニアリング、配布及び公衆送信等はいかなる目的においても行いません。"]
[null,"（使用範囲)","2).DBの使用は、九州地方整備局管内の業務・工事における関係者に限定します。"]
[null,"（データの複製）","3).借用者は、九州技術事務所から借用したデータの複製は行いません。"]
[null,"（権利関係）","4).DB及びDBを利用したものに係わる権利は、いずれも借用者に帰属しないことを確認します。"]
[null,"（守秘義務）","5).借用者は、DBによって知り得た情報を他に漏らしません。"]
[null,"（免責事項）","6).借用者は、DBの使用によって損害及び紛争等が生じても、九州技術事務所が一切責任を負わないことに同意します。 "]
[null,"（同意内容の変更）","7).借用者は、この同意書の内容に変更が生じた場合、その変更が生じた日から２週間以内に九州技術事務所（qsr-kyugi-netis@ki.mlit.go.jp）へ報告します。"]
[null,"（利用実態調査の記入）","8).借用者は、利用実態調査を正確かつ誠実に記入し、利用期限内に提出することを同意します。"]
[null,"（協議事項）","9).借用者は、本同意書に定めのない事項及び本同意書に関して疑義が生じた事項に関しては、九州技術事務所（qsr-kyugi-netis@ki.mlit.go.jp）と協議します。  "]
[]
[]
[null,"同意","はい"]